{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Dados","Orçamento","BDI","Cronograma","Cotações","Composições Preço Unitário","Índices de Consumo"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Dados","index":0,"n_rows":34399,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Referência","Fonte"," Descrição","Un","Material","Mão de Obra","Custo Total"]
["01","CDHU","SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO"]
["01.02","CDHU","Parecer técnico"]
["01.02.071","CDHU","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m²","UN",null,{"v":6504.46,"d":" R$ 6,504.46 "},{"v":6504.46,"d":" R$ 6,504.46 "}]
["01.02.081","CDHU","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m²","UN",null,{"v":8649.66,"d":" R$ 8,649.66 "},{"v":8649.66,"d":" R$ 8,649.66 "}]
["01.02.091","CDHU","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m²","UN",null,{"v":14775.55,"d":" R$ 14,775.55 "},{"v":14775.55,"d":" R$ 14,775.55 "}]
["01.02.101","CDHU","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m²","UN",null,{"v":20259.02,"d":" R$ 20,259.02 "},{"v":20259.02,"d":" R$ 20,259.02 "}]
["01.02.111","CDHU","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m²","UN",null,{"v":23608.75,"d":" R$ 23,608.75 "},{"v":23608.75,"d":" R$ 23,608.75 "}]
["01.06","CDHU","Projeto de instalações elétricas"]
["01.06.021","CDHU","Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA","UN",null,{"v":8308.24,"d":" R$ 8,308.24 "},{"v":8308.24,"d":" R$ 8,308.24 "}]
["01.06.031","CDHU","Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA","UN",null,{"v":14072.5,"d":" R$ 14,072.50 "},{"v":14072.5,"d":" R$ 14,072.50 "}]
["01.06.032","CDHU","Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA","UN",null,{"v":19042.76,"d":" R$ 19,042.76 "},{"v":19042.76,"d":" R$ 19,042.76 "}]
["01.06.041","CDHU","Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA","UN",null,{"v":25329.1,"d":" R$ 25,329.10 "},{"v":25329.1,"d":" R$ 25,329.10 "}]
["01.17","CDHU","Projeto executivo"]
["01.17.031","CDHU","Projeto executivo de arquitetura em formato A1","UN",null,{"v":3272.73,"d":" R$ 3,272.73 "},{"v":3272.73,"d":" R$ 3,272.73 "}]
["01.17.041","CDHU","Projeto executivo de arquitetura em formato A0","UN",null,{"v":4424.38,"d":" R$ 4,424.38 "},{"v":4424.38,"d":" R$ 4,424.38 "}]
["01.17.051","CDHU","Projeto executivo de estrutura em formato A1","UN",null,{"v":2400.17,"d":" R$ 2,400.17 "},{"v":2400.17,"d":" R$ 2,400.17 "}]
["01.17.061","CDHU","Projeto executivo de estrutura em formato A0","UN",null,{"v":3283.86,"d":" R$ 3,283.86 "},{"v":3283.86,"d":" R$ 3,283.86 "}]
["01.17.071","CDHU","Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1","UN",null,{"v":1030.39,"d":" R$ 1,030.39 "},{"v":1030.39,"d":" R$ 1,030.39 "}]
["01.17.081","CDHU","Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0","UN",null,{"v":1371.58,"d":" R$ 1,371.58 "},{"v":1371.58,"d":" R$ 1,371.58 "}]
["01.17.111","CDHU","Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1","UN",null,{"v":1144.21,"d":" R$ 1,144.21 "},{"v":1144.21,"d":" R$ 1,144.21 "}]
["01.17.121","CDHU","Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0","UN",null,{"v":1586.51,"d":" R$ 1,586.51 "},{"v":1586.51,"d":" R$ 1,586.51 "}]
["01.17.151","CDHU","Projeto executivo de climatização em formato A1","UN",null,{"v":2202.38,"d":" R$ 2,202.38 "},{"v":2202.38,"d":" R$ 2,202.38 "}]
["01.17.161","CDHU","Projeto executivo de climatização em formato A0","UN",null,{"v":3002.07,"d":" R$ 3,002.07 "},{"v":3002.07,"d":" R$ 3,002.07 "}]
["01.17.171","CDHU","Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1","UN",null,{"v":1901.28,"d":" R$ 1,901.28 "},{"v":1901.28,"d":" R$ 1,901.28 "}]
["01.17.181","CDHU","Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0","UN",null,{"v":2457.47,"d":" R$ 2,457.47 "},{"v":2457.47,"d":" R$ 2,457.47 "}]
["01.20","CDHU","Levantamento topográfico e geofísico"]
["01.20.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico","TX",{"v":1215.48,"d":" R$ 1,215.48 "},null,{"v":1215.48,"d":" R$ 1,215.48 "}]
["01.20.280","CDHU","Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre","M2",{"v":0.04,"d":" R$ 0.04 "},{"v":0.16,"d":" R$ 0.16 "},{"v":0.2,"d":" R$ 0.20 "}]
["01.20.691","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)","M2",{"v":0.39,"d":" R$ 0.39 "},{"v":0.53,"d":" R$ 0.53 "},{"v":0.92,"d":" R$ 0.92 "}]
["01.20.701","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2",{"v":0.3,"d":" R$ 0.30 "},{"v":0.42,"d":" R$ 0.42 "},{"v":0.72,"d":" R$ 0.72 "}]
["01.20.711","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²","M2",{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "},{"v":0.35,"d":" R$ 0.35 "},{"v":0.6,"d":" R$ 0.60 "}]
["01.20.721","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)","M2",{"v":0.34,"d":" R$ 0.34 "},{"v":0.46,"d":" R$ 0.46 "},{"v":0.8,"d":" R$ 0.80 "}]
["01.20.731","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2",{"v":0.16,"d":" R$ 0.16 "},{"v":0.51,"d":" R$ 0.51 "},{"v":0.67,"d":" R$ 0.67 "}]
["01.20.741","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²","M2",{"v":0.21,"d":" R$ 0.21 "},{"v":0.29,"d":" R$ 0.29 "},{"v":0.5,"d":" R$ 0.50 "}]
["01.20.751","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)","M2",{"v":0.29,"d":" R$ 0.29 "},{"v":0.42,"d":" R$ 0.42 "},{"v":0.71,"d":" R$ 0.71 "}]
["01.20.761","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2",{"v":0.26,"d":" R$ 0.26 "},{"v":0.35,"d":" R$ 0.35 "},{"v":0.61,"d":" R$ 0.61 "}]
["01.20.771","CDHU","Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²","M2",{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "},{"v":0.35,"d":" R$ 0.35 "},{"v":0.6,"d":" R$ 0.60 "}]
["01.20.781","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)","M2",{"v":0.42,"d":" R$ 0.42 "},{"v":0.56,"d":" R$ 0.56 "},{"v":0.98,"d":" R$ 0.98 "}]
["01.20.791","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2",{"v":0.33,"d":" R$ 0.33 "},{"v":0.45,"d":" R$ 0.45 "},{"v":0.78,"d":" R$ 0.78 "}]
["01.20.801","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²","M2",{"v":0.26,"d":" R$ 0.26 "},{"v":0.35,"d":" R$ 0.35 "},{"v":0.61,"d":" R$ 0.61 "}]
["01.20.811","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)","M2",{"v":0.34,"d":" R$ 0.34 "},{"v":0.49,"d":" R$ 0.49 "},{"v":0.83,"d":" R$ 0.83 "}]
["01.20.821","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2",{"v":0.28,"d":" R$ 0.28 "},{"v":0.39,"d":" R$ 0.39 "},{"v":0.67,"d":" R$ 0.67 "}]
["01.20.831","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²","M2",{"v":0.24,"d":" R$ 0.24 "},{"v":0.34,"d":" R$ 0.34 "},{"v":0.58,"d":" R$ 0.58 "}]
["01.20.841","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)","M2",{"v":0.4,"d":" R$ 0.40 "},{"v":0.56,"d":" R$ 0.56 "},{"v":0.96,"d":" R$ 0.96 "}]
["01.20.851","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2",{"v":0.26,"d":" R$ 0.26 "},{"v":0.37,"d":" R$ 0.37 "},{"v":0.63,"d":" R$ 0.63 "}]
["01.20.861","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²","M2",{"v":0.16,"d":" R$ 0.16 "},{"v":0.39,"d":" R$ 0.39 "},{"v":0.55,"d":" R$ 0.55 "}]
["01.20.871","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²)","M2",{"v":0.17,"d":" R$ 0.17 "},{"v":0.23,"d":" R$ 0.23 "},{"v":0.4,"d":" R$ 0.40 "}]
["01.20.881","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires","M2",{"v":0.12,"d":" R$ 0.12 "},{"v":0.16,"d":" R$ 0.16 "},{"v":0.28,"d":" R$ 0.28 "}]
["01.20.891","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires","M2",{"v":0.09,"d":" R$ 0.09 "},{"v":0.14,"d":" R$ 0.14 "},{"v":0.23,"d":" R$ 0.23 "}]
["01.20.901","CDHU","Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires","M2",{"v":0.08,"d":" R$ 0.08 "},{"v":0.12,"d":" R$ 0.12 "},{"v":0.2,"d":" R$ 0.20 "}]
["01.20.911","CDHU","Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km)","KM",{"v":608.4,"d":" R$ 608.40 "},{"v":677.69,"d":" R$ 677.69 "},{"v":1286.09,"d":" R$ 1,286.09 "}]
["01.20.921","CDHU","Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 marcos)","UN",{"v":723.76,"d":" R$ 723.76 "},{"v":463.21,"d":" R$ 463.21 "},{"v":1186.97,"d":" R$ 1,186.97 "}]
["01.21","CDHU","Estudo geotecnico (sondagem)"]
["01.21.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem","TX",{"v":1257.79,"d":" R$ 1,257.79 "},null,{"v":1257.79,"d":" R$ 1,257.79 "}]
["01.21.090","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa","TX",{"v":6870.7,"d":" R$ 6,870.70 "},null,{"v":6870.7,"d":" R$ 6,870.70 "}]
["01.21.100","CDHU","Sondagem do terreno a trado","M",{"v":94.45,"d":" R$ 94.45 "},null,{"v":94.45,"d":" R$ 94.45 "}]
["01.21.110","CDHU","Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)","M",{"v":93.7,"d":" R$ 93.70 "},null,{"v":93.7,"d":" R$ 93.70 "}]
["01.21.120","CDHU","Sondagem do terreno rotativa em solo","M",{"v":377.39,"d":" R$ 377.39 "},null,{"v":377.39,"d":" R$ 377.39 "}]
["01.21.130","CDHU","Sondagem do terreno rotativa em rocha","M",{"v":625.59,"d":" R$ 625.59 "},null,{"v":625.59,"d":" R$ 625.59 "}]
["01.21.140","CDHU","Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m)","M",{"v":94.31,"d":" R$ 94.31 "},null,{"v":94.31,"d":" R$ 94.31 "}]
["01.23","CDHU","Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto"]
["01.23.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado","TX",{"v":340.6,"d":" R$ 340.60 "},null,{"v":340.6,"d":" R$ 340.60 "}]
["01.23.020","CDHU","Limpeza de armadura com escova de aço","M2",{"v":2.63,"d":" R$ 2.63 "},{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "},{"v":8.74,"d":" R$ 8.74 "}]
["01.23.030","CDHU","Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi","M2",{"v":113.69,"d":" R$ 113.69 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":158.84,"d":" R$ 158.84 "}]
["01.23.056","CDHU","Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco","M2",{"v":25.06,"d":" R$ 25.06 "},{"v":43.04,"d":" R$ 43.04 "},{"v":68.1,"d":" R$ 68.10 "}]
["01.23.060","CDHU","Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos","M2",null,{"v":30.54,"d":" R$ 30.54 "},{"v":30.54,"d":" R$ 30.54 "}]
["01.23.070","CDHU","Demarcação de área com disco de corte diamantado","M",{"v":0.99,"d":" R$ 0.99 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":5.51,"d":" R$ 5.51 "}]
["01.23.100","CDHU","Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural","M3",null,{"v":460.95,"d":" R$ 460.95 "},{"v":460.95,"d":" R$ 460.95 "}]
["01.23.140","CDHU","Furação de 1 1/4´ em concreto armado","M",{"v":206.59,"d":" R$ 206.59 "},null,{"v":206.59,"d":" R$ 206.59 "}]
["01.23.150","CDHU","Furação de 1 1/2´ em concreto armado","M",{"v":247.66,"d":" R$ 247.66 "},null,{"v":247.66,"d":" R$ 247.66 "}]
["01.23.160","CDHU","Furação de 2 1/4´ em concreto armado","M",{"v":319.62,"d":" R$ 319.62 "},null,{"v":319.62,"d":" R$ 319.62 "}]
["01.23.190","CDHU","Furação de 2 1/2´ em concreto armado","M",{"v":326.99,"d":" R$ 326.99 "},null,{"v":326.99,"d":" R$ 326.99 "}]
["01.23.200","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto","TX",{"v":251.75,"d":" R$ 251.75 "},null,{"v":251.75,"d":" R$ 251.75 "}]
["01.23.221","CDHU","Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)","UN",{"v":12.91,"d":" R$ 12.91 "},null,{"v":12.91,"d":" R$ 12.91 "}]
["01.23.222","CDHU","Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)","UN",{"v":13.22,"d":" R$ 13.22 "},null,{"v":13.22,"d":" R$ 13.22 "}]
["01.23.223","CDHU","Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)","UN",{"v":15.78,"d":" R$ 15.78 "},null,{"v":15.78,"d":" R$ 15.78 "}]
["01.23.231","CDHU","Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)","UN",{"v":19.37,"d":" R$ 19.37 "},null,{"v":19.37,"d":" R$ 19.37 "}]
["01.23.232","CDHU","Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)","UN",{"v":19.5,"d":" R$ 19.50 "},null,{"v":19.5,"d":" R$ 19.50 "}]
["01.23.233","CDHU","Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)","UN",{"v":23.28,"d":" R$ 23.28 "},null,{"v":23.28,"d":" R$ 23.28 "}]
["01.23.234","CDHU","Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)","UN",{"v":24.13,"d":" R$ 24.13 "},null,{"v":24.13,"d":" R$ 24.13 "}]
["01.23.236","CDHU","Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 8mm)","UN",{"v":25.82,"d":" R$ 25.82 "},null,{"v":25.82,"d":" R$ 25.82 "}]
["01.23.237","CDHU","Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)","UN",{"v":26,"d":" R$ 26.00 "},null,{"v":26,"d":" R$ 26.00 "}]
["01.23.238","CDHU","Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)","UN",{"v":31.03,"d":" R$ 31.03 "},null,{"v":31.03,"d":" R$ 31.03 "}]
["01.23.239","CDHU","Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)","UN",{"v":32.17,"d":" R$ 32.17 "},null,{"v":32.17,"d":" R$ 32.17 "}]
["01.23.254","CDHU","Furação de 1´ em concreto armado","M",{"v":218.24,"d":" R$ 218.24 "},null,{"v":218.24,"d":" R$ 218.24 "}]
["01.23.260","CDHU","Furação de 2´ em concreto armado","M",{"v":312.26,"d":" R$ 312.26 "},null,{"v":312.26,"d":" R$ 312.26 "}]
["01.23.264","CDHU","Furação de 3´ em concreto armado","M",{"v":340.72,"d":" R$ 340.72 "},null,{"v":340.72,"d":" R$ 340.72 "}]
["01.23.270","CDHU","Furação de 4´ em concreto armado","M",{"v":378.74,"d":" R$ 378.74 "},null,{"v":378.74,"d":" R$ 378.74 "}]
["01.23.274","CDHU","Furação de 5´ em concreto armado","M",{"v":412.07,"d":" R$ 412.07 "},null,{"v":412.07,"d":" R$ 412.07 "}]
["01.23.280","CDHU","Furação de 6´ em concreto armado","M",{"v":469.92,"d":" R$ 469.92 "},null,{"v":469.92,"d":" R$ 469.92 "}]
["01.23.510","CDHU","Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm","M",{"v":197.76,"d":" R$ 197.76 "},null,{"v":197.76,"d":" R$ 197.76 "}]
["01.23.700","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono","TX",{"v":1659.52,"d":" R$ 1,659.52 "},{"v":4150.84,"d":" R$ 4,150.84 "},{"v":5810.36,"d":" R$ 5,810.36 "}]
["01.23.701","CDHU","Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante lixamento e/ou apicoamento e escovação","M2",{"v":6.63,"d":" R$ 6.63 "},{"v":44.13,"d":" R$ 44.13 "},{"v":50.76,"d":" R$ 50.76 "}]
["01.23.702","CDHU","Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m²","M2",{"v":303.86,"d":" R$ 303.86 "},{"v":314.82,"d":" R$ 314.82 "},{"v":618.68,"d":" R$ 618.68 "}]
["01.27","CDHU","Estudo e programa ambientais"]
["01.27.011","CDHU","Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas","UN",{"v":221.4,"d":" R$ 221.40 "},{"v":9220.65,"d":" R$ 9,220.65 "},{"v":9442.05,"d":" R$ 9,442.05 "}]
["01.27.021","CDHU","Projeto e implementação de educação ambiental","UN",{"v":221.4,"d":" R$ 221.40 "},{"v":12351.08,"d":" R$ 12,351.08 "},{"v":12572.48,"d":" R$ 12,572.48 "}]
["01.27.031","CDHU","Projeto e implementação de controle ambiental de obra","UN",{"v":221.4,"d":" R$ 221.40 "},{"v":10928.7,"d":" R$ 10,928.70 "},{"v":11150.1,"d":" R$ 11,150.10 "}]
["01.27.041","CDHU","Laudo de caracterização de vegetação","UN",{"v":641.4,"d":" R$ 641.40 "},{"v":25450.43,"d":" R$ 25,450.43 "},{"v":26091.83,"d":" R$ 26,091.83 "}]
["01.27.051","CDHU","Laudo de caracterização da fauna associada à flora","UN",{"v":641.4,"d":" R$ 641.40 "},{"v":39053.14,"d":" R$ 39,053.14 "},{"v":39694.54,"d":" R$ 39,694.54 "}]
["01.27.061","CDHU","Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra","UN",{"v":641.4,"d":" R$ 641.40 "},{"v":15481.62,"d":" R$ 15,481.62 "},{"v":16123.02,"d":" R$ 16,123.02 "}]
["01.27.071","CDHU","Laudo de autodepuração","UN",{"v":521.4,"d":" R$ 521.40 "},{"v":18581.52,"d":" R$ 18,581.52 "},{"v":19102.92,"d":" R$ 19,102.92 "}]
["01.27.091","CDHU","Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m²","UN",{"v":317.4,"d":" R$ 317.40 "},{"v":30096.51,"d":" R$ 30,096.51 "},{"v":30413.91,"d":" R$ 30,413.91 "}]
["01.28","CDHU","Poço profundo"]
["01.28.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m","TX",{"v":8435.8,"d":" R$ 8,435.80 "},null,{"v":8435.8,"d":" R$ 8,435.80 "}]
["01.28.020","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 300 m","TX",{"v":12113.56,"d":" R$ 12,113.56 "},null,{"v":12113.56,"d":" R$ 12,113.56 "}]
["01.28.030","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m","TX",{"v":12477.72,"d":" R$ 12,477.72 "},null,{"v":12477.72,"d":" R$ 12,477.72 "}]
["01.28.040","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 1/2\" (215,90 mm)","M",{"v":512.1,"d":" R$ 512.10 "},null,{"v":512.1,"d":" R$ 512.10 "}]
["01.28.050","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10\" (250 mm)","M",{"v":466.44,"d":" R$ 466.44 "},null,{"v":466.44,"d":" R$ 466.44 "}]
["01.28.060","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12\" (300 mm)","M",{"v":903.32,"d":" R$ 903.32 "},null,{"v":903.32,"d":" R$ 903.32 "}]
["01.28.070","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14\" (350 mm)","M",{"v":1193.19,"d":" R$ 1,193.19 "},null,{"v":1193.19,"d":" R$ 1,193.19 "}]
["01.28.080","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16\" (400 mm)","M",{"v":1479.91,"d":" R$ 1,479.91 "},null,{"v":1479.91,"d":" R$ 1,479.91 "}]
["01.28.090","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18\" (450 mm)","M",{"v":1860.82,"d":" R$ 1,860.82 "},null,{"v":1860.82,"d":" R$ 1,860.82 "}]
["01.28.100","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20\" (500 mm)","M",{"v":2090.28,"d":" R$ 2,090.28 "},null,{"v":2090.28,"d":" R$ 2,090.28 "}]
["01.28.110","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22\" (550 mm)","M",{"v":2328.25,"d":" R$ 2,328.25 "},null,{"v":2328.25,"d":" R$ 2,328.25 "}]
["01.28.120","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26\" (650 mm)","M",{"v":2824.09,"d":" R$ 2,824.09 "},null,{"v":2824.09,"d":" R$ 2,824.09 "}]
["01.28.130","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20\" (508 mm)","M",{"v":365.95,"d":" R$ 365.95 "},null,{"v":365.95,"d":" R$ 365.95 "}]
["01.28.140","CDHU","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4\" (311,15 mm)","M",{"v":1549.65,"d":" R$ 1,549.65 "},null,{"v":1549.65,"d":" R$ 1,549.65 "}]
["01.28.150","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14\" (350 mm)","M",{"v":5645.88,"d":" R$ 5,645.88 "},null,{"v":5645.88,"d":" R$ 5,645.88 "}]
["01.28.160","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8\" (200 mm)","M",{"v":392.97,"d":" R$ 392.97 "},null,{"v":392.97,"d":" R$ 392.97 "}]
["01.28.170","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10\" (250 mm)","M",{"v":477.82,"d":" R$ 477.82 "},null,{"v":477.82,"d":" R$ 477.82 "}]
["01.28.180","CDHU","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12\" (300 mm)","M",{"v":548.89,"d":" R$ 548.89 "},null,{"v":548.89,"d":" R$ 548.89 "}]
["01.28.190","CDHU","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6\" (150 mm)","M",{"v":319.16,"d":" R$ 319.16 "},null,{"v":319.16,"d":" R$ 319.16 "}]
["01.28.200","CDHU","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8\" (200 mm)","M",{"v":510.92,"d":" R$ 510.92 "},null,{"v":510.92,"d":" R$ 510.92 "}]
["01.28.210","CDHU","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10\" (250 mm)","M",{"v":762.47,"d":" R$ 762.47 "},null,{"v":762.47,"d":" R$ 762.47 "}]
["01.28.220","CDHU","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12\" (300 mm)","M",{"v":1697.7,"d":" R$ 1,697.70 "},null,{"v":1697.7,"d":" R$ 1,697.70 "}]
["01.28.230","CDHU","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14\" (350 mm)","M",{"v":2272.2,"d":" R$ 2,272.20 "},null,{"v":2272.2,"d":" R$ 2,272.20 "}]
["01.28.240","CDHU","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18\" (450 mm)","M",{"v":2853.84,"d":" R$ 2,853.84 "},null,{"v":2853.84,"d":" R$ 2,853.84 "}]
["01.28.250","CDHU","Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6\" (152,40 mm) - união solda","M",{"v":695.64,"d":" R$ 695.64 "},null,{"v":695.64,"d":" R$ 695.64 "}]
["01.28.260","CDHU","Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6\" (150 mm)","M",{"v":353.15,"d":" R$ 353.15 "},null,{"v":353.15,"d":" R$ 353.15 "}]
["01.28.270","CDHU","Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8\" (200 mm)","M",{"v":669.9,"d":" R$ 669.90 "},null,{"v":669.9,"d":" R$ 669.90 "}]
["01.28.280","CDHU","Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 6\" (152,40 mm)","M",{"v":672.09,"d":" R$ 672.09 "},null,{"v":672.09,"d":" R$ 672.09 "}]
["01.28.290","CDHU","Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 6\" (150 mm)","M",{"v":581.26,"d":" R$ 581.26 "},null,{"v":581.26,"d":" R$ 581.26 "}]
["01.28.300","CDHU","Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 8\" (200 mm)","M",{"v":890,"d":" R$ 890.00 "},null,{"v":890,"d":" R$ 890.00 "}]
["01.28.310","CDHU","Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso calandrado, diâmetro de 16\" (406,40 mm)","M",{"v":2055.61,"d":" R$ 2,055.61 "},null,{"v":2055.61,"d":" R$ 2,055.61 "}]
["01.28.350","CDHU","Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16\", diâmetro de 12\"","M",{"v":1242.5,"d":" R$ 1,242.50 "},null,{"v":1242.5,"d":" R$ 1,242.50 "}]
["01.28.360","CDHU","Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16\", diâmetro de 14\"","M",{"v":1414.17,"d":" R$ 1,414.17 "},null,{"v":1414.17,"d":" R$ 1,414.17 "}]
["01.28.370","CDHU","Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16\", diâmetro de 16\"","M",{"v":1832.86,"d":" R$ 1,832.86 "},null,{"v":1832.86,"d":" R$ 1,832.86 "}]
["01.28.380","CDHU","Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16\", diâmetro de 20\"","M",{"v":1782.91,"d":" R$ 1,782.91 "},null,{"v":1782.91,"d":" R$ 1,782.91 "}]
["01.28.390","CDHU","Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6\" (150 mm)","M",{"v":490.51,"d":" R$ 490.51 "},null,{"v":490.51,"d":" R$ 490.51 "}]
["01.28.400","CDHU","Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8\" (200 mm)","M",{"v":830.86,"d":" R$ 830.86 "},null,{"v":830.86,"d":" R$ 830.86 "}]
["01.28.410","CDHU","Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm)","M",{"v":1175.43,"d":" R$ 1,175.43 "},null,{"v":1175.43,"d":" R$ 1,175.43 "}]
["01.28.420","CDHU","Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm)","M",{"v":1325.78,"d":" R$ 1,325.78 "},null,{"v":1325.78,"d":" R$ 1,325.78 "}]
["01.28.430","CDHU","Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm)","M",{"v":2304.65,"d":" R$ 2,304.65 "},null,{"v":2304.65,"d":" R$ 2,304.65 "}]
["01.28.440","CDHU","Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6\" (150 mm)","M",{"v":963.61,"d":" R$ 963.61 "},null,{"v":963.61,"d":" R$ 963.61 "}]
["01.28.450","CDHU","Pré-filtro tipo pérola para poço profundo","M3",{"v":1720.66,"d":" R$ 1,720.66 "},null,{"v":1720.66,"d":" R$ 1,720.66 "}]
["01.28.460","CDHU","Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo","M3",{"v":2172.6,"d":" R$ 2,172.60 "},null,{"v":2172.6,"d":" R$ 2,172.60 "}]
["01.28.470","CDHU","Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo","M",{"v":88.71,"d":" R$ 88.71 "},null,{"v":88.71,"d":" R$ 88.71 "}]
["01.28.480","CDHU","Perfilagem elétrica de poço profundo","M",{"v":192.07,"d":" R$ 192.07 "},null,{"v":192.07,"d":" R$ 192.07 "}]
["01.28.490","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão","TX",{"v":4357.24,"d":" R$ 4,357.24 "},null,{"v":4357.24,"d":" R$ 4,357.24 "}]
["01.28.500","CDHU","Limpeza e desenvolvimento do poço profundo","H",{"v":476.37,"d":" R$ 476.37 "},null,{"v":476.37,"d":" R$ 476.37 "}]
["01.28.510","CDHU","Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa","H",{"v":417.98,"d":" R$ 417.98 "},null,{"v":417.98,"d":" R$ 417.98 "}]
["01.28.520","CDHU","Ensaio de vazão escalonado para poço profundo","H",{"v":330.94,"d":" R$ 330.94 "},null,{"v":330.94,"d":" R$ 330.94 "}]
["01.28.530","CDHU","Ensaio de recuperação de nível para poço profundo","H",{"v":317.48,"d":" R$ 317.48 "},null,{"v":317.48,"d":" R$ 317.48 "}]
["01.28.540","CDHU","Desinfecção de poço profundo","UN",{"v":2669.71,"d":" R$ 2,669.71 "},null,{"v":2669.71,"d":" R$ 2,669.71 "}]
["01.28.550","CDHU","Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo","CJ",{"v":3114.14,"d":" R$ 3,114.14 "},null,{"v":3114.14,"d":" R$ 3,114.14 "}]
["01.28.560","CDHU","Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4\" ou 6\"","UN",{"v":288.77,"d":" R$ 288.77 "},null,{"v":288.77,"d":" R$ 288.77 "}]
["01.28.570","CDHU","Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular)","M3",{"v":2685.69,"d":" R$ 2,685.69 "},null,{"v":2685.69,"d":" R$ 2,685.69 "}]
["01.28.580","CDHU","Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)","UN",{"v":1252.81,"d":" R$ 1,252.81 "},{"v":530.17,"d":" R$ 530.17 "},{"v":1782.98,"d":" R$ 1,782.98 "}]
["01.28.590","CDHU","Lacre do poço profundo (tampa)","UN",{"v":1123.8,"d":" R$ 1,123.80 "},null,{"v":1123.8,"d":" R$ 1,123.80 "}]
["01.28.600","CDHU","Licença de perfuração para poço profundo","UN",{"v":4653.31,"d":" R$ 4,653.31 "},null,{"v":4653.31,"d":" R$ 4,653.31 "}]
["01.28.610","CDHU","Outorga de direito de uso para poço profundo","UN",{"v":4583.15,"d":" R$ 4,583.15 "},null,{"v":4583.15,"d":" R$ 4,583.15 "}]
["01.28.620","CDHU","Parecer técnico junto a CETESB","UN",{"v":5672.44,"d":" R$ 5,672.44 "},null,{"v":5672.44,"d":" R$ 5,672.44 "}]
["02","CDHU","INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA"]
["02.01","CDHU","Construção provisória"]
["02.01.021","CDHU","Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem","M2",{"v":420.38,"d":" R$ 420.38 "},{"v":130.5,"d":" R$ 130.50 "},{"v":550.88,"d":" R$ 550.88 "}]
["02.01.171","CDHU","Sanitário/vestiário provisório em alvenaria","M2",{"v":652.58,"d":" R$ 652.58 "},{"v":329.42,"d":" R$ 329.42 "},{"v":982,"d":" R$ 982.00 "}]
["02.01.180","CDHU","Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB","UNMES",{"v":943.25,"d":" R$ 943.25 "},null,{"v":943.25,"d":" R$ 943.25 "}]
["02.01.200","CDHU","Desmobilização de construção provisória","M2",{"v":17.2,"d":" R$ 17.20 "},{"v":7.19,"d":" R$ 7.19 "},{"v":24.39,"d":" R$ 24.39 "}]
["02.02","CDHU","Container"]
["02.02.120","CDHU","Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²","UNMES",{"v":774.09,"d":" R$ 774.09 "},{"v":83.15,"d":" R$ 83.15 "},{"v":857.24,"d":" R$ 857.24 "}]
["02.02.130","CDHU","Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²","UNMES",{"v":1183.11,"d":" R$ 1,183.11 "},{"v":139.42,"d":" R$ 139.42 "},{"v":1322.53,"d":" R$ 1,322.53 "}]
["02.02.140","CDHU","Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²","UNMES",{"v":1112.28,"d":" R$ 1,112.28 "},{"v":139.42,"d":" R$ 139.42 "},{"v":1251.7,"d":" R$ 1,251.70 "}]
["02.02.150","CDHU","Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²","UNMES",{"v":733.95,"d":" R$ 733.95 "},{"v":83.15,"d":" R$ 83.15 "},{"v":817.1,"d":" R$ 817.10 "}]
["02.02.160","CDHU","Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²","UNMES",{"v":755.6,"d":" R$ 755.60 "},{"v":27.72,"d":" R$ 27.72 "},{"v":783.32,"d":" R$ 783.32 "}]
["02.03","CDHU","Tapume, vedação e proteções diversas"]
["02.03.030","CDHU","Proteção de superfícies em geral com plástico bolha","M2",{"v":0.62,"d":" R$ 0.62 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":2.66,"d":" R$ 2.66 "}]
["02.03.060","CDHU","Proteção de fachada com tela de nylon","M2",{"v":5.47,"d":" R$ 5.47 "},{"v":20.1,"d":" R$ 20.10 "},{"v":25.57,"d":" R$ 25.57 "}]
["02.03.080","CDHU","Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada","M2",{"v":17.37,"d":" R$ 17.37 "},{"v":29.95,"d":" R$ 29.95 "},{"v":47.32,"d":" R$ 47.32 "}]
["02.03.110","CDHU","Tapume móvel para fechamento de áreas","M2",{"v":53.69,"d":" R$ 53.69 "},{"v":54.31,"d":" R$ 54.31 "},{"v":108,"d":" R$ 108.00 "}]
["02.03.120","CDHU","Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão","M2",{"v":53.69,"d":" R$ 53.69 "},{"v":53.95,"d":" R$ 53.95 "},{"v":107.64,"d":" R$ 107.64 "}]
["02.03.200","CDHU","Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento","M2MES",{"v":42.99,"d":" R$ 42.99 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":44.01,"d":" R$ 44.01 "}]
["02.03.240","CDHU","Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso","M2",{"v":13.73,"d":" R$ 13.73 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":17.8,"d":" R$ 17.80 "}]
["02.03.260","CDHU","Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm","M2",{"v":90.48,"d":" R$ 90.48 "},{"v":38.85,"d":" R$ 38.85 "},{"v":129.33,"d":" R$ 129.33 "}]
["02.03.270","CDHU","Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm","M2",{"v":105.05,"d":" R$ 105.05 "},{"v":38.85,"d":" R$ 38.85 "},{"v":143.9,"d":" R$ 143.90 "}]
["02.03.500","CDHU","Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma","M3",{"v":68.21,"d":" R$ 68.21 "},{"v":44.82,"d":" R$ 44.82 "},{"v":113.03,"d":" R$ 113.03 "}]
["02.05","CDHU","Andaime e balancim"]
["02.05.060","CDHU","Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m","M",null,{"v":12.44,"d":" R$ 12.44 "},{"v":12.44,"d":" R$ 12.44 "}]
["02.05.080","CDHU","Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m","M",null,{"v":31.38,"d":" R$ 31.38 "},{"v":31.38,"d":" R$ 31.38 "}]
["02.05.090","CDHU","Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m","M2",null,{"v":12.44,"d":" R$ 12.44 "},{"v":12.44,"d":" R$ 12.44 "}]
["02.05.100","CDHU","Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m","M2",null,{"v":31.38,"d":" R$ 31.38 "},{"v":31.38,"d":" R$ 31.38 "}]
["02.05.195","CDHU","Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m","UNMES",{"v":2139.53,"d":" R$ 2,139.53 "},null,{"v":2139.53,"d":" R$ 2,139.53 "}]
["02.05.202","CDHU","Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico","MXMES",{"v":23.54,"d":" R$ 23.54 "},{"v":4.89,"d":" R$ 4.89 "},{"v":28.43,"d":" R$ 28.43 "}]
["02.05.212","CDHU","Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis","M2MES",{"v":10.37,"d":" R$ 10.37 "},{"v":4.89,"d":" R$ 4.89 "},{"v":15.26,"d":" R$ 15.26 "}]
["02.06","CDHU","Alocação de equipe, equipamento e ferramental"]
["02.06.030","CDHU","Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica","UNMES",{"v":9908.04,"d":" R$ 9,908.04 "},{"v":3487.5,"d":" R$ 3,487.50 "},{"v":13395.54,"d":" R$ 13,395.54 "}]
["02.06.040","CDHU","Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel","UNMES",{"v":19827.6,"d":" R$ 19,827.60 "},{"v":3487.5,"d":" R$ 3,487.50 "},{"v":23315.1,"d":" R$ 23,315.10 "}]
["02.08","CDHU","Sinalização de obra"]
["02.08.020","CDHU","Placa de identificação para obra","M2",{"v":822.15,"d":" R$ 822.15 "},{"v":93.57,"d":" R$ 93.57 "},{"v":915.72,"d":" R$ 915.72 "}]
["02.08.040","CDHU","Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon","M2",{"v":295.68,"d":" R$ 295.68 "},{"v":26.47,"d":" R$ 26.47 "},{"v":322.15,"d":" R$ 322.15 "}]
["02.08.050","CDHU","Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira","M2",{"v":130.67,"d":" R$ 130.67 "},{"v":53.41,"d":" R$ 53.41 "},{"v":184.08,"d":" R$ 184.08 "}]
["02.09","CDHU","Limpeza de terreno"]
["02.09.030","CDHU","Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km","M2",{"v":2.59,"d":" R$ 2.59 "},{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "},{"v":7.68,"d":" R$ 7.68 "}]
["02.09.040","CDHU","Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km","M2",{"v":4.13,"d":" R$ 4.13 "},{"v":0.16,"d":" R$ 0.16 "},{"v":4.29,"d":" R$ 4.29 "}]
["02.09.130","CDHU","Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km","M2",{"v":4.45,"d":" R$ 4.45 "},{"v":0.16,"d":" R$ 0.16 "},{"v":4.61,"d":" R$ 4.61 "}]
["02.09.150","CDHU","Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade até 4 anos","M3",{"v":70.27,"d":" R$ 70.27 "},{"v":9.16,"d":" R$ 9.16 "},{"v":79.43,"d":" R$ 79.43 "}]
["02.09.160","CDHU","Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos","M3",{"v":82.75,"d":" R$ 82.75 "},{"v":10.79,"d":" R$ 10.79 "},{"v":93.54,"d":" R$ 93.54 "}]
["02.10","CDHU","Locação de obra"]
["02.10.020","CDHU","Locação de obra de edificação","M2",{"v":11.11,"d":" R$ 11.11 "},{"v":5.87,"d":" R$ 5.87 "},{"v":16.98,"d":" R$ 16.98 "}]
["02.10.040","CDHU","Locação de rede de canalização","M",{"v":1.04,"d":" R$ 1.04 "},{"v":0.41,"d":" R$ 0.41 "},{"v":1.45,"d":" R$ 1.45 "}]
["02.10.050","CDHU","Locação para muros, cercas e alambrados","M",{"v":1.04,"d":" R$ 1.04 "},{"v":0.41,"d":" R$ 0.41 "},{"v":1.45,"d":" R$ 1.45 "}]
["02.10.060","CDHU","Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas","M2",{"v":1,"d":" R$ 1.00 "},{"v":0.83,"d":" R$ 0.83 "},{"v":1.83,"d":" R$ 1.83 "}]
["03","CDHU","DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO"]
["03.01","CDHU","Demolição de concreto, lastro, mistura e afins"]
["03.01.020","CDHU","Demolição manual de concreto simples","M3",null,{"v":223.96,"d":" R$ 223.96 "},{"v":223.96,"d":" R$ 223.96 "}]
["03.01.040","CDHU","Demolição manual de concreto armado","M3",null,{"v":407.2,"d":" R$ 407.20 "},{"v":407.2,"d":" R$ 407.20 "}]
["03.01.060","CDHU","Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento","M2",null,{"v":30.54,"d":" R$ 30.54 "},{"v":30.54,"d":" R$ 30.54 "}]
["03.01.200","CDHU","Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M3",{"v":458.45,"d":" R$ 458.45 "},{"v":122.16,"d":" R$ 122.16 "},{"v":580.61,"d":" R$ 580.61 "}]
["03.01.210","CDHU","Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material","M3",{"v":436.54,"d":" R$ 436.54 "},{"v":122.16,"d":" R$ 122.16 "},{"v":558.7,"d":" R$ 558.70 "}]
["03.01.220","CDHU","Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M3",{"v":240.18,"d":" R$ 240.18 "},{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "},{"v":321.62,"d":" R$ 321.62 "}]
["03.01.230","CDHU","Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material","M3",{"v":218.27,"d":" R$ 218.27 "},{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "},{"v":299.71,"d":" R$ 299.71 "}]
["03.01.240","CDHU","Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2",{"v":23.53,"d":" R$ 23.53 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":31.67,"d":" R$ 31.67 "}]
["03.01.250","CDHU","Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material","M2",{"v":21.83,"d":" R$ 21.83 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":29.97,"d":" R$ 29.97 "}]
["03.01.260","CDHU","Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M3",{"v":235.26,"d":" R$ 235.26 "},{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "},{"v":316.7,"d":" R$ 316.70 "}]
["03.01.270","CDHU","Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material","M3",{"v":218.27,"d":" R$ 218.27 "},{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "},{"v":299.71,"d":" R$ 299.71 "}]
["03.02","CDHU","Demolição de alvenaria"]
["03.02.020","CDHU","Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento","M3",null,{"v":122.16,"d":" R$ 122.16 "},{"v":122.16,"d":" R$ 122.16 "}]
["03.02.040","CDHU","Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento","M3",null,{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "},{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "}]
["03.03","CDHU","Demolição de revestimento em massa"]
["03.03.020","CDHU","Apicoamento manual de piso, parede ou teto","M2",null,{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "},{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "}]
["03.03.040","CDHU","Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto","M2",null,{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "},{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "}]
["03.03.060","CDHU","Demolição manual de revestimento em massa de piso","M2",null,{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "}]
["03.04","CDHU","Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico"]
["03.04.020","CDHU","Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base","M2",null,{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "}]
["03.04.030","CDHU","Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base","M2",null,{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "}]
["03.04.040","CDHU","Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base","M",null,{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "},{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "}]
["03.05","CDHU","Demolição de revestimento sintético"]
["03.05.020","CDHU","Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base","M2",null,{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "}]
["03.06","CDHU","Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços"]
["03.06.050","CDHU","Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2",{"v":17.58,"d":" R$ 17.58 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":27.76,"d":" R$ 27.76 "}]
["03.06.060","CDHU","Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material","M2",{"v":1.58,"d":" R$ 1.58 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":11.76,"d":" R$ 11.76 "}]
["03.07","CDHU","Demolição de revestimento asfáltico"]
["03.07.010","CDHU","Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2",{"v":24.17,"d":" R$ 24.17 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":28.24,"d":" R$ 28.24 "}]
["03.07.030","CDHU","Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material","M2",{"v":21.83,"d":" R$ 21.83 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":25.9,"d":" R$ 25.90 "}]
["03.07.050","CDHU","Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2",{"v":9.54,"d":" R$ 9.54 "},{"v":1.43,"d":" R$ 1.43 "},{"v":10.97,"d":" R$ 10.97 "}]
["03.07.070","CDHU","Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material","M2",{"v":6.87,"d":" R$ 6.87 "},{"v":1.43,"d":" R$ 1.43 "},{"v":8.3,"d":" R$ 8.30 "}]
["03.07.080","CDHU","Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição","M2",{"v":12.71,"d":" R$ 12.71 "},{"v":0.61,"d":" R$ 0.61 "},{"v":13.32,"d":" R$ 13.32 "}]
["03.08","CDHU","Demolição de forro / divisórias"]
["03.08.020","CDHU","Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento","M2",null,{"v":10.59,"d":" R$ 10.59 "},{"v":10.59,"d":" R$ 10.59 "}]
["03.08.040","CDHU","Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento","M2",null,{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "},{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "}]
["03.08.060","CDHU","Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação","M2",null,{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "},{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "}]
["03.08.200","CDHU","Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos","M2",null,{"v":6.72,"d":" R$ 6.72 "},{"v":6.72,"d":" R$ 6.72 "}]
["03.09","CDHU","Demolição de impermeabilização e afins"]
["03.09.020","CDHU","Demolição manual de camada impermeabilizante","M2",null,{"v":16.38,"d":" R$ 16.38 "},{"v":16.38,"d":" R$ 16.38 "}]
["03.09.040","CDHU","Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft","M2",null,{"v":19.66,"d":" R$ 19.66 "},{"v":19.66,"d":" R$ 19.66 "}]
["03.09.060","CDHU","Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio","M",null,{"v":6.55,"d":" R$ 6.55 "},{"v":6.55,"d":" R$ 6.55 "}]
["03.10","CDHU","Remoção de pintura"]
["03.10.020","CDHU","Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa","M",{"v":0.07,"d":" R$ 0.07 "},{"v":1.48,"d":" R$ 1.48 "},{"v":1.55,"d":" R$ 1.55 "}]
["03.10.040","CDHU","Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico","M",{"v":0.77,"d":" R$ 0.77 "},{"v":1.48,"d":" R$ 1.48 "},{"v":2.25,"d":" R$ 2.25 "}]
["03.10.080","CDHU","Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos","M2",{"v":3.84,"d":" R$ 3.84 "},{"v":11.88,"d":" R$ 11.88 "},{"v":15.72,"d":" R$ 15.72 "}]
["03.10.100","CDHU","Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento","M2",{"v":0.34,"d":" R$ 0.34 "},{"v":8.91,"d":" R$ 8.91 "},{"v":9.25,"d":" R$ 9.25 "}]
["03.10.120","CDHU","Remoção de pintura em massa com produtos químicos","M2",{"v":3.84,"d":" R$ 3.84 "},{"v":8.91,"d":" R$ 8.91 "},{"v":12.75,"d":" R$ 12.75 "}]
["03.10.140","CDHU","Remoção de pintura em massa com lixamento","M2",{"v":0.34,"d":" R$ 0.34 "},{"v":5.94,"d":" R$ 5.94 "},{"v":6.28,"d":" R$ 6.28 "}]
["03.16","CDHU","Remoção de sinalização horizontal"]
["03.16.010","CDHU","Remoção de sinalização horizontal existente","M2",{"v":99.85,"d":" R$ 99.85 "},null,{"v":99.85,"d":" R$ 99.85 "}]
["03.16.011","CDHU","Remoção de tacha/tachões","UN",{"v":3.66,"d":" R$ 3.66 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":12.69,"d":" R$ 12.69 "}]
["04","CDHU","RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO"]
["04.01","CDHU","Retirada de fechamento e elemento divisor"]
["04.01.020","CDHU","Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada","M2",null,{"v":37.19,"d":" R$ 37.19 "},{"v":37.19,"d":" R$ 37.19 "}]
["04.01.040","CDHU","Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos","M2",null,{"v":32.23,"d":" R$ 32.23 "},{"v":32.23,"d":" R$ 32.23 "}]
["04.01.060","CDHU","Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore","M2",null,{"v":19.83,"d":" R$ 19.83 "},{"v":19.83,"d":" R$ 19.83 "}]
["04.01.080","CDHU","Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares","M2",{"v":2.69,"d":" R$ 2.69 "},{"v":0.69,"d":" R$ 0.69 "},{"v":3.38,"d":" R$ 3.38 "}]
["04.01.090","CDHU","Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo","M",null,{"v":4.29,"d":" R$ 4.29 "},{"v":4.29,"d":" R$ 4.29 "}]
["04.01.100","CDHU","Retirada de cerca","M",null,{"v":12.62,"d":" R$ 12.62 "},{"v":12.62,"d":" R$ 12.62 "}]
["04.02","CDHU","Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)"]
["04.02.020","CDHU","Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²","M",null,{"v":1.35,"d":" R$ 1.35 "},{"v":1.35,"d":" R$ 1.35 "}]
["04.02.030","CDHU","Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²","M",null,{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "}]
["04.02.050","CDHU","Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro","M2",null,{"v":24.83,"d":" R$ 24.83 "},{"v":24.83,"d":" R$ 24.83 "}]
["04.02.070","CDHU","Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer","M2",null,{"v":20.32,"d":" R$ 20.32 "},{"v":20.32,"d":" R$ 20.32 "}]
["04.02.090","CDHU","Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro","M2",null,{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "}]
["04.02.110","CDHU","Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer","M2",null,{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "}]
["04.02.140","CDHU","Retirada de estrutura metálica","KG",{"v":2.26,"d":" R$ 2.26 "},null,{"v":2.26,"d":" R$ 2.26 "}]
["04.03","CDHU","Retirada de telhamento e proteção"]
["04.03.020","CDHU","Retirada de telhamento em barro","M2",null,{"v":16.29,"d":" R$ 16.29 "},{"v":16.29,"d":" R$ 16.29 "}]
["04.03.040","CDHU","Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro","M2",null,{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "}]
["04.03.060","CDHU","Retirada de cumeeira ou espigão em barro","M",null,{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "},{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "}]
["04.03.080","CDHU","Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer","M",null,{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "}]
["04.03.090","CDHU","Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação","M2",null,{"v":12.4,"d":" R$ 12.40 "},{"v":12.4,"d":" R$ 12.40 "}]
["04.04","CDHU","Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços"]
["04.04.010","CDHU","Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada","M2",null,{"v":43.55,"d":" R$ 43.55 "},{"v":43.55,"d":" R$ 43.55 "}]
["04.04.020","CDHU","Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso","M2",null,{"v":26.47,"d":" R$ 26.47 "},{"v":26.47,"d":" R$ 26.47 "}]
["04.04.030","CDHU","Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore","M",null,{"v":18.32,"d":" R$ 18.32 "},{"v":18.32,"d":" R$ 18.32 "}]
["04.04.040","CDHU","Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore","M",null,{"v":20.36,"d":" R$ 20.36 "},{"v":20.36,"d":" R$ 20.36 "}]
["04.04.060","CDHU","Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore","M",null,{"v":16.29,"d":" R$ 16.29 "},{"v":16.29,"d":" R$ 16.29 "}]
["04.05","CDHU","Retirada de revestimentos em madeira"]
["04.05.010","CDHU","Retirada de revestimento em lambris de madeira","M2",null,{"v":57.1,"d":" R$ 57.10 "},{"v":57.1,"d":" R$ 57.10 "}]
["04.05.020","CDHU","Retirada de piso em tacos de madeira","M2",null,{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "}]
["04.05.040","CDHU","Retirada de soalho somente o tablado","M2",null,{"v":15.81,"d":" R$ 15.81 "},{"v":15.81,"d":" R$ 15.81 "}]
["04.05.060","CDHU","Retirada de soalho inclusive vigamento","M2",null,{"v":27.09,"d":" R$ 27.09 "},{"v":27.09,"d":" R$ 27.09 "}]
["04.05.080","CDHU","Retirada de degrau em madeira","M",null,{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "}]
["04.05.100","CDHU","Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira","M",null,{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "},{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "}]
["04.06","CDHU","Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos"]
["04.06.010","CDHU","Retirada de revestimento em lambris metálicos","M2",null,{"v":57.1,"d":" R$ 57.10 "},{"v":57.1,"d":" R$ 57.10 "}]
["04.06.020","CDHU","Retirada de piso em material sintético assentado a cola","M2",null,{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "}]
["04.06.040","CDHU","Retirada de degrau em material sintético assentado a cola","M",null,{"v":4.19,"d":" R$ 4.19 "},{"v":4.19,"d":" R$ 4.19 "}]
["04.06.060","CDHU","Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético","M",null,{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "}]
["04.06.100","CDHU","Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação","M2",null,{"v":49.67,"d":" R$ 49.67 "},{"v":49.67,"d":" R$ 49.67 "}]
["04.07","CDHU","Retirada de forro, brise e fachada"]
["04.07.020","CDHU","Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas","M2",null,{"v":12.64,"d":" R$ 12.64 "},{"v":12.64,"d":" R$ 12.64 "}]
["04.07.040","CDHU","Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas","M2",null,{"v":6.77,"d":" R$ 6.77 "},{"v":6.77,"d":" R$ 6.77 "}]
["04.07.060","CDHU","Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro","M2",null,{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "},{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "}]
["04.08","CDHU","Retirada de esquadria e elemento de madeira"]
["04.08.020","CDHU","Retirada de folha de esquadria em madeira","UN",null,{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "}]
["04.08.040","CDHU","Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas","M",null,{"v":1.74,"d":" R$ 1.74 "},{"v":1.74,"d":" R$ 1.74 "}]
["04.08.060","CDHU","Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados","M",null,{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "}]
["04.08.080","CDHU","Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc.","M2",null,{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "},{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "}]
["04.08.100","CDHU","Retirada de armário em madeira ou metal","M2",null,{"v":20.32,"d":" R$ 20.32 "},{"v":20.32,"d":" R$ 20.32 "}]
["04.09","CDHU","Retirada de esquadria e elementos metálicos"]
["04.09.020","CDHU","Retirada de esquadria metálica em geral","M2",null,{"v":31.6,"d":" R$ 31.60 "},{"v":31.6,"d":" R$ 31.60 "}]
["04.09.040","CDHU","Retirada de folha de esquadria metálica","UN",null,{"v":26.47,"d":" R$ 26.47 "},{"v":26.47,"d":" R$ 26.47 "}]
["04.09.060","CDHU","Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados","M",null,{"v":10.84,"d":" R$ 10.84 "},{"v":10.84,"d":" R$ 10.84 "}]
["04.09.080","CDHU","Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados","M",null,{"v":7.44,"d":" R$ 7.44 "},{"v":7.44,"d":" R$ 7.44 "}]
["04.09.100","CDHU","Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral","M2",null,{"v":31.6,"d":" R$ 31.60 "},{"v":31.6,"d":" R$ 31.60 "}]
["04.09.120","CDHU","Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo","M",null,{"v":36.12,"d":" R$ 36.12 "},{"v":36.12,"d":" R$ 36.12 "}]
["04.09.140","CDHU","Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento","UN",null,{"v":26.47,"d":" R$ 26.47 "},{"v":26.47,"d":" R$ 26.47 "}]
["04.09.160","CDHU","Retirada de entelamento metálico em geral","M2",null,{"v":4.29,"d":" R$ 4.29 "},{"v":4.29,"d":" R$ 4.29 "}]
["04.10","CDHU","Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias"]
["04.10.020","CDHU","Retirada de fechadura ou fecho de embutir","UN",null,{"v":12.4,"d":" R$ 12.40 "},{"v":12.4,"d":" R$ 12.40 "}]
["04.10.040","CDHU","Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor","UN",null,{"v":4.96,"d":" R$ 4.96 "},{"v":4.96,"d":" R$ 4.96 "}]
["04.10.060","CDHU","Retirada de dobradiça","UN",null,{"v":2.48,"d":" R$ 2.48 "},{"v":2.48,"d":" R$ 2.48 "}]
["04.10.080","CDHU","Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria","UN",null,{"v":19.54,"d":" R$ 19.54 "},{"v":19.54,"d":" R$ 19.54 "}]
["04.11","CDHU","Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro"]
["04.11.020","CDHU","Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios","UN",null,{"v":44.54,"d":" R$ 44.54 "},{"v":44.54,"d":" R$ 44.54 "}]
["04.11.030","CDHU","Retirada de bancada incluindo pertences","M2",null,{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "}]
["04.11.040","CDHU","Retirada de complemento sanitário chumbado","UN",null,{"v":14.87,"d":" R$ 14.87 "},{"v":14.87,"d":" R$ 14.87 "}]
["04.11.060","CDHU","Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor","UN",null,{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "},{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "}]
["04.11.080","CDHU","Retirada de registro ou válvula embutidos","UN",null,{"v":56.94,"d":" R$ 56.94 "},{"v":56.94,"d":" R$ 56.94 "}]
["04.11.100","CDHU","Retirada de registro ou válvula aparentes","UN",null,{"v":32.66,"d":" R$ 32.66 "},{"v":32.66,"d":" R$ 32.66 "}]
["04.11.110","CDHU","Retirada de purificador/bebedouro","UN",null,{"v":32.66,"d":" R$ 32.66 "},{"v":32.66,"d":" R$ 32.66 "}]
["04.11.120","CDHU","Retirada de torneira ou chuveiro","UN",null,{"v":7.72,"d":" R$ 7.72 "},{"v":7.72,"d":" R$ 7.72 "}]
["04.11.140","CDHU","Retirada de sifão ou metais sanitários diversos","UN",null,{"v":11.88,"d":" R$ 11.88 "},{"v":11.88,"d":" R$ 11.88 "}]
["04.11.160","CDHU","Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada","UN",null,{"v":22.56,"d":" R$ 22.56 "},{"v":22.56,"d":" R$ 22.56 "}]
["04.12","CDHU","Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos"]
["04.12.020","CDHU","Retirada de conjunto motor-bomba","UN",null,{"v":94.59,"d":" R$ 94.59 "},{"v":94.59,"d":" R$ 94.59 "}]
["04.12.040","CDHU","Retirada de motor de bomba de recalque","UN",null,{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "}]
["04.13","CDHU","Retirada de impermeabilização e afins"]
["04.13.020","CDHU","Retirada de isolamento térmico com material monolítico","M2",null,{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "},{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "}]
["04.13.060","CDHU","Retirada de isolamento térmico com material em panos","M2",null,{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "}]
["04.14","CDHU","Retirada de vidro"]
["04.14.020","CDHU","Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete","M2",null,{"v":14.85,"d":" R$ 14.85 "},{"v":14.85,"d":" R$ 14.85 "}]
["04.14.040","CDHU","Retirada de esquadria em vidro","M2",null,{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "}]
["04.17","CDHU","Retirada em instalação elétrica - letra A ate B"]
["04.17.020","CDHU","Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede","UN",null,{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "}]
["04.17.040","CDHU","Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço","UN",null,{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "}]
["04.17.060","CDHU","Remoção de suporte tipo braquet","UN",null,{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "}]
["04.17.080","CDHU","Remoção de barramento de cobre","M",null,{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "}]
["04.17.100","CDHU","Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG","UN",null,{"v":7.5,"d":" R$ 7.50 "},{"v":7.5,"d":" R$ 7.50 "}]
["04.17.120","CDHU","Remoção de base de fusível tipo Diazed","UN",null,{"v":7.5,"d":" R$ 7.50 "},{"v":7.5,"d":" R$ 7.50 "}]
["04.17.140","CDHU","Remoção de base e haste de para-raios","UN",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["04.17.160","CDHU","Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar","UN",null,{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "}]
["04.17.180","CDHU","Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar","UN",null,{"v":22.52,"d":" R$ 22.52 "},{"v":22.52,"d":" R$ 22.52 "}]
["04.17.200","CDHU","Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha","UN",null,{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "}]
["04.17.220","CDHU","Remoção de bucha de passagem interna ou externa","UN",null,{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "}]
["04.17.240","CDHU","Remoção de bucha de passagem para neutro","UN",null,{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "}]
["04.18","CDHU","Retirada em instalação elétrica - letra C"]
["04.18.020","CDHU","Remoção de cabeçote em rede de telefonia","UN",null,{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "}]
["04.18.040","CDHU","Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios","M",null,{"v":17.52,"d":" R$ 17.52 "},{"v":17.52,"d":" R$ 17.52 "}]
["04.18.060","CDHU","Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa","UN",null,{"v":250.25,"d":" R$ 250.25 "},{"v":250.25,"d":" R$ 250.25 "}]
["04.18.070","CDHU","Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa","UN",null,{"v":200.2,"d":" R$ 200.20 "},{"v":200.2,"d":" R$ 200.20 "}]
["04.18.080","CDHU","Remoção de caixa de entrada telefônica completa","UN",null,{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "},{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "}]
["04.18.090","CDHU","Remoção de caixa de medição padrão completa","UN",null,{"v":55.57,"d":" R$ 55.57 "},{"v":55.57,"d":" R$ 55.57 "}]
["04.18.120","CDHU","Remoção de caixa estampada","UN",null,{"v":7.42,"d":" R$ 7.42 "},{"v":7.42,"d":" R$ 7.42 "}]
["04.18.130","CDHU","Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado","UN",null,{"v":8.91,"d":" R$ 8.91 "},{"v":8.91,"d":" R$ 8.91 "}]
["04.18.140","CDHU","Remoção de caixa para transformador de corrente","UN",null,{"v":55.57,"d":" R$ 55.57 "},{"v":55.57,"d":" R$ 55.57 "}]
["04.18.180","CDHU","Remoção de cantoneira metálica","M",null,{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "}]
["04.18.200","CDHU","Remoção de captor de para-raios tipo Franklin","UN",null,{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "}]
["04.18.220","CDHU","Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem","UN",null,{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "}]
["04.18.240","CDHU","Remoção de chave automática da boia","UN",null,{"v":30.03,"d":" R$ 30.03 "},{"v":30.03,"d":" R$ 30.03 "}]
["04.18.250","CDHU","Remoção de chave base de mármore ou ardósia","UN",null,{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "}]
["04.18.260","CDHU","Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel","UN",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["04.18.270","CDHU","Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus","UN",null,{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "}]
["04.18.280","CDHU","Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal","UN",null,{"v":140.82,"d":" R$ 140.82 "},{"v":140.82,"d":" R$ 140.82 "}]
["04.18.290","CDHU","Remoção de chave tipo Pacco rotativo","UN",null,{"v":37.54,"d":" R$ 37.54 "},{"v":37.54,"d":" R$ 37.54 "}]
["04.18.320","CDHU","Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste","UN",null,{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "}]
["04.18.340","CDHU","Remoção de condulete","UN",null,{"v":19.94,"d":" R$ 19.94 "},{"v":19.94,"d":" R$ 19.94 "}]
["04.18.360","CDHU","Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm","M",null,{"v":6,"d":" R$ 6.00 "},{"v":6,"d":" R$ 6.00 "}]
["04.18.370","CDHU","Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm","M",null,{"v":3,"d":" R$ 3.00 "},{"v":3,"d":" R$ 3.00 "}]
["04.18.380","CDHU","Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm","M",null,{"v":5.01,"d":" R$ 5.01 "},{"v":5.01,"d":" R$ 5.01 "}]
["04.18.390","CDHU","Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm","M",null,{"v":2.5,"d":" R$ 2.50 "},{"v":2.5,"d":" R$ 2.50 "}]
["04.18.400","CDHU","Remoção de condutor especial","M",null,{"v":35.21,"d":" R$ 35.21 "},{"v":35.21,"d":" R$ 35.21 "}]
["04.18.410","CDHU","Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu","M",null,{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "}]
["04.18.420","CDHU","Remoção de contator magnético para comando de bomba","UN",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["04.18.440","CDHU","Remoção de corrente para pendentes","UN",null,{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "}]
["04.18.460","CDHU","Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores","UN",null,{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "}]
["04.18.470","CDHU","Remoção de cruzeta de madeira","UN",null,{"v":105.62,"d":" R$ 105.62 "},{"v":105.62,"d":" R$ 105.62 "}]
["04.19","CDHU","Retirada em instalação elétrica - letra D ate I"]
["04.19.020","CDHU","Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido","UN",null,{"v":206.05,"d":" R$ 206.05 "},{"v":206.05,"d":" R$ 206.05 "}]
["04.19.030","CDHU","Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A","UN",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["04.19.060","CDHU","Remoção de disjuntor termomagnético","UN",null,{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "}]
["04.19.080","CDHU","Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem","M2",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["04.19.100","CDHU","Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado","UN",null,{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "}]
["04.19.120","CDHU","Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra","UN",null,{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "}]
["04.19.140","CDHU","Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação","UN",null,{"v":5.01,"d":" R$ 5.01 "},{"v":5.01,"d":" R$ 5.01 "}]
["04.19.160","CDHU","Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão","UN",null,{"v":7.5,"d":" R$ 7.50 "},{"v":7.5,"d":" R$ 7.50 "}]
["04.19.180","CDHU","Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino","UN",null,{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "}]
["04.19.190","CDHU","Remoção de isolador galvanizado uso geral","UN",null,{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "}]
["04.20","CDHU","Retirada em instalação elétrica - letra J ate N"]
["04.20.020","CDHU","Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão","UN",null,{"v":35.21,"d":" R$ 35.21 "},{"v":35.21,"d":" R$ 35.21 "}]
["04.20.040","CDHU","Remoção de lâmpada","UN",null,{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "}]
["04.20.060","CDHU","Remoção de luz de obstáculo","UN",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["04.20.080","CDHU","Remoção de manopla de comando de disjuntor","UN",null,{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "}]
["04.20.100","CDHU","Remoção de mão francesa","UN",null,{"v":20.36,"d":" R$ 20.36 "},{"v":20.36,"d":" R$ 20.36 "}]
["04.20.120","CDHU","Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar","UN",null,{"v":70.41,"d":" R$ 70.41 "},{"v":70.41,"d":" R$ 70.41 "}]
["04.21","CDHU","Retirada em instalação elétrica - letra O ate S"]
["04.21.020","CDHU","Remoção de óleo de disjuntor ou transformador","L",null,{"v":0.81,"d":" R$ 0.81 "},{"v":0.81,"d":" R$ 0.81 "}]
["04.21.040","CDHU","Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária","UN",null,{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "}]
["04.21.050","CDHU","Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro","UN",null,{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "},{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "}]
["04.21.060","CDHU","Remoção de perfilado","M",null,{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "}]
["04.21.100","CDHU","Remoção de porta de quadro ou painel","M2",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["04.21.130","CDHU","Remoção de poste de concreto","UN",{"v":132.28,"d":" R$ 132.28 "},{"v":140.82,"d":" R$ 140.82 "},{"v":273.1,"d":" R$ 273.10 "}]
["04.21.140","CDHU","Remoção de poste metálico","UN",{"v":132.28,"d":" R$ 132.28 "},{"v":140.82,"d":" R$ 140.82 "},{"v":273.1,"d":" R$ 273.10 "}]
["04.21.150","CDHU","Remoção de poste de madeira","UN",null,{"v":157.71,"d":" R$ 157.71 "},{"v":157.71,"d":" R$ 157.71 "}]
["04.21.160","CDHU","Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem","M2",null,{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "},{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "}]
["04.21.200","CDHU","Remoção de reator para lâmpada","UN",null,{"v":17.6,"d":" R$ 17.60 "},{"v":17.6,"d":" R$ 17.60 "}]
["04.21.210","CDHU","Remoção de reator para lâmpada fixo em poste","UN",null,{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "},{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "}]
["04.21.240","CDHU","Remoção de relé","UN",null,{"v":23.75,"d":" R$ 23.75 "},{"v":23.75,"d":" R$ 23.75 "}]
["04.21.260","CDHU","Remoção de roldana","UN",null,{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "}]
["04.21.280","CDHU","Remoção de soquete","UN",null,{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "}]
["04.21.300","CDHU","Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro","UN",null,{"v":32.58,"d":" R$ 32.58 "},{"v":32.58,"d":" R$ 32.58 "}]
["04.22","CDHU","Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final"]
["04.22.020","CDHU","Remoção de terminal ou conector para cabos","UN",null,{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "},{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "}]
["04.22.040","CDHU","Remoção de transformador de potência em cabine primária","UN",null,{"v":346.87,"d":" R$ 346.87 "},{"v":346.87,"d":" R$ 346.87 "}]
["04.22.050","CDHU","Remoção de transformador de potencial completo (pequeno)","UN",null,{"v":32.53,"d":" R$ 32.53 "},{"v":32.53,"d":" R$ 32.53 "}]
["04.22.060","CDHU","Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo","UN",{"v":264.55,"d":" R$ 264.55 "},{"v":400.4,"d":" R$ 400.40 "},{"v":664.95,"d":" R$ 664.95 "}]
["04.22.100","CDHU","Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm","M",null,{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "}]
["04.22.110","CDHU","Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm","M",null,{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "}]
["04.22.120","CDHU","Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm","M",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["04.22.130","CDHU","Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm","M",null,{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "}]
["04.22.200","CDHU","Remoção de vergalhão","M",null,{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "}]
["04.30","CDHU","Retirada em instalação hidráulica"]
["04.30.020","CDHU","Remoção de calha ou rufo","M",null,{"v":4.68,"d":" R$ 4.68 "},{"v":4.68,"d":" R$ 4.68 "}]
["04.30.040","CDHU","Remoção de condutor aparente","M",null,{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "},{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "}]
["04.30.060","CDHU","Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos","M",null,{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "}]
["04.30.080","CDHU","Remoção de hidrante de parede completo","UN",null,{"v":89.07,"d":" R$ 89.07 "},{"v":89.07,"d":" R$ 89.07 "}]
["04.30.100","CDHU","Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros","UN",null,{"v":150.15,"d":" R$ 150.15 "},{"v":150.15,"d":" R$ 150.15 "}]
["04.31","CDHU","Retirada em instalação de combate a incêndio"]
["04.31.010","CDHU","Retirada de bico de sprinkler","UN",null,{"v":14.08,"d":" R$ 14.08 "},{"v":14.08,"d":" R$ 14.08 "}]
["04.35","CDHU","Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico"]
["04.35.050","CDHU","Retirada de aparelho de ar condicionado portátil","UN",null,{"v":22.69,"d":" R$ 22.69 "},{"v":22.69,"d":" R$ 22.69 "}]
["04.40","CDHU","Retirada diversa de pecas pre-moldadas"]
["04.40.010","CDHU","Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M",{"v":0.9,"d":" R$ 0.90 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":9.04,"d":" R$ 9.04 "}]
["04.40.020","CDHU","Retirada de soleira ou peitoril em geral","M",null,{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "}]
["04.40.030","CDHU","Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento","M",null,{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "}]
["04.40.050","CDHU","Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2",{"v":7.17,"d":" R$ 7.17 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":19.39,"d":" R$ 19.39 "}]
["04.40.070","CDHU","Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento","M2",null,{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "}]
["04.41","CDHU","Retirada de dispositivos viários"]
["04.41.001","CDHU","Retirada de placa de solo","M2",{"v":44.18,"d":" R$ 44.18 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":62.24,"d":" R$ 62.24 "}]
["05","CDHU","TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA"]
["05.04","CDHU","Transporte de material solto"]
["05.04.060","CDHU","Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado","M3",{"v":29.34,"d":" R$ 29.34 "},{"v":109.94,"d":" R$ 109.94 "},{"v":139.28,"d":" R$ 139.28 "}]
["05.07","CDHU","Transporte comercial, carreteiro e aluguel"]
["05.07.040","CDHU","Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal","M3",{"v":91.24,"d":" R$ 91.24 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":103.46,"d":" R$ 103.46 "}]
["05.07.050","CDHU","Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal","M3",{"v":109.6,"d":" R$ 109.60 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":121.82,"d":" R$ 121.82 "}]
["05.07.060","CDHU","Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro","M3",{"v":118.4,"d":" R$ 118.40 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":130.62,"d":" R$ 130.62 "}]
["05.07.070","CDHU","Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall","M3",{"v":110.27,"d":" R$ 110.27 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":122.49,"d":" R$ 122.49 "}]
["05.08","CDHU","Transporte mecanizado de material solto"]
["05.08.060","CDHU","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km","M3",{"v":21.94,"d":" R$ 21.94 "},null,{"v":21.94,"d":" R$ 21.94 "}]
["05.08.080","CDHU","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km","M3",{"v":41.14,"d":" R$ 41.14 "},null,{"v":41.14,"d":" R$ 41.14 "}]
["05.08.100","CDHU","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km","M3",{"v":51.08,"d":" R$ 51.08 "},null,{"v":51.08,"d":" R$ 51.08 "}]
["05.08.120","CDHU","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km","M3",{"v":58.09,"d":" R$ 58.09 "},null,{"v":58.09,"d":" R$ 58.09 "}]
["05.08.140","CDHU","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km","M3XKM",{"v":2.91,"d":" R$ 2.91 "},null,{"v":2.91,"d":" R$ 2.91 "}]
["05.08.220","CDHU","Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km","M3",{"v":17.45,"d":" R$ 17.45 "},null,{"v":17.45,"d":" R$ 17.45 "}]
["05.09","CDHU","Taxas de recolhimento"]
["05.09.006","CDHU","Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte","T",{"v":37.37,"d":" R$ 37.37 "},null,{"v":37.37,"d":" R$ 37.37 "}]
["05.09.007","CDHU","Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra","M3",{"v":28.62,"d":" R$ 28.62 "},null,{"v":28.62,"d":" R$ 28.62 "}]
["05.09.008","CDHU","Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto","T",{"v":1107.74,"d":" R$ 1,107.74 "},null,{"v":1107.74,"d":" R$ 1,107.74 "}]
["05.10","CDHU","Transporte mecanizado de solo"]
["05.10.010","CDHU","Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria","M3",{"v":5.33,"d":" R$ 5.33 "},null,{"v":5.33,"d":" R$ 5.33 "}]
["05.10.020","CDHU","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km","M3",{"v":8.53,"d":" R$ 8.53 "},null,{"v":8.53,"d":" R$ 8.53 "}]
["05.10.021","CDHU","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km","M3",{"v":12.74,"d":" R$ 12.74 "},null,{"v":12.74,"d":" R$ 12.74 "}]
["05.10.022","CDHU","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km","M3",{"v":14.07,"d":" R$ 14.07 "},null,{"v":14.07,"d":" R$ 14.07 "}]
["05.10.023","CDHU","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km","M3",{"v":18.81,"d":" R$ 18.81 "},null,{"v":18.81,"d":" R$ 18.81 "}]
["05.10.024","CDHU","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km","M3",{"v":28.19,"d":" R$ 28.19 "},null,{"v":28.19,"d":" R$ 28.19 "}]
["05.10.025","CDHU","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km","M3",{"v":37.55,"d":" R$ 37.55 "},null,{"v":37.55,"d":" R$ 37.55 "}]
["05.10.026","CDHU","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km","M3XKM",{"v":1.81,"d":" R$ 1.81 "},null,{"v":1.81,"d":" R$ 1.81 "}]
["05.10.030","CDHU","Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km","M3",{"v":14.67,"d":" R$ 14.67 "},null,{"v":14.67,"d":" R$ 14.67 "}]
["05.10.031","CDHU","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km","M3",{"v":20.24,"d":" R$ 20.24 "},null,{"v":20.24,"d":" R$ 20.24 "}]
["05.10.032","CDHU","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km","M3",{"v":21.12,"d":" R$ 21.12 "},null,{"v":21.12,"d":" R$ 21.12 "}]
["05.10.033","CDHU","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km","M3",{"v":27,"d":" R$ 27.00 "},null,{"v":27,"d":" R$ 27.00 "}]
["05.10.034","CDHU","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km","M3",{"v":40.47,"d":" R$ 40.47 "},null,{"v":40.47,"d":" R$ 40.47 "}]
["05.10.035","CDHU","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km","M3",{"v":53.95,"d":" R$ 53.95 "},null,{"v":53.95,"d":" R$ 53.95 "}]
["05.10.036","CDHU","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km","M3XKM",{"v":2.62,"d":" R$ 2.62 "},null,{"v":2.62,"d":" R$ 2.62 "}]
["06","CDHU","SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL"]
["06.01","CDHU","Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha"]
["06.01.020","CDHU","Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto","M3",null,{"v":50.9,"d":" R$ 50.90 "},{"v":50.9,"d":" R$ 50.90 "}]
["06.01.040","CDHU","Escavação manual em solo brejoso em campo aberto","M3",null,{"v":63.52,"d":" R$ 63.52 "},{"v":63.52,"d":" R$ 63.52 "}]
["06.02","CDHU","Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha"]
["06.02.020","CDHU","Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m","M3",null,{"v":61.08,"d":" R$ 61.08 "},{"v":61.08,"d":" R$ 61.08 "}]
["06.02.040","CDHU","Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m","M3",null,{"v":79,"d":" R$ 79.00 "},{"v":79,"d":" R$ 79.00 "}]
["06.11","CDHU","Reaterro manual sem fornecimento de material"]
["06.11.020","CDHU","Reaterro manual para simples regularização sem compactação","M3",null,{"v":8.75,"d":" R$ 8.75 "},{"v":8.75,"d":" R$ 8.75 "}]
["06.11.040","CDHU","Reaterro manual apiloado sem controle de compactação","M3",null,{"v":19,"d":" R$ 19.00 "},{"v":19,"d":" R$ 19.00 "}]
["06.11.060","CDHU","Reaterro manual com adição de 2% de cimento","M3",{"v":17.32,"d":" R$ 17.32 "},{"v":68.41,"d":" R$ 68.41 "},{"v":85.73,"d":" R$ 85.73 "}]
["06.12","CDHU","Aterro manual sem fornecimento de material"]
["06.12.020","CDHU","Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg","M3",null,{"v":62.89,"d":" R$ 62.89 "},{"v":62.89,"d":" R$ 62.89 "}]
["06.14","CDHU","Carga / carregamento e descarga manual"]
["06.14.020","CDHU","Carga manual de solo","M3",null,{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "}]
["07","CDHU","SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO"]
["07.01","CDHU","Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha"]
["07.01.010","CDHU","Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida","M3",{"v":16.45,"d":" R$ 16.45 "},{"v":0.29,"d":" R$ 0.29 "},{"v":16.74,"d":" R$ 16.74 "}]
["07.01.020","CDHU","Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto","M3",{"v":16.88,"d":" R$ 16.88 "},{"v":0.29,"d":" R$ 0.29 "},{"v":17.17,"d":" R$ 17.17 "}]
["07.01.060","CDHU","Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto","M3",{"v":27.5,"d":" R$ 27.50 "},{"v":0.95,"d":" R$ 0.95 "},{"v":28.45,"d":" R$ 28.45 "}]
["07.01.120","CDHU","Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km","M3",{"v":15.19,"d":" R$ 15.19 "},null,{"v":15.19,"d":" R$ 15.19 "}]
["07.02","CDHU","Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha"]
["07.02.020","CDHU","Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m","M3",{"v":10.19,"d":" R$ 10.19 "},{"v":1.31,"d":" R$ 1.31 "},{"v":11.5,"d":" R$ 11.50 "}]
["07.02.040","CDHU","Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m","M3",{"v":11.49,"d":" R$ 11.49 "},{"v":1.48,"d":" R$ 1.48 "},{"v":12.97,"d":" R$ 12.97 "}]
["07.02.060","CDHU","Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m","M3",{"v":20.83,"d":" R$ 20.83 "},{"v":0.85,"d":" R$ 0.85 "},{"v":21.68,"d":" R$ 21.68 "}]
["07.02.080","CDHU","Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica","M3",{"v":22.05,"d":" R$ 22.05 "},{"v":0.81,"d":" R$ 0.81 "},{"v":22.86,"d":" R$ 22.86 "}]
["07.05","CDHU","Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa"]
["07.05.010","CDHU","Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa","M3",{"v":39.39,"d":" R$ 39.39 "},{"v":1.9,"d":" R$ 1.90 "},{"v":41.29,"d":" R$ 41.29 "}]
["07.05.020","CDHU","Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial","M3",{"v":33.64,"d":" R$ 33.64 "},{"v":1.53,"d":" R$ 1.53 "},{"v":35.17,"d":" R$ 35.17 "}]
["07.06","CDHU","Escavação ou carga mecanizada em campo aberto"]
["07.06.010","CDHU","Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha","M3",{"v":272.76,"d":" R$ 272.76 "},null,{"v":272.76,"d":" R$ 272.76 "}]
["07.10","CDHU","Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo"]
["07.10.020","CDHU","Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle","M3",{"v":6.85,"d":" R$ 6.85 "},{"v":0.12,"d":" R$ 0.12 "},{"v":6.97,"d":" R$ 6.97 "}]
["07.11","CDHU","Reaterro mecanizado sem fornecimento de material"]
["07.11.020","CDHU","Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador","M3",{"v":3.92,"d":" R$ 3.92 "},{"v":2.84,"d":" R$ 2.84 "},{"v":6.76,"d":" R$ 6.76 "}]
["07.11.040","CDHU","Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN","M3",{"v":21.72,"d":" R$ 21.72 "},{"v":2.61,"d":" R$ 2.61 "},{"v":24.33,"d":" R$ 24.33 "}]
["07.12","CDHU","Aterro mecanizado sem fornecimento de material"]
["07.12.010","CDHU","Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas","M3",{"v":18.53,"d":" R$ 18.53 "},{"v":0.43,"d":" R$ 0.43 "},{"v":18.96,"d":" R$ 18.96 "}]
["07.12.020","CDHU","Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto","M3",{"v":13.19,"d":" R$ 13.19 "},{"v":0.3,"d":" R$ 0.30 "},{"v":13.49,"d":" R$ 13.49 "}]
["07.12.030","CDHU","Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto","M3",{"v":13.39,"d":" R$ 13.39 "},{"v":0.13,"d":" R$ 0.13 "},{"v":13.52,"d":" R$ 13.52 "}]
["07.12.040","CDHU","Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro","M3",{"v":21.19,"d":" R$ 21.19 "},{"v":0.41,"d":" R$ 0.41 "},{"v":21.6,"d":" R$ 21.60 "}]
["08","CDHU","ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM"]
["08.01","CDHU","Escoramento"]
["08.01.020","CDHU","Escoramento de solo contínuo","M2",{"v":37.7,"d":" R$ 37.70 "},{"v":60.05,"d":" R$ 60.05 "},{"v":97.75,"d":" R$ 97.75 "}]
["08.01.040","CDHU","Escoramento de solo descontínuo","M2",{"v":20.54,"d":" R$ 20.54 "},{"v":36.12,"d":" R$ 36.12 "},{"v":56.66,"d":" R$ 56.66 "}]
["08.01.060","CDHU","Escoramento de solo pontaletado","M2",{"v":13.81,"d":" R$ 13.81 "},{"v":8.73,"d":" R$ 8.73 "},{"v":22.54,"d":" R$ 22.54 "}]
["08.01.080","CDHU","Escoramento de solo especial","M2",{"v":48.01,"d":" R$ 48.01 "},{"v":69.87,"d":" R$ 69.87 "},{"v":117.88,"d":" R$ 117.88 "}]
["08.01.100","CDHU","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m","M2",{"v":388.39,"d":" R$ 388.39 "},null,{"v":388.39,"d":" R$ 388.39 "}]
["08.01.110","CDHU","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m","M2",{"v":425.41,"d":" R$ 425.41 "},null,{"v":425.41,"d":" R$ 425.41 "}]
["08.01.120","CDHU","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m","M2",{"v":471.22,"d":" R$ 471.22 "},null,{"v":471.22,"d":" R$ 471.22 "}]
["08.02","CDHU","Cimbramento"]
["08.02.020","CDHU","Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto","M3",{"v":20.41,"d":" R$ 20.41 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":53.17,"d":" R$ 53.17 "}]
["08.02.040","CDHU","Cimbramento em perfil metálico para obras de arte","KG",{"v":9.88,"d":" R$ 9.88 "},{"v":2.26,"d":" R$ 2.26 "},{"v":12.14,"d":" R$ 12.14 "}]
["08.02.050","CDHU","Cimbramento tubular metálico","M3MES",{"v":7,"d":" R$ 7.00 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":9.04,"d":" R$ 9.04 "}]
["08.02.060","CDHU","Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico","M3",null,{"v":15.5,"d":" R$ 15.50 "},{"v":15.5,"d":" R$ 15.50 "}]
["08.03","CDHU","Descimbramento"]
["08.03.020","CDHU","Descimbramento em madeira","M3",null,{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "}]
["08.05","CDHU","Manta, filtro e dreno"]
["08.05.010","CDHU","Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm","M2",{"v":26.84,"d":" R$ 26.84 "},{"v":0.77,"d":" R$ 0.77 "},{"v":27.61,"d":" R$ 27.61 "}]
["08.05.100","CDHU","Dreno com pedra britada","M3",{"v":127.5,"d":" R$ 127.50 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":150.08,"d":" R$ 150.08 "}]
["08.05.110","CDHU","Dreno com areia grossa","M3",{"v":154.59,"d":" R$ 154.59 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":168.14,"d":" R$ 168.14 "}]
["08.05.180","CDHU","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m","M2",{"v":6.03,"d":" R$ 6.03 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":19.58,"d":" R$ 19.58 "}]
["08.05.190","CDHU","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m","M2",{"v":8.27,"d":" R$ 8.27 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":21.82,"d":" R$ 21.82 "}]
["08.05.220","CDHU","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m","M2",{"v":16.34,"d":" R$ 16.34 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":29.89,"d":" R$ 29.89 "}]
["08.06","CDHU","Barbaca"]
["08.06.040","CDHU","Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm","M",{"v":11.81,"d":" R$ 11.81 "},{"v":15.81,"d":" R$ 15.81 "},{"v":27.62,"d":" R$ 27.62 "}]
["08.06.060","CDHU","Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm","M",{"v":16.76,"d":" R$ 16.76 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":34.82,"d":" R$ 34.82 "}]
["08.06.080","CDHU","Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm","M",{"v":16.39,"d":" R$ 16.39 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":38.97,"d":" R$ 38.97 "}]
["08.07","CDHU","Esgotamento"]
["08.07.050","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático","TX",{"v":12607.36,"d":" R$ 12,607.36 "},null,{"v":12607.36,"d":" R$ 12,607.36 "}]
["08.07.060","CDHU","Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias","CJxDI",{"v":725.26,"d":" R$ 725.26 "},null,{"v":725.26,"d":" R$ 725.26 "}]
["08.07.070","CDHU","Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m","UN",{"v":411.84,"d":" R$ 411.84 "},null,{"v":411.84,"d":" R$ 411.84 "}]
["08.07.090","CDHU","Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa","HPXh",{"v":2.76,"d":" R$ 2.76 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":6.83,"d":" R$ 6.83 "}]
["08.10","CDHU","Contenção"]
["08.10.040","CDHU","Enrocamento com pedra arrumada","M3",{"v":148.92,"d":" R$ 148.92 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":284.37,"d":" R$ 284.37 "}]
["08.10.060","CDHU","Enrocamento com pedra assentada","M3",{"v":276.66,"d":" R$ 276.66 "},{"v":262.04,"d":" R$ 262.04 "},{"v":538.7,"d":" R$ 538.70 "}]
["08.10.108","CDHU","Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização","M3",{"v":746.99,"d":" R$ 746.99 "},{"v":121.85,"d":" R$ 121.85 "},{"v":868.84,"d":" R$ 868.84 "}]
["08.10.109","CDHU","Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização","M3",{"v":591.82,"d":" R$ 591.82 "},{"v":149.64,"d":" R$ 149.64 "},{"v":741.46,"d":" R$ 741.46 "}]
["09","CDHU","FORMA"]
["09.01","CDHU","Forma em tabua"]
["09.01.020","CDHU","Forma em madeira comum para fundação","M2",{"v":42.9,"d":" R$ 42.90 "},{"v":58.7,"d":" R$ 58.70 "},{"v":101.6,"d":" R$ 101.60 "}]
["09.01.030","CDHU","Forma em madeira comum para estrutura","M2",{"v":179.08,"d":" R$ 179.08 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":246.81,"d":" R$ 246.81 "}]
["09.01.040","CDHU","Forma em madeira comum para caixão perdido","M2",{"v":69.08,"d":" R$ 69.08 "},{"v":54.18,"d":" R$ 54.18 "},{"v":123.26,"d":" R$ 123.26 "}]
["09.01.150","CDHU","Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas","M2",null,{"v":6.96,"d":" R$ 6.96 "},{"v":6.96,"d":" R$ 6.96 "}]
["09.01.160","CDHU","Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas","M2",null,{"v":8.27,"d":" R$ 8.27 "},{"v":8.27,"d":" R$ 8.27 "}]
["09.02","CDHU","Forma em madeira compensada"]
["09.02.020","CDHU","Forma plana em compensado para estrutura convencional","M2",{"v":128.11,"d":" R$ 128.11 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":191.32,"d":" R$ 191.32 "}]
["09.02.040","CDHU","Forma plana em compensado para estrutura aparente","M2",{"v":134.55,"d":" R$ 134.55 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":197.76,"d":" R$ 197.76 "}]
["09.02.060","CDHU","Forma curva em compensado para estrutura aparente","M2",{"v":126.85,"d":" R$ 126.85 "},{"v":112.88,"d":" R$ 112.88 "},{"v":239.73,"d":" R$ 239.73 "}]
["09.02.080","CDHU","Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento","M2",{"v":93,"d":" R$ 93.00 "},{"v":60.96,"d":" R$ 60.96 "},{"v":153.96,"d":" R$ 153.96 "}]
["09.02.100","CDHU","Forma em compensado para encamisamento de tubulão","M2",{"v":44.49,"d":" R$ 44.49 "},{"v":49.67,"d":" R$ 49.67 "},{"v":94.16,"d":" R$ 94.16 "}]
["09.02.120","CDHU","Forma ripada de 5 cm na vertical","M2",{"v":102.23,"d":" R$ 102.23 "},{"v":98.8,"d":" R$ 98.80 "},{"v":201.03,"d":" R$ 201.03 "}]
["09.02.130","CDHU","Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico","M2",{"v":101.73,"d":" R$ 101.73 "},{"v":38.87,"d":" R$ 38.87 "},{"v":140.6,"d":" R$ 140.60 "}]
["09.02.140","CDHU","Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico","M2",{"v":101.73,"d":" R$ 101.73 "},{"v":69.32,"d":" R$ 69.32 "},{"v":171.05,"d":" R$ 171.05 "}]
["09.02.150","CDHU","Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico","M2",{"v":65.59,"d":" R$ 65.59 "},{"v":118.99,"d":" R$ 118.99 "},{"v":184.58,"d":" R$ 184.58 "}]
["09.04","CDHU","Forma em papelão"]
["09.04.020","CDHU","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm","M",{"v":91.25,"d":" R$ 91.25 "},{"v":10.72,"d":" R$ 10.72 "},{"v":101.97,"d":" R$ 101.97 "}]
["09.04.030","CDHU","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm","M",{"v":141.75,"d":" R$ 141.75 "},{"v":10.72,"d":" R$ 10.72 "},{"v":152.47,"d":" R$ 152.47 "}]
["09.04.040","CDHU","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm","M",{"v":171.19,"d":" R$ 171.19 "},{"v":10.72,"d":" R$ 10.72 "},{"v":181.91,"d":" R$ 181.91 "}]
["09.04.050","CDHU","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm","M",{"v":199.86,"d":" R$ 199.86 "},{"v":10.72,"d":" R$ 10.72 "},{"v":210.58,"d":" R$ 210.58 "}]
["09.04.060","CDHU","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm","M",{"v":219.44,"d":" R$ 219.44 "},{"v":10.72,"d":" R$ 10.72 "},{"v":230.16,"d":" R$ 230.16 "}]
["09.04.070","CDHU","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm","M",{"v":201.41,"d":" R$ 201.41 "},{"v":10.72,"d":" R$ 10.72 "},{"v":212.13,"d":" R$ 212.13 "}]
["09.07","CDHU","Forma em polipropileno"]
["09.07.060","CDHU","Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação","M3",{"v":391,"d":" R$ 391.00 "},{"v":79.02,"d":" R$ 79.02 "},{"v":470.02,"d":" R$ 470.02 "}]
["10","CDHU","ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL"]
["10.01","CDHU","Armadura em barra"]
["10.01.020","CDHU","Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa","KG",{"v":10.7,"d":" R$ 10.70 "},{"v":2.62,"d":" R$ 2.62 "},{"v":13.32,"d":" R$ 13.32 "}]
["10.01.040","CDHU","Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa","KG",{"v":8.72,"d":" R$ 8.72 "},{"v":2.62,"d":" R$ 2.62 "},{"v":11.34,"d":" R$ 11.34 "}]
["10.01.060","CDHU","Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa","KG",{"v":9.04,"d":" R$ 9.04 "},{"v":2.62,"d":" R$ 2.62 "},{"v":11.66,"d":" R$ 11.66 "}]
["10.02","CDHU","Armadura em tela"]
["10.02.020","CDHU","Armadura em tela soldada de aço","KG",{"v":12.84,"d":" R$ 12.84 "},{"v":1.31,"d":" R$ 1.31 "},{"v":14.15,"d":" R$ 14.15 "}]
["10.20","CDHU","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 10"]
["10.20.001","CDHU","Lubrificante em pasta para aplicação em barras de transferência de concreto","KG",{"v":45.77,"d":" R$ 45.77 "},{"v":13.15,"d":" R$ 13.15 "},{"v":58.92,"d":" R$ 58.92 "}]
["11","CDHU","CONCRETO, MASSA E LASTRO"]
["11.01","CDHU","Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material"]
["11.01.100","CDHU","Concreto usinado, fck = 20 MPa","M3",{"v":443.04,"d":" R$ 443.04 "},null,{"v":443.04,"d":" R$ 443.04 "}]
["11.01.130","CDHU","Concreto usinado, fck = 25 MPa","M3",{"v":464.19,"d":" R$ 464.19 "},null,{"v":464.19,"d":" R$ 464.19 "}]
["11.01.160","CDHU","Concreto usinado, fck = 30 MPa","M3",{"v":486.36,"d":" R$ 486.36 "},null,{"v":486.36,"d":" R$ 486.36 "}]
["11.01.170","CDHU","Concreto usinado, fck = 35 MPa","M3",{"v":509.59,"d":" R$ 509.59 "},null,{"v":509.59,"d":" R$ 509.59 "}]
["11.01.190","CDHU","Concreto usinado, fck = 40 MPa","M3",{"v":533.91,"d":" R$ 533.91 "},null,{"v":533.91,"d":" R$ 533.91 "}]
["11.01.260","CDHU","Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento","M3",{"v":495.57,"d":" R$ 495.57 "},null,{"v":495.57,"d":" R$ 495.57 "}]
["11.01.290","CDHU","Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento","M3",{"v":516.44,"d":" R$ 516.44 "},null,{"v":516.44,"d":" R$ 516.44 "}]
["11.01.320","CDHU","Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento","M3",{"v":538.59,"d":" R$ 538.59 "},null,{"v":538.59,"d":" R$ 538.59 "}]
["11.01.321","CDHU","Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento","M3",{"v":561.8,"d":" R$ 561.80 "},null,{"v":561.8,"d":" R$ 561.80 "}]
["11.01.350","CDHU","Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento","M3",{"v":586.46,"d":" R$ 586.46 "},null,{"v":586.46,"d":" R$ 586.46 "}]
["11.01.520","CDHU","Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua","M3",{"v":566.12,"d":" R$ 566.12 "},null,{"v":566.12,"d":" R$ 566.12 "}]
["11.01.621","CDHU","Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm_k=4,2 Mpa","M3",{"v":507.45,"d":" R$ 507.45 "},null,{"v":507.45,"d":" R$ 507.45 "}]
["11.01.630","CDHU","Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado","M3",{"v":557.1,"d":" R$ 557.10 "},null,{"v":557.1,"d":" R$ 557.10 "}]
["11.02","CDHU","Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material"]
["11.02.020","CDHU","Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³","M3",{"v":473.17,"d":" R$ 473.17 "},null,{"v":473.17,"d":" R$ 473.17 "}]
["11.02.040","CDHU","Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³","M3",{"v":500.58,"d":" R$ 500.58 "},null,{"v":500.58,"d":" R$ 500.58 "}]
["11.02.060","CDHU","Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³","M3",{"v":482.39,"d":" R$ 482.39 "},null,{"v":482.39,"d":" R$ 482.39 "}]
["11.03","CDHU","Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material"]
["11.03.090","CDHU","Concreto preparado no local, fck = 20 MPa","M3",{"v":372.82,"d":" R$ 372.82 "},{"v":122.16,"d":" R$ 122.16 "},{"v":494.98,"d":" R$ 494.98 "}]
["11.04","CDHU","Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material"]
["11.04.020","CDHU","Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³","M3",{"v":301.35,"d":" R$ 301.35 "},{"v":50.9,"d":" R$ 50.90 "},{"v":352.25,"d":" R$ 352.25 "}]
["11.04.040","CDHU","Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³","M3",{"v":331.85,"d":" R$ 331.85 "},{"v":50.9,"d":" R$ 50.90 "},{"v":382.75,"d":" R$ 382.75 "}]
["11.04.060","CDHU","Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³","M3",{"v":396.25,"d":" R$ 396.25 "},{"v":50.9,"d":" R$ 50.90 "},{"v":447.15,"d":" R$ 447.15 "}]
["11.05","CDHU","Concreto e argamassa especial"]
["11.05.010","CDHU","Argamassa em solo e cimento a 5% em peso","M3",{"v":75.15,"d":" R$ 75.15 "},{"v":50.9,"d":" R$ 50.90 "},{"v":126.05,"d":" R$ 126.05 "}]
["11.05.030","CDHU","Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência","M3",{"v":3812.1,"d":" R$ 3,812.10 "},{"v":57.1,"d":" R$ 57.10 "},{"v":3869.2,"d":" R$ 3,869.20 "}]
["11.05.040","CDHU","Argamassa graute","M3",{"v":343.6,"d":" R$ 343.60 "},{"v":57.1,"d":" R$ 57.10 "},{"v":400.7,"d":" R$ 400.70 "}]
["11.05.060","CDHU","Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa","M3",{"v":348.39,"d":" R$ 348.39 "},{"v":375.34,"d":" R$ 375.34 "},{"v":723.73,"d":" R$ 723.73 "}]
["11.05.120","CDHU","Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³","M3",{"v":2238.41,"d":" R$ 2,238.41 "},{"v":686.96,"d":" R$ 686.96 "},{"v":2925.37,"d":" R$ 2,925.37 "}]
["11.11","CDHU","Argamassas especiais"]
["11.11.030","CDHU","Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz","M3",{"v":497.68,"d":" R$ 497.68 "},{"v":50.9,"d":" R$ 50.90 "},{"v":548.58,"d":" R$ 548.58 "}]
["11.16","CDHU","Lançamento e aplicação"]
["11.16.020","CDHU","Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento","M3",null,{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "}]
["11.16.040","CDHU","Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação","M3",null,{"v":171.74,"d":" R$ 171.74 "},{"v":171.74,"d":" R$ 171.74 "}]
["11.16.060","CDHU","Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura","M3",null,{"v":118.63,"d":" R$ 118.63 "},{"v":118.63,"d":" R$ 118.63 "}]
["11.16.080","CDHU","Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento","M3",{"v":51,"d":" R$ 51.00 "},{"v":65.51,"d":" R$ 65.51 "},{"v":116.51,"d":" R$ 116.51 "}]
["11.16.220","CDHU","Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície","M2",{"v":16.54,"d":" R$ 16.54 "},null,{"v":16.54,"d":" R$ 16.54 "}]
["11.18","CDHU","Lastro e enchimento"]
["11.18.020","CDHU","Lastro de areia","M3",{"v":166.36,"d":" R$ 166.36 "},{"v":71.26,"d":" R$ 71.26 "},{"v":237.62,"d":" R$ 237.62 "}]
["11.18.040","CDHU","Lastro de pedra britada","M3",{"v":153,"d":" R$ 153.00 "},{"v":30.54,"d":" R$ 30.54 "},{"v":183.54,"d":" R$ 183.54 "}]
["11.18.060","CDHU","Lona plástica - 150 micron","M2",{"v":3.29,"d":" R$ 3.29 "},{"v":0.61,"d":" R$ 0.61 "},{"v":3.9,"d":" R$ 3.90 "}]
["11.18.070","CDHU","Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³","M3",{"v":899.14,"d":" R$ 899.14 "},{"v":93.84,"d":" R$ 93.84 "},{"v":992.98,"d":" R$ 992.98 "}]
["11.18.080","CDHU","Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados","M3",{"v":325.5,"d":" R$ 325.50 "},{"v":40.72,"d":" R$ 40.72 "},{"v":366.22,"d":" R$ 366.22 "}]
["11.18.110","CDHU","Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho","M3",null,{"v":40.72,"d":" R$ 40.72 "},{"v":40.72,"d":" R$ 40.72 "}]
["11.18.140","CDHU","Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado","M3",{"v":191.95,"d":" R$ 191.95 "},{"v":20.36,"d":" R$ 20.36 "},{"v":212.31,"d":" R$ 212.31 "}]
["11.18.150","CDHU","Lastro e/ou fundação em rachão manual","M3",{"v":160.39,"d":" R$ 160.39 "},{"v":61.08,"d":" R$ 61.08 "},{"v":221.47,"d":" R$ 221.47 "}]
["11.18.160","CDHU","Enchimento de nichos em geral, com areia","M3",{"v":166.36,"d":" R$ 166.36 "},{"v":96.05,"d":" R$ 96.05 "},{"v":262.41,"d":" R$ 262.41 "}]
["11.18.180","CDHU","Colchão de areia","M3",{"v":182.84,"d":" R$ 182.84 "},{"v":0.2,"d":" R$ 0.20 "},{"v":183.04,"d":" R$ 183.04 "}]
["11.18.190","CDHU","Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1","M3",{"v":338.55,"d":" R$ 338.55 "},{"v":16.29,"d":" R$ 16.29 "},{"v":354.84,"d":" R$ 354.84 "}]
["11.18.220","CDHU","Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F","M3",{"v":1270.11,"d":" R$ 1,270.11 "},{"v":16.29,"d":" R$ 16.29 "},{"v":1286.4,"d":" R$ 1,286.40 "}]
["11.20","CDHU","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11"]
["11.20.030","CDHU","Cura química de concreto, membrana líquida","M2",{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "},{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "}]
["11.20.050","CDHU","Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos","M",{"v":20.01,"d":" R$ 20.01 "},null,{"v":20.01,"d":" R$ 20.01 "}]
["11.20.090","CDHU","Selante endurecedor de concreto antipó","M2",{"v":3.88,"d":" R$ 3.88 "},{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "},{"v":8.97,"d":" R$ 8.97 "}]
["11.20.120","CDHU","Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente","M3",{"v":8910.05,"d":" R$ 8,910.05 "},{"v":1768.86,"d":" R$ 1,768.86 "},{"v":10678.91,"d":" R$ 10,678.91 "}]
["11.20.130","CDHU","Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto","M",{"v":186.48,"d":" R$ 186.48 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":321.93,"d":" R$ 321.93 "}]
["12","CDHU","FUNDACAO PROFUNDA"]
["12.01","CDHU","Broca"]
["12.01.021","CDHU","Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa","M",{"v":18.13,"d":" R$ 18.13 "},{"v":47.53,"d":" R$ 47.53 "},{"v":65.66,"d":" R$ 65.66 "}]
["12.01.041","CDHU","Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa","M",{"v":28.25,"d":" R$ 28.25 "},{"v":49.42,"d":" R$ 49.42 "},{"v":77.67,"d":" R$ 77.67 "}]
["12.01.061","CDHU","Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa","M",{"v":40.81,"d":" R$ 40.81 "},{"v":78.68,"d":" R$ 78.68 "},{"v":119.49,"d":" R$ 119.49 "}]
["12.04","CDHU","Estaca pre-moldada de concreto"]
["12.04.080","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada","TX",{"v":23418.74,"d":" R$ 23,418.74 "},null,{"v":23418.74,"d":" R$ 23,418.74 "}]
["12.04.081","CDHU","Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t","M",{"v":150.11,"d":" R$ 150.11 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":152.15,"d":" R$ 152.15 "}]
["12.04.082","CDHU","Estaca pré-moldada protendida cravada para 30t","M",{"v":161.64,"d":" R$ 161.64 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":163.68,"d":" R$ 163.68 "}]
["12.04.083","CDHU","Estaca pré-moldada protendida cravada para 40t","M",{"v":195.9,"d":" R$ 195.90 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":197.94,"d":" R$ 197.94 "}]
["12.04.084","CDHU","Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t","M",{"v":221.62,"d":" R$ 221.62 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":223.66,"d":" R$ 223.66 "}]
["12.04.085","CDHU","Estaca pré-moldada protendida cravada para 60t","M",{"v":259.69,"d":" R$ 259.69 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":261.73,"d":" R$ 261.73 "}]
["12.05","CDHU","Estaca escavada mecanicamente"]
["12.05.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada","TX",{"v":2066.65,"d":" R$ 2,066.65 "},null,{"v":2066.65,"d":" R$ 2,066.65 "}]
["12.05.020","CDHU","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t","M",{"v":38.49,"d":" R$ 38.49 "},{"v":15.05,"d":" R$ 15.05 "},{"v":53.54,"d":" R$ 53.54 "}]
["12.05.030","CDHU","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t","M",{"v":51.86,"d":" R$ 51.86 "},{"v":21.74,"d":" R$ 21.74 "},{"v":73.6,"d":" R$ 73.60 "}]
["12.05.040","CDHU","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t","M",{"v":70.11,"d":" R$ 70.11 "},{"v":29.8,"d":" R$ 29.80 "},{"v":99.91,"d":" R$ 99.91 "}]
["12.05.150","CDHU","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t","M",{"v":89.78,"d":" R$ 89.78 "},{"v":39.43,"d":" R$ 39.43 "},{"v":129.21,"d":" R$ 129.21 "}]
["12.06","CDHU","Estaca tipo STRAUSS"]
["12.06.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss","TX",{"v":2415.48,"d":" R$ 2,415.48 "},null,{"v":2415.48,"d":" R$ 2,415.48 "}]
["12.06.020","CDHU","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t","M",{"v":62.97,"d":" R$ 62.97 "},{"v":12.67,"d":" R$ 12.67 "},{"v":75.64,"d":" R$ 75.64 "}]
["12.06.030","CDHU","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t","M",{"v":80.86,"d":" R$ 80.86 "},{"v":18.29,"d":" R$ 18.29 "},{"v":99.15,"d":" R$ 99.15 "}]
["12.06.040","CDHU","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t","M",{"v":102.12,"d":" R$ 102.12 "},{"v":24.93,"d":" R$ 24.93 "},{"v":127.05,"d":" R$ 127.05 "}]
["12.06.080","CDHU","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t","M",{"v":164.66,"d":" R$ 164.66 "},{"v":32.5,"d":" R$ 32.50 "},{"v":197.16,"d":" R$ 197.16 "}]
["12.07","CDHU","Estaca tipo RAIZ"]
["12.07.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo","TX",{"v":19725.35,"d":" R$ 19,725.35 "},null,{"v":19725.35,"d":" R$ 19,725.35 "}]
["12.07.030","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo","M",{"v":206.73,"d":" R$ 206.73 "},{"v":9.22,"d":" R$ 9.22 "},{"v":215.95,"d":" R$ 215.95 "}]
["12.07.050","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo","M",{"v":195.66,"d":" R$ 195.66 "},{"v":11.54,"d":" R$ 11.54 "},{"v":207.2,"d":" R$ 207.20 "}]
["12.07.060","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo","M",{"v":251.91,"d":" R$ 251.91 "},{"v":17.49,"d":" R$ 17.49 "},{"v":269.4,"d":" R$ 269.40 "}]
["12.07.070","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo","M",{"v":288.07,"d":" R$ 288.07 "},{"v":24.47,"d":" R$ 24.47 "},{"v":312.54,"d":" R$ 312.54 "}]
["12.07.090","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo","M",{"v":353.97,"d":" R$ 353.97 "},{"v":37.39,"d":" R$ 37.39 "},{"v":391.36,"d":" R$ 391.36 "}]
["12.07.100","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo","M",{"v":412.16,"d":" R$ 412.16 "},{"v":43.86,"d":" R$ 43.86 "},{"v":456.02,"d":" R$ 456.02 "}]
["12.07.110","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo","M",{"v":491.19,"d":" R$ 491.19 "},{"v":51.86,"d":" R$ 51.86 "},{"v":543.05,"d":" R$ 543.05 "}]
["12.07.130","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo","M",{"v":578.41,"d":" R$ 578.41 "},{"v":43.86,"d":" R$ 43.86 "},{"v":622.27,"d":" R$ 622.27 "}]
["12.07.151","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo","M",{"v":275.93,"d":" R$ 275.93 "},null,{"v":275.93,"d":" R$ 275.93 "}]
["12.07.153","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo","M",{"v":448.43,"d":" R$ 448.43 "},null,{"v":448.43,"d":" R$ 448.43 "}]
["12.07.270","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha","TX",{"v":19725.35,"d":" R$ 19,725.35 "},null,{"v":19725.35,"d":" R$ 19,725.35 "}]
["12.07.271","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha","M",{"v":969.52,"d":" R$ 969.52 "},null,{"v":969.52,"d":" R$ 969.52 "}]
["12.07.272","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha","M",{"v":1259.89,"d":" R$ 1,259.89 "},null,{"v":1259.89,"d":" R$ 1,259.89 "}]
["12.07.273","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha","M",{"v":1399.2,"d":" R$ 1,399.20 "},null,{"v":1399.2,"d":" R$ 1,399.20 "}]
["12.07.274","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, sem armação e sem argamassa, em rocha","M",{"v":627.19,"d":" R$ 627.19 "},null,{"v":627.19,"d":" R$ 627.19 "}]
["12.07.275","CDHU","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, sem armação e sem argamassa, em rocha","M",{"v":757.44,"d":" R$ 757.44 "},null,{"v":757.44,"d":" R$ 757.44 "}]
["12.07.511","CDHU","Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - sobreconsumo","M3",{"v":437.13,"d":" R$ 437.13 "},null,{"v":437.13,"d":" R$ 437.13 "}]
["12.09","CDHU","Tubulão"]
["12.09.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado mecanicamente","TX",{"v":1905.62,"d":" R$ 1,905.62 "},null,{"v":1905.62,"d":" R$ 1,905.62 "}]
["12.09.020","CDHU","Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm","M",{"v":31.9,"d":" R$ 31.90 "},null,{"v":31.9,"d":" R$ 31.90 "}]
["12.09.040","CDHU","Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm","M",{"v":37.52,"d":" R$ 37.52 "},null,{"v":37.52,"d":" R$ 37.52 "}]
["12.09.060","CDHU","Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm","M",{"v":56.6,"d":" R$ 56.60 "},null,{"v":56.6,"d":" R$ 56.60 "}]
["12.09.140","CDHU","Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base","M3",null,{"v":500.5,"d":" R$ 500.50 "},{"v":500.5,"d":" R$ 500.50 "}]
["12.12","CDHU","Estaca hélice continua"]
["12.12.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo","TX",{"v":31217.81,"d":" R$ 31,217.81 "},null,{"v":31217.81,"d":" R$ 31,217.81 "}]
["12.12.014","CDHU","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo","M",{"v":37.62,"d":" R$ 37.62 "},{"v":5.43,"d":" R$ 5.43 "},{"v":43.05,"d":" R$ 43.05 "}]
["12.12.016","CDHU","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo","M",{"v":47.23,"d":" R$ 47.23 "},{"v":5.43,"d":" R$ 5.43 "},{"v":52.66,"d":" R$ 52.66 "}]
["12.12.020","CDHU","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo","M",{"v":60.12,"d":" R$ 60.12 "},{"v":5.43,"d":" R$ 5.43 "},{"v":65.55,"d":" R$ 65.55 "}]
["12.12.060","CDHU","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo","M",{"v":69.38,"d":" R$ 69.38 "},{"v":5.43,"d":" R$ 5.43 "},{"v":74.81,"d":" R$ 74.81 "}]
["12.12.070","CDHU","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo","M",{"v":79.05,"d":" R$ 79.05 "},{"v":5.43,"d":" R$ 5.43 "},{"v":84.48,"d":" R$ 84.48 "}]
["12.12.074","CDHU","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo","M",{"v":98.25,"d":" R$ 98.25 "},{"v":5.43,"d":" R$ 5.43 "},{"v":103.68,"d":" R$ 103.68 "}]
["12.12.090","CDHU","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo","M",{"v":120.39,"d":" R$ 120.39 "},{"v":5.43,"d":" R$ 5.43 "},{"v":125.82,"d":" R$ 125.82 "}]
["12.12.100","CDHU","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo","M",{"v":147.68,"d":" R$ 147.68 "},{"v":5.43,"d":" R$ 5.43 "},{"v":153.11,"d":" R$ 153.11 "}]
["12.14","CDHU","Estaca escavada com injeção ou micro estaca"]
["12.14.010","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca","TX",{"v":19476.95,"d":" R$ 19,476.95 "},null,{"v":19476.95,"d":" R$ 19,476.95 "}]
["12.14.040","CDHU","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm","M",{"v":255.94,"d":" R$ 255.94 "},{"v":24.47,"d":" R$ 24.47 "},{"v":280.41,"d":" R$ 280.41 "}]
["12.14.050","CDHU","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm","M",{"v":320.76,"d":" R$ 320.76 "},{"v":37.39,"d":" R$ 37.39 "},{"v":358.15,"d":" R$ 358.15 "}]
["12.14.060","CDHU","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm","M",{"v":389.94,"d":" R$ 389.94 "},{"v":43.86,"d":" R$ 43.86 "},{"v":433.8,"d":" R$ 433.80 "}]
["13","CDHU","LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS"]
["13.01","CDHU","Laje pre-fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas"]
["13.01.130","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":132.33,"d":" R$ 132.33 "},{"v":32.86,"d":" R$ 32.86 "},{"v":165.19,"d":" R$ 165.19 "}]
["13.01.150","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":135.54,"d":" R$ 135.54 "},{"v":36.14,"d":" R$ 36.14 "},{"v":171.68,"d":" R$ 171.68 "}]
["13.01.170","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":167.58,"d":" R$ 167.58 "},{"v":39.41,"d":" R$ 39.41 "},{"v":206.99,"d":" R$ 206.99 "}]
["13.01.190","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":177.75,"d":" R$ 177.75 "},{"v":42.69,"d":" R$ 42.69 "},{"v":220.44,"d":" R$ 220.44 "}]
["13.01.210","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":230.41,"d":" R$ 230.41 "},{"v":46.87,"d":" R$ 46.87 "},{"v":277.28,"d":" R$ 277.28 "}]
["13.01.310","CDHU","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa","M2",{"v":140.55,"d":" R$ 140.55 "},{"v":36.14,"d":" R$ 36.14 "},{"v":176.69,"d":" R$ 176.69 "}]
["13.01.320","CDHU","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa","M2",{"v":164.51,"d":" R$ 164.51 "},{"v":36.14,"d":" R$ 36.14 "},{"v":200.65,"d":" R$ 200.65 "}]
["13.01.330","CDHU","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa","M2",{"v":183.02,"d":" R$ 183.02 "},{"v":39.41,"d":" R$ 39.41 "},{"v":222.43,"d":" R$ 222.43 "}]
["13.01.340","CDHU","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa","M2",{"v":221.76,"d":" R$ 221.76 "},{"v":42.69,"d":" R$ 42.69 "},{"v":264.45,"d":" R$ 264.45 "}]
["13.01.350","CDHU","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25 + 5), com capa de concreto de 25 MPa","M2",{"v":296.46,"d":" R$ 296.46 "},{"v":46.87,"d":" R$ 46.87 "},{"v":343.33,"d":" R$ 343.33 "}]
["13.02","CDHU","Laje pre-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas"]
["13.02.150","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":163.26,"d":" R$ 163.26 "},{"v":36.14,"d":" R$ 36.14 "},{"v":199.4,"d":" R$ 199.40 "}]
["13.02.170","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":162.79,"d":" R$ 162.79 "},{"v":39.41,"d":" R$ 39.41 "},{"v":202.2,"d":" R$ 202.20 "}]
["13.02.190","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":175.44,"d":" R$ 175.44 "},{"v":42.69,"d":" R$ 42.69 "},{"v":218.13,"d":" R$ 218.13 "}]
["13.02.210","CDHU","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa","M2",{"v":190.47,"d":" R$ 190.47 "},{"v":46.87,"d":" R$ 46.87 "},{"v":237.34,"d":" R$ 237.34 "}]
["13.05","CDHU","Pre-laje"]
["13.05.084","CDHU","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm","M2",{"v":176.93,"d":" R$ 176.93 "},{"v":11.01,"d":" R$ 11.01 "},{"v":187.94,"d":" R$ 187.94 "}]
["13.05.090","CDHU","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm","M2",{"v":188.06,"d":" R$ 188.06 "},{"v":11.58,"d":" R$ 11.58 "},{"v":199.64,"d":" R$ 199.64 "}]
["13.05.094","CDHU","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm","M2",{"v":207.83,"d":" R$ 207.83 "},{"v":12.14,"d":" R$ 12.14 "},{"v":219.97,"d":" R$ 219.97 "}]
["13.05.096","CDHU","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm","M2",{"v":281.13,"d":" R$ 281.13 "},{"v":12.37,"d":" R$ 12.37 "},{"v":293.5,"d":" R$ 293.50 "}]
["13.05.110","CDHU","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm","M2",{"v":154.39,"d":" R$ 154.39 "},{"v":11.01,"d":" R$ 11.01 "},{"v":165.4,"d":" R$ 165.40 "}]
["13.05.150","CDHU","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm","M2",{"v":190.88,"d":" R$ 190.88 "},{"v":11.57,"d":" R$ 11.57 "},{"v":202.45,"d":" R$ 202.45 "}]
["14","CDHU","ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR"]
["14.01","CDHU","Alvenaria de fundação (embasamento)"]
["14.01.020","CDHU","Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum","M3",{"v":534.4,"d":" R$ 534.40 "},{"v":374.08,"d":" R$ 374.08 "},{"v":908.48,"d":" R$ 908.48 "}]
["14.01.050","CDHU","Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A","M2",{"v":56.85,"d":" R$ 56.85 "},{"v":35.9,"d":" R$ 35.90 "},{"v":92.75,"d":" R$ 92.75 "}]
["14.01.060","CDHU","Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A","M2",{"v":79.15,"d":" R$ 79.15 "},{"v":36.71,"d":" R$ 36.71 "},{"v":115.86,"d":" R$ 115.86 "}]
["14.02","CDHU","Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial"]
["14.02.020","CDHU","Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum","M2",{"v":32.8,"d":" R$ 32.80 "},{"v":46.2,"d":" R$ 46.20 "},{"v":79,"d":" R$ 79.00 "}]
["14.02.030","CDHU","Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum","M2",{"v":45.46,"d":" R$ 45.46 "},{"v":73.11,"d":" R$ 73.11 "},{"v":118.57,"d":" R$ 118.57 "}]
["14.02.040","CDHU","Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum","M2",{"v":99.97,"d":" R$ 99.97 "},{"v":118.63,"d":" R$ 118.63 "},{"v":218.6,"d":" R$ 218.60 "}]
["14.02.050","CDHU","Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum","M2",{"v":144.63,"d":" R$ 144.63 "},{"v":146.3,"d":" R$ 146.30 "},{"v":290.93,"d":" R$ 290.93 "}]
["14.02.070","CDHU","Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente","M2",{"v":160.7,"d":" R$ 160.70 "},{"v":73.11,"d":" R$ 73.11 "},{"v":233.81,"d":" R$ 233.81 "}]
["14.02.080","CDHU","Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente","M2",{"v":364.85,"d":" R$ 364.85 "},{"v":118.63,"d":" R$ 118.63 "},{"v":483.48,"d":" R$ 483.48 "}]
["14.03","CDHU","Alvenaria com tijolo laminado aparente"]
["14.03.020","CDHU","Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado","M2",{"v":121.65,"d":" R$ 121.65 "},{"v":65.16,"d":" R$ 65.16 "},{"v":186.81,"d":" R$ 186.81 "}]
["14.03.040","CDHU","Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado","M2",{"v":229.51,"d":" R$ 229.51 "},{"v":122.88,"d":" R$ 122.88 "},{"v":352.39,"d":" R$ 352.39 "}]
["14.03.060","CDHU","Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado","M2",{"v":475.18,"d":" R$ 475.18 "},{"v":171.87,"d":" R$ 171.87 "},{"v":647.05,"d":" R$ 647.05 "}]
["14.04","CDHU","Alvenaria com bloco cerâmico de vedação"]
["14.04.200","CDHU","Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm","M2",{"v":37.42,"d":" R$ 37.42 "},{"v":33.07,"d":" R$ 33.07 "},{"v":70.49,"d":" R$ 70.49 "}]
["14.04.210","CDHU","Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm","M2",{"v":47.75,"d":" R$ 47.75 "},{"v":35.9,"d":" R$ 35.90 "},{"v":83.65,"d":" R$ 83.65 "}]
["14.04.220","CDHU","Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm","M2",{"v":54.58,"d":" R$ 54.58 "},{"v":38.51,"d":" R$ 38.51 "},{"v":93.09,"d":" R$ 93.09 "}]
["14.05","CDHU","Alvenaria com bloco cerâmico estrutural"]
["14.05.050","CDHU","Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm","M2",{"v":45.1,"d":" R$ 45.10 "},{"v":35.9,"d":" R$ 35.90 "},{"v":81,"d":" R$ 81.00 "}]
["14.05.060","CDHU","Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm","M2",{"v":55.85,"d":" R$ 55.85 "},{"v":38.51,"d":" R$ 38.51 "},{"v":94.36,"d":" R$ 94.36 "}]
["14.10","CDHU","Alvenaria com bloco de concreto de vedação"]
["14.10.101","CDHU","Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C","M2",{"v":38.67,"d":" R$ 38.67 "},{"v":33.07,"d":" R$ 33.07 "},{"v":71.74,"d":" R$ 71.74 "}]
["14.10.111","CDHU","Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C","M2",{"v":49.27,"d":" R$ 49.27 "},{"v":35.9,"d":" R$ 35.90 "},{"v":85.17,"d":" R$ 85.17 "}]
["14.10.121","CDHU","Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C","M2",{"v":64.16,"d":" R$ 64.16 "},{"v":36.71,"d":" R$ 36.71 "},{"v":100.87,"d":" R$ 100.87 "}]
["14.11","CDHU","Alvenaria com bloco de concreto estrutural"]
["14.11.221","CDHU","Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B","M2",{"v":55.39,"d":" R$ 55.39 "},{"v":40.41,"d":" R$ 40.41 "},{"v":95.8,"d":" R$ 95.80 "}]
["14.11.231","CDHU","Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B","M2",{"v":71.15,"d":" R$ 71.15 "},{"v":41.43,"d":" R$ 41.43 "},{"v":112.58,"d":" R$ 112.58 "}]
["14.11.261","CDHU","Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A","M2",{"v":57.6,"d":" R$ 57.60 "},{"v":53.51,"d":" R$ 53.51 "},{"v":111.11,"d":" R$ 111.11 "}]
["14.11.271","CDHU","Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A","M2",{"v":80.25,"d":" R$ 80.25 "},{"v":57.03,"d":" R$ 57.03 "},{"v":137.28,"d":" R$ 137.28 "}]
["14.15","CDHU","Alvenaria de concreto celular ou silico calcário"]
["14.15.060","CDHU","Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C25","M2",{"v":95.86,"d":" R$ 95.86 "},{"v":15.67,"d":" R$ 15.67 "},{"v":111.53,"d":" R$ 111.53 "}]
["14.15.100","CDHU","Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso revestido - classe C25","M2",{"v":111.48,"d":" R$ 111.48 "},{"v":16.07,"d":" R$ 16.07 "},{"v":127.55,"d":" R$ 127.55 "}]
["14.15.120","CDHU","Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido - classe C25","M2",{"v":139.52,"d":" R$ 139.52 "},{"v":16.28,"d":" R$ 16.28 "},{"v":155.8,"d":" R$ 155.80 "}]
["14.15.140","CDHU","Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso revestido - classe C25","M2",{"v":189.03,"d":" R$ 189.03 "},{"v":16.89,"d":" R$ 16.89 "},{"v":205.92,"d":" R$ 205.92 "}]
["14.20","CDHU","Pecas moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)"]
["14.20.010","CDHU","Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado","M3",{"v":974.32,"d":" R$ 974.32 "},{"v":853.76,"d":" R$ 853.76 "},{"v":1828.08,"d":" R$ 1,828.08 "}]
["14.20.020","CDHU","Cimalha em concreto com pingadeira","M",{"v":3.69,"d":" R$ 3.69 "},{"v":7.72,"d":" R$ 7.72 "},{"v":11.41,"d":" R$ 11.41 "}]
["14.28","CDHU","Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)"]
["14.28.012","CDHU","Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm","M2",{"v":156.27,"d":" R$ 156.27 "},{"v":81.23,"d":" R$ 81.23 "},{"v":237.5,"d":" R$ 237.50 "}]
["14.28.030","CDHU","Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm","M2",{"v":131.95,"d":" R$ 131.95 "},{"v":67.41,"d":" R$ 67.41 "},{"v":199.36,"d":" R$ 199.36 "}]
["14.28.096","CDHU","Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm","M2",{"v":134.86,"d":" R$ 134.86 "},{"v":67.41,"d":" R$ 67.41 "},{"v":202.27,"d":" R$ 202.27 "}]
["14.28.100","CDHU","Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm","M2",{"v":1706.69,"d":" R$ 1,706.69 "},{"v":182.87,"d":" R$ 182.87 "},{"v":1889.56,"d":" R$ 1,889.56 "}]
["14.28.140","CDHU","Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm","M2",{"v":940.2,"d":" R$ 940.20 "},{"v":121.42,"d":" R$ 121.42 "},{"v":1061.62,"d":" R$ 1,061.62 "}]
["14.30","CDHU","Divisória e fechamento"]
["14.30.010","CDHU","Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm","M2",{"v":950.14,"d":" R$ 950.14 "},{"v":78.61,"d":" R$ 78.61 "},{"v":1028.75,"d":" R$ 1,028.75 "}]
["14.30.020","CDHU","Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm","M2",{"v":240.8,"d":" R$ 240.80 "},null,{"v":240.8,"d":" R$ 240.80 "}]
["14.30.070","CDHU","Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta","M2",{"v":679.9,"d":" R$ 679.90 "},null,{"v":679.9,"d":" R$ 679.90 "}]
["14.30.080","CDHU","Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm","M2",{"v":1077.88,"d":" R$ 1,077.88 "},{"v":78.61,"d":" R$ 78.61 "},{"v":1156.49,"d":" R$ 1,156.49 "}]
["14.30.110","CDHU","Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm","M2",{"v":147.05,"d":" R$ 147.05 "},null,{"v":147.05,"d":" R$ 147.05 "}]
["14.30.160","CDHU","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM","M2",{"v":232.69,"d":" R$ 232.69 "},null,{"v":232.69,"d":" R$ 232.69 "}]
["14.30.190","CDHU","Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm","M2",{"v":168.92,"d":" R$ 168.92 "},null,{"v":168.92,"d":" R$ 168.92 "}]
["14.30.230","CDHU","Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm","M2",{"v":196.81,"d":" R$ 196.81 "},null,{"v":196.81,"d":" R$ 196.81 "}]
["14.30.260","CDHU","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST","M2",{"v":168.5,"d":" R$ 168.50 "},null,{"v":168.5,"d":" R$ 168.50 "}]
["14.30.270","CDHU","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM","M2",{"v":146.82,"d":" R$ 146.82 "},null,{"v":146.82,"d":" R$ 146.82 "}]
["14.30.300","CDHU","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM","M2",{"v":175.55,"d":" R$ 175.55 "},null,{"v":175.55,"d":" R$ 175.55 "}]
["14.30.310","CDHU","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST","M2",{"v":152.67,"d":" R$ 152.67 "},null,{"v":152.67,"d":" R$ 152.67 "}]
["14.30.410","CDHU","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU","M2",{"v":213.89,"d":" R$ 213.89 "},null,{"v":213.89,"d":" R$ 213.89 "}]
["14.30.440","CDHU","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM","M2",{"v":219.44,"d":" R$ 219.44 "},null,{"v":219.44,"d":" R$ 219.44 "}]
["14.30.841","CDHU","Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2",{"v":1014.13,"d":" R$ 1,014.13 "},null,{"v":1014.13,"d":" R$ 1,014.13 "}]
["14.30.842","CDHU","Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2",{"v":786.05,"d":" R$ 786.05 "},null,{"v":786.05,"d":" R$ 786.05 "}]
["14.30.843","CDHU","Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2",{"v":1475.89,"d":" R$ 1,475.89 "},null,{"v":1475.89,"d":" R$ 1,475.89 "}]
["14.30.860","CDHU","Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm","M2",{"v":312.59,"d":" R$ 312.59 "},{"v":72.95,"d":" R$ 72.95 "},{"v":385.54,"d":" R$ 385.54 "}]
["14.30.870","CDHU","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF","M2",{"v":270.23,"d":" R$ 270.23 "},null,{"v":270.23,"d":" R$ 270.23 "}]
["14.30.880","CDHU","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU","M2",{"v":273.16,"d":" R$ 273.16 "},null,{"v":273.16,"d":" R$ 273.16 "}]
["14.30.890","CDHU","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU","M2",{"v":281.1,"d":" R$ 281.10 "},null,{"v":281.1,"d":" R$ 281.10 "}]
["14.30.900","CDHU","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM","M2",{"v":237.4,"d":" R$ 237.40 "},null,{"v":237.4,"d":" R$ 237.40 "}]
["14.30.910","CDHU","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM","M2",{"v":249.52,"d":" R$ 249.52 "},null,{"v":249.52,"d":" R$ 249.52 "}]
["14.30.920","CDHU","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM","M2",{"v":239.7,"d":" R$ 239.70 "},null,{"v":239.7,"d":" R$ 239.70 "}]
["14.31","CDHU","Divisória e fechamento."]
["14.31.030","CDHU","Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm","M2",{"v":107.76,"d":" R$ 107.76 "},{"v":130.65,"d":" R$ 130.65 "},{"v":238.41,"d":" R$ 238.41 "}]
["14.40","CDHU","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14"]
["14.40.040","CDHU","Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos","M2",null,{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "}]
["14.40.060","CDHU","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm","UN",{"v":2.49,"d":" R$ 2.49 "},{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "},{"v":8.69,"d":" R$ 8.69 "}]
["14.40.070","CDHU","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm","UN",{"v":3.06,"d":" R$ 3.06 "},{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "},{"v":9.26,"d":" R$ 9.26 "}]
["14.40.080","CDHU","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm","UN",{"v":3.35,"d":" R$ 3.35 "},{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "},{"v":9.55,"d":" R$ 9.55 "}]
["14.40.090","CDHU","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm","UN",{"v":3.6,"d":" R$ 3.60 "},{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "},{"v":9.8,"d":" R$ 9.80 "}]
["14.40.100","CDHU","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm","UN",{"v":5.05,"d":" R$ 5.05 "},{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "},{"v":11.25,"d":" R$ 11.25 "}]
["15","CDHU","ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO"]
["15.01","CDHU","Estrutura em madeira para cobertura"]
["15.01.010","CDHU","Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m","M2",{"v":114.16,"d":" R$ 114.16 "},{"v":56.44,"d":" R$ 56.44 "},{"v":170.6,"d":" R$ 170.60 "}]
["15.01.020","CDHU","Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m","M2",{"v":122.5,"d":" R$ 122.50 "},{"v":58.7,"d":" R$ 58.70 "},{"v":181.2,"d":" R$ 181.20 "}]
["15.01.030","CDHU","Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m","M2",{"v":130.83,"d":" R$ 130.83 "},{"v":60.96,"d":" R$ 60.96 "},{"v":191.79,"d":" R$ 191.79 "}]
["15.01.040","CDHU","Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m","M2",{"v":143.52,"d":" R$ 143.52 "},{"v":65.47,"d":" R$ 65.47 "},{"v":208.99,"d":" R$ 208.99 "}]
["15.01.110","CDHU","Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m","M2",{"v":78.04,"d":" R$ 78.04 "},{"v":42.89,"d":" R$ 42.89 "},{"v":120.93,"d":" R$ 120.93 "}]
["15.01.120","CDHU","Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m","M2",{"v":86.38,"d":" R$ 86.38 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":131.53,"d":" R$ 131.53 "}]
["15.01.130","CDHU","Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m","M2",{"v":94.71,"d":" R$ 94.71 "},{"v":47.41,"d":" R$ 47.41 "},{"v":142.12,"d":" R$ 142.12 "}]
["15.01.140","CDHU","Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m","M2",{"v":103.42,"d":" R$ 103.42 "},{"v":51.92,"d":" R$ 51.92 "},{"v":155.34,"d":" R$ 155.34 "}]
["15.01.210","CDHU","Estrutura pontaletada para telhas de barro","M2",{"v":87.09,"d":" R$ 87.09 "},{"v":54.18,"d":" R$ 54.18 "},{"v":141.27,"d":" R$ 141.27 "}]
["15.01.220","CDHU","Estrutura pontaletada para telhas onduladas","M2",{"v":65.45,"d":" R$ 65.45 "},{"v":40.63,"d":" R$ 40.63 "},{"v":106.08,"d":" R$ 106.08 "}]
["15.01.310","CDHU","Estrutura em terças para telhas de barro","M2",{"v":80.49,"d":" R$ 80.49 "},{"v":29.34,"d":" R$ 29.34 "},{"v":109.83,"d":" R$ 109.83 "}]
["15.01.320","CDHU","Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro","M2",{"v":24.62,"d":" R$ 24.62 "},{"v":5.76,"d":" R$ 5.76 "},{"v":30.38,"d":" R$ 30.38 "}]
["15.01.330","CDHU","Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal","M2",{"v":15.46,"d":" R$ 15.46 "},{"v":5.76,"d":" R$ 5.76 "},{"v":21.22,"d":" R$ 21.22 "}]
["15.03","CDHU","Estrutura em aço"]
["15.03.030","CDHU","Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura","KG",{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "},null,{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "}]
["15.03.090","CDHU","Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura","KG",null,{"v":5.82,"d":" R$ 5.82 "},{"v":5.82,"d":" R$ 5.82 "}]
["15.03.110","CDHU","Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura","KG",{"v":22.38,"d":" R$ 22.38 "},null,{"v":22.38,"d":" R$ 22.38 "}]
["15.03.131","CDHU","Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura","KG",{"v":21.28,"d":" R$ 21.28 "},null,{"v":21.28,"d":" R$ 21.28 "}]
["15.03.140","CDHU","Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura","KG",{"v":22.81,"d":" R$ 22.81 "},null,{"v":22.81,"d":" R$ 22.81 "}]
["15.03.150","CDHU","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura","KG",{"v":16.84,"d":" R$ 16.84 "},{"v":5.82,"d":" R$ 5.82 "},{"v":22.66,"d":" R$ 22.66 "}]
["15.05","CDHU","Estrutura pre-fabricada de concreto"]
["15.05.290","CDHU","Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa","M3",{"v":2937.97,"d":" R$ 2,937.97 "},{"v":869.6,"d":" R$ 869.60 "},{"v":3807.57,"d":" R$ 3,807.57 "}]
["15.05.300","CDHU","Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa","M3",{"v":2844.16,"d":" R$ 2,844.16 "},{"v":959.35,"d":" R$ 959.35 "},{"v":3803.51,"d":" R$ 3,803.51 "}]
["15.05.520","CDHU","Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa","M3",{"v":2516.06,"d":" R$ 2,516.06 "},{"v":826.8,"d":" R$ 826.80 "},{"v":3342.86,"d":" R$ 3,342.86 "}]
["15.05.530","CDHU","Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa","M3",{"v":2274.85,"d":" R$ 2,274.85 "},{"v":818.45,"d":" R$ 818.45 "},{"v":3093.3,"d":" R$ 3,093.30 "}]
["15.05.540","CDHU","Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa","M3",{"v":2506.5,"d":" R$ 2,506.50 "},{"v":876.91,"d":" R$ 876.91 "},{"v":3383.41,"d":" R$ 3,383.41 "}]
["15.20","CDHU","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15"]
["15.20.020","CDHU","Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira","M3",{"v":4024.68,"d":" R$ 4,024.68 "},{"v":1354.5,"d":" R$ 1,354.50 "},{"v":5379.18,"d":" R$ 5,379.18 "}]
["15.20.040","CDHU","Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²","M",{"v":0.15,"d":" R$ 0.15 "},{"v":6.32,"d":" R$ 6.32 "},{"v":6.47,"d":" R$ 6.47 "}]
["15.20.060","CDHU","Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²","M",{"v":0.36,"d":" R$ 0.36 "},{"v":16.7,"d":" R$ 16.70 "},{"v":17.06,"d":" R$ 17.06 "}]
["16","CDHU","TELHAMENTO"]
["16.02","CDHU","Telhamento em barro"]
["16.02.010","CDHU","Telha de barro tipo italiana","M2",{"v":43.52,"d":" R$ 43.52 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":76.28,"d":" R$ 76.28 "}]
["16.02.020","CDHU","Telha de barro tipo francesa","M2",{"v":56.48,"d":" R$ 56.48 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":89.24,"d":" R$ 89.24 "}]
["16.02.030","CDHU","Telha de barro tipo romana","M2",{"v":37.76,"d":" R$ 37.76 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":70.52,"d":" R$ 70.52 "}]
["16.02.045","CDHU","Telha de barro colonial/paulista","M2",{"v":85.05,"d":" R$ 85.05 "},{"v":49.13,"d":" R$ 49.13 "},{"v":134.18,"d":" R$ 134.18 "}]
["16.02.060","CDHU","Telha de barro tipo plan","M2",{"v":99.9,"d":" R$ 99.90 "},{"v":49.13,"d":" R$ 49.13 "},{"v":149.03,"d":" R$ 149.03 "}]
["16.02.120","CDHU","Emboçamento de beiral em telhas de barro","M",{"v":0.95,"d":" R$ 0.95 "},{"v":14.45,"d":" R$ 14.45 "},{"v":15.4,"d":" R$ 15.40 "}]
["16.02.230","CDHU","Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha","M",{"v":13.44,"d":" R$ 13.44 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":31.5,"d":" R$ 31.50 "}]
["16.02.270","CDHU","Espigão de barro emboçado","M",{"v":20.03,"d":" R$ 20.03 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":38.09,"d":" R$ 38.09 "}]
["16.03","CDHU","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)"]
["16.03.010","CDHU","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm","M2",{"v":43.75,"d":" R$ 43.75 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":61.81,"d":" R$ 61.81 "}]
["16.03.020","CDHU","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm","M2",{"v":66.79,"d":" R$ 66.79 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":84.85,"d":" R$ 84.85 "}]
["16.03.030","CDHU","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm","M2",{"v":155.15,"d":" R$ 155.15 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":173.21,"d":" R$ 173.21 "}]
["16.03.040","CDHU","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado","M2",{"v":166.27,"d":" R$ 166.27 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":184.33,"d":" R$ 184.33 "}]
["16.03.300","CDHU","Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado","M",{"v":87.38,"d":" R$ 87.38 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":96.41,"d":" R$ 96.41 "}]
["16.03.310","CDHU","Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado","M",{"v":77.62,"d":" R$ 77.62 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":86.65,"d":" R$ 86.65 "}]
["16.03.320","CDHU","Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm","M",{"v":115.53,"d":" R$ 115.53 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":124.56,"d":" R$ 124.56 "}]
["16.03.330","CDHU","Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado","M",{"v":168.8,"d":" R$ 168.80 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":177.83,"d":" R$ 177.83 "}]
["16.03.360","CDHU","Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado","M",{"v":55.09,"d":" R$ 55.09 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":64.12,"d":" R$ 64.12 "}]
["16.03.370","CDHU","Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado","M",{"v":97.77,"d":" R$ 97.77 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":106.8,"d":" R$ 106.80 "}]
["16.03.400","CDHU","Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado","M",{"v":72.27,"d":" R$ 72.27 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":81.3,"d":" R$ 81.30 "}]
["16.10","CDHU","Telhamento em madeira ou fibra vegetal"]
["16.10.020","CDHU","Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm","M2",{"v":81.76,"d":" R$ 81.76 "},{"v":29.34,"d":" R$ 29.34 "},{"v":111.1,"d":" R$ 111.10 "}]
["16.10.100","CDHU","Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm","M",{"v":111.34,"d":" R$ 111.34 "},{"v":9.93,"d":" R$ 9.93 "},{"v":121.27,"d":" R$ 121.27 "}]
["16.12","CDHU","Telhamento metálico comum"]
["16.12.020","CDHU","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm","M2",{"v":129.2,"d":" R$ 129.20 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":147.26,"d":" R$ 147.26 "}]
["16.12.040","CDHU","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm","M2",{"v":203.69,"d":" R$ 203.69 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":221.75,"d":" R$ 221.75 "}]
["16.12.050","CDHU","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm","M2",{"v":159.73,"d":" R$ 159.73 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":177.79,"d":" R$ 177.79 "}]
["16.12.060","CDHU","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm","M2",{"v":112.76,"d":" R$ 112.76 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":130.82,"d":" R$ 130.82 "}]
["16.12.200","CDHU","Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm","M",{"v":98.12,"d":" R$ 98.12 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":107.15,"d":" R$ 107.15 "}]
["16.12.220","CDHU","Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm","M",{"v":108.62,"d":" R$ 108.62 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":117.65,"d":" R$ 117.65 "}]
["16.13","CDHU","Telhamento metálico especial"]
["16.13.060","CDHU","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha","M2",{"v":120.34,"d":" R$ 120.34 "},{"v":45.41,"d":" R$ 45.41 "},{"v":165.75,"d":" R$ 165.75 "}]
["16.13.070","CDHU","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano","M2",{"v":154.55,"d":" R$ 154.55 "},{"v":19.66,"d":" R$ 19.66 "},{"v":174.21,"d":" R$ 174.21 "}]
["16.13.130","CDHU","Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido","M2",{"v":172.6,"d":" R$ 172.60 "},{"v":19.66,"d":" R$ 19.66 "},{"v":192.26,"d":" R$ 192.26 "}]
["16.13.140","CDHU","Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm","M2",{"v":133.74,"d":" R$ 133.74 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":151.8,"d":" R$ 151.80 "}]
["16.16","CDHU","Telhamento em material sintético"]
["16.16.040","CDHU","Telha ondulada translúcida em polipropileno","M2",{"v":80.05,"d":" R$ 80.05 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":98.11,"d":" R$ 98.11 "}]
["16.16.160","CDHU","Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49","M2",{"v":123.94,"d":" R$ 123.94 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":142,"d":" R$ 142.00 "}]
["16.16.400","CDHU","Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49","M",{"v":172.09,"d":" R$ 172.09 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":181.12,"d":" R$ 181.12 "}]
["16.20","CDHU","Telhamento em vidro"]
["16.20.020","CDHU","Telhas de vidro para iluminação tipo francesa","UN",{"v":67.36,"d":" R$ 67.36 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":71.88,"d":" R$ 71.88 "}]
["16.20.040","CDHU","Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha","UN",{"v":67.36,"d":" R$ 67.36 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":71.88,"d":" R$ 71.88 "}]
["16.30","CDHU","Domos"]
["16.30.020","CDHU","Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio","M2",{"v":720.96,"d":" R$ 720.96 "},null,{"v":720.96,"d":" R$ 720.96 "}]
["16.32","CDHU","Painel, chapas e fechamento"]
["16.32.070","CDHU","Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm","M2",{"v":141.4,"d":" R$ 141.40 "},{"v":92.43,"d":" R$ 92.43 "},{"v":233.83,"d":" R$ 233.83 "}]
["16.32.120","CDHU","Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm","M2",{"v":229.89,"d":" R$ 229.89 "},{"v":83.19,"d":" R$ 83.19 "},{"v":313.08,"d":" R$ 313.08 "}]
["16.32.130","CDHU","Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm","M2",{"v":232.93,"d":" R$ 232.93 "},{"v":92.43,"d":" R$ 92.43 "},{"v":325.36,"d":" R$ 325.36 "}]
["16.33","CDHU","Calhas e rufos"]
["16.33.022","CDHU","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m","M",{"v":55.69,"d":" R$ 55.69 "},{"v":55.06,"d":" R$ 55.06 "},{"v":110.75,"d":" R$ 110.75 "}]
["16.33.052","CDHU","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m","M",{"v":85.73,"d":" R$ 85.73 "},{"v":65.07,"d":" R$ 65.07 "},{"v":150.8,"d":" R$ 150.80 "}]
["16.33.062","CDHU","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m","M",{"v":171.78,"d":" R$ 171.78 "},{"v":70.07,"d":" R$ 70.07 "},{"v":241.85,"d":" R$ 241.85 "}]
["16.33.082","CDHU","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m","M",{"v":44.58,"d":" R$ 44.58 "},{"v":55.06,"d":" R$ 55.06 "},{"v":99.64,"d":" R$ 99.64 "}]
["16.33.102","CDHU","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m","M",{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":65.07,"d":" R$ 65.07 "},{"v":128.28,"d":" R$ 128.28 "}]
["16.33.250","CDHU","Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP","M",{"v":88.22,"d":" R$ 88.22 "},{"v":47.55,"d":" R$ 47.55 "},{"v":135.77,"d":" R$ 135.77 "}]
["16.33.400","CDHU","Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm","UN",{"v":15.35,"d":" R$ 15.35 "},{"v":1.43,"d":" R$ 1.43 "},{"v":16.78,"d":" R$ 16.78 "}]
["16.33.410","CDHU","Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm","UN",{"v":17.33,"d":" R$ 17.33 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":19.37,"d":" R$ 19.37 "}]
["16.33.412","CDHU","Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm","UN",{"v":19.63,"d":" R$ 19.63 "},{"v":2.85,"d":" R$ 2.85 "},{"v":22.48,"d":" R$ 22.48 "}]
["16.40","CDHU","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16"]
["16.40.040","CDHU","Recolocação de cumeeiras e espigões de barro","M",{"v":2.4,"d":" R$ 2.40 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":20.46,"d":" R$ 20.46 "}]
["16.40.060","CDHU","Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha","M2",null,{"v":49.13,"d":" R$ 49.13 "},{"v":49.13,"d":" R$ 49.13 "}]
["16.40.080","CDHU","Recolocação de telha de barro tipo plan","M2",null,{"v":49.13,"d":" R$ 49.13 "},{"v":49.13,"d":" R$ 49.13 "}]
["16.40.090","CDHU","Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação","M2",null,{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "}]
["16.40.120","CDHU","Recolocação de telha de barro tipo francesa","M2",null,{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "}]
["16.40.140","CDHU","Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado","M2",{"v":3.68,"d":" R$ 3.68 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":21.74,"d":" R$ 21.74 "}]
["16.40.150","CDHU","Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal","M2",{"v":11.04,"d":" R$ 11.04 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":29.1,"d":" R$ 29.10 "}]
["17","CDHU","REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL"]
["17.01","CDHU","Regularização de base"]
["17.01.010","CDHU","Argamassa de proteção com argila expandida","M3",{"v":932.3,"d":" R$ 932.30 "},{"v":321.8,"d":" R$ 321.80 "},{"v":1254.1,"d":" R$ 1,254.10 "}]
["17.01.020","CDHU","Argamassa de regularização e/ou proteção","M3",{"v":438.6,"d":" R$ 438.60 "},{"v":321.8,"d":" R$ 321.80 "},{"v":760.4,"d":" R$ 760.40 "}]
["17.01.040","CDHU","Lastro de concreto impermeabilizado","M3",{"v":385.92,"d":" R$ 385.92 "},{"v":321.8,"d":" R$ 321.80 "},{"v":707.72,"d":" R$ 707.72 "}]
["17.01.050","CDHU","Regularização de piso com nata de cimento","M2",{"v":3.65,"d":" R$ 3.65 "},{"v":25.05,"d":" R$ 25.05 "},{"v":28.7,"d":" R$ 28.70 "}]
["17.01.060","CDHU","Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho","M2",{"v":8.53,"d":" R$ 8.53 "},{"v":24.62,"d":" R$ 24.62 "},{"v":33.15,"d":" R$ 33.15 "}]
["17.01.120","CDHU","Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico","M3",{"v":1076.07,"d":" R$ 1,076.07 "},{"v":321.8,"d":" R$ 321.80 "},{"v":1397.87,"d":" R$ 1,397.87 "}]
["17.02","CDHU","Revestimento em argamassa"]
["17.02.020","CDHU","Chapisco","M2",{"v":2.19,"d":" R$ 2.19 "},{"v":4.77,"d":" R$ 4.77 "},{"v":6.96,"d":" R$ 6.96 "}]
["17.02.030","CDHU","Chapisco 1:4 com areia grossa","M2",{"v":1.41,"d":" R$ 1.41 "},{"v":4.77,"d":" R$ 4.77 "},{"v":6.18,"d":" R$ 6.18 "}]
["17.02.040","CDHU","Chapisco com adesivo de alto desempenho","M2",{"v":6.85,"d":" R$ 6.85 "},{"v":4.77,"d":" R$ 4.77 "},{"v":11.62,"d":" R$ 11.62 "}]
["17.02.060","CDHU","Chapisco fino peneirado","M2",{"v":2.24,"d":" R$ 2.24 "},{"v":6.96,"d":" R$ 6.96 "},{"v":9.2,"d":" R$ 9.20 "}]
["17.02.080","CDHU","Chapisco rústico com pedra britada nº 1","M2",{"v":3.84,"d":" R$ 3.84 "},{"v":7.38,"d":" R$ 7.38 "},{"v":11.22,"d":" R$ 11.22 "}]
["17.02.120","CDHU","Emboço comum","M2",{"v":9.39,"d":" R$ 9.39 "},{"v":13.1,"d":" R$ 13.10 "},{"v":22.49,"d":" R$ 22.49 "}]
["17.02.140","CDHU","Emboço desempenado com espuma de poliéster","M2",{"v":9.39,"d":" R$ 9.39 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":27.45,"d":" R$ 27.45 "}]
["17.02.160","CDHU","Emboço desempenado com argamassa industrializada","M2",{"v":40.38,"d":" R$ 40.38 "},{"v":11.29,"d":" R$ 11.29 "},{"v":51.67,"d":" R$ 51.67 "}]
["17.02.220","CDHU","Reboco","M2",{"v":1.89,"d":" R$ 1.89 "},{"v":11.29,"d":" R$ 11.29 "},{"v":13.18,"d":" R$ 13.18 "}]
["17.02.260","CDHU","Barra lisa com acabamento em nata de cimento","M2",{"v":9.01,"d":" R$ 9.01 "},{"v":29.34,"d":" R$ 29.34 "},{"v":38.35,"d":" R$ 38.35 "}]
["17.03","CDHU","Revestimento em cimentado"]
["17.03.020","CDHU","Cimentado desempenado","M2",{"v":8.77,"d":" R$ 8.77 "},{"v":24.83,"d":" R$ 24.83 "},{"v":33.6,"d":" R$ 33.60 "}]
["17.03.040","CDHU","Cimentado desempenado e alisado (queimado)","M2",{"v":9.38,"d":" R$ 9.38 "},{"v":29.34,"d":" R$ 29.34 "},{"v":38.72,"d":" R$ 38.72 "}]
["17.03.060","CDHU","Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)","M2",{"v":31.11,"d":" R$ 31.11 "},{"v":29.34,"d":" R$ 29.34 "},{"v":60.45,"d":" R$ 60.45 "}]
["17.03.080","CDHU","Cimentado semi-áspero","M2",{"v":8.77,"d":" R$ 8.77 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":26.83,"d":" R$ 26.83 "}]
["17.03.100","CDHU","Cimentado áspero com caneluras","M2",{"v":8.77,"d":" R$ 8.77 "},{"v":31.6,"d":" R$ 31.60 "},{"v":40.37,"d":" R$ 40.37 "}]
["17.03.200","CDHU","Degrau em cimentado","M",{"v":6.31,"d":" R$ 6.31 "},{"v":51.13,"d":" R$ 51.13 "},{"v":57.44,"d":" R$ 57.44 "}]
["17.03.300","CDHU","Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm","M",{"v":1.34,"d":" R$ 1.34 "},{"v":23.8,"d":" R$ 23.80 "},{"v":25.14,"d":" R$ 25.14 "}]
["17.03.310","CDHU","Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm","M",{"v":1.51,"d":" R$ 1.51 "},{"v":23.8,"d":" R$ 23.80 "},{"v":25.31,"d":" R$ 25.31 "}]
["17.03.320","CDHU","Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm","M",{"v":1.75,"d":" R$ 1.75 "},{"v":23.8,"d":" R$ 23.80 "},{"v":25.55,"d":" R$ 25.55 "}]
["17.03.330","CDHU","Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm","M",{"v":2.18,"d":" R$ 2.18 "},{"v":23.8,"d":" R$ 23.80 "},{"v":25.98,"d":" R$ 25.98 "}]
["17.04","CDHU","Revestimento em gesso"]
["17.04.020","CDHU","Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço","M2",{"v":4.8,"d":" R$ 4.80 "},{"v":15.01,"d":" R$ 15.01 "},{"v":19.81,"d":" R$ 19.81 "}]
["17.04.040","CDHU","Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco","M2",{"v":6.72,"d":" R$ 6.72 "},{"v":15.01,"d":" R$ 15.01 "},{"v":21.73,"d":" R$ 21.73 "}]
["17.05","CDHU","Revestimento em concreto"]
["17.05.020","CDHU","Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck","M3",{"v":435.74,"d":" R$ 435.74 "},{"v":433.36,"d":" R$ 433.36 "},{"v":869.1,"d":" R$ 869.10 "}]
["17.05.070","CDHU","Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa","M3",{"v":512.12,"d":" R$ 512.12 "},{"v":433.36,"d":" R$ 433.36 "},{"v":945.48,"d":" R$ 945.48 "}]
["17.05.100","CDHU","Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa","M3",{"v":549.41,"d":" R$ 549.41 "},{"v":433.36,"d":" R$ 433.36 "},{"v":982.77,"d":" R$ 982.77 "}]
["17.05.320","CDHU","Soleira em concreto simples","M",{"v":28.1,"d":" R$ 28.10 "},{"v":50.35,"d":" R$ 50.35 "},{"v":78.45,"d":" R$ 78.45 "}]
["17.05.420","CDHU","Peitoril em concreto simples","M",{"v":13.83,"d":" R$ 13.83 "},{"v":68.54,"d":" R$ 68.54 "},{"v":82.37,"d":" R$ 82.37 "}]
["17.10","CDHU","Revestimento em granilite fundido no local"]
["17.10.020","CDHU","Piso em granilite moldado no local","M2",{"v":86.98,"d":" R$ 86.98 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":95.12,"d":" R$ 95.12 "}]
["17.10.100","CDHU","Soleira em granilite moldado no local","M",{"v":45.93,"d":" R$ 45.93 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":47.97,"d":" R$ 47.97 "}]
["17.10.120","CDHU","Degrau em granilite moldado no local","M",{"v":80.02,"d":" R$ 80.02 "},{"v":2.44,"d":" R$ 2.44 "},{"v":82.46,"d":" R$ 82.46 "}]
["17.10.200","CDHU","Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm","M",{"v":42.26,"d":" R$ 42.26 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":46.33,"d":" R$ 46.33 "}]
["17.10.410","CDHU","Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm","M",{"v":140.03,"d":" R$ 140.03 "},{"v":0.49,"d":" R$ 0.49 "},{"v":140.52,"d":" R$ 140.52 "}]
["17.10.430","CDHU","Piso em placas de granilite, acabamento encerado","M2",{"v":290.55,"d":" R$ 290.55 "},{"v":4.89,"d":" R$ 4.89 "},{"v":295.44,"d":" R$ 295.44 "}]
["17.12","CDHU","Revestimento industrial fundido no local"]
["17.12.060","CDHU","Piso em alta resistência moldado no local 12 mm","M2",{"v":83.08,"d":" R$ 83.08 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":91.22,"d":" R$ 91.22 "}]
["17.12.100","CDHU","Soleira em alta resistência moldada no local","M",{"v":38.71,"d":" R$ 38.71 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":40.75,"d":" R$ 40.75 "}]
["17.12.120","CDHU","Degrau em alta resistência 8 mm","M",{"v":78.82,"d":" R$ 78.82 "},{"v":2.44,"d":" R$ 2.44 "},{"v":81.26,"d":" R$ 81.26 "}]
["17.12.140","CDHU","Degrau em alta resistência 12 mm","M",{"v":82.82,"d":" R$ 82.82 "},{"v":2.44,"d":" R$ 2.44 "},{"v":85.26,"d":" R$ 85.26 "}]
["17.12.240","CDHU","Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm","M",{"v":40.59,"d":" R$ 40.59 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":44.66,"d":" R$ 44.66 "}]
["17.12.241","CDHU","Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm","M",{"v":78.78,"d":" R$ 78.78 "},null,{"v":78.78,"d":" R$ 78.78 "}]
["17.12.302","CDHU","Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm","M2",{"v":165.3,"d":" R$ 165.30 "},null,{"v":165.3,"d":" R$ 165.30 "}]
["17.12.310","CDHU","Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi","TX",{"v":2858.79,"d":" R$ 2,858.79 "},null,{"v":2858.79,"d":" R$ 2,858.79 "}]
["17.20","CDHU","Revestimento especial fundido no local"]
["17.20.020","CDHU","Massa raspada","M2",{"v":33.32,"d":" R$ 33.32 "},{"v":57.24,"d":" R$ 57.24 "},{"v":90.56,"d":" R$ 90.56 "}]
["17.20.040","CDHU","Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm","M",{"v":82.21,"d":" R$ 82.21 "},{"v":20.36,"d":" R$ 20.36 "},{"v":102.57,"d":" R$ 102.57 "}]
["17.20.050","CDHU","Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget","M",{"v":11.16,"d":" R$ 11.16 "},null,{"v":11.16,"d":" R$ 11.16 "}]
["17.20.060","CDHU","Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo","M2",{"v":146.6,"d":" R$ 146.60 "},{"v":20.36,"d":" R$ 20.36 "},{"v":166.96,"d":" R$ 166.96 "}]
["17.20.140","CDHU","Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais","M2",{"v":11.61,"d":" R$ 11.61 "},{"v":22.44,"d":" R$ 22.44 "},{"v":34.05,"d":" R$ 34.05 "}]
["17.40","CDHU","Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17"]
["17.40.010","CDHU","Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento","M2",{"v":44.56,"d":" R$ 44.56 "},null,{"v":44.56,"d":" R$ 44.56 "}]
["17.40.020","CDHU","Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento","M2",{"v":40.27,"d":" R$ 40.27 "},null,{"v":40.27,"d":" R$ 40.27 "}]
["17.40.030","CDHU","Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento","M",{"v":45.7,"d":" R$ 45.70 "},null,{"v":45.7,"d":" R$ 45.70 "}]
["17.40.070","CDHU","Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento","M",{"v":35.74,"d":" R$ 35.74 "},null,{"v":35.74,"d":" R$ 35.74 "}]
["17.40.110","CDHU","Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos","M",null,{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "}]
["17.40.150","CDHU","Resina acrílica para piso de granilite","M2",{"v":11.42,"d":" R$ 11.42 "},{"v":22.99,"d":" R$ 22.99 "},{"v":34.41,"d":" R$ 34.41 "}]
["17.40.160","CDHU","Resina epóxi para piso de granilite","M2",{"v":25.67,"d":" R$ 25.67 "},{"v":22.99,"d":" R$ 22.99 "},{"v":48.66,"d":" R$ 48.66 "}]
["17.40.180","CDHU","Resina acrílica para degrau de granilite","M",{"v":6.09,"d":" R$ 6.09 "},{"v":12,"d":" R$ 12.00 "},{"v":18.09,"d":" R$ 18.09 "}]
["17.40.190","CDHU","Resina epóxi para degrau de granilite","M",{"v":13.69,"d":" R$ 13.69 "},{"v":12,"d":" R$ 12.00 "},{"v":25.69,"d":" R$ 25.69 "}]
["18","CDHU","REVESTIMENTO CERAMICO"]
["18.05","CDHU","Plaqueta laminada para revestimento"]
["18.05.020","CDHU","Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte","M2",{"v":53.51,"d":" R$ 53.51 "},{"v":12.99,"d":" R$ 12.99 "},{"v":66.5,"d":" R$ 66.50 "}]
["18.06","CDHU","Placa cerâmica esmaltada prensada"]
["18.06.102","CDHU","Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada","M2",{"v":31.02,"d":" R$ 31.02 "},{"v":15.39,"d":" R$ 15.39 "},{"v":46.41,"d":" R$ 46.41 "}]
["18.06.103","CDHU","Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada","M",{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "},{"v":1.23,"d":" R$ 1.23 "},{"v":6.32,"d":" R$ 6.32 "}]
["18.06.142","CDHU","Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada","M2",{"v":146.72,"d":" R$ 146.72 "},{"v":15.39,"d":" R$ 15.39 "},{"v":162.11,"d":" R$ 162.11 "}]
["18.06.143","CDHU","Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada","M",{"v":24.67,"d":" R$ 24.67 "},{"v":1.23,"d":" R$ 1.23 "},{"v":25.9,"d":" R$ 25.90 "}]
["18.06.152","CDHU","Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada","M2",{"v":50.18,"d":" R$ 50.18 "},{"v":15.39,"d":" R$ 15.39 "},{"v":65.57,"d":" R$ 65.57 "}]
["18.06.153","CDHU","Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada","M",{"v":8.17,"d":" R$ 8.17 "},{"v":1.23,"d":" R$ 1.23 "},{"v":9.4,"d":" R$ 9.40 "}]
["18.06.182","CDHU","Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada","M2",{"v":36.17,"d":" R$ 36.17 "},{"v":15.39,"d":" R$ 15.39 "},{"v":51.56,"d":" R$ 51.56 "}]
["18.06.183","CDHU","Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada","M",{"v":5.78,"d":" R$ 5.78 "},{"v":1.23,"d":" R$ 1.23 "},{"v":7.01,"d":" R$ 7.01 "}]
["18.06.350","CDHU","Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista","M2",{"v":11.3,"d":" R$ 11.30 "},{"v":64.68,"d":" R$ 64.68 "},{"v":75.98,"d":" R$ 75.98 "}]
["18.06.400","CDHU","Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm","M2",{"v":1.18,"d":" R$ 1.18 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":11.45,"d":" R$ 11.45 "}]
["18.06.410","CDHU","Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm","M2",{"v":2.66,"d":" R$ 2.66 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":12.93,"d":" R$ 12.93 "}]
["18.06.420","CDHU","Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm","M2",{"v":2.36,"d":" R$ 2.36 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":12.63,"d":" R$ 12.63 "}]
["18.06.430","CDHU","Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm","M2",{"v":6.64,"d":" R$ 6.64 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":16.91,"d":" R$ 16.91 "}]
["18.06.500","CDHU","Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm","M",{"v":0.12,"d":" R$ 0.12 "},{"v":1.15,"d":" R$ 1.15 "},{"v":1.27,"d":" R$ 1.27 "}]
["18.06.510","CDHU","Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm","M",{"v":0.27,"d":" R$ 0.27 "},{"v":1.15,"d":" R$ 1.15 "},{"v":1.42,"d":" R$ 1.42 "}]
["18.06.520","CDHU","Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm","M",{"v":0.24,"d":" R$ 0.24 "},{"v":1.15,"d":" R$ 1.15 "},{"v":1.39,"d":" R$ 1.39 "}]
["18.06.530","CDHU","Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm","M",{"v":0.66,"d":" R$ 0.66 "},{"v":1.15,"d":" R$ 1.15 "},{"v":1.81,"d":" R$ 1.81 "}]
["18.07","CDHU","Placa ceramica nao esmaltada extrudada"]
["18.07.020","CDHU","Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente","M2",{"v":133.35,"d":" R$ 133.35 "},{"v":15.39,"d":" R$ 15.39 "},{"v":148.74,"d":" R$ 148.74 "}]
["18.07.021","CDHU","Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial","M2",{"v":172.42,"d":" R$ 172.42 "},{"v":15.39,"d":" R$ 15.39 "},{"v":187.81,"d":" R$ 187.81 "}]
["18.07.040","CDHU","Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente","M2",{"v":146.15,"d":" R$ 146.15 "},{"v":15.39,"d":" R$ 15.39 "},{"v":161.54,"d":" R$ 161.54 "}]
["18.07.080","CDHU","Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente","M",{"v":41.25,"d":" R$ 41.25 "},{"v":1.54,"d":" R$ 1.54 "},{"v":42.79,"d":" R$ 42.79 "}]
["18.07.160","CDHU","Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada","M2",{"v":229.56,"d":" R$ 229.56 "},{"v":15.39,"d":" R$ 15.39 "},{"v":244.95,"d":" R$ 244.95 "}]
["18.07.170","CDHU","Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada","M",{"v":53.16,"d":" R$ 53.16 "},{"v":1.54,"d":" R$ 1.54 "},{"v":54.7,"d":" R$ 54.70 "}]
["18.07.200","CDHU","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm","M2",{"v":34.85,"d":" R$ 34.85 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":45.12,"d":" R$ 45.12 "}]
["18.07.210","CDHU","Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm","M2",{"v":31.27,"d":" R$ 31.27 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":41.54,"d":" R$ 41.54 "}]
["18.07.220","CDHU","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm","M2",{"v":58.08,"d":" R$ 58.08 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":68.35,"d":" R$ 68.35 "}]
["18.07.230","CDHU","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm","M2",{"v":52.12,"d":" R$ 52.12 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":62.39,"d":" R$ 62.39 "}]
["18.07.250","CDHU","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área de altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6 mm","M2",{"v":55.5,"d":" R$ 55.50 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":65.77,"d":" R$ 65.77 "}]
["18.07.300","CDHU","Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm","M",{"v":3.48,"d":" R$ 3.48 "},{"v":1.03,"d":" R$ 1.03 "},{"v":4.51,"d":" R$ 4.51 "}]
["18.07.310","CDHU","Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa sintética  industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm","M",{"v":3.13,"d":" R$ 3.13 "},{"v":1.03,"d":" R$ 1.03 "},{"v":4.16,"d":" R$ 4.16 "}]
["18.08","CDHU","Revestimento em porcelanato"]
["18.08.032","CDHU","Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2",{"v":98.38,"d":" R$ 98.38 "},{"v":40.63,"d":" R$ 40.63 "},{"v":139.01,"d":" R$ 139.01 "}]
["18.08.042","CDHU","Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M",{"v":17.51,"d":" R$ 17.51 "},{"v":11.29,"d":" R$ 11.29 "},{"v":28.8,"d":" R$ 28.80 "}]
["18.08.062","CDHU","Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2",{"v":187.12,"d":" R$ 187.12 "},{"v":40.63,"d":" R$ 40.63 "},{"v":227.75,"d":" R$ 227.75 "}]
["18.08.072","CDHU","Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M",{"v":32.96,"d":" R$ 32.96 "},{"v":11.29,"d":" R$ 11.29 "},{"v":44.25,"d":" R$ 44.25 "}]
["18.08.090","CDHU","Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2",{"v":94.12,"d":" R$ 94.12 "},{"v":40.63,"d":" R$ 40.63 "},{"v":134.75,"d":" R$ 134.75 "}]
["18.08.100","CDHU","Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M",{"v":16.77,"d":" R$ 16.77 "},{"v":11.29,"d":" R$ 11.29 "},{"v":28.06,"d":" R$ 28.06 "}]
["18.08.110","CDHU","Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2",{"v":149.13,"d":" R$ 149.13 "},{"v":40.63,"d":" R$ 40.63 "},{"v":189.76,"d":" R$ 189.76 "}]
["18.08.120","CDHU","Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M",{"v":26.56,"d":" R$ 26.56 "},{"v":11.29,"d":" R$ 11.29 "},{"v":37.85,"d":" R$ 37.85 "}]
["18.08.152","CDHU","Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2",{"v":147.07,"d":" R$ 147.07 "},{"v":40.63,"d":" R$ 40.63 "},{"v":187.7,"d":" R$ 187.70 "}]
["18.08.162","CDHU","Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M",{"v":26.2,"d":" R$ 26.20 "},{"v":11.29,"d":" R$ 11.29 "},{"v":37.49,"d":" R$ 37.49 "}]
["18.08.170","CDHU","Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2",{"v":196.29,"d":" R$ 196.29 "},{"v":40.63,"d":" R$ 40.63 "},{"v":236.92,"d":" R$ 236.92 "}]
["18.08.180","CDHU","Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M",{"v":34.77,"d":" R$ 34.77 "},{"v":11.29,"d":" R$ 11.29 "},{"v":46.06,"d":" R$ 46.06 "}]
["18.11","CDHU","Revestimento em placa ceramica esmaltada"]
["18.11.012","CDHU","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2",{"v":123.37,"d":" R$ 123.37 "},{"v":23.01,"d":" R$ 23.01 "},{"v":146.38,"d":" R$ 146.38 "}]
["18.11.022","CDHU","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2",{"v":87.58,"d":" R$ 87.58 "},{"v":23.01,"d":" R$ 23.01 "},{"v":110.59,"d":" R$ 110.59 "}]
["18.11.032","CDHU","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2",{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":23.01,"d":" R$ 23.01 "},{"v":98.09,"d":" R$ 98.09 "}]
["18.11.042","CDHU","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2",{"v":74.51,"d":" R$ 74.51 "},{"v":23.01,"d":" R$ 23.01 "},{"v":97.52,"d":" R$ 97.52 "}]
["18.11.052","CDHU","Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2",{"v":66.31,"d":" R$ 66.31 "},{"v":23.01,"d":" R$ 23.01 "},{"v":89.32,"d":" R$ 89.32 "}]
["18.12","CDHU","Revestimento em pastilha e mosaico"]
["18.12.020","CDHU","Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada","M2",{"v":173.08,"d":" R$ 173.08 "},{"v":29.12,"d":" R$ 29.12 "},{"v":202.2,"d":" R$ 202.20 "}]
["18.12.120","CDHU","Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada","M2",{"v":361,"d":" R$ 361.00 "},{"v":29.12,"d":" R$ 29.12 "},{"v":390.12,"d":" R$ 390.12 "}]
["18.12.140","CDHU","Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada","M2",{"v":382.92,"d":" R$ 382.92 "},{"v":29.12,"d":" R$ 29.12 "},{"v":412.04,"d":" R$ 412.04 "}]
["18.13","CDHU","Revestimento ceramico nao esmaltado extrudado"]
["18.13.010","CDHU","Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada","M2",{"v":121.55,"d":" R$ 121.55 "},{"v":18.64,"d":" R$ 18.64 "},{"v":140.19,"d":" R$ 140.19 "}]
["18.13.020","CDHU","Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência","M2",{"v":126.95,"d":" R$ 126.95 "},{"v":18.64,"d":" R$ 18.64 "},{"v":145.59,"d":" R$ 145.59 "}]
["18.13.202","CDHU","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm","M2",{"v":45.61,"d":" R$ 45.61 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":55.88,"d":" R$ 55.88 "}]
["19","CDHU","REVESTIMENTO EM PEDRA"]
["19.01","CDHU","Granito"]
["19.01.022","CDHU","Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido","M2",{"v":412.6,"d":" R$ 412.60 "},{"v":47.36,"d":" R$ 47.36 "},{"v":459.96,"d":" R$ 459.96 "}]
["19.01.062","CDHU","Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido","M",{"v":134.52,"d":" R$ 134.52 "},{"v":21.8,"d":" R$ 21.80 "},{"v":156.32,"d":" R$ 156.32 "}]
["19.01.064","CDHU","Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido","M",{"v":156.4,"d":" R$ 156.40 "},{"v":27.25,"d":" R$ 27.25 "},{"v":183.65,"d":" R$ 183.65 "}]
["19.01.122","CDHU","Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido","M",{"v":370.64,"d":" R$ 370.64 "},{"v":54.5,"d":" R$ 54.50 "},{"v":425.14,"d":" R$ 425.14 "}]
["19.01.322","CDHU","Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido","M",{"v":79.39,"d":" R$ 79.39 "},{"v":11.93,"d":" R$ 11.93 "},{"v":91.32,"d":" R$ 91.32 "}]
["19.01.324","CDHU","Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido","M",{"v":85.46,"d":" R$ 85.46 "},{"v":11.93,"d":" R$ 11.93 "},{"v":97.39,"d":" R$ 97.39 "}]
["19.02","CDHU","Marmore"]
["19.02.020","CDHU","Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa","M2",{"v":718.94,"d":" R$ 718.94 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":731.16,"d":" R$ 731.16 "}]
["19.02.040","CDHU","Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, assente com massa","M2",{"v":795.92,"d":" R$ 795.92 "},{"v":12.22,"d":" R$ 12.22 "},{"v":808.14,"d":" R$ 808.14 "}]
["19.02.060","CDHU","Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa","M2",{"v":887.22,"d":" R$ 887.22 "},{"v":14.25,"d":" R$ 14.25 "},{"v":901.47,"d":" R$ 901.47 "}]
["19.02.080","CDHU","Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, assente com massa","M2",{"v":973.83,"d":" R$ 973.83 "},{"v":14.25,"d":" R$ 14.25 "},{"v":988.08,"d":" R$ 988.08 "}]
["19.02.220","CDHU","Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm","M",{"v":401.46,"d":" R$ 401.46 "},{"v":7.13,"d":" R$ 7.13 "},{"v":408.59,"d":" R$ 408.59 "}]
["19.02.240","CDHU","Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm","M",{"v":353.25,"d":" R$ 353.25 "},{"v":7.13,"d":" R$ 7.13 "},{"v":360.38,"d":" R$ 360.38 "}]
["19.02.250","CDHU","Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm","M",{"v":57.64,"d":" R$ 57.64 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":59.68,"d":" R$ 59.68 "}]
["19.03","CDHU","Pedra"]
["19.03.020","CDHU","Revestimento em pedra tipo arenito comum","M2",{"v":275.87,"d":" R$ 275.87 "},{"v":32.58,"d":" R$ 32.58 "},{"v":308.45,"d":" R$ 308.45 "}]
["19.03.060","CDHU","Revestimento em pedra mineira comum","M2",{"v":317.79,"d":" R$ 317.79 "},{"v":32.58,"d":" R$ 32.58 "},{"v":350.37,"d":" R$ 350.37 "}]
["19.03.090","CDHU","Revestimento em pedra Miracema","M2",{"v":100.02,"d":" R$ 100.02 "},{"v":25.57,"d":" R$ 25.57 "},{"v":125.59,"d":" R$ 125.59 "}]
["19.03.100","CDHU","Rodapé em pedra Miracema, altura de 5,75 cm","M",{"v":3.23,"d":" R$ 3.23 "},{"v":27.53,"d":" R$ 27.53 "},{"v":30.76,"d":" R$ 30.76 "}]
["19.03.110","CDHU","Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm","M",{"v":6.55,"d":" R$ 6.55 "},{"v":41.08,"d":" R$ 41.08 "},{"v":47.63,"d":" R$ 47.63 "}]
["19.03.220","CDHU","Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm","M",{"v":81.54,"d":" R$ 81.54 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":83.58,"d":" R$ 83.58 "}]
["19.03.260","CDHU","Revestimento em pedra ardósia selecionada","M2",{"v":183.23,"d":" R$ 183.23 "},{"v":26.21,"d":" R$ 26.21 "},{"v":209.44,"d":" R$ 209.44 "}]
["19.03.270","CDHU","Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm","M",{"v":36.31,"d":" R$ 36.31 "},{"v":7,"d":" R$ 7.00 "},{"v":43.31,"d":" R$ 43.31 "}]
["19.03.290","CDHU","Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm","M",{"v":115.77,"d":" R$ 115.77 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":119.84,"d":" R$ 119.84 "}]
["19.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 19"]
["19.20.020","CDHU","Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa","M2",{"v":10.96,"d":" R$ 10.96 "},{"v":52.41,"d":" R$ 52.41 "},{"v":63.37,"d":" R$ 63.37 "}]
["20","CDHU","REVESTIMENTO EM MADEIRA"]
["20.01","CDHU","Lambris de madeira"]
["20.01.040","CDHU","Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus","M2",{"v":109.05,"d":" R$ 109.05 "},{"v":69.76,"d":" R$ 69.76 "},{"v":178.81,"d":" R$ 178.81 "}]
["20.03","CDHU","Soalho de madeira"]
["20.03.010","CDHU","Soalho em tábua de madeira aparelhada","M2",{"v":650.66,"d":" R$ 650.66 "},null,{"v":650.66,"d":" R$ 650.66 "}]
["20.04","CDHU","Tacos"]
["20.04.020","CDHU","Piso em tacos de Ipê colado","M2",{"v":293.61,"d":" R$ 293.61 "},{"v":22.93,"d":" R$ 22.93 "},{"v":316.54,"d":" R$ 316.54 "}]
["20.10","CDHU","Rodape de madeira"]
["20.10.040","CDHU","Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm","M",{"v":20.05,"d":" R$ 20.05 "},{"v":15.23,"d":" R$ 15.23 "},{"v":35.28,"d":" R$ 35.28 "}]
["20.10.120","CDHU","Cordão de madeira","M",{"v":4.7,"d":" R$ 4.70 "},{"v":3.72,"d":" R$ 3.72 "},{"v":8.42,"d":" R$ 8.42 "}]
["20.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 20"]
["20.20.020","CDHU","Recolocação de soalho em madeira","M2",{"v":0.58,"d":" R$ 0.58 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":9.61,"d":" R$ 9.61 "}]
["20.20.040","CDHU","Recolocação de tacos soltos com cola","M2",{"v":23.78,"d":" R$ 23.78 "},{"v":22.93,"d":" R$ 22.93 "},{"v":46.71,"d":" R$ 46.71 "}]
["20.20.100","CDHU","Recolocação de rodapé e cordão de madeira","M",{"v":0.58,"d":" R$ 0.58 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":12.09,"d":" R$ 12.09 "}]
["20.20.202","CDHU","Raspagem com calafetação e aplicação de verniz","M2",{"v":136.9,"d":" R$ 136.90 "},null,{"v":136.9,"d":" R$ 136.90 "}]
["21","CDHU","REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO"]
["21.01","CDHU","Revestimento em borracha"]
["21.01.100","CDHU","Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado","M2",{"v":102.6,"d":" R$ 102.60 "},{"v":10.38,"d":" R$ 10.38 "},{"v":112.98,"d":" R$ 112.98 "}]
["21.01.160","CDHU","Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm","M2",{"v":64.92,"d":" R$ 64.92 "},null,{"v":64.92,"d":" R$ 64.92 "}]
["21.02","CDHU","Revestimento vinilico"]
["21.02.050","CDHU","Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico","M2",{"v":136.08,"d":" R$ 136.08 "},{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "},{"v":159.11,"d":" R$ 159.11 "}]
["21.02.060","CDHU","Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico","M2",{"v":213.09,"d":" R$ 213.09 "},{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "},{"v":236.12,"d":" R$ 236.12 "}]
["21.02.071","CDHU","Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito","M2",{"v":224.16,"d":" R$ 224.16 "},null,{"v":224.16,"d":" R$ 224.16 "}]
["21.02.271","CDHU","Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",{"v":243.8,"d":" R$ 243.80 "},{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "},{"v":266.83,"d":" R$ 266.83 "}]
["21.02.281","CDHU","Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",{"v":374.19,"d":" R$ 374.19 "},{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "},{"v":397.22,"d":" R$ 397.22 "}]
["21.02.291","CDHU","Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",{"v":225.78,"d":" R$ 225.78 "},{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "},{"v":248.81,"d":" R$ 248.81 "}]
["21.02.310","CDHU","Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",{"v":561.98,"d":" R$ 561.98 "},{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "},{"v":585.01,"d":" R$ 585.01 "}]
["21.02.311","CDHU","Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",{"v":433.15,"d":" R$ 433.15 "},{"v":23.03,"d":" R$ 23.03 "},{"v":456.18,"d":" R$ 456.18 "}]
["21.02.320","CDHU","Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",{"v":290.87,"d":" R$ 290.87 "},{"v":46.78,"d":" R$ 46.78 "},{"v":337.65,"d":" R$ 337.65 "}]
["21.03","CDHU","Revestimento metalico"]
["21.03.010","CDHU","Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial","M2",{"v":1194.66,"d":" R$ 1,194.66 "},null,{"v":1194.66,"d":" R$ 1,194.66 "}]
["21.03.090","CDHU","Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento","M2",{"v":420.77,"d":" R$ 420.77 "},null,{"v":420.77,"d":" R$ 420.77 "}]
["21.03.151","CDHU","Revestimento em placa de alumínio composto \"ACM\", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF","M2",{"v":596.45,"d":" R$ 596.45 "},{"v":287.01,"d":" R$ 287.01 "},{"v":883.46,"d":" R$ 883.46 "}]
["21.03.153","CDHU","Revestimento em placa de alumínio composto \"ACM\", espessura de 3 mm e acabamento em poliéster - uso interno","M2",{"v":359.31,"d":" R$ 359.31 "},{"v":287.01,"d":" R$ 287.01 "},{"v":646.32,"d":" R$ 646.32 "}]
["21.04","CDHU","Forracao e carpete"]
["21.04.100","CDHU","Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm","M2",{"v":134.1,"d":" R$ 134.10 "},null,{"v":134.1,"d":" R$ 134.10 "}]
["21.04.110","CDHU","Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm","M2",{"v":161.37,"d":" R$ 161.37 "},null,{"v":161.37,"d":" R$ 161.37 "}]
["21.05","CDHU","Revestimento em cimento reforcado com fio sintetico (CRFS)"]
["21.05.010","CDHU","Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm","M2",{"v":166.55,"d":" R$ 166.55 "},{"v":98.27,"d":" R$ 98.27 "},{"v":264.82,"d":" R$ 264.82 "}]
["21.05.100","CDHU","Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem acabamento","M2",{"v":443.96,"d":" R$ 443.96 "},null,{"v":443.96,"d":" R$ 443.96 "}]
["21.07","CDHU","Revestimento sintetico"]
["21.07.010","CDHU","Revestimento em laminado melamínico dissipativo","M2",{"v":709.58,"d":" R$ 709.58 "},null,{"v":709.58,"d":" R$ 709.58 "}]
["21.10","CDHU","Rodape sintetico"]
["21.10.050","CDHU","Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm","M",{"v":43.95,"d":" R$ 43.95 "},{"v":7.97,"d":" R$ 7.97 "},{"v":51.92,"d":" R$ 51.92 "}]
["21.10.051","CDHU","Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm","M",{"v":57.94,"d":" R$ 57.94 "},{"v":7.97,"d":" R$ 7.97 "},{"v":65.91,"d":" R$ 65.91 "}]
["21.10.061","CDHU","Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico","M",{"v":27.42,"d":" R$ 27.42 "},{"v":10.41,"d":" R$ 10.41 "},{"v":37.83,"d":" R$ 37.83 "}]
["21.10.071","CDHU","Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico","M",{"v":34.02,"d":" R$ 34.02 "},{"v":10.41,"d":" R$ 10.41 "},{"v":44.43,"d":" R$ 44.43 "}]
["21.10.081","CDHU","Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico","M",{"v":46.05,"d":" R$ 46.05 "},{"v":7.97,"d":" R$ 7.97 "},{"v":54.02,"d":" R$ 54.02 "}]
["21.10.210","CDHU","Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado","M",{"v":20.92,"d":" R$ 20.92 "},{"v":3.17,"d":" R$ 3.17 "},{"v":24.09,"d":" R$ 24.09 "}]
["21.10.220","CDHU","Rodapé de cordão de poliamida","M",{"v":7.85,"d":" R$ 7.85 "},null,{"v":7.85,"d":" R$ 7.85 "}]
["21.10.250","CDHU","Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e altura de 10 cm","M",{"v":74.34,"d":" R$ 74.34 "},null,{"v":74.34,"d":" R$ 74.34 "}]
["21.11","CDHU","Degrau sintetico"]
["21.11.050","CDHU","Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado","M",{"v":134.48,"d":" R$ 134.48 "},{"v":8.58,"d":" R$ 8.58 "},{"v":143.06,"d":" R$ 143.06 "}]
["21.11.131","CDHU","Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M",{"v":45.21,"d":" R$ 45.21 "},{"v":7.97,"d":" R$ 7.97 "},{"v":53.18,"d":" R$ 53.18 "}]
["21.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 21"]
["21.20.020","CDHU","Recolocação de piso sintético com cola","M2",{"v":11.21,"d":" R$ 11.21 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":20.24,"d":" R$ 20.24 "}]
["21.20.040","CDHU","Recolocação de piso sintético argamassado","M2",{"v":3.85,"d":" R$ 3.85 "},{"v":31.6,"d":" R$ 31.60 "},{"v":35.45,"d":" R$ 35.45 "}]
["21.20.050","CDHU","Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação","M2",null,{"v":69.22,"d":" R$ 69.22 "},{"v":69.22,"d":" R$ 69.22 "}]
["21.20.060","CDHU","Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço","UN",{"v":66.9,"d":" R$ 66.90 "},null,{"v":66.9,"d":" R$ 66.90 "}]
["21.20.100","CDHU","Recolocação de rodapé e cordões sintéticos","M",null,{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "}]
["21.20.300","CDHU","Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm","M",{"v":15.68,"d":" R$ 15.68 "},{"v":12.4,"d":" R$ 12.40 "},{"v":28.08,"d":" R$ 28.08 "}]
["21.20.302","CDHU","Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm","M",{"v":14.95,"d":" R$ 14.95 "},{"v":12.4,"d":" R$ 12.40 "},{"v":27.35,"d":" R$ 27.35 "}]
["21.20.410","CDHU","Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm","UN",{"v":57.82,"d":" R$ 57.82 "},{"v":3.17,"d":" R$ 3.17 "},{"v":60.99,"d":" R$ 60.99 "}]
["21.20.460","CDHU","Canto externo de acabamento em PVC","M",{"v":12.34,"d":" R$ 12.34 "},{"v":1.58,"d":" R$ 1.58 "},{"v":13.92,"d":" R$ 13.92 "}]
["21.20.500","CDHU","Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm","M",{"v":35.88,"d":" R$ 35.88 "},{"v":6.77,"d":" R$ 6.77 "},{"v":42.65,"d":" R$ 42.65 "}]
["22","CDHU","FORRO, BRISE E FACHADA"]
["22.01","CDHU","Forro de madeira"]
["22.01.010","CDHU","Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus","M2",{"v":60.58,"d":" R$ 60.58 "},{"v":27.09,"d":" R$ 27.09 "},{"v":87.67,"d":" R$ 87.67 "}]
["22.01.020","CDHU","Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado","M2",{"v":80.95,"d":" R$ 80.95 "},{"v":54.18,"d":" R$ 54.18 "},{"v":135.13,"d":" R$ 135.13 "}]
["22.01.080","CDHU","Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado","M2",{"v":106.41,"d":" R$ 106.41 "},{"v":58.7,"d":" R$ 58.70 "},{"v":165.11,"d":" R$ 165.11 "}]
["22.01.210","CDHU","Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm","M",{"v":21.44,"d":" R$ 21.44 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":39.5,"d":" R$ 39.50 "}]
["22.01.220","CDHU","Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento","M2",{"v":132.96,"d":" R$ 132.96 "},{"v":54.18,"d":" R$ 54.18 "},{"v":187.14,"d":" R$ 187.14 "}]
["22.01.240","CDHU","Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea","M2",{"v":100.15,"d":" R$ 100.15 "},{"v":27.09,"d":" R$ 27.09 "},{"v":127.24,"d":" R$ 127.24 "}]
["22.02","CDHU","Forro de gesso"]
["22.02.010","CDHU","Forro em placa de gesso liso fixo","M2",{"v":92.61,"d":" R$ 92.61 "},null,{"v":92.61,"d":" R$ 92.61 "}]
["22.02.030","CDHU","Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo","M2",{"v":102.25,"d":" R$ 102.25 "},null,{"v":102.25,"d":" R$ 102.25 "}]
["22.02.100","CDHU","Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível","M2",{"v":127.06,"d":" R$ 127.06 "},null,{"v":127.06,"d":" R$ 127.06 "}]
["22.03","CDHU","Forro sintetico"]
["22.03.020","CDHU","Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm","M2",{"v":98.63,"d":" R$ 98.63 "},null,{"v":98.63,"d":" R$ 98.63 "}]
["22.03.030","CDHU","Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex","M2",{"v":176.11,"d":" R$ 176.11 "},null,{"v":176.11,"d":" R$ 176.11 "}]
["22.03.040","CDHU","Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm","M2",{"v":112.58,"d":" R$ 112.58 "},null,{"v":112.58,"d":" R$ 112.58 "}]
["22.03.050","CDHU","Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex","M2",{"v":149.89,"d":" R$ 149.89 "},null,{"v":149.89,"d":" R$ 149.89 "}]
["22.03.070","CDHU","Forro em lâmina de PVC","M2",{"v":88.45,"d":" R$ 88.45 "},null,{"v":88.45,"d":" R$ 88.45 "}]
["22.03.122","CDHU","Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm","M2",{"v":301.02,"d":" R$ 301.02 "},null,{"v":301.02,"d":" R$ 301.02 "}]
["22.03.140","CDHU","Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm","M2",{"v":191.48,"d":" R$ 191.48 "},null,{"v":191.48,"d":" R$ 191.48 "}]
["22.03.200","CDHU","Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis","M2",{"v":285.9,"d":" R$ 285.90 "},null,{"v":285.9,"d":" R$ 285.90 "}]
["22.04","CDHU","Forro metalico"]
["22.04.020","CDHU","Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia","M2",{"v":788.62,"d":" R$ 788.62 "},null,{"v":788.62,"d":" R$ 788.62 "}]
["22.04.030","CDHU","Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular perfurada","M2",{"v":398.77,"d":" R$ 398.77 "},null,{"v":398.77,"d":" R$ 398.77 "}]
["22.06","CDHU","Brise-soleil"]
["22.06.130","CDHU","Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica","M2",{"v":315.81,"d":" R$ 315.81 "},{"v":130.65,"d":" R$ 130.65 "},{"v":446.46,"d":" R$ 446.46 "}]
["22.06.240","CDHU","Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm","M2",{"v":1025.47,"d":" R$ 1,025.47 "},null,{"v":1025.47,"d":" R$ 1,025.47 "}]
["22.06.300","CDHU","Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada","M2",{"v":653.2,"d":" R$ 653.20 "},null,{"v":653.2,"d":" R$ 653.20 "}]
["22.06.350","CDHU","Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada","M2",{"v":933.63,"d":" R$ 933.63 "},null,{"v":933.63,"d":" R$ 933.63 "}]
["22.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 22"]
["22.20.011","CDHU","Placa em lã de vidro revestida em PVC, auto extinguível","M2",{"v":60.75,"d":" R$ 60.75 "},null,{"v":60.75,"d":" R$ 60.75 "}]
["22.20.020","CDHU","Recolocação de forros fixados","M2",{"v":1.16,"d":" R$ 1.16 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":14.71,"d":" R$ 14.71 "}]
["22.20.040","CDHU","Recolocação de forros apoiados ou encaixados","M2",null,{"v":6.77,"d":" R$ 6.77 "},{"v":6.77,"d":" R$ 6.77 "}]
["22.20.050","CDHU","Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm","M",{"v":19.58,"d":" R$ 19.58 "},null,{"v":19.58,"d":" R$ 19.58 "}]
["22.20.090","CDHU","Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular","UN",{"v":21.49,"d":" R$ 21.49 "},null,{"v":21.49,"d":" R$ 21.49 "}]
["23","CDHU","ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA"]
["23.01","CDHU","Janela e veneziana em madeira"]
["23.01.050","CDHU","Caixilho em madeira maxim-ar","M2",{"v":973.24,"d":" R$ 973.24 "},{"v":59.14,"d":" R$ 59.14 "},{"v":1032.38,"d":" R$ 1,032.38 "}]
["23.01.060","CDHU","Caixilho em madeira tipo veneziana de correr","M2",{"v":832.58,"d":" R$ 832.58 "},{"v":59.14,"d":" R$ 59.14 "},{"v":891.72,"d":" R$ 891.72 "}]
["23.02","CDHU","Porta macho / femea montada com batente"]
["23.02.010","CDHU","Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira","M2",{"v":674.47,"d":" R$ 674.47 "},{"v":62.31,"d":" R$ 62.31 "},{"v":736.78,"d":" R$ 736.78 "}]
["23.02.030","CDHU","Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm","UN",{"v":1149.65,"d":" R$ 1,149.65 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":1276.08,"d":" R$ 1,276.08 "}]
["23.02.040","CDHU","Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm","UN",{"v":1241.75,"d":" R$ 1,241.75 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":1368.18,"d":" R$ 1,368.18 "}]
["23.02.050","CDHU","Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm","UN",{"v":1303.37,"d":" R$ 1,303.37 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":1429.8,"d":" R$ 1,429.80 "}]
["23.02.060","CDHU","Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm","UN",{"v":1969.1,"d":" R$ 1,969.10 "},{"v":158.03,"d":" R$ 158.03 "},{"v":2127.13,"d":" R$ 2,127.13 "}]
["23.04","CDHU","Porta lisa laminada montada com batente"]
["23.04.070","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm","UN",{"v":1257.12,"d":" R$ 1,257.12 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":1320.33,"d":" R$ 1,320.33 "}]
["23.04.080","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm","UN",{"v":1067.72,"d":" R$ 1,067.72 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":1130.93,"d":" R$ 1,130.93 "}]
["23.04.090","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm","UN",{"v":1250.84,"d":" R$ 1,250.84 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":1377.27,"d":" R$ 1,377.27 "}]
["23.04.100","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm","UN",{"v":1351.25,"d":" R$ 1,351.25 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":1477.68,"d":" R$ 1,477.68 "}]
["23.04.110","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm","UN",{"v":1365.11,"d":" R$ 1,365.11 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":1491.54,"d":" R$ 1,491.54 "}]
["23.04.120","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm","UN",{"v":2186.72,"d":" R$ 2,186.72 "},{"v":158.03,"d":" R$ 158.03 "},{"v":2344.75,"d":" R$ 2,344.75 "}]
["23.04.130","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm","UN",{"v":2355.89,"d":" R$ 2,355.89 "},{"v":158.03,"d":" R$ 158.03 "},{"v":2513.92,"d":" R$ 2,513.92 "}]
["23.04.140","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm","UN",{"v":4288.68,"d":" R$ 4,288.68 "},{"v":180.61,"d":" R$ 180.61 "},{"v":4469.29,"d":" R$ 4,469.29 "}]
["23.04.570","CDHU","Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm","UN",{"v":1032.56,"d":" R$ 1,032.56 "},{"v":15.81,"d":" R$ 15.81 "},{"v":1048.37,"d":" R$ 1,048.37 "}]
["23.04.580","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm","UN",{"v":2168.32,"d":" R$ 2,168.32 "},{"v":121.91,"d":" R$ 121.91 "},{"v":2290.23,"d":" R$ 2,290.23 "}]
["23.04.590","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm","UN",{"v":2250.17,"d":" R$ 2,250.17 "},{"v":117.4,"d":" R$ 117.40 "},{"v":2367.57,"d":" R$ 2,367.57 "}]
["23.04.600","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm","UN",{"v":2401.6,"d":" R$ 2,401.60 "},{"v":117.4,"d":" R$ 117.40 "},{"v":2519,"d":" R$ 2,519.00 "}]
["23.04.610","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm","UN",{"v":2415.46,"d":" R$ 2,415.46 "},{"v":117.4,"d":" R$ 117.40 "},{"v":2532.86,"d":" R$ 2,532.86 "}]
["23.04.620","CDHU","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm","UN",{"v":3234.64,"d":" R$ 3,234.64 "},{"v":153.5,"d":" R$ 153.50 "},{"v":3388.14,"d":" R$ 3,388.14 "}]
["23.08","CDHU","Marcenaria em geral"]
["23.08.010","CDHU","Estrado em madeira","M2",{"v":106.92,"d":" R$ 106.92 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":152.07,"d":" R$ 152.07 "}]
["23.08.020","CDHU","Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm","M",{"v":8.76,"d":" R$ 8.76 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":17.79,"d":" R$ 17.79 "}]
["23.08.030","CDHU","Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico","M",{"v":97.77,"d":" R$ 97.77 "},{"v":90.3,"d":" R$ 90.30 "},{"v":188.07,"d":" R$ 188.07 "}]
["23.08.040","CDHU","Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras","M2",{"v":2134,"d":" R$ 2,134.00 "},null,{"v":2134,"d":" R$ 2,134.00 "}]
["23.08.060","CDHU","Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico","M2",{"v":810.79,"d":" R$ 810.79 "},null,{"v":810.79,"d":" R$ 810.79 "}]
["23.08.080","CDHU","Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico","M2",{"v":634.6,"d":" R$ 634.60 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":652.66,"d":" R$ 652.66 "}]
["23.08.100","CDHU","Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico","M2",{"v":1647.71,"d":" R$ 1,647.71 "},null,{"v":1647.71,"d":" R$ 1,647.71 "}]
["23.08.110","CDHU","Painel em compensado naval, espessura de 25 mm","M2",{"v":185.54,"d":" R$ 185.54 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":230.69,"d":" R$ 230.69 "}]
["23.08.160","CDHU","Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm","CJ",{"v":1043.35,"d":" R$ 1,043.35 "},{"v":194.15,"d":" R$ 194.15 "},{"v":1237.5,"d":" R$ 1,237.50 "}]
["23.08.170","CDHU","Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial","M2",{"v":248.37,"d":" R$ 248.37 "},{"v":8.86,"d":" R$ 8.86 "},{"v":257.23,"d":" R$ 257.23 "}]
["23.08.210","CDHU","Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo","M2",{"v":2120.31,"d":" R$ 2,120.31 "},null,{"v":2120.31,"d":" R$ 2,120.31 "}]
["23.08.220","CDHU","Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo","M2",{"v":1774.76,"d":" R$ 1,774.76 "},null,{"v":1774.76,"d":" R$ 1,774.76 "}]
["23.08.242","CDHU","Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente","M2",{"v":416.2,"d":" R$ 416.20 "},{"v":37.19,"d":" R$ 37.19 "},{"v":453.39,"d":" R$ 453.39 "}]
["23.08.244","CDHU","Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio - completa","M2",{"v":744.24,"d":" R$ 744.24 "},{"v":180.6,"d":" R$ 180.60 "},{"v":924.84,"d":" R$ 924.84 "}]
["23.08.320","CDHU","Porta acústica de madeira","M2",{"v":446.55,"d":" R$ 446.55 "},{"v":90.27,"d":" R$ 90.27 "},{"v":536.82,"d":" R$ 536.82 "}]
["23.08.380","CDHU","Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico","M",{"v":199.78,"d":" R$ 199.78 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":208.81,"d":" R$ 208.81 "}]
["23.09","CDHU","Porta lisa comum montada com batente"]
["23.09.010","CDHU","Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira","M2",{"v":243.05,"d":" R$ 243.05 "},{"v":62.31,"d":" R$ 62.31 "},{"v":305.36,"d":" R$ 305.36 "}]
["23.09.020","CDHU","Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm","UN",{"v":479.58,"d":" R$ 479.58 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":606.01,"d":" R$ 606.01 "}]
["23.09.030","CDHU","Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm","UN",{"v":479.75,"d":" R$ 479.75 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":606.18,"d":" R$ 606.18 "}]
["23.09.040","CDHU","Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm","UN",{"v":493.34,"d":" R$ 493.34 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":619.77,"d":" R$ 619.77 "}]
["23.09.050","CDHU","Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm","UN",{"v":521.19,"d":" R$ 521.19 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":647.62,"d":" R$ 647.62 "}]
["23.09.052","CDHU","Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm","UN",{"v":676.38,"d":" R$ 676.38 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":802.81,"d":" R$ 802.81 "}]
["23.09.060","CDHU","Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm","UN",{"v":759.44,"d":" R$ 759.44 "},{"v":158.03,"d":" R$ 158.03 "},{"v":917.47,"d":" R$ 917.47 "}]
["23.09.100","CDHU","Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm","UN",{"v":867.09,"d":" R$ 867.09 "},{"v":182.86,"d":" R$ 182.86 "},{"v":1049.95,"d":" R$ 1,049.95 "}]
["23.09.420","CDHU","Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm","UN",{"v":307.27,"d":" R$ 307.27 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":370.48,"d":" R$ 370.48 "}]
["23.09.430","CDHU","Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm","UN",{"v":321.03,"d":" R$ 321.03 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":384.24,"d":" R$ 384.24 "}]
["23.09.440","CDHU","Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm","UN",{"v":348.88,"d":" R$ 348.88 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":412.09,"d":" R$ 412.09 "}]
["23.09.520","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm","UN",{"v":1020.07,"d":" R$ 1,020.07 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":1083.28,"d":" R$ 1,083.28 "}]
["23.09.530","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm","UN",{"v":1033.83,"d":" R$ 1,033.83 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":1097.04,"d":" R$ 1,097.04 "}]
["23.09.540","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm","UN",{"v":1479.08,"d":" R$ 1,479.08 "},{"v":117.4,"d":" R$ 117.40 "},{"v":1596.48,"d":" R$ 1,596.48 "}]
["23.09.550","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm","UN",{"v":1518.18,"d":" R$ 1,518.18 "},{"v":117.4,"d":" R$ 117.40 "},{"v":1635.58,"d":" R$ 1,635.58 "}]
["23.09.560","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm","UN",{"v":1571.54,"d":" R$ 1,571.54 "},{"v":117.4,"d":" R$ 117.40 "},{"v":1688.94,"d":" R$ 1,688.94 "}]
["23.09.570","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm","UN",{"v":1807.36,"d":" R$ 1,807.36 "},{"v":153.5,"d":" R$ 153.50 "},{"v":1960.86,"d":" R$ 1,960.86 "}]
["23.09.590","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm","UN",{"v":1936.91,"d":" R$ 1,936.91 "},{"v":153.5,"d":" R$ 153.50 "},{"v":2090.41,"d":" R$ 2,090.41 "}]
["23.09.600","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm","UN",{"v":1225.1,"d":" R$ 1,225.10 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":1288.31,"d":" R$ 1,288.31 "}]
["23.09.610","CDHU","Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm","UN",{"v":1453.4,"d":" R$ 1,453.40 "},{"v":63.21,"d":" R$ 63.21 "},{"v":1516.61,"d":" R$ 1,516.61 "}]
["23.09.630","CDHU","Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm","UN",{"v":909.25,"d":" R$ 909.25 "},{"v":158.03,"d":" R$ 158.03 "},{"v":1067.28,"d":" R$ 1,067.28 "}]
["23.11","CDHU","Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente"]
["23.11.010","CDHU","Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira","M2",{"v":247.09,"d":" R$ 247.09 "},{"v":62.31,"d":" R$ 62.31 "},{"v":309.4,"d":" R$ 309.40 "}]
["23.11.030","CDHU","Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm","UN",{"v":488.24,"d":" R$ 488.24 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":614.67,"d":" R$ 614.67 "}]
["23.11.040","CDHU","Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm","UN",{"v":501.25,"d":" R$ 501.25 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":627.68,"d":" R$ 627.68 "}]
["23.11.050","CDHU","Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm","UN",{"v":527.97,"d":" R$ 527.97 "},{"v":126.43,"d":" R$ 126.43 "},{"v":654.4,"d":" R$ 654.40 "}]
["23.12","CDHU","Porta comum completa - uso coletivo (padrao dimensional medio)"]
["23.12.001","CDHU","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN",{"v":590.61,"d":" R$ 590.61 "},null,{"v":590.61,"d":" R$ 590.61 "}]
["23.13","CDHU","Porta comum completa - uso publico (padrao dimensional medio/pesado)"]
["23.13.001","CDHU","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN",{"v":590.61,"d":" R$ 590.61 "},null,{"v":590.61,"d":" R$ 590.61 "}]
["23.13.002","CDHU","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm","UN",{"v":641.76,"d":" R$ 641.76 "},null,{"v":641.76,"d":" R$ 641.76 "}]
["23.13.020","CDHU","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN",{"v":590.61,"d":" R$ 590.61 "},null,{"v":590.61,"d":" R$ 590.61 "}]
["23.13.040","CDHU","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm","UN",{"v":635.87,"d":" R$ 635.87 "},null,{"v":635.87,"d":" R$ 635.87 "}]
["23.13.052","CDHU","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm","UN",{"v":809.93,"d":" R$ 809.93 "},null,{"v":809.93,"d":" R$ 809.93 "}]
["23.13.064","CDHU","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm","UN",{"v":925.48,"d":" R$ 925.48 "},null,{"v":925.48,"d":" R$ 925.48 "}]
["23.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 23"]
["23.20.020","CDHU","Recolocação de batentes de madeira","UN",null,{"v":58.7,"d":" R$ 58.70 "},{"v":58.7,"d":" R$ 58.70 "}]
["23.20.040","CDHU","Recolocação de folhas de porta ou janela","UN",null,{"v":72.24,"d":" R$ 72.24 "},{"v":72.24,"d":" R$ 72.24 "}]
["23.20.060","CDHU","Recolocação de guarnição ou molduras","M",null,{"v":2.26,"d":" R$ 2.26 "},{"v":2.26,"d":" R$ 2.26 "}]
["23.20.100","CDHU","Batente de madeira para porta","M",{"v":44.12,"d":" R$ 44.12 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":57.67,"d":" R$ 57.67 "}]
["23.20.110","CDHU","Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro","M2",{"v":1463.05,"d":" R$ 1,463.05 "},{"v":180.6,"d":" R$ 180.60 "},{"v":1643.65,"d":" R$ 1,643.65 "}]
["23.20.120","CDHU","Guarnição de madeira","M",{"v":6.69,"d":" R$ 6.69 "},{"v":2.26,"d":" R$ 2.26 "},{"v":8.95,"d":" R$ 8.95 "}]
["23.20.140","CDHU","Acréscimo de visor completo em porta de madeira","UN",{"v":248.76,"d":" R$ 248.76 "},null,{"v":248.76,"d":" R$ 248.76 "}]
["23.20.160","CDHU","Folha de porta veneziana maciça, sob medida","M2",{"v":1026.51,"d":" R$ 1,026.51 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":1049.09,"d":" R$ 1,049.09 "}]
["23.20.170","CDHU","Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida","M2",{"v":169.28,"d":" R$ 169.28 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":191.86,"d":" R$ 191.86 "}]
["23.20.180","CDHU","Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida","M2",{"v":467.02,"d":" R$ 467.02 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":489.6,"d":" R$ 489.60 "}]
["23.20.310","CDHU","Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm","UN",{"v":200.9,"d":" R$ 200.90 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":268.63,"d":" R$ 268.63 "}]
["23.20.320","CDHU","Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm","UN",{"v":201.07,"d":" R$ 201.07 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":268.8,"d":" R$ 268.80 "}]
["23.20.330","CDHU","Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm","UN",{"v":214.66,"d":" R$ 214.66 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":282.39,"d":" R$ 282.39 "}]
["23.20.340","CDHU","Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm","UN",{"v":242.51,"d":" R$ 242.51 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":310.24,"d":" R$ 310.24 "}]
["23.20.450","CDHU","Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 70 x 210 cm","UN",{"v":972.16,"d":" R$ 972.16 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1039.89,"d":" R$ 1,039.89 "}]
["23.20.460","CDHU","Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 90 x 210 cm","UN",{"v":1086.43,"d":" R$ 1,086.43 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1154.16,"d":" R$ 1,154.16 "}]
["23.20.550","CDHU","Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 80 x 210 cm","UN",{"v":1072.57,"d":" R$ 1,072.57 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1140.3,"d":" R$ 1,140.30 "}]
["23.20.600","CDHU","Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira","M2",{"v":1315.34,"d":" R$ 1,315.34 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1383.07,"d":" R$ 1,383.07 "}]
["24","CDHU","ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO"]
["24.01","CDHU","Caixilho em ferro"]
["24.01.010","CDHU","Caixilho em ferro fixo, sob medida","M2",{"v":559.23,"d":" R$ 559.23 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":587.89,"d":" R$ 587.89 "}]
["24.01.030","CDHU","Caixilho em ferro basculante, sob medida","M2",{"v":1160.01,"d":" R$ 1,160.01 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":1188.67,"d":" R$ 1,188.67 "}]
["24.01.070","CDHU","Caixilho em ferro de correr, sob medida","M2",{"v":845.36,"d":" R$ 845.36 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":874.02,"d":" R$ 874.02 "}]
["24.01.090","CDHU","Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida","M2",{"v":838.29,"d":" R$ 838.29 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":866.95,"d":" R$ 866.95 "}]
["24.01.100","CDHU","Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial","M2",{"v":504.96,"d":" R$ 504.96 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":533.62,"d":" R$ 533.62 "}]
["24.01.110","CDHU","Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida","M2",{"v":920.97,"d":" R$ 920.97 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":949.63,"d":" R$ 949.63 "}]
["24.01.120","CDHU","Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro","M2",{"v":274.97,"d":" R$ 274.97 "},null,{"v":274.97,"d":" R$ 274.97 "}]
["24.01.180","CDHU","Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1\", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida","M2",{"v":772.81,"d":" R$ 772.81 "},{"v":27.57,"d":" R$ 27.57 "},{"v":800.38,"d":" R$ 800.38 "}]
["24.01.190","CDHU","Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2\", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida","M2",{"v":719.25,"d":" R$ 719.25 "},{"v":27.57,"d":" R$ 27.57 "},{"v":746.82,"d":" R$ 746.82 "}]
["24.01.200","CDHU","Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida","M2",{"v":1636.07,"d":" R$ 1,636.07 "},{"v":73.02,"d":" R$ 73.02 "},{"v":1709.09,"d":" R$ 1,709.09 "}]
["24.01.280","CDHU","Caixilho tipo guichê em chapa de aço","M2",{"v":907.45,"d":" R$ 907.45 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":993.32,"d":" R$ 993.32 "}]
["24.02","CDHU","Portas, portoes e gradis"]
["24.02.010","CDHU","Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida","M2",{"v":971.31,"d":" R$ 971.31 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":1057.18,"d":" R$ 1,057.18 "}]
["24.02.040","CDHU","Porta/portão tipo gradil sob medida","M2",{"v":946.93,"d":" R$ 946.93 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":1032.8,"d":" R$ 1,032.80 "}]
["24.02.050","CDHU","Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca","UN",{"v":1578.17,"d":" R$ 1,578.17 "},{"v":151.38,"d":" R$ 151.38 "},{"v":1729.55,"d":" R$ 1,729.55 "}]
["24.02.052","CDHU","Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca","UN",{"v":1526.14,"d":" R$ 1,526.14 "},{"v":151.38,"d":" R$ 151.38 "},{"v":1677.52,"d":" R$ 1,677.52 "}]
["24.02.054","CDHU","Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa","M2",{"v":1024.3,"d":" R$ 1,024.30 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":1110.17,"d":" R$ 1,110.17 "}]
["24.02.056","CDHU","Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa","UN",{"v":1965.77,"d":" R$ 1,965.77 "},{"v":151.38,"d":" R$ 151.38 "},{"v":2117.15,"d":" R$ 2,117.15 "}]
["24.02.058","CDHU","Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa","UN",{"v":2197.67,"d":" R$ 2,197.67 "},{"v":151.38,"d":" R$ 151.38 "},{"v":2349.05,"d":" R$ 2,349.05 "}]
["24.02.060","CDHU","Porta/portão de abrir em chapa, sob medida","M2",{"v":913.51,"d":" R$ 913.51 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":999.38,"d":" R$ 999.38 "}]
["24.02.070","CDHU","Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial","M2",{"v":493.86,"d":" R$ 493.86 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":579.73,"d":" R$ 579.73 "}]
["24.02.080","CDHU","Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida","M2",{"v":1545.36,"d":" R$ 1,545.36 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":1631.23,"d":" R$ 1,631.23 "}]
["24.02.100","CDHU","Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo","M2",{"v":791.1,"d":" R$ 791.10 "},{"v":65.51,"d":" R$ 65.51 "},{"v":856.61,"d":" R$ 856.61 "}]
["24.02.270","CDHU","Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo","M2",{"v":724.15,"d":" R$ 724.15 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":810.02,"d":" R$ 810.02 "}]
["24.02.280","CDHU","Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida","M2",{"v":601.9,"d":" R$ 601.90 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":687.77,"d":" R$ 687.77 "}]
["24.02.290","CDHU","Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida","M2",{"v":1309.63,"d":" R$ 1,309.63 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":1395.5,"d":" R$ 1,395.50 "}]
["24.02.410","CDHU","Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida","M2",{"v":1856.39,"d":" R$ 1,856.39 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":1942.26,"d":" R$ 1,942.26 "}]
["24.02.430","CDHU","Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida","M2",{"v":1494.3,"d":" R$ 1,494.30 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":1580.17,"d":" R$ 1,580.17 "}]
["24.02.450","CDHU","Grade de proteção para caixilhos","M2",{"v":839.88,"d":" R$ 839.88 "},{"v":57.06,"d":" R$ 57.06 "},{"v":896.94,"d":" R$ 896.94 "}]
["24.02.460","CDHU","Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa","M2",{"v":744.15,"d":" R$ 744.15 "},{"v":65.51,"d":" R$ 65.51 "},{"v":809.66,"d":" R$ 809.66 "}]
["24.02.470","CDHU","Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida","M2",{"v":1946.97,"d":" R$ 1,946.97 "},{"v":57.06,"d":" R$ 57.06 "},{"v":2004.03,"d":" R$ 2,004.03 "}]
["24.02.480","CDHU","Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida","M2",{"v":1327.37,"d":" R$ 1,327.37 "},{"v":57.06,"d":" R$ 57.06 "},{"v":1384.43,"d":" R$ 1,384.43 "}]
["24.02.490","CDHU","Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida","M2",{"v":1543.32,"d":" R$ 1,543.32 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":1571.98,"d":" R$ 1,571.98 "}]
["24.02.590","CDHU","Porta de enrolar manual, cega ou vazada","M2",{"v":364.33,"d":" R$ 364.33 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":409.48,"d":" R$ 409.48 "}]
["24.02.630","CDHU","Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo","M2",{"v":931.17,"d":" R$ 931.17 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":1017.04,"d":" R$ 1,017.04 "}]
["24.02.810","CDHU","Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida","M2",{"v":1231.51,"d":" R$ 1,231.51 "},{"v":136.26,"d":" R$ 136.26 "},{"v":1367.77,"d":" R$ 1,367.77 "}]
["24.02.811","CDHU","Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, com fechadura e maçaneta - 50 dB","M2",{"v":6273.81,"d":" R$ 6,273.81 "},{"v":168.2,"d":" R$ 168.20 "},{"v":6442.01,"d":" R$ 6,442.01 "}]
["24.02.840","CDHU","Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos","M2",{"v":903.53,"d":" R$ 903.53 "},{"v":57.06,"d":" R$ 57.06 "},{"v":960.59,"d":" R$ 960.59 "}]
["24.02.900","CDHU","Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa","M2",{"v":1707.67,"d":" R$ 1,707.67 "},{"v":65.2,"d":" R$ 65.20 "},{"v":1772.87,"d":" R$ 1,772.87 "}]
["24.02.930","CDHU","Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo","M2",{"v":882.55,"d":" R$ 882.55 "},{"v":85.87,"d":" R$ 85.87 "},{"v":968.42,"d":" R$ 968.42 "}]
["24.03","CDHU","Elementos em ferro"]
["24.03.040","CDHU","Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´","M",{"v":856.21,"d":" R$ 856.21 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":901.36,"d":" R$ 901.36 "}]
["24.03.060","CDHU","Escada marinheiro (em aço galvanizado)","M",{"v":799.28,"d":" R$ 799.28 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":817.34,"d":" R$ 817.34 "}]
["24.03.080","CDHU","Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado)","M",{"v":1287.99,"d":" R$ 1,287.99 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":1333.14,"d":" R$ 1,333.14 "}]
["24.03.100","CDHU","Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado","M2",{"v":1281.76,"d":" R$ 1,281.76 "},{"v":90.3,"d":" R$ 90.30 "},{"v":1372.06,"d":" R$ 1,372.06 "}]
["24.03.200","CDHU","Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro","M2",{"v":1131.23,"d":" R$ 1,131.23 "},{"v":14.9,"d":" R$ 14.90 "},{"v":1146.13,"d":" R$ 1,146.13 "}]
["24.03.210","CDHU","Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro","M2",{"v":1069.08,"d":" R$ 1,069.08 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":1114.23,"d":" R$ 1,114.23 "}]
["24.03.290","CDHU","Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada","M2",{"v":1210.09,"d":" R$ 1,210.09 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":1238.75,"d":" R$ 1,238.75 "}]
["24.03.300","CDHU","Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono","M2",{"v":687.09,"d":" R$ 687.09 "},{"v":57.06,"d":" R$ 57.06 "},{"v":744.15,"d":" R$ 744.15 "}]
["24.03.310","CDHU","Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´","M",{"v":189.78,"d":" R$ 189.78 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":212.36,"d":" R$ 212.36 "}]
["24.03.320","CDHU","Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´","M",{"v":224.03,"d":" R$ 224.03 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":246.61,"d":" R$ 246.61 "}]
["24.03.340","CDHU","Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´","M2",{"v":1182.05,"d":" R$ 1,182.05 "},{"v":65.51,"d":" R$ 65.51 "},{"v":1247.56,"d":" R$ 1,247.56 "}]
["24.03.410","CDHU","Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono","M2",{"v":1588.19,"d":" R$ 1,588.19 "},{"v":28.66,"d":" R$ 28.66 "},{"v":1616.85,"d":" R$ 1,616.85 "}]
["24.03.680","CDHU","Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm","M2",{"v":1087.72,"d":" R$ 1,087.72 "},{"v":57.06,"d":" R$ 57.06 "},{"v":1144.78,"d":" R$ 1,144.78 "}]
["24.03.690","CDHU","Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm","M2",{"v":791.24,"d":" R$ 791.24 "},{"v":18.06,"d":" R$ 18.06 "},{"v":809.3,"d":" R$ 809.30 "}]
["24.03.930","CDHU","Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto","M2",{"v":642.62,"d":" R$ 642.62 "},null,{"v":642.62,"d":" R$ 642.62 "}]
["24.04","CDHU","Esquadria, serralheria de seguranca"]
["24.04.150","CDHU","Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":3366.31,"d":" R$ 3,366.31 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":3429.91,"d":" R$ 3,429.91 "}]
["24.04.220","CDHU","Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":1981.85,"d":" R$ 1,981.85 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":2045.45,"d":" R$ 2,045.45 "}]
["24.04.230","CDHU","Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":2125.63,"d":" R$ 2,125.63 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":2189.23,"d":" R$ 2,189.23 "}]
["24.04.240","CDHU","Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":3219.91,"d":" R$ 3,219.91 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":3283.51,"d":" R$ 3,283.51 "}]
["24.04.250","CDHU","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":2595.72,"d":" R$ 2,595.72 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":2712.25,"d":" R$ 2,712.25 "}]
["24.04.260","CDHU","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":3910.86,"d":" R$ 3,910.86 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":4027.39,"d":" R$ 4,027.39 "}]
["24.04.270","CDHU","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":3127.98,"d":" R$ 3,127.98 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":3244.51,"d":" R$ 3,244.51 "}]
["24.04.280","CDHU","Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":3958.95,"d":" R$ 3,958.95 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":4075.48,"d":" R$ 4,075.48 "}]
["24.04.300","CDHU","Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento","M2",{"v":2534.14,"d":" R$ 2,534.14 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":2597.74,"d":" R$ 2,597.74 "}]
["24.04.310","CDHU","Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento","M2",{"v":2557.82,"d":" R$ 2,557.82 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":2621.42,"d":" R$ 2,621.42 "}]
["24.04.320","CDHU","Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento","M2",{"v":3813.37,"d":" R$ 3,813.37 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":3876.97,"d":" R$ 3,876.97 "}]
["24.04.330","CDHU","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",{"v":3165.67,"d":" R$ 3,165.67 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":3282.2,"d":" R$ 3,282.20 "}]
["24.04.340","CDHU","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",{"v":4495.87,"d":" R$ 4,495.87 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":4612.4,"d":" R$ 4,612.40 "}]
["24.04.350","CDHU","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento","M2",{"v":3432.57,"d":" R$ 3,432.57 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":3549.1,"d":" R$ 3,549.10 "}]
["24.04.360","CDHU","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",{"v":4536.79,"d":" R$ 4,536.79 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":4653.32,"d":" R$ 4,653.32 "}]
["24.04.370","CDHU","Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento","M2",{"v":4601.88,"d":" R$ 4,601.88 "},{"v":116.53,"d":" R$ 116.53 "},{"v":4718.41,"d":" R$ 4,718.41 "}]
["24.04.380","CDHU","Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":4451.71,"d":" R$ 4,451.71 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":4515.31,"d":" R$ 4,515.31 "}]
["24.04.400","CDHU","Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",{"v":3459.93,"d":" R$ 3,459.93 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":3523.53,"d":" R$ 3,523.53 "}]
["24.04.410","CDHU","Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",{"v":4744.07,"d":" R$ 4,744.07 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":4807.67,"d":" R$ 4,807.67 "}]
["24.04.420","CDHU","Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":3530.55,"d":" R$ 3,530.55 "},{"v":255.25,"d":" R$ 255.25 "},{"v":3785.8,"d":" R$ 3,785.80 "}]
["24.04.430","CDHU","Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",{"v":3027.22,"d":" R$ 3,027.22 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":3090.82,"d":" R$ 3,090.82 "}]
["24.04.610","CDHU","Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana","M2",{"v":1817.51,"d":" R$ 1,817.51 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":1881.11,"d":" R$ 1,881.11 "}]
["24.04.620","CDHU","Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', com têmpera e revenimento","M2",{"v":2912.36,"d":" R$ 2,912.36 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":2975.96,"d":" R$ 2,975.96 "}]
["24.04.630","CDHU","Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', sem têmpera e revenimento","M2",{"v":2416.2,"d":" R$ 2,416.20 "},{"v":63.6,"d":" R$ 63.60 "},{"v":2479.8,"d":" R$ 2,479.80 "}]
["24.06","CDHU","Esquadria, serralheria e elemento em ferro."]
["24.06.030","CDHU","Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´","M",{"v":1225.88,"d":" R$ 1,225.88 "},{"v":52.93,"d":" R$ 52.93 "},{"v":1278.81,"d":" R$ 1,278.81 "}]
["24.07","CDHU","Portas, portoes e gradis."]
["24.07.030","CDHU","Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision","M2",{"v":828.04,"d":" R$ 828.04 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":873.19,"d":" R$ 873.19 "}]
["24.07.040","CDHU","Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 12","M2",{"v":936.82,"d":" R$ 936.82 "},{"v":126.79,"d":" R$ 126.79 "},{"v":1063.61,"d":" R$ 1,063.61 "}]
["24.08","CDHU","Esquadria, serralheria e elemento em aco inoxidavel"]
["24.08.020","CDHU","Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´","M",{"v":752.51,"d":" R$ 752.51 "},{"v":54.18,"d":" R$ 54.18 "},{"v":806.69,"d":" R$ 806.69 "}]
["24.08.031","CDHU","Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2\"","M",{"v":482.43,"d":" R$ 482.43 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":505.01,"d":" R$ 505.01 "}]
["24.08.040","CDHU","Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´","M",{"v":603.92,"d":" R$ 603.92 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":649.07,"d":" R$ 649.07 "}]
["24.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 24"]
["24.20.020","CDHU","Recolocação de esquadrias metálicas","M2",null,{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "},{"v":45.15,"d":" R$ 45.15 "}]
["24.20.040","CDHU","Recolocação de batentes","M",{"v":1.78,"d":" R$ 1.78 "},{"v":11.74,"d":" R$ 11.74 "},{"v":13.52,"d":" R$ 13.52 "}]
["24.20.060","CDHU","Recolocação de escada de marinheiro","M",null,{"v":27.09,"d":" R$ 27.09 "},{"v":27.09,"d":" R$ 27.09 "}]
["24.20.090","CDHU","Solda MIG em esquadrias metálicas","M",{"v":29.82,"d":" R$ 29.82 "},{"v":28.21,"d":" R$ 28.21 "},{"v":58.03,"d":" R$ 58.03 "}]
["24.20.100","CDHU","Brete para instalação lateral em grade de segurança","CJ",{"v":4184.33,"d":" R$ 4,184.33 "},{"v":105.86,"d":" R$ 105.86 "},{"v":4290.19,"d":" R$ 4,290.19 "}]
["24.20.120","CDHU","Batente em chapa dobrada para portas","M",{"v":257.74,"d":" R$ 257.74 "},{"v":11.74,"d":" R$ 11.74 "},{"v":269.48,"d":" R$ 269.48 "}]
["24.20.140","CDHU","Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança","M",{"v":503.55,"d":" R$ 503.55 "},{"v":11.74,"d":" R$ 11.74 "},{"v":515.29,"d":" R$ 515.29 "}]
["24.20.200","CDHU","Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem","M2",{"v":297.54,"d":" R$ 297.54 "},{"v":54.18,"d":" R$ 54.18 "},{"v":351.72,"d":" R$ 351.72 "}]
["24.20.230","CDHU","Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´","M2",{"v":118.56,"d":" R$ 118.56 "},{"v":9.83,"d":" R$ 9.83 "},{"v":128.39,"d":" R$ 128.39 "}]
["24.20.270","CDHU","Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado","M2",{"v":42.53,"d":" R$ 42.53 "},{"v":9.83,"d":" R$ 9.83 "},{"v":52.36,"d":" R$ 52.36 "}]
["24.20.300","CDHU","Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG","M2",{"v":659.08,"d":" R$ 659.08 "},{"v":96.7,"d":" R$ 96.70 "},{"v":755.78,"d":" R$ 755.78 "}]
["24.20.310","CDHU","Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´ - inclusive soldagem","M2",{"v":1172.69,"d":" R$ 1,172.69 "},{"v":96.7,"d":" R$ 96.70 "},{"v":1269.39,"d":" R$ 1,269.39 "}]
["25","CDHU","ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO"]
["25.01","CDHU","Caixilho em aluminio"]
["25.01.020","CDHU","Caixilho em alumínio fixo, sob medida","M2",{"v":836.59,"d":" R$ 836.59 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":904.32,"d":" R$ 904.32 "}]
["25.01.030","CDHU","Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial","M2",{"v":379.39,"d":" R$ 379.39 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":447.12,"d":" R$ 447.12 "}]
["25.01.040","CDHU","Caixilho em alumínio basculante, sob medida","M2",{"v":1137.02,"d":" R$ 1,137.02 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1204.75,"d":" R$ 1,204.75 "}]
["25.01.050","CDHU","Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial","M2",{"v":674.81,"d":" R$ 674.81 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":742.54,"d":" R$ 742.54 "}]
["25.01.060","CDHU","Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida","M2",{"v":813.98,"d":" R$ 813.98 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":881.71,"d":" R$ 881.71 "}]
["25.01.070","CDHU","Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial","M2",{"v":275.47,"d":" R$ 275.47 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":343.2,"d":" R$ 343.20 "}]
["25.01.080","CDHU","Caixilho em alumínio de correr, sob medida","M2",{"v":1012.68,"d":" R$ 1,012.68 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1080.41,"d":" R$ 1,080.41 "}]
["25.01.090","CDHU","Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial","M2",{"v":369.1,"d":" R$ 369.10 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":436.83,"d":" R$ 436.83 "}]
["25.01.100","CDHU","Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida","M2",{"v":1158,"d":" R$ 1,158.00 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1225.73,"d":" R$ 1,225.73 "}]
["25.01.110","CDHU","Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida","M2",{"v":1081.92,"d":" R$ 1,081.92 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1149.65,"d":" R$ 1,149.65 "}]
["25.01.120","CDHU","Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro","M2",{"v":499.48,"d":" R$ 499.48 "},null,{"v":499.48,"d":" R$ 499.48 "}]
["25.01.240","CDHU","Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco","M2",{"v":1099.97,"d":" R$ 1,099.97 "},{"v":52.05,"d":" R$ 52.05 "},{"v":1152.02,"d":" R$ 1,152.02 "}]
["25.01.361","CDHU","Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco","M2",{"v":1701.37,"d":" R$ 1,701.37 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1769.1,"d":" R$ 1,769.10 "}]
["25.01.371","CDHU","Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco","M2",{"v":1476.75,"d":" R$ 1,476.75 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1544.48,"d":" R$ 1,544.48 "}]
["25.01.380","CDHU","Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco","M2",{"v":775.63,"d":" R$ 775.63 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":843.36,"d":" R$ 843.36 "}]
["25.01.400","CDHU","Caixilho em alumínio anodizado fixo","M2",{"v":698.79,"d":" R$ 698.79 "},{"v":52.05,"d":" R$ 52.05 "},{"v":750.84,"d":" R$ 750.84 "}]
["25.01.410","CDHU","Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar","M2",{"v":965.59,"d":" R$ 965.59 "},{"v":52.05,"d":" R$ 52.05 "},{"v":1017.64,"d":" R$ 1,017.64 "}]
["25.01.430","CDHU","Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada","M2",{"v":817.44,"d":" R$ 817.44 "},{"v":39.04,"d":" R$ 39.04 "},{"v":856.48,"d":" R$ 856.48 "}]
["25.01.440","CDHU","Caixilho em alumínio maxim-ar, tipo fachada","M2",{"v":864.89,"d":" R$ 864.89 "},{"v":39.04,"d":" R$ 39.04 "},{"v":903.93,"d":" R$ 903.93 "}]
["25.01.450","CDHU","Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada","M2",{"v":1237.45,"d":" R$ 1,237.45 "},{"v":39.04,"d":" R$ 39.04 "},{"v":1276.49,"d":" R$ 1,276.49 "}]
["25.01.460","CDHU","Gradil em alumínio natural, sob medida","M2",{"v":668.88,"d":" R$ 668.88 "},null,{"v":668.88,"d":" R$ 668.88 "}]
["25.01.470","CDHU","Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco","M2",{"v":1526.08,"d":" R$ 1,526.08 "},null,{"v":1526.08,"d":" R$ 1,526.08 "}]
["25.01.480","CDHU","Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco","M2",{"v":957.92,"d":" R$ 957.92 "},null,{"v":957.92,"d":" R$ 957.92 "}]
["25.01.490","CDHU","Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco","M2",{"v":933.53,"d":" R$ 933.53 "},null,{"v":933.53,"d":" R$ 933.53 "}]
["25.01.500","CDHU","Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto","M2",{"v":929.93,"d":" R$ 929.93 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":997.66,"d":" R$ 997.66 "}]
["25.01.510","CDHU","Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto","M2",{"v":1059.06,"d":" R$ 1,059.06 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1126.79,"d":" R$ 1,126.79 "}]
["25.01.520","CDHU","Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto","M2",{"v":1017.08,"d":" R$ 1,017.08 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1084.81,"d":" R$ 1,084.81 "}]
["25.01.530","CDHU","Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto","M2",{"v":1001.84,"d":" R$ 1,001.84 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1069.57,"d":" R$ 1,069.57 "}]
["25.02","CDHU","Porta em aluminio"]
["25.02.010","CDHU","Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial","M2",{"v":392.18,"d":" R$ 392.18 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":527.63,"d":" R$ 527.63 "}]
["25.02.020","CDHU","Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida","M2",{"v":889.02,"d":" R$ 889.02 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":1024.47,"d":" R$ 1,024.47 "}]
["25.02.040","CDHU","Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida","M2",{"v":996.44,"d":" R$ 996.44 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":1131.89,"d":" R$ 1,131.89 "}]
["25.02.042","CDHU","Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida","M2",{"v":788.01,"d":" R$ 788.01 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":855.74,"d":" R$ 855.74 "}]
["25.02.050","CDHU","Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial","M2",{"v":388.88,"d":" R$ 388.88 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":524.33,"d":" R$ 524.33 "}]
["25.02.060","CDHU","Porta/portinhola em alumínio, sob medida","M2",{"v":812.21,"d":" R$ 812.21 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":947.66,"d":" R$ 947.66 "}]
["25.02.070","CDHU","Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial","M2",{"v":549.57,"d":" R$ 549.57 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":685.02,"d":" R$ 685.02 "}]
["25.02.110","CDHU","Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida","M2",{"v":949.18,"d":" R$ 949.18 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":1084.63,"d":" R$ 1,084.63 "}]
["25.02.211","CDHU","Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca","M2",{"v":619.62,"d":" R$ 619.62 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":755.07,"d":" R$ 755.07 "}]
["25.02.221","CDHU","Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca","M2",{"v":660.51,"d":" R$ 660.51 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":795.96,"d":" R$ 795.96 "}]
["25.02.230","CDHU","Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto","M2",{"v":1014.54,"d":" R$ 1,014.54 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1082.27,"d":" R$ 1,082.27 "}]
["25.02.240","CDHU","Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto","M2",{"v":931.25,"d":" R$ 931.25 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":998.98,"d":" R$ 998.98 "}]
["25.02.250","CDHU","Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto","M2",{"v":890.64,"d":" R$ 890.64 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":958.37,"d":" R$ 958.37 "}]
["25.02.260","CDHU","Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto","M2",{"v":1195.72,"d":" R$ 1,195.72 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":1263.45,"d":" R$ 1,263.45 "}]
["25.02.300","CDHU","Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca","M2",{"v":1056.59,"d":" R$ 1,056.59 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":1192.04,"d":" R$ 1,192.04 "}]
["25.02.310","CDHU","Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca","M2",{"v":1288.01,"d":" R$ 1,288.01 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":1423.46,"d":" R$ 1,423.46 "}]
["25.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 25"]
["25.20.020","CDHU","Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio","M2",{"v":155.66,"d":" R$ 155.66 "},null,{"v":155.66,"d":" R$ 155.66 "}]
["26","CDHU","ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO"]
["26.01","CDHU","Vidro comum e laminado"]
["26.01.020","CDHU","Vidro liso transparente de 3 mm","M2",{"v":118.09,"d":" R$ 118.09 "},{"v":21.63,"d":" R$ 21.63 "},{"v":139.72,"d":" R$ 139.72 "}]
["26.01.040","CDHU","Vidro liso transparente de 4 mm","M2",{"v":145.53,"d":" R$ 145.53 "},{"v":21.63,"d":" R$ 21.63 "},{"v":167.16,"d":" R$ 167.16 "}]
["26.01.060","CDHU","Vidro liso transparente de 5 mm","M2",{"v":144.34,"d":" R$ 144.34 "},{"v":21.63,"d":" R$ 21.63 "},{"v":165.97,"d":" R$ 165.97 "}]
["26.01.080","CDHU","Vidro liso transparente de 6 mm","M2",{"v":183.3,"d":" R$ 183.30 "},{"v":28.29,"d":" R$ 28.29 "},{"v":211.59,"d":" R$ 211.59 "}]
["26.01.140","CDHU","Vidro liso laminado colorido de 6 mm","M2",{"v":389.45,"d":" R$ 389.45 "},{"v":28.29,"d":" R$ 28.29 "},{"v":417.74,"d":" R$ 417.74 "}]
["26.01.142","CDHU","Vidro liso laminado colorido de 8 mm","M2",{"v":364.81,"d":" R$ 364.81 "},{"v":32.45,"d":" R$ 32.45 "},{"v":397.26,"d":" R$ 397.26 "}]
["26.01.155","CDHU","Vidro liso laminado colorido de 10 mm","M2",{"v":450.42,"d":" R$ 450.42 "},{"v":34.15,"d":" R$ 34.15 "},{"v":484.57,"d":" R$ 484.57 "}]
["26.01.160","CDHU","Vidro liso laminado leitoso de 6 mm","M2",{"v":445.15,"d":" R$ 445.15 "},{"v":28.29,"d":" R$ 28.29 "},{"v":473.44,"d":" R$ 473.44 "}]
["26.01.168","CDHU","Vidro liso laminado incolor de 6 mm","M2",{"v":273.83,"d":" R$ 273.83 "},{"v":28.29,"d":" R$ 28.29 "},{"v":302.12,"d":" R$ 302.12 "}]
["26.01.169","CDHU","Vidro liso laminado incolor de 8 mm","M2",{"v":313.79,"d":" R$ 313.79 "},{"v":32.45,"d":" R$ 32.45 "},{"v":346.24,"d":" R$ 346.24 "}]
["26.01.170","CDHU","Vidro liso laminado incolor de 10 mm","M2",{"v":389.87,"d":" R$ 389.87 "},{"v":34.14,"d":" R$ 34.14 "},{"v":424.01,"d":" R$ 424.01 "}]
["26.01.190","CDHU","Vidro liso laminado jateado de 6 mm","M2",{"v":530.3,"d":" R$ 530.30 "},{"v":28.29,"d":" R$ 28.29 "},{"v":558.59,"d":" R$ 558.59 "}]
["26.01.230","CDHU","Vidro fantasia de 3/4 mm","M2",{"v":155.58,"d":" R$ 155.58 "},{"v":21.63,"d":" R$ 21.63 "},{"v":177.21,"d":" R$ 177.21 "}]
["26.01.348","CDHU","Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III","M2",{"v":3675.94,"d":" R$ 3,675.94 "},null,{"v":3675.94,"d":" R$ 3,675.94 "}]
["26.01.350","CDHU","Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III","M2",{"v":5641.39,"d":" R$ 5,641.39 "},{"v":85.17,"d":" R$ 85.17 "},{"v":5726.56,"d":" R$ 5,726.56 "}]
["26.01.460","CDHU","Vidro float monolítico verde de 6 mm","M2",{"v":209.85,"d":" R$ 209.85 "},{"v":28.29,"d":" R$ 28.29 "},{"v":238.14,"d":" R$ 238.14 "}]
["26.02","CDHU","Vidro temperado"]
["26.02.020","CDHU","Vidro temperado incolor de 6 mm","M2",{"v":228.39,"d":" R$ 228.39 "},{"v":28.29,"d":" R$ 28.29 "},{"v":256.68,"d":" R$ 256.68 "}]
["26.02.040","CDHU","Vidro temperado incolor de 8 mm","M2",{"v":250.68,"d":" R$ 250.68 "},{"v":32.45,"d":" R$ 32.45 "},{"v":283.13,"d":" R$ 283.13 "}]
["26.02.060","CDHU","Vidro temperado incolor de 10 mm","M2",{"v":276.59,"d":" R$ 276.59 "},{"v":34.14,"d":" R$ 34.14 "},{"v":310.73,"d":" R$ 310.73 "}]
["26.02.120","CDHU","Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm","M2",{"v":287.73,"d":" R$ 287.73 "},{"v":28.27,"d":" R$ 28.27 "},{"v":316,"d":" R$ 316.00 "}]
["26.02.140","CDHU","Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm","M2",{"v":338.63,"d":" R$ 338.63 "},{"v":32.45,"d":" R$ 32.45 "},{"v":371.08,"d":" R$ 371.08 "}]
["26.02.160","CDHU","Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm","M2",{"v":437.84,"d":" R$ 437.84 "},{"v":34.14,"d":" R$ 34.14 "},{"v":471.98,"d":" R$ 471.98 "}]
["26.02.170","CDHU","Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm","M2",{"v":611.53,"d":" R$ 611.53 "},{"v":32.45,"d":" R$ 32.45 "},{"v":643.98,"d":" R$ 643.98 "}]
["26.02.300","CDHU","Vidro temperado neutro verde de 10 mm","M2",{"v":474.32,"d":" R$ 474.32 "},{"v":34.14,"d":" R$ 34.14 "},{"v":508.46,"d":" R$ 508.46 "}]
["26.03","CDHU","Vidro especial"]
["26.03.070","CDHU","Vidro laminado temperado incolor de 8mm","M2",{"v":459.85,"d":" R$ 459.85 "},{"v":32.45,"d":" R$ 32.45 "},{"v":492.3,"d":" R$ 492.30 "}]
["26.03.074","CDHU","Vidro laminado temperado incolor de 16 mm","M2",{"v":1114.17,"d":" R$ 1,114.17 "},{"v":43.27,"d":" R$ 43.27 "},{"v":1157.44,"d":" R$ 1,157.44 "}]
["26.03.090","CDHU","Vidro laminado temperado jateado de 8 mm","M2",{"v":544.07,"d":" R$ 544.07 "},{"v":32.45,"d":" R$ 32.45 "},{"v":576.52,"d":" R$ 576.52 "}]
["26.04","CDHU","Espelhos"]
["26.04.010","CDHU","Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm","M2",{"v":536.53,"d":" R$ 536.53 "},null,{"v":536.53,"d":" R$ 536.53 "}]
["26.04.030","CDHU","Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio","M2",{"v":659.65,"d":" R$ 659.65 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":682.23,"d":" R$ 682.23 "}]
["26.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 26"]
["26.20.010","CDHU","Massa para vidro","M",{"v":1.64,"d":" R$ 1.64 "},{"v":4.45,"d":" R$ 4.45 "},{"v":6.09,"d":" R$ 6.09 "}]
["26.20.020","CDHU","Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes","M2",{"v":8.22,"d":" R$ 8.22 "},{"v":59.38,"d":" R$ 59.38 "},{"v":67.6,"d":" R$ 67.60 "}]
["27","CDHU","ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL"]
["27.02","CDHU","Policarbonato"]
["27.02.001","CDHU","Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm","M2",{"v":577.42,"d":" R$ 577.42 "},{"v":104.27,"d":" R$ 104.27 "},{"v":681.69,"d":" R$ 681.69 "}]
["27.02.011","CDHU","Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm","M2",{"v":508.15,"d":" R$ 508.15 "},{"v":104.27,"d":" R$ 104.27 "},{"v":612.42,"d":" R$ 612.42 "}]
["27.02.041","CDHU","Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm","M2",{"v":771.61,"d":" R$ 771.61 "},{"v":104.27,"d":" R$ 104.27 "},{"v":875.88,"d":" R$ 875.88 "}]
["27.02.050","CDHU","Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm","M2",{"v":62.55,"d":" R$ 62.55 "},{"v":104.27,"d":" R$ 104.27 "},{"v":166.82,"d":" R$ 166.82 "}]
["27.03","CDHU","Chapa de fibra de vidro"]
["27.03.030","CDHU","Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm","M2",{"v":185.14,"d":" R$ 185.14 "},{"v":59.38,"d":" R$ 59.38 "},{"v":244.52,"d":" R$ 244.52 "}]
["27.04","CDHU","PVC / VINIL"]
["27.04.031","CDHU","Caixilho de correr em PVC com vidro e persiana","M2",{"v":2666.89,"d":" R$ 2,666.89 "},{"v":103.01,"d":" R$ 103.01 "},{"v":2769.9,"d":" R$ 2,769.90 "}]
["27.04.040","CDHU","Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm","M",{"v":431.42,"d":" R$ 431.42 "},{"v":83.3,"d":" R$ 83.30 "},{"v":514.72,"d":" R$ 514.72 "}]
["27.04.050","CDHU","Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm","M",{"v":101.53,"d":" R$ 101.53 "},{"v":27.09,"d":" R$ 27.09 "},{"v":128.62,"d":" R$ 128.62 "}]
["27.04.051","CDHU","Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura de 400 mm","M",{"v":83.47,"d":" R$ 83.47 "},{"v":12.4,"d":" R$ 12.40 "},{"v":95.87,"d":" R$ 95.87 "}]
["27.04.052","CDHU","Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto","M",{"v":61.73,"d":" R$ 61.73 "},{"v":6.77,"d":" R$ 6.77 "},{"v":68.5,"d":" R$ 68.50 "}]
["27.04.060","CDHU","Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm","M",{"v":170.78,"d":" R$ 170.78 "},{"v":73.84,"d":" R$ 73.84 "},{"v":244.62,"d":" R$ 244.62 "}]
["27.04.070","CDHU","Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm","M",{"v":126.98,"d":" R$ 126.98 "},{"v":37.71,"d":" R$ 37.71 "},{"v":164.69,"d":" R$ 164.69 "}]
["28","CDHU","FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS"]
["28.01","CDHU","Ferragem para porta"]
["28.01.020","CDHU","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha","CJ",{"v":392.69,"d":" R$ 392.69 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":460.42,"d":" R$ 460.42 "}]
["28.01.030","CDHU","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas","CJ",{"v":713.13,"d":" R$ 713.13 "},{"v":90.3,"d":" R$ 90.30 "},{"v":803.43,"d":" R$ 803.43 "}]
["28.01.040","CDHU","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha","CJ",{"v":275.79,"d":" R$ 275.79 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":343.52,"d":" R$ 343.52 "}]
["28.01.050","CDHU","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas","CJ",{"v":548.56,"d":" R$ 548.56 "},{"v":90.3,"d":" R$ 90.30 "},{"v":638.86,"d":" R$ 638.86 "}]
["28.01.070","CDHU","Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado","CJ",{"v":220.79,"d":" R$ 220.79 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":288.52,"d":" R$ 288.52 "}]
["28.01.080","CDHU","Ferragem adicional para porta vão simples em divisória","CJ",{"v":259.71,"d":" R$ 259.71 "},null,{"v":259.71,"d":" R$ 259.71 "}]
["28.01.090","CDHU","Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória","CJ",{"v":367.07,"d":" R$ 367.07 "},null,{"v":367.07,"d":" R$ 367.07 "}]
["28.01.146","CDHU","Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf","UN",{"v":302.96,"d":" R$ 302.96 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":378.04,"d":" R$ 378.04 "}]
["28.01.150","CDHU","Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg","CJ",{"v":466.97,"d":" R$ 466.97 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":542.05,"d":" R$ 542.05 "}]
["28.01.160","CDHU","Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg","UN",{"v":282.13,"d":" R$ 282.13 "},{"v":21.17,"d":" R$ 21.17 "},{"v":303.3,"d":" R$ 303.30 "}]
["28.01.171","CDHU","Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg","UN",{"v":298.36,"d":" R$ 298.36 "},{"v":21.17,"d":" R$ 21.17 "},{"v":319.53,"d":" R$ 319.53 "}]
["28.01.180","CDHU","Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m","UN",{"v":2482.1,"d":" R$ 2,482.10 "},{"v":52.93,"d":" R$ 52.93 "},{"v":2535.03,"d":" R$ 2,535.03 "}]
["28.01.210","CDHU","Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo","UN",{"v":532.16,"d":" R$ 532.16 "},{"v":39.7,"d":" R$ 39.70 "},{"v":571.86,"d":" R$ 571.86 "}]
["28.01.250","CDHU","Visor tipo olho mágico","UN",{"v":28.9,"d":" R$ 28.90 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":42.45,"d":" R$ 42.45 "}]
["28.01.330","CDHU","Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg","UN",{"v":1084.16,"d":" R$ 1,084.16 "},{"v":52.93,"d":" R$ 52.93 "},{"v":1137.09,"d":" R$ 1,137.09 "}]
["28.01.400","CDHU","Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa","UN",{"v":1106.26,"d":" R$ 1,106.26 "},{"v":105.86,"d":" R$ 105.86 "},{"v":1212.12,"d":" R$ 1,212.12 "}]
["28.01.550","CDHU","Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa","UN",{"v":339.2,"d":" R$ 339.20 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":406.93,"d":" R$ 406.93 "}]
["28.05","CDHU","Cadeado"]
["28.05.020","CDHU","Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm","UN",{"v":20.71,"d":" R$ 20.71 "},null,{"v":20.71,"d":" R$ 20.71 "}]
["28.05.040","CDHU","Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm","UN",{"v":32.06,"d":" R$ 32.06 "},null,{"v":32.06,"d":" R$ 32.06 "}]
["28.05.060","CDHU","Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm","UN",{"v":52.96,"d":" R$ 52.96 "},null,{"v":52.96,"d":" R$ 52.96 "}]
["28.05.070","CDHU","Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra-chave - 70mm","UN",{"v":201.3,"d":" R$ 201.30 "},null,{"v":201.3,"d":" R$ 201.30 "}]
["28.05.080","CDHU","Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm","UN",{"v":84.88,"d":" R$ 84.88 "},null,{"v":84.88,"d":" R$ 84.88 "}]
["28.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 28"]
["28.20.020","CDHU","Recolocação de fechaduras de embutir","UN",null,{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "}]
["28.20.030","CDHU","Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha","UN",{"v":956.08,"d":" R$ 956.08 "},{"v":52.93,"d":" R$ 52.93 "},{"v":1009.01,"d":" R$ 1,009.01 "}]
["28.20.040","CDHU","Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor","UN",null,{"v":58.24,"d":" R$ 58.24 "},{"v":58.24,"d":" R$ 58.24 "}]
["28.20.050","CDHU","Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha","CJ",{"v":1315.59,"d":" R$ 1,315.59 "},{"v":68.81,"d":" R$ 68.81 "},{"v":1384.4,"d":" R$ 1,384.40 "}]
["28.20.060","CDHU","Recolocação de dobradiças","UN",null,{"v":7.67,"d":" R$ 7.67 "},{"v":7.67,"d":" R$ 7.67 "}]
["28.20.070","CDHU","Ferragem para portão de tapume","CJ",{"v":540.38,"d":" R$ 540.38 "},{"v":135.45,"d":" R$ 135.45 "},{"v":675.83,"d":" R$ 675.83 "}]
["28.20.090","CDHU","Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´","UN",{"v":156.51,"d":" R$ 156.51 "},{"v":25.65,"d":" R$ 25.65 "},{"v":182.16,"d":" R$ 182.16 "}]
["28.20.170","CDHU","Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança","CJ",{"v":4583.63,"d":" R$ 4,583.63 "},{"v":158.79,"d":" R$ 158.79 "},{"v":4742.42,"d":" R$ 4,742.42 "}]
["28.20.210","CDHU","Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas","UN",{"v":445.83,"d":" R$ 445.83 "},{"v":52.93,"d":" R$ 52.93 "},{"v":498.76,"d":" R$ 498.76 "}]
["28.20.211","CDHU","Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo","UN",{"v":167.8,"d":" R$ 167.80 "},{"v":39.7,"d":" R$ 39.70 "},{"v":207.5,"d":" R$ 207.50 "}]
["28.20.220","CDHU","Dobradiça inferior para porta de vidro temperado","UN",{"v":105.46,"d":" R$ 105.46 "},{"v":9,"d":" R$ 9.00 "},{"v":114.46,"d":" R$ 114.46 "}]
["28.20.230","CDHU","Dobradiça superior para porta de vidro temperado","UN",{"v":71.53,"d":" R$ 71.53 "},{"v":9,"d":" R$ 9.00 "},{"v":80.53,"d":" R$ 80.53 "}]
["28.20.360","CDHU","Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria","UN",{"v":175.16,"d":" R$ 175.16 "},{"v":9,"d":" R$ 9.00 "},{"v":184.16,"d":" R$ 184.16 "}]
["28.20.411","CDHU","Dobradiça em aço cromado de 3 1/2\", para porta de até 21 kg","CJ",{"v":28.01,"d":" R$ 28.01 "},{"v":7.67,"d":" R$ 7.67 "},{"v":35.68,"d":" R$ 35.68 "}]
["28.20.412","CDHU","Dobradiça em aço inoxidável de 3\" x 2 1/2\", para porta de até 25 kg","UN",{"v":41.46,"d":" R$ 41.46 "},{"v":7.67,"d":" R$ 7.67 "},{"v":49.13,"d":" R$ 49.13 "}]
["28.20.413","CDHU","Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2\" x 3\", para porta de até 35 kg","UN",{"v":74.56,"d":" R$ 74.56 "},{"v":7.67,"d":" R$ 7.67 "},{"v":82.23,"d":" R$ 82.23 "}]
["28.20.430","CDHU","Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3\"","CJ",{"v":264.73,"d":" R$ 264.73 "},{"v":16.25,"d":" R$ 16.25 "},{"v":280.98,"d":" R$ 280.98 "}]
["28.20.510","CDHU","Pivô superior lateral para porta em vidro temperado","UN",{"v":72.95,"d":" R$ 72.95 "},{"v":9,"d":" R$ 9.00 "},{"v":81.95,"d":" R$ 81.95 "}]
["28.20.550","CDHU","Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado","UN",{"v":89.75,"d":" R$ 89.75 "},{"v":9,"d":" R$ 9.00 "},{"v":98.75,"d":" R$ 98.75 "}]
["28.20.590","CDHU","Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado","UN",{"v":191.57,"d":" R$ 191.57 "},{"v":6.51,"d":" R$ 6.51 "},{"v":198.08,"d":" R$ 198.08 "}]
["28.20.600","CDHU","Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado","UN",{"v":217.84,"d":" R$ 217.84 "},{"v":9,"d":" R$ 9.00 "},{"v":226.84,"d":" R$ 226.84 "}]
["28.20.650","CDHU","Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm","UN",{"v":405.49,"d":" R$ 405.49 "},{"v":79.4,"d":" R$ 79.40 "},{"v":484.89,"d":" R$ 484.89 "}]
["28.20.655","CDHU","Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta","UN",{"v":125.25,"d":" R$ 125.25 "},{"v":79.4,"d":" R$ 79.40 "},{"v":204.65,"d":" R$ 204.65 "}]
["28.20.750","CDHU","Capa de proteção para fechadura / ferrolho","UN",{"v":25.9,"d":" R$ 25.90 "},{"v":51.3,"d":" R$ 51.30 "},{"v":77.2,"d":" R$ 77.20 "}]
["28.20.770","CDHU","Trinco de piso para porta em vidro temperado","UN",{"v":178.64,"d":" R$ 178.64 "},{"v":9,"d":" R$ 9.00 "},{"v":187.64,"d":" R$ 187.64 "}]
["28.20.800","CDHU","Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla","UN",{"v":12507.92,"d":" R$ 12,507.92 "},null,{"v":12507.92,"d":" R$ 12,507.92 "}]
["28.20.810","CDHU","Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla","UN",{"v":15984.44,"d":" R$ 15,984.44 "},null,{"v":15984.44,"d":" R$ 15,984.44 "}]
["28.20.820","CDHU","Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha","CJ",{"v":572.4,"d":" R$ 572.40 "},{"v":105.86,"d":" R$ 105.86 "},{"v":678.26,"d":" R$ 678.26 "}]
["28.20.830","CDHU","Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro","CJ",{"v":1249.79,"d":" R$ 1,249.79 "},{"v":211.72,"d":" R$ 211.72 "},{"v":1461.51,"d":" R$ 1,461.51 "}]
["28.20.840","CDHU","Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m","CJ",{"v":1153.48,"d":" R$ 1,153.48 "},{"v":211.72,"d":" R$ 211.72 "},{"v":1365.2,"d":" R$ 1,365.20 "}]
["28.20.850","CDHU","Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m","CJ",{"v":1212.51,"d":" R$ 1,212.51 "},{"v":211.72,"d":" R$ 211.72 "},{"v":1424.23,"d":" R$ 1,424.23 "}]
["28.20.860","CDHU","Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco","M",{"v":50.84,"d":" R$ 50.84 "},{"v":12.4,"d":" R$ 12.40 "},{"v":63.24,"d":" R$ 63.24 "}]
["29","CDHU","INSERTE METALICO"]
["29.01","CDHU","Cantoneira"]
["29.01.020","CDHU","Cantoneira em alumínio perfil sextavado","M",{"v":5.65,"d":" R$ 5.65 "},{"v":16.03,"d":" R$ 16.03 "},{"v":21.68,"d":" R$ 21.68 "}]
["29.01.030","CDHU","Perfil em alumínio natural","KG",{"v":33.77,"d":" R$ 33.77 "},{"v":71.67,"d":" R$ 71.67 "},{"v":105.44,"d":" R$ 105.44 "}]
["29.01.040","CDHU","Cantoneira em alumínio perfil ´Y´","M",{"v":7.67,"d":" R$ 7.67 "},{"v":16.03,"d":" R$ 16.03 "},{"v":23.7,"d":" R$ 23.70 "}]
["29.01.210","CDHU","Cantoneira em aço galvanizado","KG",{"v":16.85,"d":" R$ 16.85 "},{"v":16.03,"d":" R$ 16.03 "},{"v":32.88,"d":" R$ 32.88 "}]
["29.01.230","CDHU","Cantoneira e perfis em ferro","KG",{"v":11.95,"d":" R$ 11.95 "},{"v":16.03,"d":" R$ 16.03 "},{"v":27.98,"d":" R$ 27.98 "}]
["29.03","CDHU","Cabos e cordoalhas"]
["29.03.010","CDHU","Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm)","M",{"v":8.18,"d":" R$ 8.18 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":21.73,"d":" R$ 21.73 "}]
["29.03.020","CDHU","Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm)","M",{"v":13.58,"d":" R$ 13.58 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":27.13,"d":" R$ 27.13 "}]
["29.03.030","CDHU","Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm)","M",{"v":9.11,"d":" R$ 9.11 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":22.66,"d":" R$ 22.66 "}]
["29.03.040","CDHU","Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm)","M",{"v":17.59,"d":" R$ 17.59 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":31.14,"d":" R$ 31.14 "}]
["29.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 29"]
["29.20.030","CDHU","Alumínio liso para complementos e reparos","KG",{"v":53.38,"d":" R$ 53.38 "},{"v":16.49,"d":" R$ 16.49 "},{"v":69.87,"d":" R$ 69.87 "}]
["30","CDHU","ACESSIBILIDADE"]
["30.01","CDHU","Barra de apoio"]
["30.01.010","CDHU","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´","M",{"v":176.38,"d":" R$ 176.38 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":189.93,"d":" R$ 189.93 "}]
["30.01.020","CDHU","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm","UN",{"v":109.03,"d":" R$ 109.03 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":122.58,"d":" R$ 122.58 "}]
["30.01.030","CDHU","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm","UN",{"v":146.98,"d":" R$ 146.98 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":160.53,"d":" R$ 160.53 "}]
["30.01.050","CDHU","Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm","UN",{"v":353.87,"d":" R$ 353.87 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":367.42,"d":" R$ 367.42 "}]
["30.01.061","CDHU","Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4\", comprimento 25 a 30 cm","UN",{"v":166.41,"d":" R$ 166.41 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":179.96,"d":" R$ 179.96 "}]
["30.01.080","CDHU","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi","UN",{"v":128.26,"d":" R$ 128.26 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":141.81,"d":" R$ 141.81 "}]
["30.01.090","CDHU","Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi","UN",{"v":304.76,"d":" R$ 304.76 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":318.31,"d":" R$ 318.31 "}]
["30.01.110","CDHU","Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi","UN",{"v":300.62,"d":" R$ 300.62 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":314.17,"d":" R$ 314.17 "}]
["30.01.120","CDHU","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm","UN",{"v":138.88,"d":" R$ 138.88 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":152.43,"d":" R$ 152.43 "}]
["30.01.130","CDHU","Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi","UN",{"v":391.26,"d":" R$ 391.26 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":413.84,"d":" R$ 413.84 "}]
["30.03","CDHU","Aparelhos eletricos, hidraulicos e a gas"]
["30.03.032","CDHU","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h","UN",{"v":2745.03,"d":" R$ 2,745.03 "},{"v":70.41,"d":" R$ 70.41 "},{"v":2815.44,"d":" R$ 2,815.44 "}]
["30.03.042","CDHU","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h","UN",{"v":3632.65,"d":" R$ 3,632.65 "},{"v":70.41,"d":" R$ 70.41 "},{"v":3703.06,"d":" R$ 3,703.06 "}]
["30.04","CDHU","Revestimento"]
["30.04.010","CDHU","Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado","M2",{"v":358.62,"d":" R$ 358.62 "},{"v":24.82,"d":" R$ 24.82 "},{"v":383.44,"d":" R$ 383.44 "}]
["30.04.020","CDHU","Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado","M2",{"v":183.23,"d":" R$ 183.23 "},{"v":10.38,"d":" R$ 10.38 "},{"v":193.61,"d":" R$ 193.61 "}]
["30.04.030","CDHU","Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista","M2",{"v":104.33,"d":" R$ 104.33 "},{"v":29.12,"d":" R$ 29.12 "},{"v":133.45,"d":" R$ 133.45 "}]
["30.04.032","CDHU","Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista","M2",{"v":130.65,"d":" R$ 130.65 "},{"v":29.12,"d":" R$ 29.12 "},{"v":159.77,"d":" R$ 159.77 "}]
["30.04.040","CDHU","Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm","UN",{"v":4.6,"d":" R$ 4.60 "},{"v":1.58,"d":" R$ 1.58 "},{"v":6.18,"d":" R$ 6.18 "}]
["30.04.060","CDHU","Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm","M",{"v":477.86,"d":" R$ 477.86 "},null,{"v":477.86,"d":" R$ 477.86 "}]
["30.04.070","CDHU","Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm","M2",{"v":5.81,"d":" R$ 5.81 "},{"v":10.27,"d":" R$ 10.27 "},{"v":16.08,"d":" R$ 16.08 "}]
["30.04.090","CDHU","Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm","UN",{"v":0.56,"d":" R$ 0.56 "},{"v":16.52,"d":" R$ 16.52 "},{"v":17.08,"d":" R$ 17.08 "}]
["30.04.100","CDHU","Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia","M2",{"v":98.12,"d":" R$ 98.12 "},{"v":16.08,"d":" R$ 16.08 "},{"v":114.2,"d":" R$ 114.20 "}]
["30.06","CDHU","Comunicacao visual e sonora"]
["30.06.010","CDHU","Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão","UN",{"v":11.22,"d":" R$ 11.22 "},{"v":1.58,"d":" R$ 1.58 "},{"v":12.8,"d":" R$ 12.80 "}]
["30.06.020","CDHU","Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão","UN",{"v":10.95,"d":" R$ 10.95 "},{"v":1.58,"d":" R$ 1.58 "},{"v":12.53,"d":" R$ 12.53 "}]
["30.06.030","CDHU","Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm","UN",{"v":21.38,"d":" R$ 21.38 "},{"v":1.58,"d":" R$ 1.58 "},{"v":22.96,"d":" R$ 22.96 "}]
["30.06.050","CDHU","Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante","M",{"v":37.08,"d":" R$ 37.08 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":62.11,"d":" R$ 62.11 "}]
["30.06.061","CDHU","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ",{"v":314.74,"d":" R$ 314.74 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":339.77,"d":" R$ 339.77 "}]
["30.06.064","CDHU","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ",{"v":647.81,"d":" R$ 647.81 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":672.84,"d":" R$ 672.84 "}]
["30.06.080","CDHU","Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade","UN",{"v":28.65,"d":" R$ 28.65 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":32.72,"d":" R$ 32.72 "}]
["30.06.090","CDHU","Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal","UN",{"v":770.66,"d":" R$ 770.66 "},{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "},{"v":775.75,"d":" R$ 775.75 "}]
["30.06.100","CDHU","Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento","UN",{"v":148.1,"d":" R$ 148.10 "},{"v":87.59,"d":" R$ 87.59 "},{"v":235.69,"d":" R$ 235.69 "}]
["30.06.110","CDHU","Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias","UN",{"v":294.02,"d":" R$ 294.02 "},{"v":200.2,"d":" R$ 200.20 "},{"v":494.22,"d":" R$ 494.22 "}]
["30.06.124","CDHU","Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate","UN",{"v":203.23,"d":" R$ 203.23 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":225.81,"d":" R$ 225.81 "}]
["30.06.132","CDHU","Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos","UN",{"v":23.49,"d":" R$ 23.49 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":27.56,"d":" R$ 27.56 "}]
["30.08","CDHU","Aparelhos sanitarios"]
["30.08.030","CDHU","Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm","UN",{"v":717.79,"d":" R$ 717.79 "},{"v":5.09,"d":" R$ 5.09 "},{"v":722.88,"d":" R$ 722.88 "}]
["30.08.040","CDHU","Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida","UN",{"v":1621.66,"d":" R$ 1,621.66 "},{"v":70.41,"d":" R$ 70.41 "},{"v":1692.07,"d":" R$ 1,692.07 "}]
["30.08.050","CDHU","Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80 cm","UN",{"v":2810.57,"d":" R$ 2,810.57 "},{"v":367.26,"d":" R$ 367.26 "},{"v":3177.83,"d":" R$ 3,177.83 "}]
["30.08.060","CDHU","Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros","UN",{"v":1165.06,"d":" R$ 1,165.06 "},{"v":60.23,"d":" R$ 60.23 "},{"v":1225.29,"d":" R$ 1,225.29 "}]
["30.14","CDHU","Elevador e plataforma"]
["30.14.010","CDHU","Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria","CJ",{"v":153813,"d":" R$ 153,813.00 "},null,{"v":153813,"d":" R$ 153,813.00 "}]
["30.14.020","CDHU","Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria","CJ",{"v":132390.81,"d":" R$ 132,390.81 "},null,{"v":132390.81,"d":" R$ 132,390.81 "}]
["30.14.030","CDHU","Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura","CJ",{"v":37059.18,"d":" R$ 37,059.18 "},null,{"v":37059.18,"d":" R$ 37,059.18 "}]
["30.14.040","CDHU","Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura","CJ",{"v":38720.03,"d":" R$ 38,720.03 "},null,{"v":38720.03,"d":" R$ 38,720.03 "}]
["32","CDHU","IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA"]
["32.06","CDHU","Isolamentos termicos / acusticos"]
["32.06.010","CDHU","Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´","M2",{"v":20.46,"d":" R$ 20.46 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":24.53,"d":" R$ 24.53 "}]
["32.06.030","CDHU","Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´","M2",{"v":27.84,"d":" R$ 27.84 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":31.91,"d":" R$ 31.91 "}]
["32.06.120","CDHU","Argila expandida","M3",{"v":570.5,"d":" R$ 570.50 "},{"v":57.01,"d":" R$ 57.01 "},{"v":627.51,"d":" R$ 627.51 "}]
["32.06.130","CDHU","Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm","M2",{"v":146.74,"d":" R$ 146.74 "},{"v":7.5,"d":" R$ 7.50 "},{"v":154.24,"d":" R$ 154.24 "}]
["32.06.151","CDHU","Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica","M2",{"v":17.66,"d":" R$ 17.66 "},{"v":11.07,"d":" R$ 11.07 "},{"v":28.73,"d":" R$ 28.73 "}]
["32.06.231","CDHU","Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros","M2",{"v":89.94,"d":" R$ 89.94 "},null,{"v":89.94,"d":" R$ 89.94 "}]
["32.06.380","CDHU","Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm","M2",{"v":1225.79,"d":" R$ 1,225.79 "},null,{"v":1225.79,"d":" R$ 1,225.79 "}]
["32.06.396","CDHU","Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm","M2",{"v":79.77,"d":" R$ 79.77 "},{"v":30.03,"d":" R$ 30.03 "},{"v":109.8,"d":" R$ 109.80 "}]
["32.06.400","CDHU","Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm","M2",{"v":536.61,"d":" R$ 536.61 "},null,{"v":536.61,"d":" R$ 536.61 "}]
["32.07","CDHU","Junta de dilatacao"]
["32.07.040","CDHU","Junta plástica de 3/4´ x 1/8´","M",{"v":1.51,"d":" R$ 1.51 "},{"v":7.42,"d":" R$ 7.42 "},{"v":8.93,"d":" R$ 8.93 "}]
["32.07.060","CDHU","Junta de latão bitola de 1/8´","M",{"v":68.94,"d":" R$ 68.94 "},{"v":7.42,"d":" R$ 7.42 "},{"v":76.36,"d":" R$ 76.36 "}]
["32.07.090","CDHU","Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno","M",{"v":5.41,"d":" R$ 5.41 "},{"v":3.1,"d":" R$ 3.10 "},{"v":8.51,"d":" R$ 8.51 "}]
["32.07.110","CDHU","Junta a base de asfalto oxidado a quente","CM3",{"v":0.15,"d":" R$ 0.15 "},{"v":0.06,"d":" R$ 0.06 "},{"v":0.21,"d":" R$ 0.21 "}]
["32.07.120","CDHU","Mangueira plástica flexível para junta de dilatação","M",{"v":7.36,"d":" R$ 7.36 "},{"v":4.96,"d":" R$ 4.96 "},{"v":12.32,"d":" R$ 12.32 "}]
["32.07.160","CDHU","Junta de dilatação elástica a base de poliuretano","CM3",{"v":0.19,"d":" R$ 0.19 "},{"v":0.12,"d":" R$ 0.12 "},{"v":0.31,"d":" R$ 0.31 "}]
["32.07.230","CDHU","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso","M",{"v":207.24,"d":" R$ 207.24 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":211.76,"d":" R$ 211.76 "}]
["32.07.240","CDHU","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede","M",{"v":286.61,"d":" R$ 286.61 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":291.13,"d":" R$ 291.13 "}]
["32.07.250","CDHU","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro","M",{"v":101.44,"d":" R$ 101.44 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":105.96,"d":" R$ 105.96 "}]
["32.07.260","CDHU","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto","M",{"v":101.71,"d":" R$ 101.71 "},{"v":4.52,"d":" R$ 4.52 "},{"v":106.23,"d":" R$ 106.23 "}]
["32.08","CDHU","Junta de dilatacao estrutural"]
["32.08.010","CDHU","Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm","M2",{"v":9.79,"d":" R$ 9.79 "},{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "},{"v":12.84,"d":" R$ 12.84 "}]
["32.08.030","CDHU","Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm","M2",{"v":20.99,"d":" R$ 20.99 "},{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "},{"v":24.04,"d":" R$ 24.04 "}]
["32.08.050","CDHU","Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12","M",{"v":50.75,"d":" R$ 50.75 "},{"v":20.98,"d":" R$ 20.98 "},{"v":71.73,"d":" R$ 71.73 "}]
["32.08.060","CDHU","Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22","M",{"v":105.28,"d":" R$ 105.28 "},{"v":20.98,"d":" R$ 20.98 "},{"v":126.26,"d":" R$ 126.26 "}]
["32.08.070","CDHU","Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm","M",{"v":180.61,"d":" R$ 180.61 "},null,{"v":180.61,"d":" R$ 180.61 "}]
["32.08.090","CDHU","Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm","M",{"v":399.7,"d":" R$ 399.70 "},null,{"v":399.7,"d":" R$ 399.70 "}]
["32.08.110","CDHU","Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm","M",{"v":798.91,"d":" R$ 798.91 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":809.09,"d":" R$ 809.09 "}]
["32.08.130","CDHU","Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm","M",{"v":1215.84,"d":" R$ 1,215.84 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":1226.02,"d":" R$ 1,226.02 "}]
["32.08.160","CDHU","Junta elástica estrutural de neoprene","M",{"v":268.56,"d":" R$ 268.56 "},null,{"v":268.56,"d":" R$ 268.56 "}]
["32.09","CDHU","Apoios e afins"]
["32.09.020","CDHU","Chapa de aço em bitolas medias","KG",{"v":12.6,"d":" R$ 12.60 "},{"v":13.55,"d":" R$ 13.55 "},{"v":26.15,"d":" R$ 26.15 "}]
["32.09.040","CDHU","Apoio em placa de neoprene fretado","DM3",{"v":129.82,"d":" R$ 129.82 "},{"v":9.03,"d":" R$ 9.03 "},{"v":138.85,"d":" R$ 138.85 "}]
["32.10","CDHU","Envelope de concreto e protecao de tubos"]
["32.10.050","CDHU","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´","M",{"v":4.55,"d":" R$ 4.55 "},{"v":2.74,"d":" R$ 2.74 "},{"v":7.29,"d":" R$ 7.29 "}]
["32.10.060","CDHU","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´","M",{"v":9.13,"d":" R$ 9.13 "},{"v":5.5,"d":" R$ 5.50 "},{"v":14.63,"d":" R$ 14.63 "}]
["32.10.070","CDHU","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´","M",{"v":13.7,"d":" R$ 13.70 "},{"v":8.25,"d":" R$ 8.25 "},{"v":21.95,"d":" R$ 21.95 "}]
["32.10.080","CDHU","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´","M",{"v":18.26,"d":" R$ 18.26 "},{"v":11,"d":" R$ 11.00 "},{"v":29.26,"d":" R$ 29.26 "}]
["32.10.082","CDHU","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´","M",{"v":27.43,"d":" R$ 27.43 "},{"v":16.51,"d":" R$ 16.51 "},{"v":43.94,"d":" R$ 43.94 "}]
["32.10.090","CDHU","Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´","M",{"v":27.22,"d":" R$ 27.22 "},{"v":1.7,"d":" R$ 1.70 "},{"v":28.92,"d":" R$ 28.92 "}]
["32.10.100","CDHU","Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´","M",{"v":49.09,"d":" R$ 49.09 "},{"v":2.38,"d":" R$ 2.38 "},{"v":51.47,"d":" R$ 51.47 "}]
["32.10.110","CDHU","Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´","M",{"v":73.01,"d":" R$ 73.01 "},{"v":3.05,"d":" R$ 3.05 "},{"v":76.06,"d":" R$ 76.06 "}]
["32.11","CDHU","Isolante termico para tubos e dutos"]
["32.11.150","CDHU","Proteção para isolamento térmico em alumínio","M2",{"v":34.31,"d":" R$ 34.31 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":45.82,"d":" R$ 45.82 "}]
["32.11.200","CDHU","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm)","M",{"v":1.48,"d":" R$ 1.48 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":12.99,"d":" R$ 12.99 "}]
["32.11.210","CDHU","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm)","M",{"v":2.21,"d":" R$ 2.21 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":13.72,"d":" R$ 13.72 "}]
["32.11.220","CDHU","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm)","M",{"v":2.74,"d":" R$ 2.74 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":14.25,"d":" R$ 14.25 "}]
["32.11.230","CDHU","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm)","M",{"v":3.16,"d":" R$ 3.16 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":14.67,"d":" R$ 14.67 "}]
["32.11.240","CDHU","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm)","M",{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":17.71,"d":" R$ 17.71 "}]
["32.11.250","CDHU","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm)","M",{"v":7.51,"d":" R$ 7.51 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":19.02,"d":" R$ 19.02 "}]
["32.11.270","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre)","M",{"v":6.71,"d":" R$ 6.71 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":18.22,"d":" R$ 18.22 "}]
["32.11.280","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)","M",{"v":6.87,"d":" R$ 6.87 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":18.38,"d":" R$ 18.38 "}]
["32.11.290","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)","M",{"v":8.22,"d":" R$ 8.22 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":19.73,"d":" R$ 19.73 "}]
["32.11.300","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre)","M",{"v":9.16,"d":" R$ 9.16 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":20.67,"d":" R$ 20.67 "}]
["32.11.310","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)","M",{"v":21.73,"d":" R$ 21.73 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":33.24,"d":" R$ 33.24 "}]
["32.11.320","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro)","M",{"v":26.15,"d":" R$ 26.15 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":37.66,"d":" R$ 37.66 "}]
["32.11.330","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro)","M",{"v":30.41,"d":" R$ 30.41 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":41.92,"d":" R$ 41.92 "}]
["32.11.340","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro)","M",{"v":34.95,"d":" R$ 34.95 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":46.46,"d":" R$ 46.46 "}]
["32.11.350","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro)","M",{"v":39.48,"d":" R$ 39.48 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":50.99,"d":" R$ 50.99 "}]
["32.11.360","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro)","M",{"v":47.21,"d":" R$ 47.21 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":58.72,"d":" R$ 58.72 "}]
["32.11.370","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro)","M",{"v":54.66,"d":" R$ 54.66 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":66.17,"d":" R$ 66.17 "}]
["32.11.380","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro)","M",{"v":60.67,"d":" R$ 60.67 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":72.18,"d":" R$ 72.18 "}]
["32.11.390","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro)","M",{"v":85.01,"d":" R$ 85.01 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":96.52,"d":" R$ 96.52 "}]
["32.11.400","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´ (ferro)","M",{"v":104.87,"d":" R$ 104.87 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":116.38,"d":" R$ 116.38 "}]
["32.11.410","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´ (ferro)","M",{"v":136.52,"d":" R$ 136.52 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":148.03,"d":" R$ 148.03 "}]
["32.11.420","CDHU","Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´","M2",{"v":197.29,"d":" R$ 197.29 "},{"v":21.13,"d":" R$ 21.13 "},{"v":218.42,"d":" R$ 218.42 "}]
["32.11.430","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8\" (cobre) ou 1/8\" (ferro)","M",{"v":16.33,"d":" R$ 16.33 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":27.84,"d":" R$ 27.84 "}]
["32.11.440","CDHU","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4\" (cobre) ou 3/8\" (ferro)","M",{"v":19.03,"d":" R$ 19.03 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":30.54,"d":" R$ 30.54 "}]
["32.15","CDHU","Impermeabilizacao flexivel com manta"]
["32.15.030","CDHU","Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm","M2",{"v":63.14,"d":" R$ 63.14 "},{"v":19.66,"d":" R$ 19.66 "},{"v":82.8,"d":" R$ 82.80 "}]
["32.15.040","CDHU","Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm","M2",{"v":68.85,"d":" R$ 68.85 "},{"v":19.66,"d":" R$ 19.66 "},{"v":88.51,"d":" R$ 88.51 "}]
["32.15.080","CDHU","Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica","M2",{"v":134.83,"d":" R$ 134.83 "},{"v":24.75,"d":" R$ 24.75 "},{"v":159.58,"d":" R$ 159.58 "}]
["32.15.100","CDHU","Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica","M2",{"v":138.37,"d":" R$ 138.37 "},{"v":24.75,"d":" R$ 24.75 "},{"v":163.12,"d":" R$ 163.12 "}]
["32.15.240","CDHU","Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm","M2",{"v":129.39,"d":" R$ 129.39 "},null,{"v":129.39,"d":" R$ 129.39 "}]
["32.16","CDHU","Impermeabilizacao flexivel com membranas"]
["32.16.010","CDHU","Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa","M2",{"v":11.44,"d":" R$ 11.44 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":19.58,"d":" R$ 19.58 "}]
["32.16.020","CDHU","Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal","M2",{"v":8,"d":" R$ 8.00 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":16.14,"d":" R$ 16.14 "}]
["32.16.030","CDHU","Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta","M2",{"v":51.68,"d":" R$ 51.68 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":59.82,"d":" R$ 59.82 "}]
["32.16.040","CDHU","Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster","M2",{"v":77.76,"d":" R$ 77.76 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":100.34,"d":" R$ 100.34 "}]
["32.16.050","CDHU","Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca","M2",{"v":46.73,"d":" R$ 46.73 "},{"v":8.14,"d":" R$ 8.14 "},{"v":54.87,"d":" R$ 54.87 "}]
["32.16.060","CDHU","Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster","M2",{"v":70.83,"d":" R$ 70.83 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":93.41,"d":" R$ 93.41 "}]
["32.16.070","CDHU","Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster","M2",{"v":42.54,"d":" R$ 42.54 "},{"v":26.65,"d":" R$ 26.65 "},{"v":69.19,"d":" R$ 69.19 "}]
["32.17","CDHU","Impermeabilizacao rigida"]
["32.17.010","CDHU","Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo","M3",{"v":457.14,"d":" R$ 457.14 "},{"v":352.34,"d":" R$ 352.34 "},{"v":809.48,"d":" R$ 809.48 "}]
["32.17.012","CDHU","Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo","M3",{"v":468.64,"d":" R$ 468.64 "},{"v":40.72,"d":" R$ 40.72 "},{"v":509.36,"d":" R$ 509.36 "}]
["32.17.030","CDHU","Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação","M2",{"v":5.78,"d":" R$ 5.78 "},{"v":8.59,"d":" R$ 8.59 "},{"v":14.37,"d":" R$ 14.37 "}]
["32.17.040","CDHU","Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva","M2",{"v":16.97,"d":" R$ 16.97 "},{"v":17.18,"d":" R$ 17.18 "},{"v":34.15,"d":" R$ 34.15 "}]
["32.17.070","CDHU","Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa","M2",{"v":53.86,"d":" R$ 53.86 "},{"v":8.59,"d":" R$ 8.59 "},{"v":62.45,"d":" R$ 62.45 "}]
["32.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 32"]
["32.20.010","CDHU","Recolocação de argila expandida","M3",null,{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "},{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "}]
["32.20.020","CDHU","Aplicação de papel Kraft","M2",{"v":4.73,"d":" R$ 4.73 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":8.8,"d":" R$ 8.80 "}]
["32.20.050","CDHU","Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa","M2",{"v":4.24,"d":" R$ 4.24 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":8.31,"d":" R$ 8.31 "}]
["32.20.060","CDHU","Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa","M2",{"v":12.35,"d":" R$ 12.35 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":16.42,"d":" R$ 16.42 "}]
["33","CDHU","PINTURA"]
["33.01","CDHU","Preparo de base"]
["33.01.040","CDHU","Estucamento e lixamento de concreto deteriorado","M2",{"v":7.8,"d":" R$ 7.80 "},{"v":34.97,"d":" R$ 34.97 "},{"v":42.77,"d":" R$ 42.77 "}]
["33.01.050","CDHU","Estucamento e lixamento de concreto","M2",{"v":4.51,"d":" R$ 4.51 "},{"v":34.97,"d":" R$ 34.97 "},{"v":39.48,"d":" R$ 39.48 "}]
["33.01.060","CDHU","Imunizante para madeira","M2",{"v":5.85,"d":" R$ 5.85 "},{"v":8.91,"d":" R$ 8.91 "},{"v":14.76,"d":" R$ 14.76 "}]
["33.01.280","CDHU","Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa","M",{"v":27.2,"d":" R$ 27.20 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":52.23,"d":" R$ 52.23 "}]
["33.01.350","CDHU","Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante","M2",{"v":8,"d":" R$ 8.00 "},{"v":9.57,"d":" R$ 9.57 "},{"v":17.57,"d":" R$ 17.57 "}]
["33.02","CDHU","Massa corrida"]
["33.02.060","CDHU","Massa corrida a base de PVA","M2",{"v":2.72,"d":" R$ 2.72 "},{"v":12.05,"d":" R$ 12.05 "},{"v":14.77,"d":" R$ 14.77 "}]
["33.02.080","CDHU","Massa corrida à base de resina acrílica","M2",{"v":5.19,"d":" R$ 5.19 "},{"v":12.05,"d":" R$ 12.05 "},{"v":17.24,"d":" R$ 17.24 "}]
["33.03","CDHU","Pintura em superficies de concreto / massa / gesso / pedras"]
["33.03.220","CDHU","Tinta látex em elemento vazado","M2",{"v":6.41,"d":" R$ 6.41 "},{"v":26.51,"d":" R$ 26.51 "},{"v":32.92,"d":" R$ 32.92 "}]
["33.03.350","CDHU","Pintura especial em esmalte para lousa cor verde","M2",{"v":8.44,"d":" R$ 8.44 "},{"v":22.52,"d":" R$ 22.52 "},{"v":30.96,"d":" R$ 30.96 "}]
["33.03.740","CDHU","Resina acrílica plastificante","M2",{"v":16.63,"d":" R$ 16.63 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":29.14,"d":" R$ 29.14 "}]
["33.03.750","CDHU","Verniz acrílico","M2",{"v":18.67,"d":" R$ 18.67 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":40.17,"d":" R$ 40.17 "}]
["33.03.760","CDHU","Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água","M2",{"v":8.84,"d":" R$ 8.84 "},{"v":15.95,"d":" R$ 15.95 "},{"v":24.79,"d":" R$ 24.79 "}]
["33.03.770","CDHU","Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente","M2",{"v":43.24,"d":" R$ 43.24 "},{"v":15.95,"d":" R$ 15.95 "},{"v":59.19,"d":" R$ 59.19 "}]
["33.03.780","CDHU","Verniz de proteção antipichação","M2",{"v":25.49,"d":" R$ 25.49 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":46.99,"d":" R$ 46.99 "}]
["33.05","CDHU","Pintura em superficies de madeira"]
["33.05.010","CDHU","Verniz fungicida para madeira","M2",{"v":7.9,"d":" R$ 7.90 "},{"v":15.95,"d":" R$ 15.95 "},{"v":23.85,"d":" R$ 23.85 "}]
["33.05.120","CDHU","Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira","M",{"v":2.9,"d":" R$ 2.90 "},{"v":2.97,"d":" R$ 2.97 "},{"v":5.87,"d":" R$ 5.87 "}]
["33.05.330","CDHU","Verniz em superfície de madeira","M2",{"v":10.42,"d":" R$ 10.42 "},{"v":17.99,"d":" R$ 17.99 "},{"v":28.41,"d":" R$ 28.41 "}]
["33.05.360","CDHU","Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira","M",{"v":2.76,"d":" R$ 2.76 "},{"v":2.38,"d":" R$ 2.38 "},{"v":5.14,"d":" R$ 5.14 "}]
["33.06","CDHU","Pintura em pisos"]
["33.06.020","CDHU","Acrílico para quadras e pisos cimentados","M2",{"v":4.24,"d":" R$ 4.24 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":25.74,"d":" R$ 25.74 "}]
["33.07","CDHU","Pintura em estruturas metalicas"]
["33.07.102","CDHU","Esmalte a base de água em estrutura metálica","M2",{"v":11.24,"d":" R$ 11.24 "},{"v":40.04,"d":" R$ 40.04 "},{"v":51.28,"d":" R$ 51.28 "}]
["33.07.130","CDHU","Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas","KG",{"v":3.69,"d":" R$ 3.69 "},null,{"v":3.69,"d":" R$ 3.69 "}]
["33.07.140","CDHU","Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica","KG",{"v":3.84,"d":" R$ 3.84 "},null,{"v":3.84,"d":" R$ 3.84 "}]
["33.07.303","CDHU","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica","M2",{"v":183.23,"d":" R$ 183.23 "},{"v":198.93,"d":" R$ 198.93 "},{"v":382.16,"d":" R$ 382.16 "}]
["33.07.304","CDHU","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em estrutura metálica","M2",{"v":875.58,"d":" R$ 875.58 "},{"v":230.62,"d":" R$ 230.62 "},{"v":1106.2,"d":" R$ 1,106.20 "}]
["33.09","CDHU","Pintura de sinalizacao"]
["33.09.020","CDHU","Borracha clorada para faixas demarcatórias","M",{"v":1.64,"d":" R$ 1.64 "},{"v":1.62,"d":" R$ 1.62 "},{"v":3.26,"d":" R$ 3.26 "}]
["33.09.021","CDHU","Tinta acrílica para faixas demarcatórias","M",{"v":1.03,"d":" R$ 1.03 "},{"v":3.22,"d":" R$ 3.22 "},{"v":4.25,"d":" R$ 4.25 "}]
["33.10","CDHU","Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo"]
["33.10.010","CDHU","Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo","M2",{"v":7.51,"d":" R$ 7.51 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":29.01,"d":" R$ 29.01 "}]
["33.10.020","CDHU","Tinta látex em massa, inclusive preparo","M2",{"v":9.46,"d":" R$ 9.46 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":30.96,"d":" R$ 30.96 "}]
["33.10.030","CDHU","Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo","M2",{"v":11.57,"d":" R$ 11.57 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":33.07,"d":" R$ 33.07 "}]
["33.10.041","CDHU","Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo","M2",{"v":13.33,"d":" R$ 13.33 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":34.83,"d":" R$ 34.83 "}]
["33.10.050","CDHU","Tinta acrílica em massa, inclusive preparo","M2",{"v":10.56,"d":" R$ 10.56 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":32.06,"d":" R$ 32.06 "}]
["33.10.060","CDHU","Epóxi em massa, inclusive preparo","M2",{"v":74.15,"d":" R$ 74.15 "},{"v":45.04,"d":" R$ 45.04 "},{"v":119.19,"d":" R$ 119.19 "}]
["33.10.070","CDHU","Borracha clorada em massa, inclusive preparo","M2",{"v":18.8,"d":" R$ 18.80 "},{"v":21.5,"d":" R$ 21.50 "},{"v":40.3,"d":" R$ 40.30 "}]
["33.10.100","CDHU","Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo","M2",{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":30.03,"d":" R$ 30.03 "},{"v":45.05,"d":" R$ 45.05 "}]
["33.10.120","CDHU","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado","M2",{"v":238.97,"d":" R$ 238.97 "},null,{"v":238.97,"d":" R$ 238.97 "}]
["33.10.130","CDHU","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado","M2",{"v":473.83,"d":" R$ 473.83 "},null,{"v":473.83,"d":" R$ 473.83 "}]
["33.11","CDHU","Pintura em superficie metalica, inclusive preparo"]
["33.11.050","CDHU","Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo","M2",{"v":17.1,"d":" R$ 17.10 "},{"v":30.03,"d":" R$ 30.03 "},{"v":47.13,"d":" R$ 47.13 "}]
["33.12","CDHU","Pintura em superficie de madeira, inclusive preparo"]
["33.12.011","CDHU","Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo","M2",{"v":17.48,"d":" R$ 17.48 "},{"v":30.03,"d":" R$ 30.03 "},{"v":47.51,"d":" R$ 47.51 "}]
["34","CDHU","PAISAGISMO E FECHAMENTOS"]
["34.01","CDHU","Preparacao de solo"]
["34.01.010","CDHU","Terra vegetal orgânica comum","M3",{"v":167.98,"d":" R$ 167.98 "},{"v":50.9,"d":" R$ 50.90 "},{"v":218.88,"d":" R$ 218.88 "}]
["34.01.020","CDHU","Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)","M2",null,{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "}]
["34.02","CDHU","Vegetacao rasteira"]
["34.02.020","CDHU","Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)","M2",{"v":10.91,"d":" R$ 10.91 "},{"v":3.43,"d":" R$ 3.43 "},{"v":14.34,"d":" R$ 14.34 "}]
["34.02.040","CDHU","Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)","M2",{"v":10.08,"d":" R$ 10.08 "},{"v":5.15,"d":" R$ 5.15 "},{"v":15.23,"d":" R$ 15.23 "}]
["34.02.070","CDHU","Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m","M2",{"v":73.69,"d":" R$ 73.69 "},{"v":6.55,"d":" R$ 6.55 "},{"v":80.24,"d":" R$ 80.24 "}]
["34.02.080","CDHU","Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)","M2",{"v":18.14,"d":" R$ 18.14 "},{"v":5.15,"d":" R$ 5.15 "},{"v":23.29,"d":" R$ 23.29 "}]
["34.02.090","CDHU","Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m","M2",{"v":45.43,"d":" R$ 45.43 "},{"v":6.55,"d":" R$ 6.55 "},{"v":51.98,"d":" R$ 51.98 "}]
["34.02.100","CDHU","Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)","M2",{"v":11.63,"d":" R$ 11.63 "},{"v":5.15,"d":" R$ 5.15 "},{"v":16.78,"d":" R$ 16.78 "}]
["34.02.110","CDHU","Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m","M2",{"v":49.97,"d":" R$ 49.97 "},{"v":6.55,"d":" R$ 6.55 "},{"v":56.52,"d":" R$ 56.52 "}]
["34.02.400","CDHU","Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura","M2",{"v":9.1,"d":" R$ 9.10 "},null,{"v":9.1,"d":" R$ 9.10 "}]
["34.03","CDHU","Vegetacao arbustiva"]
["34.03.020","CDHU","Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m","UN",{"v":51.76,"d":" R$ 51.76 "},{"v":3.78,"d":" R$ 3.78 "},{"v":55.54,"d":" R$ 55.54 "}]
["34.03.120","CDHU","Arbusto Moréia - h= 0,50 m","UN",{"v":35.37,"d":" R$ 35.37 "},{"v":3.78,"d":" R$ 3.78 "},{"v":39.15,"d":" R$ 39.15 "}]
["34.03.130","CDHU","Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m","UN",{"v":37.93,"d":" R$ 37.93 "},{"v":3.78,"d":" R$ 3.78 "},{"v":41.71,"d":" R$ 41.71 "}]
["34.03.150","CDHU","Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m","UN",{"v":57.57,"d":" R$ 57.57 "},{"v":3.78,"d":" R$ 3.78 "},{"v":61.35,"d":" R$ 61.35 "}]
["34.04","CDHU","arvores"]
["34.04.050","CDHU","Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m","UN",{"v":79.81,"d":" R$ 79.81 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":112.57,"d":" R$ 112.57 "}]
["34.04.130","CDHU","Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m","UN",{"v":90.14,"d":" R$ 90.14 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":122.9,"d":" R$ 122.90 "}]
["34.04.160","CDHU","Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m","UN",{"v":130.46,"d":" R$ 130.46 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":163.22,"d":" R$ 163.22 "}]
["34.04.164","CDHU","Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m","UN",{"v":213.35,"d":" R$ 213.35 "},{"v":3.69,"d":" R$ 3.69 "},{"v":217.04,"d":" R$ 217.04 "}]
["34.04.166","CDHU","Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m","UN",{"v":104.93,"d":" R$ 104.93 "},{"v":3.69,"d":" R$ 3.69 "},{"v":108.62,"d":" R$ 108.62 "}]
["34.04.280","CDHU","Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m","UN",{"v":131.83,"d":" R$ 131.83 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":164.59,"d":" R$ 164.59 "}]
["34.04.360","CDHU","Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m","UN",{"v":314.37,"d":" R$ 314.37 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":347.13,"d":" R$ 347.13 "}]
["34.04.370","CDHU","Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m","UN",{"v":60.85,"d":" R$ 60.85 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":93.61,"d":" R$ 93.61 "}]
["34.05","CDHU","Cercas e fechamentos"]
["34.05.020","CDHU","Cerca em arame farpado com mourões de concreto","M",{"v":31.02,"d":" R$ 31.02 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":63.78,"d":" R$ 63.78 "}]
["34.05.030","CDHU","Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada","M",{"v":41.75,"d":" R$ 41.75 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":74.51,"d":" R$ 74.51 "}]
["34.05.032","CDHU","Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada - 12 fiadas","M",{"v":48.28,"d":" R$ 48.28 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":81.04,"d":" R$ 81.04 "}]
["34.05.050","CDHU","Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado","M",{"v":163.34,"d":" R$ 163.34 "},{"v":52.54,"d":" R$ 52.54 "},{"v":215.88,"d":" R$ 215.88 "}]
["34.05.080","CDHU","Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura","M2",{"v":239.28,"d":" R$ 239.28 "},null,{"v":239.28,"d":" R$ 239.28 "}]
["34.05.110","CDHU","Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura","M2",{"v":231.22,"d":" R$ 231.22 "},null,{"v":231.22,"d":" R$ 231.22 "}]
["34.05.120","CDHU","Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado","M2",{"v":220.89,"d":" R$ 220.89 "},null,{"v":220.89,"d":" R$ 220.89 "}]
["34.05.170","CDHU","Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla","M",{"v":36.97,"d":" R$ 36.97 "},null,{"v":36.97,"d":" R$ 36.97 "}]
["34.05.210","CDHU","Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura","M2",{"v":310.56,"d":" R$ 310.56 "},null,{"v":310.56,"d":" R$ 310.56 "}]
["34.05.260","CDHU","Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática","M2",{"v":415.15,"d":" R$ 415.15 "},{"v":67.58,"d":" R$ 67.58 "},{"v":482.73,"d":" R$ 482.73 "}]
["34.05.270","CDHU","Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos","M2",{"v":238.03,"d":" R$ 238.03 "},null,{"v":238.03,"d":" R$ 238.03 "}]
["34.05.290","CDHU","Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática","M2",{"v":2028.63,"d":" R$ 2,028.63 "},{"v":100.9,"d":" R$ 100.90 "},{"v":2129.53,"d":" R$ 2,129.53 "}]
["34.05.300","CDHU","Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática","M2",{"v":1872.92,"d":" R$ 1,872.92 "},{"v":100.9,"d":" R$ 100.90 "},{"v":1973.82,"d":" R$ 1,973.82 "}]
["34.05.310","CDHU","Gradil de ferro perfilado, tipo parque","M2",{"v":559.56,"d":" R$ 559.56 "},{"v":39.62,"d":" R$ 39.62 "},{"v":599.18,"d":" R$ 599.18 "}]
["34.05.320","CDHU","Portão de ferro perfilado, tipo parque","M2",{"v":782.15,"d":" R$ 782.15 "},{"v":34.38,"d":" R$ 34.38 "},{"v":816.53,"d":" R$ 816.53 "}]
["34.05.350","CDHU","Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm","M2",{"v":1401.41,"d":" R$ 1,401.41 "},{"v":81.43,"d":" R$ 81.43 "},{"v":1482.84,"d":" R$ 1,482.84 "}]
["34.05.360","CDHU","Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado","M2",{"v":111.55,"d":" R$ 111.55 "},{"v":99.56,"d":" R$ 99.56 "},{"v":211.11,"d":" R$ 211.11 "}]
["34.05.370","CDHU","Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas","M",{"v":173.07,"d":" R$ 173.07 "},{"v":52.92,"d":" R$ 52.92 "},{"v":225.99,"d":" R$ 225.99 "}]
["34.13","CDHU","Corte, recorte e remocao"]
["34.13.011","CDHU","Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm","UN",{"v":99.84,"d":" R$ 99.84 "},{"v":158.94,"d":" R$ 158.94 "},{"v":258.78,"d":" R$ 258.78 "}]
["34.13.021","CDHU","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm","UN",{"v":529.28,"d":" R$ 529.28 "},{"v":195.72,"d":" R$ 195.72 "},{"v":725,"d":" R$ 725.00 "}]
["34.13.031","CDHU","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm","UN",{"v":1802.04,"d":" R$ 1,802.04 "},{"v":354.66,"d":" R$ 354.66 "},{"v":2156.7,"d":" R$ 2,156.70 "}]
["34.13.041","CDHU","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm","UN",{"v":2810.96,"d":" R$ 2,810.96 "},{"v":961.52,"d":" R$ 961.52 "},{"v":3772.48,"d":" R$ 3,772.48 "}]
["34.13.051","CDHU","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm","UN",{"v":5648,"d":" R$ 5,648.00 "},{"v":1923.04,"d":" R$ 1,923.04 "},{"v":7571.04,"d":" R$ 7,571.04 "}]
["34.13.060","CDHU","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm","UN",{"v":8326.8,"d":" R$ 8,326.80 "},{"v":2233.04,"d":" R$ 2,233.04 "},{"v":10559.84,"d":" R$ 10,559.84 "}]
["34.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 34"]
["34.20.050","CDHU","Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro","M2",{"v":8.75,"d":" R$ 8.75 "},{"v":7.94,"d":" R$ 7.94 "},{"v":16.69,"d":" R$ 16.69 "}]
["34.20.080","CDHU","Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança","M2",{"v":70.43,"d":" R$ 70.43 "},{"v":11,"d":" R$ 11.00 "},{"v":81.43,"d":" R$ 81.43 "}]
["34.20.110","CDHU","Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla","M",{"v":11.07,"d":" R$ 11.07 "},null,{"v":11.07,"d":" R$ 11.07 "}]
["34.20.160","CDHU","Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m","M2",{"v":2.14,"d":" R$ 2.14 "},{"v":16.66,"d":" R$ 16.66 "},{"v":18.8,"d":" R$ 18.80 "}]
["34.20.170","CDHU","Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m","M2",{"v":2.22,"d":" R$ 2.22 "},{"v":22.33,"d":" R$ 22.33 "},{"v":24.55,"d":" R$ 24.55 "}]
["34.20.380","CDHU","Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´","UN",{"v":435.01,"d":" R$ 435.01 "},{"v":181.37,"d":" R$ 181.37 "},{"v":616.38,"d":" R$ 616.38 "}]
["34.20.382","CDHU","Suporte para apoio de bicicletas em aço carbono 2\", modelo U invertido sem emendas, com  acabamento em pintura eletrostática para fixação chumbada/parafusada","UN",{"v":1345.61,"d":" R$ 1,345.61 "},{"v":39.79,"d":" R$ 39.79 "},{"v":1385.4,"d":" R$ 1,385.40 "}]
["34.20.390","CDHU","Grelha arvoreira em ferro fundido","M2",{"v":722.71,"d":" R$ 722.71 "},{"v":22.58,"d":" R$ 22.58 "},{"v":745.29,"d":" R$ 745.29 "}]
["35","CDHU","PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO"]
["35.01","CDHU","Quadra e equipamento de esportes"]
["35.01.070","CDHU","Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´","M2",{"v":49.79,"d":" R$ 49.79 "},{"v":6.77,"d":" R$ 6.77 "},{"v":56.56,"d":" R$ 56.56 "}]
["35.01.150","CDHU","Trave oficial completa com rede para futebol de salão","CJ",{"v":1966.97,"d":" R$ 1,966.97 "},{"v":162.54,"d":" R$ 162.54 "},{"v":2129.51,"d":" R$ 2,129.51 "}]
["35.01.160","CDHU","Tabela completa com suporte e rede para basquete","UN",{"v":2234.67,"d":" R$ 2,234.67 "},{"v":2047.11,"d":" R$ 2,047.11 "},{"v":4281.78,"d":" R$ 4,281.78 "}]
["35.01.170","CDHU","Poste oficial completo com rede para voleibol","CJ",{"v":1809,"d":" R$ 1,809.00 "},{"v":162.54,"d":" R$ 162.54 "},{"v":1971.54,"d":" R$ 1,971.54 "}]
["35.01.550","CDHU","Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura","M2",{"v":140.5,"d":" R$ 140.50 "},{"v":33.44,"d":" R$ 33.44 "},{"v":173.94,"d":" R$ 173.94 "}]
["35.03","CDHU","Abrigo, guarita e quiosque"]
["35.03.030","CDHU","Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m","UN",{"v":4210.32,"d":" R$ 4,210.32 "},{"v":96.11,"d":" R$ 96.11 "},{"v":4306.43,"d":" R$ 4,306.43 "}]
["35.04","CDHU","Bancos"]
["35.04.020","CDHU","Banco contínuo em concreto vazado","M",{"v":120.9,"d":" R$ 120.90 "},{"v":98.02,"d":" R$ 98.02 "},{"v":218.92,"d":" R$ 218.92 "}]
["35.04.120","CDHU","Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm","UN",{"v":530.54,"d":" R$ 530.54 "},{"v":21.82,"d":" R$ 21.82 "},{"v":552.36,"d":" R$ 552.36 "}]
["35.04.130","CDHU","Banco de madeira sobre alvenaria","M2",{"v":192.18,"d":" R$ 192.18 "},{"v":61.1,"d":" R$ 61.10 "},{"v":253.28,"d":" R$ 253.28 "}]
["35.04.140","CDHU","Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm","UN",{"v":591.04,"d":" R$ 591.04 "},{"v":30.68,"d":" R$ 30.68 "},{"v":621.72,"d":" R$ 621.72 "}]
["35.04.150","CDHU","Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm","UN",{"v":861.29,"d":" R$ 861.29 "},{"v":46.02,"d":" R$ 46.02 "},{"v":907.31,"d":" R$ 907.31 "}]
["35.05","CDHU","Equipamento recreativo"]
["35.05.200","CDHU","Centro de atividades em madeira rústica","CJ",{"v":5467.46,"d":" R$ 5,467.46 "},{"v":216.72,"d":" R$ 216.72 "},{"v":5684.18,"d":" R$ 5,684.18 "}]
["35.05.210","CDHU","Balanço duplo em madeira rústica","CJ",{"v":2076.49,"d":" R$ 2,076.49 "},{"v":216.72,"d":" R$ 216.72 "},{"v":2293.21,"d":" R$ 2,293.21 "}]
["35.05.220","CDHU","Gangorra dupla em madeira rústica","CJ",{"v":1427.43,"d":" R$ 1,427.43 "},{"v":216.72,"d":" R$ 216.72 "},{"v":1644.15,"d":" R$ 1,644.15 "}]
["35.05.240","CDHU","Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)","CJ",{"v":2336.44,"d":" R$ 2,336.44 "},{"v":216.72,"d":" R$ 216.72 "},{"v":2553.16,"d":" R$ 2,553.16 "}]
["35.07","CDHU","Mastro para bandeiras"]
["35.07.020","CDHU","Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m","CJ",{"v":6036.05,"d":" R$ 6,036.05 "},{"v":344.44,"d":" R$ 344.44 "},{"v":6380.49,"d":" R$ 6,380.49 "}]
["35.07.030","CDHU","Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m","CJ",{"v":9170.88,"d":" R$ 9,170.88 "},{"v":344.44,"d":" R$ 344.44 "},{"v":9515.32,"d":" R$ 9,515.32 "}]
["35.07.060","CDHU","Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m","UN",{"v":3038.86,"d":" R$ 3,038.86 "},{"v":50.87,"d":" R$ 50.87 "},{"v":3089.73,"d":" R$ 3,089.73 "}]
["35.07.070","CDHU","Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m","UN",{"v":1993.96,"d":" R$ 1,993.96 "},{"v":50.87,"d":" R$ 50.87 "},{"v":2044.83,"d":" R$ 2,044.83 "}]
["35.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 35"]
["35.20.010","CDHU","Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm","M2",{"v":12.33,"d":" R$ 12.33 "},null,{"v":12.33,"d":" R$ 12.33 "}]
["35.20.050","CDHU","Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros","UN",{"v":1173.27,"d":" R$ 1,173.27 "},{"v":33.86,"d":" R$ 33.86 "},{"v":1207.13,"d":" R$ 1,207.13 "}]
["36","CDHU","ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA"]
["36.01","CDHU","Entrada de energia - componentes"]
["36.01.242","CDHU","Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV","CJ",{"v":127166.16,"d":" R$ 127,166.16 "},{"v":265.43,"d":" R$ 265.43 "},{"v":127431.59,"d":" R$ 127,431.59 "}]
["36.01.252","CDHU","Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV","CJ",{"v":104164.64,"d":" R$ 104,164.64 "},{"v":265.43,"d":" R$ 265.43 "},{"v":104430.07,"d":" R$ 104,430.07 "}]
["36.01.260","CDHU","Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV","CJ",{"v":112349.29,"d":" R$ 112,349.29 "},{"v":530.86,"d":" R$ 530.86 "},{"v":112880.15,"d":" R$ 112,880.15 "}]
["36.03","CDHU","Caixas de entrada / medicao"]
["36.03.010","CDHU","Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias","UN",{"v":127.21,"d":" R$ 127.21 "},{"v":173.44,"d":" R$ 173.44 "},{"v":300.65,"d":" R$ 300.65 "}]
["36.03.020","CDHU","Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias","UN",{"v":211.5,"d":" R$ 211.50 "},{"v":173.44,"d":" R$ 173.44 "},{"v":384.94,"d":" R$ 384.94 "}]
["36.03.030","CDHU","Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias","UN",{"v":1000.99,"d":" R$ 1,000.99 "},{"v":200.2,"d":" R$ 200.20 "},{"v":1201.19,"d":" R$ 1,201.19 "}]
["36.03.050","CDHU","Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias","UN",{"v":2506.31,"d":" R$ 2,506.31 "},{"v":200.2,"d":" R$ 200.20 "},{"v":2706.51,"d":" R$ 2,706.51 "}]
["36.03.060","CDHU","Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias","UN",{"v":1631.53,"d":" R$ 1,631.53 "},{"v":200.2,"d":" R$ 200.20 "},{"v":1831.73,"d":" R$ 1,831.73 "}]
["36.03.080","CDHU","Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias","UN",{"v":606,"d":" R$ 606.00 "},{"v":150.15,"d":" R$ 150.15 "},{"v":756.15,"d":" R$ 756.15 "}]
["36.03.090","CDHU","Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias","UN",{"v":2229.31,"d":" R$ 2,229.31 "},{"v":208.65,"d":" R$ 208.65 "},{"v":2437.96,"d":" R$ 2,437.96 "}]
["36.03.120","CDHU","Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão Concessionárias","UN",{"v":1004.91,"d":" R$ 1,004.91 "},{"v":200.2,"d":" R$ 200.20 "},{"v":1205.11,"d":" R$ 1,205.11 "}]
["36.03.130","CDHU","Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias","UN",{"v":127.73,"d":" R$ 127.73 "},{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "},{"v":227.83,"d":" R$ 227.83 "}]
["36.03.150","CDHU","Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias","UN",{"v":232.48,"d":" R$ 232.48 "},{"v":173.44,"d":" R$ 173.44 "},{"v":405.92,"d":" R$ 405.92 "}]
["36.03.160","CDHU","Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm","UN",{"v":710.76,"d":" R$ 710.76 "},{"v":200.2,"d":" R$ 200.20 "},{"v":910.96,"d":" R$ 910.96 "}]
["36.04","CDHU","Suporte (Braquet)"]
["36.04.010","CDHU","Suporte para 1 isolador de baixa tensão","UN",{"v":32.88,"d":" R$ 32.88 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":47.9,"d":" R$ 47.90 "}]
["36.04.030","CDHU","Suporte para 2 isoladores de baixa tensão","UN",{"v":44.73,"d":" R$ 44.73 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":59.75,"d":" R$ 59.75 "}]
["36.04.050","CDHU","Suporte para 3 isoladores de baixa tensão","UN",{"v":57.55,"d":" R$ 57.55 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":72.57,"d":" R$ 72.57 "}]
["36.04.070","CDHU","Suporte para 4 isoladores de baixa tensão","UN",{"v":105.79,"d":" R$ 105.79 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":120.81,"d":" R$ 120.81 "}]
["36.05","CDHU","Isoladores"]
["36.05.010","CDHU","Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm","UN",{"v":41.69,"d":" R$ 41.69 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":51.7,"d":" R$ 51.70 "}]
["36.05.040","CDHU","Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm","UN",{"v":95.33,"d":" R$ 95.33 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":105.34,"d":" R$ 105.34 "}]
["36.05.080","CDHU","Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)","UN",{"v":67.32,"d":" R$ 67.32 "},{"v":37.54,"d":" R$ 37.54 "},{"v":104.86,"d":" R$ 104.86 "}]
["36.05.100","CDHU","Isolador pedestal para 15 kV","UN",{"v":120.64,"d":" R$ 120.64 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":130.65,"d":" R$ 130.65 "}]
["36.05.110","CDHU","Isolador pedestal para 25 kV","UN",{"v":165.27,"d":" R$ 165.27 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":175.28,"d":" R$ 175.28 "}]
["36.06","CDHU","Muflas e terminais"]
["36.06.060","CDHU","Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV","CJ",{"v":504.9,"d":" R$ 504.90 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":529.93,"d":" R$ 529.93 "}]
["36.06.080","CDHU","Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV","CJ",{"v":457.87,"d":" R$ 457.87 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":482.9,"d":" R$ 482.90 "}]
["36.07","CDHU","Para-raios de media tensao"]
["36.07.010","CDHU","Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero","UN",{"v":175.76,"d":" R$ 175.76 "},{"v":23.47,"d":" R$ 23.47 "},{"v":199.23,"d":" R$ 199.23 "}]
["36.07.030","CDHU","Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero","UN",{"v":186.13,"d":" R$ 186.13 "},{"v":23.47,"d":" R$ 23.47 "},{"v":209.6,"d":" R$ 209.60 "}]
["36.07.050","CDHU","Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero","UN",{"v":186.05,"d":" R$ 186.05 "},{"v":23.47,"d":" R$ 23.47 "},{"v":209.52,"d":" R$ 209.52 "}]
["36.07.060","CDHU","Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero","UN",{"v":198.83,"d":" R$ 198.83 "},{"v":23.47,"d":" R$ 23.47 "},{"v":222.3,"d":" R$ 222.30 "}]
["36.08","CDHU","Gerador e grupo gerador"]
["36.08.030","CDHU","Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo","UN",{"v":195231.44,"d":" R$ 195,231.44 "},{"v":1930.04,"d":" R$ 1,930.04 "},{"v":197161.48,"d":" R$ 197,161.48 "}]
["36.08.040","CDHU","Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN",{"v":262810.88,"d":" R$ 262,810.88 "},{"v":1930.04,"d":" R$ 1,930.04 "},{"v":264740.92,"d":" R$ 264,740.92 "}]
["36.08.050","CDHU","Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN",{"v":88413.98,"d":" R$ 88,413.98 "},{"v":1930.04,"d":" R$ 1,930.04 "},{"v":90344.02,"d":" R$ 90,344.02 "}]
["36.08.060","CDHU","Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo","UN",{"v":133765.44,"d":" R$ 133,765.44 "},{"v":1930.04,"d":" R$ 1,930.04 "},{"v":135695.48,"d":" R$ 135,695.48 "}]
["36.08.100","CDHU","Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN",{"v":75722.95,"d":" R$ 75,722.95 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":76753.2,"d":" R$ 76,753.20 "}]
["36.08.110","CDHU","Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - completo","UN",{"v":136498,"d":" R$ 136,498.00 "},{"v":1930.04,"d":" R$ 1,930.04 "},{"v":138428.04,"d":" R$ 138,428.04 "}]
["36.08.290","CDHU","Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN",{"v":399341.16,"d":" R$ 399,341.16 "},{"v":2136.09,"d":" R$ 2,136.09 "},{"v":401477.25,"d":" R$ 401,477.25 "}]
["36.08.350","CDHU","Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou - 5% - completo","UN",{"v":150443.28,"d":" R$ 150,443.28 "},{"v":1930.04,"d":" R$ 1,930.04 "},{"v":152373.32,"d":" R$ 152,373.32 "}]
["36.08.360","CDHU","Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN",{"v":392467,"d":" R$ 392,467.00 "},{"v":2116.64,"d":" R$ 2,116.64 "},{"v":394583.64,"d":" R$ 394,583.64 "}]
["36.08.540","CDHU","Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN",{"v":317258.13,"d":" R$ 317,258.13 "},{"v":2136.09,"d":" R$ 2,136.09 "},{"v":319394.22,"d":" R$ 319,394.22 "}]
["36.09","CDHU","Transformador de entrada"]
["36.09.020","CDHU","Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN",{"v":36198.43,"d":" R$ 36,198.43 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":37228.68,"d":" R$ 37,228.68 "}]
["36.09.050","CDHU","Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN",{"v":26071.18,"d":" R$ 26,071.18 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":27101.43,"d":" R$ 27,101.43 "}]
["36.09.060","CDHU","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco","UN",{"v":66449.76,"d":" R$ 66,449.76 "},{"v":1648.4,"d":" R$ 1,648.40 "},{"v":68098.16,"d":" R$ 68,098.16 "}]
["36.09.070","CDHU","Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine","UN",{"v":129851.99,"d":" R$ 129,851.99 "},{"v":1648.4,"d":" R$ 1,648.40 "},{"v":131500.39,"d":" R$ 131,500.39 "}]
["36.09.100","CDHU","Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine","UN",{"v":5989.25,"d":" R$ 5,989.25 "},{"v":412.1,"d":" R$ 412.10 "},{"v":6401.35,"d":" R$ 6,401.35 "}]
["36.09.110","CDHU","Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine","UN",{"v":6689.96,"d":" R$ 6,689.96 "},{"v":412.1,"d":" R$ 412.10 "},{"v":7102.06,"d":" R$ 7,102.06 "}]
["36.09.150","CDHU","Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN",{"v":22490.06,"d":" R$ 22,490.06 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":23520.31,"d":" R$ 23,520.31 "}]
["36.09.170","CDHU","Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN",{"v":41919.89,"d":" R$ 41,919.89 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":42950.14,"d":" R$ 42,950.14 "}]
["36.09.180","CDHU","Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN",{"v":19536.61,"d":" R$ 19,536.61 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":20566.86,"d":" R$ 20,566.86 "}]
["36.09.220","CDHU","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine","UN",{"v":91814.14,"d":" R$ 91,814.14 "},{"v":1648.4,"d":" R$ 1,648.40 "},{"v":93462.54,"d":" R$ 93,462.54 "}]
["36.09.230","CDHU","Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine","UN",{"v":18947.9,"d":" R$ 18,947.90 "},{"v":412.1,"d":" R$ 412.10 "},{"v":19360,"d":" R$ 19,360.00 "}]
["36.09.250","CDHU","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN",{"v":65169.93,"d":" R$ 65,169.93 "},{"v":1648.4,"d":" R$ 1,648.40 "},{"v":66818.33,"d":" R$ 66,818.33 "}]
["36.09.300","CDHU","Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN",{"v":87652.06,"d":" R$ 87,652.06 "},{"v":1648.4,"d":" R$ 1,648.40 "},{"v":89300.46,"d":" R$ 89,300.46 "}]
["36.09.360","CDHU","Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco","UN",{"v":120661.75,"d":" R$ 120,661.75 "},{"v":1648.4,"d":" R$ 1,648.40 "},{"v":122310.15,"d":" R$ 122,310.15 "}]
["36.09.370","CDHU","Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco","UN",{"v":68500.73,"d":" R$ 68,500.73 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":69530.98,"d":" R$ 69,530.98 "}]
["36.09.410","CDHU","Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco","UN",{"v":29923.48,"d":" R$ 29,923.48 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":30953.73,"d":" R$ 30,953.73 "}]
["36.09.440","CDHU","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal","UN",{"v":155090.07,"d":" R$ 155,090.07 "},{"v":1648.4,"d":" R$ 1,648.40 "},{"v":156738.47,"d":" R$ 156,738.47 "}]
["36.09.480","CDHU","Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo","UN",{"v":40392.52,"d":" R$ 40,392.52 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":41422.77,"d":" R$ 41,422.77 "}]
["36.09.490","CDHU","Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo","UN",{"v":44351.93,"d":" R$ 44,351.93 "},{"v":1030.25,"d":" R$ 1,030.25 "},{"v":45382.18,"d":" R$ 45,382.18 "}]
["36.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 36"]
["36.20.010","CDHU","Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´","M",{"v":77.33,"d":" R$ 77.33 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":97.35,"d":" R$ 97.35 "}]
["36.20.030","CDHU","União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´","UN",{"v":48.01,"d":" R$ 48.01 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":58.02,"d":" R$ 58.02 "}]
["36.20.040","CDHU","Bobina mínima para disjuntor (a óleo)","UN",{"v":1479.37,"d":" R$ 1,479.37 "},{"v":65.23,"d":" R$ 65.23 "},{"v":1544.6,"d":" R$ 1,544.60 "}]
["36.20.050","CDHU","Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´","UN",{"v":25.12,"d":" R$ 25.12 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":35.13,"d":" R$ 35.13 "}]
["36.20.060","CDHU","Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´","UN",{"v":3.47,"d":" R$ 3.47 "},{"v":7.5,"d":" R$ 7.50 "},{"v":10.97,"d":" R$ 10.97 "}]
["36.20.070","CDHU","Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´","UN",{"v":17.04,"d":" R$ 17.04 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":27.05,"d":" R$ 27.05 "}]
["36.20.090","CDHU","Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV","UN",{"v":631.29,"d":" R$ 631.29 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":632.31,"d":" R$ 632.31 "}]
["36.20.100","CDHU","Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV","UN",{"v":478.2,"d":" R$ 478.20 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":503.23,"d":" R$ 503.23 "}]
["36.20.120","CDHU","Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem","UN",{"v":329.41,"d":" R$ 329.41 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":354.44,"d":" R$ 354.44 "}]
["36.20.140","CDHU","Cruzeta de madeira de 2400 mm","UN",{"v":303.77,"d":" R$ 303.77 "},{"v":140.82,"d":" R$ 140.82 "},{"v":444.59,"d":" R$ 444.59 "}]
["36.20.180","CDHU","Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV","PAR",{"v":613.84,"d":" R$ 613.84 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":614.86,"d":" R$ 614.86 "}]
["36.20.200","CDHU","Mão francesa de 700 mm","UN",{"v":23.5,"d":" R$ 23.50 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":73.55,"d":" R$ 73.55 "}]
["36.20.210","CDHU","Luva isolante de borracha, até 10 kV","PAR",{"v":465.84,"d":" R$ 465.84 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":466.86,"d":" R$ 466.86 "}]
["36.20.220","CDHU","Mudança de tap do transformador","UN",null,{"v":281.64,"d":" R$ 281.64 "},{"v":281.64,"d":" R$ 281.64 "}]
["36.20.240","CDHU","Óleo para disjuntor","L",{"v":18.9,"d":" R$ 18.90 "},{"v":0.81,"d":" R$ 0.81 "},{"v":19.71,"d":" R$ 19.71 "}]
["36.20.260","CDHU","Óleo para transformador","L",{"v":18.9,"d":" R$ 18.90 "},{"v":1.22,"d":" R$ 1.22 "},{"v":20.12,"d":" R$ 20.12 "}]
["36.20.282","CDHU","Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva \"Perigo Alta Tensão\"","M2",{"v":577.5,"d":" R$ 577.50 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":587.68,"d":" R$ 587.68 "}]
["36.20.284","CDHU","Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva \"Perigo Alta Tensão\"","M2",{"v":720,"d":" R$ 720.00 "},{"v":10.18,"d":" R$ 10.18 "},{"v":730.18,"d":" R$ 730.18 "}]
["36.20.330","CDHU","Luva de couro para proteção de luva isolante","PAR",{"v":36.49,"d":" R$ 36.49 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":37.51,"d":" R$ 37.51 "}]
["36.20.340","CDHU","Sela para cruzeta de madeira","UN",{"v":18.52,"d":" R$ 18.52 "},{"v":70.41,"d":" R$ 70.41 "},{"v":88.93,"d":" R$ 88.93 "}]
["36.20.350","CDHU","Caixa porta luvas em madeira, com tampa","UN",{"v":72.84,"d":" R$ 72.84 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":73.86,"d":" R$ 73.86 "}]
["36.20.360","CDHU","Suporte de transformador em poste ou estaleiro","UN",{"v":209.24,"d":" R$ 209.24 "},{"v":140.82,"d":" R$ 140.82 "},{"v":350.06,"d":" R$ 350.06 "}]
["36.20.380","CDHU","Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm","UN",{"v":313.59,"d":" R$ 313.59 "},{"v":1.02,"d":" R$ 1.02 "},{"v":314.61,"d":" R$ 314.61 "}]
["36.20.540","CDHU","Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios","UN",{"v":477.94,"d":" R$ 477.94 "},{"v":140.82,"d":" R$ 140.82 "},{"v":618.76,"d":" R$ 618.76 "}]
["36.20.560","CDHU","Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V","UN",{"v":2673.14,"d":" R$ 2,673.14 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":2723.19,"d":" R$ 2,723.19 "}]
["36.20.570","CDHU","Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V","UN",{"v":4028.54,"d":" R$ 4,028.54 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":4078.59,"d":" R$ 4,078.59 "}]
["36.20.580","CDHU","Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V","UN",{"v":5211.83,"d":" R$ 5,211.83 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":5261.88,"d":" R$ 5,261.88 "}]
["37","CDHU","QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA"]
["37.01","CDHU","Quadro para telefonia embutir, protecao IP40 chapa nº 16msg"]
["37.01.020","CDHU","Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm","UN",{"v":39.74,"d":" R$ 39.74 "},{"v":86.17,"d":" R$ 86.17 "},{"v":125.91,"d":" R$ 125.91 "}]
["37.01.080","CDHU","Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm","UN",{"v":81.42,"d":" R$ 81.42 "},{"v":120.23,"d":" R$ 120.23 "},{"v":201.65,"d":" R$ 201.65 "}]
["37.01.120","CDHU","Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm","UN",{"v":144.38,"d":" R$ 144.38 "},{"v":154.28,"d":" R$ 154.28 "},{"v":298.66,"d":" R$ 298.66 "}]
["37.01.160","CDHU","Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm","UN",{"v":559.37,"d":" R$ 559.37 "},{"v":191.3,"d":" R$ 191.30 "},{"v":750.67,"d":" R$ 750.67 "}]
["37.01.220","CDHU","Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm","UN",{"v":1237.98,"d":" R$ 1,237.98 "},{"v":256.45,"d":" R$ 256.45 "},{"v":1494.43,"d":" R$ 1,494.43 "}]
["37.02","CDHU","Quadro para telefonia de sobrepor, protecao IP40 chapa nº 16msg"]
["37.02.020","CDHU","Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm","UN",{"v":84.49,"d":" R$ 84.49 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":159.57,"d":" R$ 159.57 "}]
["37.02.060","CDHU","Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm","UN",{"v":155.21,"d":" R$ 155.21 "},{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "},{"v":255.31,"d":" R$ 255.31 "}]
["37.02.100","CDHU","Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm","UN",{"v":344.18,"d":" R$ 344.18 "},{"v":125.13,"d":" R$ 125.13 "},{"v":469.31,"d":" R$ 469.31 "}]
["37.02.140","CDHU","Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm","UN",{"v":573.88,"d":" R$ 573.88 "},{"v":150.15,"d":" R$ 150.15 "},{"v":724.03,"d":" R$ 724.03 "}]
["37.03","CDHU","Quadro distribuicao de luz e forca de embutir universal"]
["37.03.200","CDHU","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN",{"v":526,"d":" R$ 526.00 "},{"v":149.68,"d":" R$ 149.68 "},{"v":675.68,"d":" R$ 675.68 "}]
["37.03.210","CDHU","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN",{"v":503.96,"d":" R$ 503.96 "},{"v":149.68,"d":" R$ 149.68 "},{"v":653.64,"d":" R$ 653.64 "}]
["37.03.220","CDHU","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN",{"v":742.08,"d":" R$ 742.08 "},{"v":187.11,"d":" R$ 187.11 "},{"v":929.19,"d":" R$ 929.19 "}]
["37.03.230","CDHU","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN",{"v":732.05,"d":" R$ 732.05 "},{"v":187.11,"d":" R$ 187.11 "},{"v":919.16,"d":" R$ 919.16 "}]
["37.03.240","CDHU","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN",{"v":949.03,"d":" R$ 949.03 "},{"v":224.52,"d":" R$ 224.52 "},{"v":1173.55,"d":" R$ 1,173.55 "}]
["37.03.250","CDHU","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN",{"v":1487.88,"d":" R$ 1,487.88 "},{"v":224.52,"d":" R$ 224.52 "},{"v":1712.4,"d":" R$ 1,712.40 "}]
["37.04","CDHU","Quadro distribuicao de luz e forca de sobrepor universal"]
["37.04.250","CDHU","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN",{"v":631.98,"d":" R$ 631.98 "},{"v":112.27,"d":" R$ 112.27 "},{"v":744.25,"d":" R$ 744.25 "}]
["37.04.260","CDHU","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN",{"v":754.2,"d":" R$ 754.20 "},{"v":112.27,"d":" R$ 112.27 "},{"v":866.47,"d":" R$ 866.47 "}]
["37.04.270","CDHU","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN",{"v":859.33,"d":" R$ 859.33 "},{"v":149.68,"d":" R$ 149.68 "},{"v":1009.01,"d":" R$ 1,009.01 "}]
["37.04.280","CDHU","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN",{"v":936.07,"d":" R$ 936.07 "},{"v":149.68,"d":" R$ 149.68 "},{"v":1085.75,"d":" R$ 1,085.75 "}]
["37.04.290","CDHU","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN",{"v":1228.41,"d":" R$ 1,228.41 "},{"v":187.11,"d":" R$ 187.11 "},{"v":1415.52,"d":" R$ 1,415.52 "}]
["37.04.300","CDHU","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN",{"v":1953.72,"d":" R$ 1,953.72 "},{"v":187.11,"d":" R$ 187.11 "},{"v":2140.83,"d":" R$ 2,140.83 "}]
["37.06","CDHU","Painel autoportante"]
["37.06.014","CDHU","Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes","M2",{"v":2800.27,"d":" R$ 2,800.27 "},{"v":132.72,"d":" R$ 132.72 "},{"v":2932.99,"d":" R$ 2,932.99 "}]
["37.10","CDHU","Barramentos"]
["37.10.010","CDHU","Barramento de cobre nu","KG",{"v":110.45,"d":" R$ 110.45 "},{"v":8.91,"d":" R$ 8.91 "},{"v":119.36,"d":" R$ 119.36 "}]
["37.11","CDHU","Bases"]
["37.11.020","CDHU","Base de fusível Diazed completa para 25 A","UN",{"v":34.34,"d":" R$ 34.34 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":49.36,"d":" R$ 49.36 "}]
["37.11.040","CDHU","Base de fusível Diazed completa para 63 A","UN",{"v":48.23,"d":" R$ 48.23 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":73.26,"d":" R$ 73.26 "}]
["37.11.060","CDHU","Base de fusível NH até 125 A, com fusível","UN",{"v":58.52,"d":" R$ 58.52 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":108.57,"d":" R$ 108.57 "}]
["37.11.080","CDHU","Base de fusível NH até 250 A, com fusível","UN",{"v":170.6,"d":" R$ 170.60 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":220.65,"d":" R$ 220.65 "}]
["37.11.100","CDHU","Base de fusível NH até 400 A, com fusível","UN",{"v":254.47,"d":" R$ 254.47 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":304.52,"d":" R$ 304.52 "}]
["37.11.120","CDHU","Base de fusível tripolar de 15 kV","UN",{"v":717.95,"d":" R$ 717.95 "},{"v":60.06,"d":" R$ 60.06 "},{"v":778.01,"d":" R$ 778.01 "}]
["37.11.140","CDHU","Base de fusível unipolar de 15 kV","UN",{"v":305.29,"d":" R$ 305.29 "},{"v":60.06,"d":" R$ 60.06 "},{"v":365.35,"d":" R$ 365.35 "}]
["37.12","CDHU","Fusiveis"]
["37.12.020","CDHU","Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A","UN",{"v":28.94,"d":" R$ 28.94 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":38.95,"d":" R$ 38.95 "}]
["37.12.040","CDHU","Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A","UN",{"v":59.78,"d":" R$ 59.78 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":69.79,"d":" R$ 69.79 "}]
["37.12.060","CDHU","Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A","UN",{"v":93.69,"d":" R$ 93.69 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":103.7,"d":" R$ 103.70 "}]
["37.12.080","CDHU","Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A","UN",{"v":136.82,"d":" R$ 136.82 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":146.83,"d":" R$ 146.83 "}]
["37.12.120","CDHU","Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A","UN",{"v":216.35,"d":" R$ 216.35 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":226.36,"d":" R$ 226.36 "}]
["37.12.140","CDHU","Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A","UN",{"v":335.07,"d":" R$ 335.07 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":345.08,"d":" R$ 345.08 "}]
["37.12.200","CDHU","Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A","UN",{"v":10.54,"d":" R$ 10.54 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":20.55,"d":" R$ 20.55 "}]
["37.12.220","CDHU","Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A","UN",{"v":13.15,"d":" R$ 13.15 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":23.16,"d":" R$ 23.16 "}]
["37.12.300","CDHU","Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A","UN",{"v":29.68,"d":" R$ 29.68 "},{"v":2.5,"d":" R$ 2.50 "},{"v":32.18,"d":" R$ 32.18 "}]
["37.13","CDHU","Disjuntores"]
["37.13.510","CDHU","Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios","UN",{"v":16261.34,"d":" R$ 16,261.34 "},{"v":314.26,"d":" R$ 314.26 "},{"v":16575.6,"d":" R$ 16,575.60 "}]
["37.13.520","CDHU","Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios","UN",{"v":32115.82,"d":" R$ 32,115.82 "},{"v":281.64,"d":" R$ 281.64 "},{"v":32397.46,"d":" R$ 32,397.46 "}]
["37.13.530","CDHU","Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente","CJ",{"v":32229.74,"d":" R$ 32,229.74 "},{"v":415.18,"d":" R$ 415.18 "},{"v":32644.92,"d":" R$ 32,644.92 "}]
["37.13.550","CDHU","Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios","UN",{"v":73023.36,"d":" R$ 73,023.36 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":73073.41,"d":" R$ 73,073.41 "}]
["37.13.570","CDHU","Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios","UN",{"v":128475.52,"d":" R$ 128,475.52 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":128525.57,"d":" R$ 128,525.57 "}]
["37.13.600","CDHU","Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A","UN",{"v":9.41,"d":" R$ 9.41 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":24.43,"d":" R$ 24.43 "}]
["37.13.930","CDHU","Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A","UN",{"v":58233.66,"d":" R$ 58,233.66 "},{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "},{"v":58333.76,"d":" R$ 58,333.76 "}]
["37.14.520","CDHU","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis","UN",{"v":897.04,"d":" R$ 897.04 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":947.09,"d":" R$ 947.09 "}]
["37.16.071","CDHU","Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de cobre","Axm",{"v":556.32,"d":" R$ 556.32 "},{"v":0.63,"d":" R$ 0.63 "},{"v":556.95,"d":" R$ 556.95 "}]
["37.19.010","CDHU","Transformador de corrente 800-5 A, janela","UN",{"v":278.08,"d":" R$ 278.08 "},{"v":75.9,"d":" R$ 75.90 "},{"v":353.98,"d":" R$ 353.98 "}]
["37.20.210","CDHU","Punho de manobra com articulador de acionamento","UN",{"v":574.03,"d":" R$ 574.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":599.06,"d":" R$ 599.06 "}]
["37.25.210","CDHU","Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA","UN",{"v":670.79,"d":" R$ 670.79 "},{"v":82.67,"d":" R$ 82.67 "},{"v":753.46,"d":" R$ 753.46 "}]
["37.25.215","CDHU","Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção","CJ",{"v":39830.22,"d":" R$ 39,830.22 "},{"v":115.28,"d":" R$ 115.28 "},{"v":39945.5,"d":" R$ 39,945.50 "}]
["38.04.140","CDHU","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios","M",{"v":78.59,"d":" R$ 78.59 "},{"v":60.06,"d":" R$ 60.06 "},{"v":138.65,"d":" R$ 138.65 "}]
["38.06.100","CDHU","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios","M",{"v":63.68,"d":" R$ 63.68 "},{"v":45.04,"d":" R$ 45.04 "},{"v":108.72,"d":" R$ 108.72 "}]
["38.07.310","CDHU","Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios","M",{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":80.24,"d":" R$ 80.24 "}]
["38.10.070","CDHU","Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm)","UN",{"v":251.86,"d":" R$ 251.86 "},{"v":9.54,"d":" R$ 9.54 "},{"v":261.4,"d":" R$ 261.40 "}]
["38.15","CDHU","Eletroduto metalico flexivel"]
["38.16.150","CDHU","Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática","M",{"v":63.32,"d":" R$ 63.32 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":78.34,"d":" R$ 78.34 "}]
["38.20.040","CDHU","Recolocação de eletrodutos","M",null,{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "}]
["38.22","CDHU","Eletrocalha e acessorios."]
["38.23.040","CDHU","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm","UN",{"v":17.43,"d":" R$ 17.43 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":29.94,"d":" R$ 29.94 "}]
["39.02","CDHU","Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolacao em PVC 70°C"]
["39.04.080","CDHU","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²","M",{"v":41.23,"d":" R$ 41.23 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":51.24,"d":" R$ 51.24 "}]
["39.09.015","CDHU","Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59","UN",{"v":5.48,"d":" R$ 5.48 "},{"v":5.01,"d":" R$ 5.01 "},{"v":10.49,"d":" R$ 10.49 "}]
["39.11","CDHU","Fios e cabos telefônicos"]
["39.11.430","CDHU","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede externa","M",{"v":40.5,"d":" R$ 40.50 "},{"v":8.01,"d":" R$ 8.01 "},{"v":48.51,"d":" R$ 48.51 "}]
["39.18.120","CDHU","Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A","M",{"v":17.88,"d":" R$ 17.88 "},{"v":5.51,"d":" R$ 5.51 "},{"v":23.39,"d":" R$ 23.39 "}]
["39.18.126","CDHU","Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6","M",{"v":3.74,"d":" R$ 3.74 "},{"v":5.51,"d":" R$ 5.51 "},{"v":9.25,"d":" R$ 9.25 "}]
["39.21.120","CDHU","Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",{"v":86.79,"d":" R$ 86.79 "},{"v":17.52,"d":" R$ 17.52 "},{"v":104.31,"d":" R$ 104.31 "}]
["39.24.174","CDHU","Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M",{"v":23.35,"d":" R$ 23.35 "},{"v":14.01,"d":" R$ 14.01 "},{"v":37.36,"d":" R$ 37.36 "}]
["39.26.130","CDHU","Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",{"v":133.73,"d":" R$ 133.73 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":153.75,"d":" R$ 153.75 "}]
["40","CDHU","DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA"]
["40.02.470","CDHU","Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm","UN",{"v":1483.28,"d":" R$ 1,483.28 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":1503.3,"d":" R$ 1,503.30 "}]
["40.04.490","CDHU","Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo","CJ",{"v":21.78,"d":" R$ 21.78 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":36.8,"d":" R$ 36.80 "}]
["40.06","CDHU","Conduletes"]
["40.10.040","CDHU","Contator de potência 12 A - 2na+2nf","UN",{"v":303.07,"d":" R$ 303.07 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":328.1,"d":" R$ 328.10 "}]
["40.11.050","CDHU","Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16/25 A","UN",{"v":305.64,"d":" R$ 305.64 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":330.67,"d":" R$ 330.67 "}]
["40.14.030","CDHU","Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V","UN",{"v":122.24,"d":" R$ 122.24 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":147.27,"d":" R$ 147.27 "}]
["41.02","CDHU","Lampadas"]
["41.07.030","CDHU","Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W","UN",{"v":12.98,"d":" R$ 12.98 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":17.05,"d":" R$ 17.05 "}]
["41.08.270","CDHU","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V","UN",{"v":191.37,"d":" R$ 191.37 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":201.38,"d":" R$ 201.38 "}]
["41.10.260","CDHU","Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m","UN",{"v":2025.62,"d":" R$ 2,025.62 "},{"v":305.75,"d":" R$ 305.75 "},{"v":2331.37,"d":" R$ 2,331.37 "}]
["41.11.450","CDHU","Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala","UN",{"v":123.7,"d":" R$ 123.70 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":138.72,"d":" R$ 138.72 "}]
["41.11.702","CDHU","Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W","UN",{"v":7665.47,"d":" R$ 7,665.47 "},{"v":35.21,"d":" R$ 35.21 "},{"v":7700.68,"d":" R$ 7,700.68 "}]
["41.13.102","CDHU","Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED","UN",{"v":198.13,"d":" R$ 198.13 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":218.15,"d":" R$ 218.15 "}]
["41.14.670","CDHU","Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W","UN",{"v":62.94,"d":" R$ 62.94 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":87.97,"d":" R$ 87.97 "}]
["41.31.080","CDHU","Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W","UN",{"v":130.77,"d":" R$ 130.77 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":150.79,"d":" R$ 150.79 "}]
["42.02.040","CDHU","Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto","UN",{"v":5.63,"d":" R$ 5.63 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":18.14,"d":" R$ 18.14 "}]
["42.05","CDHU","Componentes para cabo de descida"]
["42.05.230","CDHU","Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´","UN",{"v":2.93,"d":" R$ 2.93 "},{"v":10.01,"d":" R$ 10.01 "},{"v":12.94,"d":" R$ 12.94 "}]
["42.05.510","CDHU","Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada","UN",{"v":7.56,"d":" R$ 7.56 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":20.07,"d":" R$ 20.07 "}]
["42.20.160","CDHU","Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²","UN",{"v":19.42,"d":" R$ 19.42 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":44.45,"d":" R$ 44.45 "}]
["43.01.012","CDHU","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples","UN",{"v":1286.74,"d":" R$ 1,286.74 "},{"v":70.41,"d":" R$ 70.41 "},{"v":1357.15,"d":" R$ 1,357.15 "}]
["43.03.230","CDHU","Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 16 duchas","CJ",{"v":29119.42,"d":" R$ 29,119.42 "},{"v":5970.42,"d":" R$ 5,970.42 "},{"v":35089.84,"d":" R$ 35,089.84 "}]
["43.07.330","CDHU","Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h","CJ",{"v":3281.96,"d":" R$ 3,281.96 "},{"v":394.57,"d":" R$ 394.57 "},{"v":3676.53,"d":" R$ 3,676.53 "}]
["43.08.033","CDHU","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR","UN",{"v":7166.23,"d":" R$ 7,166.23 "},{"v":806.96,"d":" R$ 806.96 "},{"v":7973.19,"d":" R$ 7,973.19 "}]
["43.10.456","CDHU","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h","UN",{"v":4898.66,"d":" R$ 4,898.66 "},{"v":281.64,"d":" R$ 281.64 "},{"v":5180.3,"d":" R$ 5,180.30 "}]
["43.11.130","CDHU","Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP","UN",{"v":9803.62,"d":" R$ 9,803.62 "},{"v":600.6,"d":" R$ 600.60 "},{"v":10404.22,"d":" R$ 10,404.22 "}]
["43.20.200","CDHU","Controlador de temperatura digital","UN",{"v":329.62,"d":" R$ 329.62 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":354.65,"d":" R$ 354.65 "}]
["43.20.210","CDHU","Bomba de circulação para água quente","UN",{"v":596.69,"d":" R$ 596.69 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":621.72,"d":" R$ 621.72 "}]
["44.01.360","CDHU","Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros","UN",{"v":570.27,"d":" R$ 570.27 "},{"v":150.15,"d":" R$ 150.15 "},{"v":720.42,"d":" R$ 720.42 "}]
["44.03.050","CDHU","Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor","UN",{"v":85.09,"d":" R$ 85.09 "},{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "},{"v":91.29,"d":" R$ 91.29 "}]
["44.03.450","CDHU","Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado","UN",{"v":53.56,"d":" R$ 53.56 "},{"v":17.6,"d":" R$ 17.60 "},{"v":71.16,"d":" R$ 71.16 "}]
["44.04.040","CDHU","Prateleira em granilite","M2",{"v":254.66,"d":" R$ 254.66 "},{"v":90.3,"d":" R$ 90.30 "},{"v":344.96,"d":" R$ 344.96 "}]
["44.06.370","CDHU","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm","UN",{"v":533.03,"d":" R$ 533.03 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":558.06,"d":" R$ 558.06 "}]
["44.20.100","CDHU","Engate flexível metálico DN= 1/2´","UN",{"v":36.36,"d":" R$ 36.36 "},{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "},{"v":42.47,"d":" R$ 42.47 "}]
["44.20.620","CDHU","Válvula americana","UN",{"v":52.08,"d":" R$ 52.08 "},{"v":2.04,"d":" R$ 2.04 "},{"v":54.12,"d":" R$ 54.12 "}]
["45.03","CDHU","Hidrômetro"]
["46.01.080","CDHU","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões","M",{"v":75.29,"d":" R$ 75.29 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":125.34,"d":" R$ 125.34 "}]
["46.04.040","CDHU","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões","M",{"v":88.03,"d":" R$ 88.03 "},{"v":17.6,"d":" R$ 17.60 "},{"v":105.63,"d":" R$ 105.63 "}]
["46.07.050","CDHU","Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões","M",{"v":105.03,"d":" R$ 105.03 "},{"v":80.08,"d":" R$ 80.08 "},{"v":185.11,"d":" R$ 185.11 "}]
["46.09","CDHU","Conexoes e acessorios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial"]
["46.09.250","CDHU","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm","UN",{"v":165.41,"d":" R$ 165.41 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":185.43,"d":" R$ 185.43 "}]
["46.10.020","CDHU","Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões","M",{"v":114.64,"d":" R$ 114.64 "},{"v":18.02,"d":" R$ 18.02 "},{"v":132.66,"d":" R$ 132.66 "}]
["46.12.050","CDHU","Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm","M",{"v":64.46,"d":" R$ 64.46 "},{"v":33.11,"d":" R$ 33.11 "},{"v":97.57,"d":" R$ 97.57 "}]
["46.12.060","CDHU","Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm","M",{"v":81.69,"d":" R$ 81.69 "},{"v":38.42,"d":" R$ 38.42 "},{"v":120.11,"d":" R$ 120.11 "}]
["46.12.270","CDHU","Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm","M",{"v":104.81,"d":" R$ 104.81 "},{"v":38.42,"d":" R$ 38.42 "},{"v":143.23,"d":" R$ 143.23 "}]
["46.13.103","CDHU","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 500 mm","M",{"v":248.43,"d":" R$ 248.43 "},{"v":2.5,"d":" R$ 2.50 "},{"v":250.93,"d":" R$ 250.93 "}]
["46.14.560","CDHU","Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões","M",{"v":1292.72,"d":" R$ 1,292.72 "},{"v":35.21,"d":" R$ 35.21 "},{"v":1327.93,"d":" R$ 1,327.93 "}]
["46.18.130","CDHU","Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm","UN",{"v":499.06,"d":" R$ 499.06 "},{"v":30.03,"d":" R$ 30.03 "},{"v":529.09,"d":" R$ 529.09 "}]
["46.19.600","CDHU","Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm","UN",{"v":356.36,"d":" R$ 356.36 "},{"v":28.03,"d":" R$ 28.03 "},{"v":384.39,"d":" R$ 384.39 "}]
["46.21.100","CDHU","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões","M",{"v":625.67,"d":" R$ 625.67 "},{"v":137.64,"d":" R$ 137.64 "},{"v":763.31,"d":" R$ 763.31 "}]
["46.26.020","CDHU","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm","M",{"v":199.55,"d":" R$ 199.55 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":224.58,"d":" R$ 224.58 "}]
["46.26.120","CDHU","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm","CJ",{"v":1084.8,"d":" R$ 1,084.80 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":1104.82,"d":" R$ 1,104.82 "}]
["46.26.560","CDHU","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm","UN",{"v":863.3,"d":" R$ 863.30 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":888.33,"d":" R$ 888.33 "}]
["46.26.740","CDHU","Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm","UN",{"v":2618.61,"d":" R$ 2,618.61 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":2643.64,"d":" R$ 2,643.64 "}]
["46.27.090","CDHU","Tubo de cobre flexível, espessura 1/32\" - diâmetro 1/2\", inclusive conexões","M",{"v":27.81,"d":" R$ 27.81 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":40.32,"d":" R$ 40.32 "}]
["46.33.002","CDHU","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio","M",{"v":38.31,"d":" R$ 38.31 "},{"v":17.6,"d":" R$ 17.60 "},{"v":55.91,"d":" R$ 55.91 "}]
["46.33.118","CDHU","Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm","UN",{"v":24.65,"d":" R$ 24.65 "},{"v":20.02,"d":" R$ 20.02 "},{"v":44.67,"d":" R$ 44.67 "}]
["46.33.207","CDHU","Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=110mm","UN",{"v":26.02,"d":" R$ 26.02 "},{"v":11.51,"d":" R$ 11.51 "},{"v":37.53,"d":" R$ 37.53 "}]
["47.01.190","CDHU","Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´","UN",{"v":75.83,"d":" R$ 75.83 "},{"v":22.52,"d":" R$ 22.52 "},{"v":98.35,"d":" R$ 98.35 "}]
["47.01.191","CDHU","Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´","UN",{"v":94.34,"d":" R$ 94.34 "},{"v":25.03,"d":" R$ 25.03 "},{"v":119.37,"d":" R$ 119.37 "}]
["47.04.050","CDHU","Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´","UN",{"v":416.45,"d":" R$ 416.45 "},{"v":75.08,"d":" R$ 75.08 "},{"v":491.53,"d":" R$ 491.53 "}]
["47.05.110","CDHU","Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´","UN",{"v":121.02,"d":" R$ 121.02 "},{"v":22.52,"d":" R$ 22.52 "},{"v":143.54,"d":" R$ 143.54 "}]
["47.05.290","CDHU","Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´","UN",{"v":145.73,"d":" R$ 145.73 "},{"v":12.51,"d":" R$ 12.51 "},{"v":158.24,"d":" R$ 158.24 "}]
["47.05.450","CDHU","Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´","UN",{"v":5778.38,"d":" R$ 5,778.38 "},{"v":100.1,"d":" R$ 100.10 "},{"v":5878.48,"d":" R$ 5,878.48 "}]
["47.06.320","CDHU","Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4´","UN",{"v":5835.93,"d":" R$ 5,835.93 "},{"v":150.15,"d":" R$ 150.15 "},{"v":5986.08,"d":" R$ 5,986.08 "}]
["47.11","CDHU","Aparelho de medicao e controle"]
["47.14.020","CDHU","Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)","UN",{"v":11.4,"d":" R$ 11.40 "},{"v":22.52,"d":" R$ 22.52 "},{"v":33.92,"d":" R$ 33.92 "}]
["48.02.008","CDHU","Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros","UN",{"v":8744.62,"d":" R$ 8,744.62 "},{"v":111.13,"d":" R$ 111.13 "},{"v":8855.75,"d":" R$ 8,855.75 "}]
["48.05","CDHU","Torneira de boia"]
["49.01.040","CDHU","Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha","UN",{"v":71.21,"d":" R$ 71.21 "},{"v":50.05,"d":" R$ 50.05 "},{"v":121.26,"d":" R$ 121.26 "}]
["49.06.080","CDHU","Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´","UN",{"v":32.3,"d":" R$ 32.30 "},{"v":3,"d":" R$ 3.00 "},{"v":35.3,"d":" R$ 35.30 "}]
["49.06.460","CDHU","Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)","UN",{"v":322.8,"d":" R$ 322.80 "},{"v":67.73,"d":" R$ 67.73 "},{"v":390.53,"d":" R$ 390.53 "}]
["49.13.010","CDHU","Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m","UN",{"v":3829.01,"d":" R$ 3,829.01 "},{"v":3180.12,"d":" R$ 3,180.12 "},{"v":7009.13,"d":" R$ 7,009.13 "}]
["49.16","CDHU","Acessorios hidraulicos para agua de reuso"]
["50.01.210","CDHU","Chave para conexão de engate rápido","UN",{"v":18.86,"d":" R$ 18.86 "},{"v":0.67,"d":" R$ 0.67 "},{"v":19.53,"d":" R$ 19.53 "}]
["50.01.220","CDHU","Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável","UN",{"v":153.17,"d":" R$ 153.17 "},{"v":5.01,"d":" R$ 5.01 "},{"v":158.18,"d":" R$ 158.18 "}]
["50.05.214","CDHU","Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano","UN",{"v":474.12,"d":" R$ 474.12 "},{"v":15.02,"d":" R$ 15.02 "},{"v":489.14,"d":" R$ 489.14 "}]
["50.10.058","CDHU","Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg","UN",{"v":182.71,"d":" R$ 182.71 "},{"v":20.78,"d":" R$ 20.78 "},{"v":203.49,"d":" R$ 203.49 "}]
["54","CDHU","PAVIMENTACAO E PASSEIO"]
["54.03.210","CDHU","Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ","M3",{"v":1515.64,"d":" R$ 1,515.64 "},{"v":16.97,"d":" R$ 16.97 "},{"v":1532.61,"d":" R$ 1,532.61 "}]
["54.06","CDHU","Guias e sarjetas"]
["54.08.002","CDHU","Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura","M2",{"v":0.68,"d":" R$ 0.68 "},{"v":0.27,"d":" R$ 0.27 "},{"v":0.95,"d":" R$ 0.95 "}]
["55.01.100","CDHU","Limpeza complementar e especial de vidros","M2",null,{"v":15.27,"d":" R$ 15.27 "},{"v":15.27,"d":" R$ 15.27 "}]
["61.01.760","CDHU","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais","CJ",{"v":130288.3,"d":" R$ 130,288.30 "},null,{"v":130288.3,"d":" R$ 130,288.30 "}]
["61.10.250","CDHU","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR","UN",{"v":5342.76,"d":" R$ 5,342.76 "},{"v":486.5,"d":" R$ 486.50 "},{"v":5829.26,"d":" R$ 5,829.26 "}]
["61.10.513","CDHU","Difusor de plástico, diâmetro 15 cm","UN",{"v":84.65,"d":" R$ 84.65 "},{"v":45.87,"d":" R$ 45.87 "},{"v":130.52,"d":" R$ 130.52 "}]
["61.10.583","CDHU","Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 33 cm","UN",{"v":192.01,"d":" R$ 192.01 "},{"v":51.59,"d":" R$ 51.59 "},{"v":243.6,"d":" R$ 243.60 "}]
["61.15.070","CDHU","Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3´ a 4´","UN",{"v":2803.97,"d":" R$ 2,803.97 "},{"v":22.92,"d":" R$ 22.92 "},{"v":2826.89,"d":" R$ 2,826.89 "}]
["61.15.201","CDHU","Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais","UN",{"v":903.32,"d":" R$ 903.32 "},{"v":231.88,"d":" R$ 231.88 "},{"v":1135.2,"d":" R$ 1,135.20 "}]
["62.20.340","CDHU","Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²","M2",{"v":8891.66,"d":" R$ 8,891.66 "},null,{"v":8891.66,"d":" R$ 8,891.66 "}]
["65.01","CDHU","Camara frigorifica para resfriado"]
["66.08","CDHU","Equipamentos para sistema de seguranca, vigilancia e controle"]
["66.08.600","CDHU","Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet","UN",{"v":1384.1,"d":" R$ 1,384.10 "},{"v":176.29,"d":" R$ 176.29 "},{"v":1560.39,"d":" R$ 1,560.39 "}]
["67.02.320","CDHU","Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm","M2",{"v":5264.42,"d":" R$ 5,264.42 "},{"v":32.76,"d":" R$ 32.76 "},{"v":5297.18,"d":" R$ 5,297.18 "}]
["68.01.760","CDHU","Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m","UN",{"v":2858.73,"d":" R$ 2,858.73 "},{"v":305.75,"d":" R$ 305.75 "},{"v":3164.48,"d":" R$ 3,164.48 "}]
["68.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 68"]
["69.05","CDHU","Estabilizacao de tensao"]
["69.06.280","CDHU","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos","UN",{"v":26052.71,"d":" R$ 26,052.71 "},{"v":140.82,"d":" R$ 140.82 "},{"v":26193.53,"d":" R$ 26,193.53 "}]
["69.20","CDHU","Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 69"]
["69.20.250","CDHU","Painel frontal cego - 19´ x 2 U","UN",{"v":14.43,"d":" R$ 14.43 "},{"v":4.07,"d":" R$ 4.07 "},{"v":18.5,"d":" R$ 18.50 "}]
["70.02.012","CDHU","Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas","M2",{"v":175.62,"d":" R$ 175.62 "},null,{"v":175.62,"d":" R$ 175.62 "}]
["70.04","CDHU","Coluna cônica"]
["70.06.011","CDHU","Tacha tipo I bidirecional refletiva","UN",{"v":19.14,"d":" R$ 19.14 "},{"v":8.6,"d":" R$ 8.60 "},{"v":27.74,"d":" R$ 27.74 "}]
["70.20.021","CDHU","Equipe para serviços de conservação de pavimentação de vias","EQDIA",{"v":570.46,"d":" R$ 570.46 "},{"v":1358.16,"d":" R$ 1,358.16 "},{"v":1928.62,"d":" R$ 1,928.62 "}]
["97.05.080","CDHU","Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm","UN",{"v":34.58,"d":" R$ 34.58 "},{"v":1.58,"d":" R$ 1.58 "},{"v":36.16,"d":" R$ 36.16 "}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["97152","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",null,null,"49,60"]
["97169","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",null,null,"33,68"]
["97186","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",null,null,"54,32"]
["90704","SINAPI/SP","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,null,"290,18"]
["90737","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,null,"7,28"]
["94878","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,null,"34,19"]
["97126","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",null,null,"1,90"]
["92848","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",null,null,"29,34"]
["92210","SINAPI/SP","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",null,null,"172,66"]
["92811","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",null,null,"84,23"]
["92829","SINAPI/SP","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",null,null,"858,46"]
["97132","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",null,null,"22,64"]
["103097","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,null,"81,95"]
["103114","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,null,"403,39"]
["103131","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,null,"672,12"]
["103132","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,null,"818,69"]
["103149","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,null,"309,49"]
["103395","SINAPI/SP","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,null,"1.993,79"]
["103412","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,null,"15,34"]
["103429","SINAPI/SP","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,null,"2.890,03"]
["93209","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2",null,null,"1.005,74"]
["98447","SINAPI/SP","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",null,null,"167,08"]
["5680","SINAPI/SP","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,null,"125,36"]
["5882","SINAPI/SP","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",null,null,"120,16"]
["73417","SINAPI/SP","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",null,null,"156,09"]
["89032","SINAPI/SP","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,null,"173,63"]
["90631","SINAPI/SP","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,null,"143,99"]
["91386","SINAPI/SP","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,null,"243,61"]
["93272","SINAPI/SP","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,null,"98,19"]
["95270","SINAPI/SP","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",null,null,"8,94"]
["96463","SINAPI/SP","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP",null,null,"205,83"]
["98764","SINAPI/SP","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP",null,null,"3,53"]
["5845","SINAPI/SP","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,null,"55,64"]
["5946","SINAPI/SP","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,null,"87,42"]
["88430","SINAPI/SP","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,null,"6,28"]
["89877","SINAPI/SP","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI",null,null,"84,17"]
["90982","SINAPI/SP","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,null,"19,24"]
["92146","SINAPI/SP","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",null,null,"34,47"]
["93440","SINAPI/SP","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,null,"148,96"]
["96014","SINAPI/SP","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",null,null,"60,08"]
["5627","SINAPI/SP","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,null,"45,87"]
["5714","SINAPI/SP","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,null,"15,81"]
["5754","SINAPI/SP","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,null,"37,85"]
["7046","SINAPI/SP","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",null,null,"0,45"]
["53794","SINAPI/SP","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",null,null,"35,62"]
["53863","SINAPI/SP","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",null,null,"1,55"]
["53882","SINAPI/SP","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,null,"38,13"]
["83764","SINAPI/SP","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H",null,null,"1,41"]
["88403","SINAPI/SP","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"1,38"]
["88835","SINAPI/SP","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",null,null,"54,71"]
["88902","SINAPI/SP","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H",null,null,"6,92"]
["89025","SINAPI/SP","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"4,64"]
["89222","SINAPI/SP","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",null,null,"0,21"]
["89248","SINAPI/SP","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,null,"473,38"]
["89274","SINAPI/SP","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"1,60"]
["90583","SINAPI/SP","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,null,"0,04"]
["90641","SINAPI/SP","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,null,"7,07"]
["90667","SINAPI/SP","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"12,18"]
["90957","SINAPI/SP","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,null,"4,97"]
["90995","SINAPI/SP","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,null,"67,01"]
["91356","SINAPI/SP","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,null,"3,05"]
["91392","SINAPI/SP","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,null,"3,21"]
["91631","SINAPI/SP","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",null,null,"3,32"]
["91632","SINAPI/SP","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,null,"37,91"]
["92104","SINAPI/SP","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"64,20"]
["92241","SINAPI/SP","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",null,null,"224,75"]
["92964","SINAPI/SP","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H",null,null,"0,15"]
["93271","SINAPI/SP","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"6,91"]
["93406","SINAPI/SP","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0092\u0092 , MANGUEIRA DE 1\u0092\u0092 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"9,09"]
["93432","SINAPI/SP","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"1.753,20"]
["95130","SINAPI/SP","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H",null,null,"8,88"]
["95263","SINAPI/SP","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",null,null,"4,29"]
["95628","SINAPI/SP","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H",null,null,"6,53"]
["95718","SINAPI/SP","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",null,null,"64,73"]
["96027","SINAPI/SP","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",null,null,"54,83"]
["96244","SINAPI/SP","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H",null,null,"14,17"]
["100640","SINAPI/SP","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H",null,null,"3.506,40"]
["102867","SINAPI/SP","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"0,50"]
["102985","SINAPI/SP","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H",null,null,"2,43"]
["103156","SINAPI/SP","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,null,"1,80"]
["104090","SINAPI/SP","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",null,null,"0,50"]
["92540","SINAPI/SP","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,null,"101,64"]
["92557","SINAPI/SP","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,null,"1.501,93"]
["100389","SINAPI/SP","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,null,"20,12"]
["94441","SINAPI/SP","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,null,"59,93"]
["94219","SINAPI/SP","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,null,"42,15"]
["92257","SINAPI/SP","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,null,"296,29"]
["92584","SINAPI/SP","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",null,null,"991,78"]
["92618","SINAPI/SP","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",null,null,"2.363,27"]
["100372","SINAPI/SP","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,null,"2.952,91"]
["102663","SINAPI/SP","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,null,"60,23"]
["102684","SINAPI/SP","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,null,"142,30"]
["102712","SINAPI/SP","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",null,null,"9,93"]
["92747","SINAPI/SP","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",null,null,"866,96"]
["91074","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",null,null,"141,35"]
["91075","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",null,null,"185,89"]
["91093","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",null,null,"212,76"]
["93960","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",null,null,"210,33"]
["100341","SINAPI/SP","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2",null,null,"39,33"]
["102997","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M",null,null,"91,25"]
["97950","SINAPI/SP","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,null,"3.142,33"]
["97985","SINAPI/SP","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",null,null,"1.472,80"]
["98007","SINAPI/SP","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M",null,null,"2.996,24"]
["98024","SINAPI/SP","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,null,"8.161,61"]
["98041","SINAPI/SP","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M",null,null,"3.838,87"]
["98410","SINAPI/SP","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,null,"1.206,67"]
["99266","SINAPI/SP","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M",null,null,"1.844,71"]
["99283","SINAPI/SP","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",null,null,"1.145,06"]
["99301","SINAPI/SP","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,null,"5.895,27"]
["99319","SINAPI/SP","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",null,null,"910,79"]
["102142","SINAPI/SP","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,null,"2.498,17"]
["102457","SINAPI/SP","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN",null,null,"1.584,03"]
["94279","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M",null,null,"49,34"]
["104492","SINAPI/SP","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",null,null,"4.630,70"]
["102740","SINAPI/SP","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,null,"5.305,95"]
["102757","SINAPI/SP","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,null,"27.443,92"]
["102774","SINAPI/SP","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,null,"7.663,10"]
["102791","SINAPI/SP","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,null,"27.770,53"]
["101575","SINAPI/SP","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",null,null,"26,40"]
["101592","SINAPI/SP","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",null,null,"53,20"]
["90798","SINAPI/SP","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,null,"1.178,33"]
["90846","SINAPI/SP","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,null,"1.705,12"]
["91295","SINAPI/SP","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,null,"412,90"]
["91320","SINAPI/SP","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,null,"928,86"]
["91337","SINAPI/SP","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,null,"1.806,32"]
["100676","SINAPI/SP","BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN",null,null,"245,84"]
["100669","SINAPI/SP","JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",null,null,"1.135,07"]
["100670","SINAPI/SP","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",null,null,"1.521,21"]
["91341","SINAPI/SP","PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",null,null,"644,68"]
["102153","SINAPI/SP","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",null,null,"274,74"]
["102170","SINAPI/SP","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",null,null,"294,68"]
["94570","SINAPI/SP","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",null,null,"322,79"]
["101106","SINAPI/SP","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA","M3",null,null,"1.057,84"]
["100652","SINAPI/SP","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M",null,null,"230,76"]
["101173","SINAPI/SP","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M",null,null,"62,38"]
["97082","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021","M3",null,null,"79,33"]
["100323","SINAPI/SP","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3",null,null,"110,16"]
["92269","SINAPI/SP","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2",null,null,"124,04"]
["92433","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,null,"76,89"]
["92456","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,null,"153,85"]
["92473","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,null,"127,16"]
["92500","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,null,"103,17"]
["92534","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,null,"44,56"]
["92536","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,null,"71,68"]
["96540","SINAPI/SP","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",null,null,"146,71"]
["101991","SINAPI/SP","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",null,null,"183,30"]
["102000","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",null,null,"562,67"]
["102017","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,null,"278,15"]
["102052","SINAPI/SP","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,null,"189,83"]
["102075","SINAPI/SP","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3",null,null,"4.575,95"]
["89997","SINAPI/SP","ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG",null,null,"8,95"]
["92761","SINAPI/SP","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,null,"12,83"]
["92801","SINAPI/SP","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG",null,null,"10,21"]
["92886","SINAPI/SP","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,null,"11,28"]
["95581","SINAPI/SP","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",null,null,"9,97"]
["96549","SINAPI/SP","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",null,null,"11,29"]
["104110","SINAPI/SP","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,null,"19,20"]
["94966","SINAPI/SP","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",null,null,"421,26"]
["99433","SINAPI/SP","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3",null,null,"593,16"]
["99434","SINAPI/SP","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3",null,null,"563,96"]
["102484","SINAPI/SP","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",null,null,"580,01"]
["103680","SINAPI/SP","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",null,null,"745,00"]
["93183","SINAPI/SP","VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",null,null,"66,57"]
["93200","SINAPI/SP","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016","M",null,null,"3,15"]
["97740","SINAPI/SP","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3",null,null,"2.082,42"]
["98750","SINAPI/SP","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M",null,null,"115,39"]
["100776","SINAPI/SP","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG",null,null,"22,46"]
["103933","SINAPI/SP","DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",null,null,"1.445,09"]
["98561","SINAPI/SP","IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2",null,null,"46,98"]
["98569","SINAPI/SP","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2",null,null,"84,36"]
["91845","SINAPI/SP","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,null,"9,22"]
["91864","SINAPI/SP","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,null,"17,39"]
["95728","SINAPI/SP","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",null,null,"23,42"]
["91887","SINAPI/SP","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"16,13"]
["91913","SINAPI/SP","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"22,61"]
["91914","SINAPI/SP","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"24,64"]
["97562","SINAPI/SP","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"14,46"]
["92981","SINAPI/SP","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",null,null,"12,59"]
["101889","SINAPI/SP","CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,null,"20,02"]
["95777","SINAPI/SP","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,null,"29,44"]
["95805","SINAPI/SP","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,null,"27,47"]
["97884","SINAPI/SP","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN",null,null,"774,02"]
["104402","SINAPI/SP","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,null,"31,20"]
["93666","SINAPI/SP","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"75,49"]
["101880","SINAPI/SP","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"634,75"]
["101902","SINAPI/SP","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"204,86"]
["91958","SINAPI/SP","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"45,08"]
["91975","SINAPI/SP","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"106,33"]
["91992","SINAPI/SP","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"61,21"]
["92009","SINAPI/SP","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"67,69"]
["92026","SINAPI/SP","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"72,63"]
["92027","SINAPI/SP","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,null,"87,02"]
["97593","SINAPI/SP","LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",null,null,"152,63"]
["100902","SINAPI/SP","LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN",null,null,"29,52"]
["101495","SINAPI/SP","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,null,"1.567,52"]
["101512","SINAPI/SP","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,null,"2.316,78"]
["101529","SINAPI/SP","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",null,null,"1.204,14"]
["101546","SINAPI/SP","ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",null,null,"32,28"]
["101627","SINAPI/SP","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,null,"272,47"]
["101648","SINAPI/SP","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,null,"53,93"]
["101665","SINAPI/SP","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,null,"43,35"]
["100592","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,null,"817,56"]
["100609","SINAPI/SP","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,null,"1.621,79"]
["97605","SINAPI/SP","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",null,null,"100,72"]
["102103","SINAPI/SP","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,null,"11.584,51"]
["96979","SINAPI/SP","CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",null,null,"88,75"]
["101911","SINAPI/SP","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",null,null,"341,76"]
["101912","SINAPI/SP","ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"2.146,74"]
["98272","SINAPI/SP","CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,null,"125,58"]
["98289","SINAPI/SP","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,null,"3,11"]
["98397","SINAPI/SP","PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018","M2",null,null,"14,44"]
["103260","SINAPI/SP","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,null,"5.561,29"]
["103277","SINAPI/SP","AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,null,"23.471,07"]
["98302","SINAPI/SP","PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",null,null,"1.253,74"]
["89447","SINAPI/SP","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,null,"11,31"]
["89711","SINAPI/SP","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",null,null,"26,40"]
["91785","SINAPI/SP","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",null,null,"55,63"]
["92280","SINAPI/SP","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,null,"278,26"]
["92324","SINAPI/SP","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,null,"138,47"]
["92367","SINAPI/SP","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,null,"112,94"]
["94462","SINAPI/SP","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",null,null,"109,43"]
["94718","SINAPI/SP","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",null,null,"45,54"]
["96670","SINAPI/SP","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,null,"23,42"]
["96671","SINAPI/SP","TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,null,"34,72"]
["96730","SINAPI/SP","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",null,null,"38,43"]
["96800","SINAPI/SP","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M",null,null,"16,33"]
["97348","SINAPI/SP","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",null,null,"132,78"]
["100793","SINAPI/SP","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",null,null,"38,12"]
["101921","SINAPI/SP","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"255,55"]
["103804","SINAPI/SP","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,null,"87,06"]
["104316","SINAPI/SP","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,null,"27,36"]
["89374","SINAPI/SP","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"11,22"]
["89392","SINAPI/SP","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"26,21"]
["89412","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"11,44"]
["89431","SINAPI/SP","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"10,27"]
["89490","SINAPI/SP","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"7,98"]
["89513","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"105,43"]
["89530","SINAPI/SP","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"16,78"]
["89553","SINAPI/SP","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"6,28"]
["89554","SINAPI/SP","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,null,"29,00"]
["89571","SINAPI/SP","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,null,"73,15"]
["89594","SINAPI/SP","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"36,54"]
["89620","SINAPI/SP","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"13,14"]
["89642","SINAPI/SP","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"16,01"]
["89656","SINAPI/SP","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"20,07"]
["89676","SINAPI/SP","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"32,68"]
["89694","SINAPI/SP","TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"20,16"]
["89723","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"19,92"]
["89740","SINAPI/SP","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"9,73"]
["89759","SINAPI/SP","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"11,75"]
["89781","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"32,36"]
["89801","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,null,"9,85"]
["89818","SINAPI/SP","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"44,88"]
["89836","SINAPI/SP","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"163,90"]
["89856","SINAPI/SP","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,null,"22,93"]
["89857","SINAPI/SP","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,null,"40,44"]
["92293","SINAPI/SP","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"10,71"]
["92316","SINAPI/SP","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"21,10"]
["92348","SINAPI/SP","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"146,94"]
["92375","SINAPI/SP","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"80,98"]
["92636","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"223,24"]
["92667","SINAPI/SP","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"126,23"]
["92684","SINAPI/SP","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"121,17"]
["92889","SINAPI/SP","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"155,51"]
["92904","SINAPI/SP","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"38,34"]
["92929","SINAPI/SP","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"64,88"]
["92946","SINAPI/SP","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"67,20"]
["93061","SINAPI/SP","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"32,91"]
["93079","SINAPI/SP","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"32,23"]
["93098","SINAPI/SP","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"21,25"]
["93115","SINAPI/SP","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"86,70"]
["93116","SINAPI/SP","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"570,99"]
["94470","SINAPI/SP","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"126,06"]
["94617","SINAPI/SP","CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"314,38"]
["94666","SINAPI/SP","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"37,40"]
["94683","SINAPI/SP","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"77,64"]
["94700","SINAPI/SP","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"159,12"]
["94730","SINAPI/SP","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"52,69"]
["94752","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"166,62"]
["94771","SINAPI/SP","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"42,70"]
["96638","SINAPI/SP","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,null,"19,50"]
["96661","SINAPI/SP","CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,null,"30,67"]
["96694","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,null,"91,37"]
["96701","SINAPI/SP","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,null,"12,66"]
["96745","SINAPI/SP","LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"80,83"]
["96762","SINAPI/SP","TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"119,83"]
["96816","SINAPI/SP","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,null,"26,01"]
["96817","SINAPI/SP","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,null,"33,91"]
["96837","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,null,"21,79"]
["96855","SINAPI/SP","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,null,"32,71"]
["96876","SINAPI/SP","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,null,"166,59"]
["97438","SINAPI/SP","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"141,15"]
["97459","SINAPI/SP","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"535,88"]
["97482","SINAPI/SP","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"90,51"]
["97502","SINAPI/SP","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"49,73"]
["97524","SINAPI/SP","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"165,04"]
["97547","SINAPI/SP","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,null,"38,65"]
["103813","SINAPI/SP","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"56,44"]
["103830","SINAPI/SP","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"39,47"]
["103850","SINAPI/SP","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"447,13"]
["103867","SINAPI/SP","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"59,02"]
["103890","SINAPI/SP","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,null,"520,11"]
["103950","SINAPI/SP","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"12,74"]
["103962","SINAPI/SP","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"6,90"]
["103972","SINAPI/SP","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"29,76"]
["103993","SINAPI/SP","BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"11,19"]
["104011","SINAPI/SP","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"28,44"]
["104030","SINAPI/SP","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,null,"56,01"]
["104193","SINAPI/SP","JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,null,"162,04"]
["104343","SINAPI/SP","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,null,"36,88"]
["104579","SINAPI/SP","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,null,"30,35"]
["97908","SINAPI/SP","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",null,null,"761,78"]
["102588","SINAPI/SP","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN",null,null,"6,48"]
["102605","SINAPI/SP","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,null,"268,58"]
["102622","SINAPI/SP","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,null,"697,51"]
["86877","SINAPI/SP","VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,null,"64,23"]
["86900","SINAPI/SP","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,null,"207,03"]
["86921","SINAPI/SP","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,null,"743,06"]
["86938","SINAPI/SP","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,null,"400,76"]
["86939","SINAPI/SP","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,null,"429,05"]
["95546","SINAPI/SP","KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,null,"205,43"]
["100865","SINAPI/SP","BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,null,"634,55"]
["98057","SINAPI/SP","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN",null,null,"8.125,64"]
["98072","SINAPI/SP","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,null,"3.860,88"]
["98090","SINAPI/SP","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,null,"7.852,70"]
["89351","SINAPI/SP","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,null,"30,29"]
["94491","SINAPI/SP","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,null,"74,39"]
["94799","SINAPI/SP","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,null,"350,33"]
["99628","SINAPI/SP","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,null,"79,54"]
["103017","SINAPI/SP","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,null,"887,64"]
["103049","SINAPI/SP","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,null,"24,36"]
["95648","SINAPI/SP","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",null,null,"489,63"]
["95666","SINAPI/SP","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",null,null,"525,93"]
["90441","SINAPI/SP","FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN",null,null,"162,80"]
["90462","SINAPI/SP","SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M",null,null,"1,74"]
["90463","SINAPI/SP","SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M",null,null,"1,54"]
["91177","SINAPI/SP","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",null,null,"17,39"]
["94480","SINAPI/SP","CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½\u0094) E DN RECALQUE 50 (2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",null,null,"3.129,79"]
["102113","SINAPI/SP","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,null,"2.282,75"]
["103522","SINAPI/SP","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",null,null,"7.307,14"]
["104675","SINAPI/SP","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM COBERTURA, INSTALADOS EM CONDUTORES VERTICAIS, POR PAVIMENTO, COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_05/2023","M2XPAV",null,null,"1,83"]
["104044","SINAPI/SP","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,null,"9,51"]
["104112","SINAPI/SP","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN",null,null,"174,34"]
["104136","SINAPI/SP","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN",null,null,"798,60"]
["101115","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",null,null,"3,43"]
["101132","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3",null,null,"15,82"]
["101149","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",null,null,"18,81"]
["101218","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,null,"19,80"]
["101235","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",null,null,"16,56"]
["101252","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,null,"17,16"]
["101269","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",null,null,"18,58"]
["101270","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",null,null,"21,48"]
["90091","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",null,null,"6,11"]
["102279","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",null,null,"7,00"]
["102296","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",null,null,"5,69"]
["102313","SINAPI/SP","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",null,null,"11,36"]
["94304","SINAPI/SP","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",null,null,"67,53"]
["94332","SINAPI/SP","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",null,null,"49,21"]
["93368","SINAPI/SP","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",null,null,"17,67"]
["97917","SINAPI/SP","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,null,"2,04"]
["103324","SINAPI/SP","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,null,"75,41"]
["89283","SINAPI/SP","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",null,null,"69,60"]
["101158","SINAPI/SP","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020","M2",null,null,"81,73"]
["91816","SINAPI/SP","COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2",null,null,"115,00"]
["96371","SINAPI/SP","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,null,"69,25"]
["101154","SINAPI/SP","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",null,null,"136,31"]
["101831","SINAPI/SP","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,null,"310,50"]
["101832","SINAPI/SP","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,null,"251,58"]
["101849","SINAPI/SP","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,null,"138,83"]
["101868","SINAPI/SP","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,null,"31,35"]
["100564","SINAPI/SP","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",null,null,"80,79"]
["92394","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",null,null,"89,53"]
["97108","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022","M2",null,null,"190,48"]
["103905","SINAPI/SP","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2",null,null,"120,68"]
["103695","SINAPI/SP","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN",null,null,"100,22"]
["88421","SINAPI/SP","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",null,null,"29,17"]
["95306","SINAPI/SP","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",null,null,"17,49"]
["104640","SINAPI/SP","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",null,null,"14,87"]
["102214","SINAPI/SP","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",null,null,"25,05"]
["100718","SINAPI/SP","COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020","M",null,null,"1,70"]
["100739","SINAPI/SP","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",null,null,"11,49"]
["100758","SINAPI/SP","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",null,null,"60,35"]
["102497","SINAPI/SP","PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021","M",null,null,"5,86"]
["102505","SINAPI/SP","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",null,null,"12,81"]
["87250","SINAPI/SP","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",null,null,"70,14"]
["104594","SINAPI/SP","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2",null,null,"118,77"]
["98671","SINAPI/SP","PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2",null,null,"529,64"]
["101094","SINAPI/SP","PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020","M",null,null,"169,20"]
["88650","SINAPI/SP","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023","M",null,null,"19,25"]
["87630","SINAPI/SP","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,null,"36,45"]
["87702","SINAPI/SP","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",null,null,"56,84"]
["87768","SINAPI/SP","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",null,null,"134,67"]
["90952","SINAPI/SP","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",null,null,"102,36"]
["87888","SINAPI/SP","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",null,null,"9,23"]
["87911","SINAPI/SP","CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",null,null,"23,26"]
["87527","SINAPI/SP","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",null,null,"41,64"]
["87549","SINAPI/SP","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",null,null,"22,85"]
["87787","SINAPI/SP","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2",null,null,"142,30"]
["87811","SINAPI/SP","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",null,null,"90,40"]
["87812","SINAPI/SP","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,null,"116,98"]
["87835","SINAPI/SP","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",null,null,"138,03"]
["87852","SINAPI/SP","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",null,null,"207,88"]
["104204","SINAPI/SP","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",null,null,"77,03"]
["104221","SINAPI/SP","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,null,"67,36"]
["104238","SINAPI/SP","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,null,"59,05"]
["104255","SINAPI/SP","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,null,"136,29"]
["104634","SINAPI/SP","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",null,null,"42,22"]
["99195","SINAPI/SP","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE","M2",null,null,"69,86"]
["96109","SINAPI/SP","FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS","M2",null,null,"49,62"]
["104412","SINAPI/SP","ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2",null,null,"3,38"]
["87284","SINAPI/SP","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",null,null,"360,53"]
["87310","SINAPI/SP","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,null,"360,95"]
["87332","SINAPI/SP","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,null,"427,76"]
["87349","SINAPI/SP","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,null,"376,95"]
["87366","SINAPI/SP","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,null,"548,35"]
["87367","SINAPI/SP","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,null,"633,63"]
["87384","SINAPI/SP","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,null,"1.706,53"]
["87404","SINAPI/SP","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",null,null,"4.971,61"]
["100469","SINAPI/SP","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,null,"443,10"]
["100489","SINAPI/SP","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",null,null,"448,33"]
["100205","SINAPI/SP","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM",null,null,"1.866,13"]
["100222","SINAPI/SP","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",null,null,"15,23"]
["100242","SINAPI/SP","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,null,"25,07"]
["100255","SINAPI/SP","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,null,"16,96"]
["100272","SINAPI/SP","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",null,null,"1,58"]
["99803","SINAPI/SP","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2",null,null,"2,65"]
["99820","SINAPI/SP","LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2",null,null,"2,40"]
["97032","SINAPI/SP","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M",null,null,"64,92"]
["97622","SINAPI/SP","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",null,null,"70,65"]
["97640","SINAPI/SP","REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",null,null,"2,06"]
["97658","SINAPI/SP","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",null,null,"209,75"]
["97659","SINAPI/SP","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",null,null,"298,46"]
["93589","SINAPI/SP","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,null,"2,47"]
["95875","SINAPI/SP","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,null,"2,28"]
["100944","SINAPI/SP","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,null,"3,33"]
["100961","SINAPI/SP","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,null,"2,85"]
["102568","SINAPI/SP","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T",null,null,"290,48"]
["100992","SINAPI/SP","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,null,"5,14"]
["101009","SINAPI/SP","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,null,"39,47"]
["101472","SINAPI/SP","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,null,"19,17"]
["101189","SINAPI/SP","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,null,"68,31"]
["102364","SINAPI/SP","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",null,null,"210,65"]
["98522","SINAPI/SP","ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M",null,null,"174,61"]
["103310","SINAPI/SP","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",null,null,"1.291,05"]
["88240","SINAPI/SP","AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,null,"22,69"]
["88260","SINAPI/SP","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,null,"31,49"]
["88281","SINAPI/SP","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,null,"33,72"]
["88282","SINAPI/SP","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,null,"32,70"]
["88302","SINAPI/SP","OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,null,"35,01"]
["88321","SINAPI/SP","TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,null,"57,73"]
["90775","SINAPI/SP","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,null,"56,62"]
["93566","SINAPI/SP","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,null,"5.589,60"]
["95316","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,null,"1,01"]
["95334","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,null,"1,20"]
["95352","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,null,"0,33"]
["95370","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,null,"0,36"]
["95388","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,null,"0,14"]
["95405","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,null,"1,36"]
["95422","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,null,"110,19"]
["100302","SINAPI/SP","COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,null,"163,70"]
["100319","SINAPI/SP","ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,null,"20.038,87"]
["101290","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,null,"45,32"]
["101311","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,null,"37,51"]
["101312","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,null,"22,86"]
["101330","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,null,"48,01"]
["101347","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,null,"39,18"]
["101364","SINAPI/SP","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,null,"56,73"]
["101381","SINAPI/SP","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,null,"5.610,90"]
["101399","SINAPI/SP","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,null,"7.126,54"]
["101417","SINAPI/SP","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,null,"7.030,43"]
["101434","SINAPI/SP","OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,null,"5.889,86"]
["101451","SINAPI/SP","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,null,"5.722,79"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["A.02.000.070108","CDHU-I","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",null,null,{"v":8.28,"d":" R$ 8.28 "}]
["A.05.000.080110","CDHU-I","Balancim elétrico tipo plataforma de 3 m de comprimento, para transporte vertical, com cabo passante de 60m, com gancho, clips, sapatilhas, ponta de cabo, etc.","UNMES",null,null,{"v":2139.53,"d":" R$ 2,139.53 "}]
["A.08.000.020001","CDHU-I","Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t","M",null,null,{"v":98.09,"d":" R$ 98.09 "}]
["A.08.000.020129","CDHU-I","Perfil de ferro soldado ´I´ de 12´","KG",null,null,{"v":19.75,"d":" R$ 19.75 "}]
["A.08.000.020220","CDHU-I","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo","M",null,null,{"v":99.83,"d":" R$ 99.83 "}]
["A.08.000.020251","CDHU-I","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha","TX",null,null,{"v":19725.35,"d":" R$ 19,725.35 "}]
["A.09.000.020393","CDHU-I","Tubo de aço preto liso calandrado, para revestimento interno de poço profundo, diâmetro de 16\" (406,40 mm), espessura de 3/16\" (4,75 mm) com solda - fornecimento e aplicação","M",null,null,{"v":2055.61,"d":" R$ 2,055.61 "}]
["A.09.000.020424","CDHU-I","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10\" (250 mm)","M",null,null,{"v":762.47,"d":" R$ 762.47 "}]
["A.09.000.020454","CDHU-I","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14\" (350 mm)","M",null,null,{"v":5645.88,"d":" R$ 5,645.88 "}]
["A.09.000.020928","CDHU-I","Ensaio de recuperação de nível para poço profundo, conforme Norma ABNT NBR 12244","H",null,null,{"v":317.48,"d":" R$ 317.48 "}]
["A.12.000.021099","CDHU-I","Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente","UNMES",null,null,{"v":733.95,"d":" R$ 733.95 "}]
["B.01.000.010139","CDHU-I","Pedreiro","H",null,null,{"v":10.86,"d":" R$ 10.86 "}]
["B.01.000.010187","CDHU-I","Desenhista","H",null,null,{"v":16.83,"d":" R$ 16.83 "}]
["B.02.000.020508","CDHU-I","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",null,null,{"v":0.61,"d":" R$ 0.61 "}]
["B.02.000.039042","CDHU-I","Argamassa química bicomponente, alta resistência química, térmicas e vibrações, Argamassa AC-III-E da Gail","KG",null,null,{"v":6.68,"d":" R$ 6.68 "}]
["B.05.000.020518","CDHU-I","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",null,null,{"v":127.5,"d":" R$ 127.50 "}]
["B.07.000.038098","CDHU-I","Lona plástica preta - 150 micron","M2",null,null,{"v":3.23,"d":" R$ 3.23 "}]
["B.09.000.069513","CDHU-I","Adesivo para tubos PVC","KG",null,null,{"v":87.33,"d":" R$ 87.33 "}]
["C.01.000.020560","CDHU-I","Furo em concreto armado com diâmetro de 2 1/2´","M",null,null,{"v":326.99,"d":" R$ 326.99 "}]
["C.04.000.020535","CDHU-I","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm","M3",null,null,{"v":421.94,"d":" R$ 421.94 "}]
["C.06.000.022011","CDHU-I","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²","M2",null,null,{"v":69.88,"d":" R$ 69.88 "}]
["C.06.000.022012","CDHU-I","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²","M2",null,null,{"v":90.75,"d":" R$ 90.75 "}]
["C.06.000.022061","CDHU-I","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado maciço; altura total, H= 12 cm, sobrecarga 200 kgf/m²","M2",null,null,{"v":90.6,"d":" R$ 90.60 "}]
["C.07.000.023049","CDHU-I","Banco em concreto pré-moldado com 1 assento, pés vazados, de 200 x 42 x 47cm, ref. BV200 da Neo Rex ou equivalente","UN",null,null,{"v":583.08,"d":" R$ 583.08 "}]
["C.10.000.036525","CDHU-I","Guia pré-moldada curva, padrão PMSP 100, fck 25 MPa","M",null,null,{"v":32.92,"d":" R$ 32.92 "}]
["D.02.000.021071","CDHU-I","Chapa OSB (Oriented Strand Board), dimensões 122 x 220 x 10 mm","UN",null,null,{"v":120.2,"d":" R$ 120.20 "}]
["D.04.000.030022","CDHU-I","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho superior para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm","UN",null,null,{"v":641.76,"d":" R$ 641.76 "}]
["D.04.000.030222","CDHU-I","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 72x210cm","UN",null,null,{"v":201.07,"d":" R$ 201.07 "}]
["D.05.000.023507","CDHU-I","Divisória cega tipo naval, Divilux 35 Fibraroc Formidur BPplus - instalado","M2",null,null,{"v":168.92,"d":" R$ 168.92 "}]
["E.03.000.026504","CDHU-I","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",null,null,{"v":3.68,"d":" R$ 3.68 "}]
["E.03.000.049550","CDHU-I","Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm","UN",null,null,{"v":7.14,"d":" R$ 7.14 "}]
["E.04.000.037502","CDHU-I","Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura","KG",null,null,{"v":21.28,"d":" R$ 21.28 "}]
["E.07.000.020121","CDHU-I","Trilho em alumínio simples","M",null,null,{"v":7,"d":" R$ 7.00 "}]
["E.08.000.090569","CDHU-I","Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft","M",null,null,{"v":27.63,"d":" R$ 27.63 "}]
["E.10.000.092774","CDHU-I","Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/8´ (9,52mm)","M",null,null,{"v":14.66,"d":" R$ 14.66 "}]
["E.19.000.025645","CDHU-I","Telha ondulada translúcida em polipropileno, 244x110cm, espessura 1,10mm, ref. 177 Esaf, Atco ou equivalente","UN",null,null,{"v":147.94,"d":" R$ 147.94 "}]
["F.03.000.024702","CDHU-I","Asfalto betuminoso (CAP 85/100= CAP 7)(CAP 50/60= CAP 20)","KG",null,null,{"v":5.82,"d":" R$ 5.82 "}]
["F.03.000.024704","CDHU-I","Emulsão RR-1-C","KG",null,null,{"v":4.8,"d":" R$ 4.80 "}]
["F.07.000.024075","CDHU-I","Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 2´","M2",null,null,{"v":27.84,"d":" R$ 27.84 "}]
["F.07.000.024571","CDHU-I","Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 1´","M2",null,null,{"v":20.46,"d":" R$ 20.46 "}]
["F.08.000.062026","CDHU-I","Guia de polietileno Tarucel, diâmetro de 15 mm","M",null,null,{"v":0.56,"d":" R$ 0.56 "}]
["F.13.000.025534","CDHU-I","Telha ondulada em CRFS (2,13x1,10m) de 8mm","M2",null,null,{"v":54.88,"d":" R$ 54.88 "}]
["F.14.000.025580","CDHU-I","Telha em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR-17 da Pefilor, L17,5 da Eucatex, MBP 17,5 da MBP ou equivalente","M2",null,null,{"v":98.05,"d":" R$ 98.05 "}]
["G.01.000.022544","CDHU-I","Bloco cerâmico estrutural 14 x 19 x 39 cm, uso revestido","UN",null,null,{"v":3.15,"d":" R$ 3.15 "}]
["G.02.000.023008","CDHU-I","Placa cerâmica esmaltada para parede, de 15x15cm, tipo monocolor, diversas cores; ref. White/azul da Geral, bold cobalto/branco da Pierini ou equivalente","M2",null,null,{"v":62.25,"d":" R$ 62.25 "}]
["G.02.000.034585","CDHU-I","Porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com acabamento tradicional, grupo de absorção BIa; ref. comercial Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente","M2",null,null,{"v":78.6,"d":" R$ 78.60 "}]
["H.02.000.090797","CDHU-I","Instalação de visor (vidro branco de 3mm) de 20x30cm, em porta de madeira colocado","UN",null,null,{"v":248.76,"d":" R$ 248.76 "}]
["H.03.000.031245","CDHU-I","Caixilho em perfis de chapa dobrada, com espessura de 1/8´, baguetes em chapa de aço 14, para fixação de vidros, sob medida","M2",null,null,{"v":555.38,"d":" R$ 555.38 "}]
["H.04.000.026233","CDHU-I","Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ para receber vidro","M",null,null,{"v":833.43,"d":" R$ 833.43 "}]
["H.04.000.031352","CDHU-I","Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ com tela ondulada artística","M",null,null,{"v":856.21,"d":" R$ 856.21 "}]
["H.05.000.027629","CDHU-I","Caixilho em alumínio anodizado natural fixo, linha Cittá da Alcoa ou equivalente","M2",null,null,{"v":817.44,"d":" R$ 817.44 "}]
["H.05.000.027646","CDHU-I","Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida","M2",null,null,{"v":661.11,"d":" R$ 661.11 "}]
["H.05.000.032419","CDHU-I","Porta de correr em alumínio tipo veneziana e vidro liso, linha 25, branca, folhas móveis, vidro liso; ref. Magnum da Atlântica Esquadrias, Premium da Lux Esquadrias, AJ Esquadrias ou equivalente - linha comercial","M2",null,null,{"v":658.23,"d":" R$ 658.23 "}]
["H.05.000.032421","CDHU-I","Porta tipo veneziana de abrir em alumínio, cor branca, com pintura eletrostática a pó; ref. Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente, linha comercial","M2",null,null,{"v":617.34,"d":" R$ 617.34 "}]
["H.07.000.037004","CDHU-I","Vidro temperado serigrafado de 8 mm incolor - material","M2",null,null,{"v":578.26,"d":" R$ 578.26 "}]
["H.07.000.037082","CDHU-I","Vidro liso transparente de 4 mm - material","M2",null,null,{"v":100.66,"d":" R$ 100.66 "}]
["H.08.000.031637","CDHU-I","Maçaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave, acabamento na cor prata","UN",null,null,{"v":167.8,"d":" R$ 167.80 "}]
["H.08.000.031699","CDHU-I","Ferragem adicional para porta de divisória, vão duplo colocado","UN",null,null,{"v":367.07,"d":" R$ 367.07 "}]
["H.08.000.035010","CDHU-I","Fechadura elétrica de sobrepor e fonte, para portas ou portões de metal ou madeira, ref. C-90 dupla da HDL; fonte com botão, ref. TRA-400 da HDL, ou equivalente","CJ",null,null,{"v":466.97,"d":" R$ 466.97 "}]
["H.09.000.031362","CDHU-I","Grade de segurança para janela em aço SAE 1045, diâmetro 1´ - sem têmpera e revenimento - instalado","M2",null,null,{"v":2125.63,"d":" R$ 2,125.63 "}]
["H.13.000.069502","CDHU-I","Pasta para soldar","KG",null,null,{"v":71.66,"d":" R$ 71.66 "}]
["J.02.000.024076","CDHU-I","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",null,null,{"v":69.28,"d":" R$ 69.28 "}]
["J.02.000.037545","CDHU-I","Tinta-base epoxi","L",null,null,{"v":108.58,"d":" R$ 108.58 "}]
["J.02.000.038052","CDHU-I","Verniz acrílico base água, ref. Denverniz Acqua (Denver), Durocryl A (Wolf Hacker), Nitoprimer AW (Fosroc) ou equivalente","L",null,null,{"v":26.43,"d":" R$ 26.43 "}]
["K.01.000.035535","CDHU-I","Degrau para piso alta resistência (>40 MPa), moldado no local, tráfego médio, espessura de 8 mm aplicado","M",null,null,{"v":76.99,"d":" R$ 76.99 "}]
["K.02.000.035033","CDHU-I","Degrau em mármore travertino nacional com espessura de 2 cm, piso 30 cm e espelho 20 cm","M",null,null,{"v":346.17,"d":" R$ 346.17 "}]
["L.01.000.023531","CDHU-I","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST 12,5 + 1ST 12,5 - instalado","M2",null,null,{"v":168.5,"d":" R$ 168.50 "}]
["M.02.000.036114","CDHU-I","Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço","UN",null,null,{"v":66.9,"d":" R$ 66.90 "}]
["M.04.000.024526","CDHU-I","Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 42mm, ref. Elumaflex, Polipex","M",null,null,{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "}]
["M.04.000.024527","CDHU-I","Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 54mm, ref. Elumaflex, Polipex","M",null,null,{"v":7.51,"d":" R$ 7.51 "}]
["M.04.000.033529","CDHU-I","Piso vinílico autoportante com espessura de 4 mm, com impermeabilização acrílica, em placas de 609,6 x 609,6mm; ref. linha Square, coleção Set da Tarket ou equivalente","M2",null,null,{"v":380.31,"d":" R$ 380.31 "}]
["M.04.000.034035","CDHU-I","Forro em painel de fibra mineral NRC 0.50 - CAC 35, acabamento em pintura vinílica, 625x1250mm, com estrutura de sustentação; ref. Armstrong Ceilings Encore ou equivalmente - instalado","M2",null,null,{"v":149.89,"d":" R$ 149.89 "}]
["N.01.000.038605","CDHU-I","Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00m","UN",null,null,{"v":73.34,"d":" R$ 73.34 "}]
["N.03.000.050471","CDHU-I","Assento (banco) articulado para banho, em liga de alumínio com pintura epóxi, de 700 x 450 mm, conforme norma NBR9050","UN",null,null,{"v":717.79,"d":" R$ 717.79 "}]
["N.04.000.039114","CDHU-I","Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses","M2",null,null,{"v":96.91,"d":" R$ 96.91 "}]
["N.07.000.000015","CDHU-I","Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM - alumínio composto - ABNT-NBR-16179, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644","M2",null,null,{"v":1609.92,"d":" R$ 1,609.92 "}]
["O.02.000.062504","CDHU-I","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´)","M",null,null,{"v":15.74,"d":" R$ 15.74 "}]
["O.02.000.062558","CDHU-I","Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm","M",null,null,{"v":13.54,"d":" R$ 13.54 "}]
["O.02.000.067509","CDHU-I","Caixa sifonada em PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega","UN",null,null,{"v":97.11,"d":" R$ 97.11 "}]
["O.03.000.062683","CDHU-I","Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 2 1/2´","M",null,null,{"v":7.87,"d":" R$ 7.87 "}]
["O.04.000.021126","CDHU-I","Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 5´","M",null,null,{"v":345.14,"d":" R$ 345.14 "}]
["O.04.000.068502","CDHU-I","CAP (tampão) em aço SCH 80, diâmetro de 3/4\" soldável para tamponamento de tubulação","UN",null,null,{"v":8.72,"d":" R$ 8.72 "}]
["O.05.000.061015","CDHU-I","Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 100mm sem juntas e conexões, ref. Barbara ou equivalente","M",null,null,{"v":514.23,"d":" R$ 514.23 "}]
["O.05.000.061041","CDHU-I","Tubo em ferro fundido de 200mm, classe k-9 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",null,null,{"v":691.52,"d":" R$ 691.52 "}]
["O.05.000.061121","CDHU-I","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm, ref. CASMU 300071 da Saint Gobain ou equivalente","UN",null,null,{"v":1063.55,"d":" R$ 1,063.55 "}]
["O.05.000.061122","CDHU-I","Tubo em ferro fundido de 50 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300128 da Saint Gobain ou equivalente","M",null,null,{"v":142.15,"d":" R$ 142.15 "}]
["O.05.000.061140","CDHU-I","Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm, ref. J87SBB 315921 Saint-Gobain ou equivalente","UN",null,null,{"v":313.19,"d":" R$ 313.19 "}]
["O.05.000.061157","CDHU-I","Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x75 mm, ref. TS87SBB 315955 Saint-Gobain ou equivalente","UN",null,null,{"v":156.59,"d":" R$ 156.59 "}]
["O.05.000.061175","CDHU-I","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm, ref. CASMU 300073 da Saint Gobain ou equivalente","CJ",null,null,{"v":1067.73,"d":" R$ 1,067.73 "}]
["O.05.000.061195","CDHU-I","Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 125 x 75 mm, ref. J88SMU 300216 Saint-Gobain ou equivalente","UN",null,null,{"v":222.67,"d":" R$ 222.67 "}]
["O.05.000.062408","CDHU-I","Abraçadeira dentada para travamento em ferro fundido, predial SMU DN= 50 mm","UN",null,null,{"v":209.82,"d":" R$ 209.82 "}]
["O.05.000.063503","CDHU-I","Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´","UN",null,null,{"v":2158.38,"d":" R$ 2,158.38 "}]
["O.05.000.064132","CDHU-I","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN-10, DN= 300 mm, com corpo curto e volante, ref. Barbará ou equivalente","UN",null,null,{"v":5378.26,"d":" R$ 5,378.26 "}]
["O.05.000.067548","CDHU-I","Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente","UN",null,null,{"v":29.09,"d":" R$ 29.09 "}]
["O.06.000.060507","CDHU-I","Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média","M",null,null,{"v":121.32,"d":" R$ 121.32 "}]
["O.07.000.063530","CDHU-I","Registro regulador de vazão para chuveiros e duchas 1/2´; ref. 00142206 da Docol linha Docolmatic ou equivalente","UN",null,null,{"v":56.93,"d":" R$ 56.93 "}]
["O.07.000.063567","CDHU-I","Registro de gaveta amarelo 3´","UN",null,null,{"v":539.42,"d":" R$ 539.42 "}]
["O.08.000.063005","CDHU-I","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/2\" (0,280 kg/m)","M",null,null,{"v":25.22,"d":" R$ 25.22 "}]
["O.08.000.063043","CDHU-I","Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´)","M",null,null,{"v":301.28,"d":" R$ 301.28 "}]
["O.08.000.069523","CDHU-I","Torneira de boia liga de cobre (bronze e latão), plástico de engenharia, elastômeros, de 2 1/2\"","UN",null,null,{"v":1485.3,"d":" R$ 1,485.30 "}]
["O.09.000.064019","CDHU-I","Válvula de retenção horizontal em bronze 1 1/2´","UN",null,null,{"v":215.62,"d":" R$ 215.62 "}]
["O.09.000.064020","CDHU-I","Válvula de retenção horizontal em bronze 2´","UN",null,null,{"v":297.79,"d":" R$ 297.79 "}]
["O.09.000.064051","CDHU-I","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, D= 4´","UN",null,null,{"v":5448.83,"d":" R$ 5,448.83 "}]
["O.09.000.064195","CDHU-I","Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=1´","UN",null,null,{"v":231.16,"d":" R$ 231.16 "}]
["O.10.000.065534","CDHU-I","Lavatório pequeno e coluna suspensa; ref. Vogue Plus ou equivalente","CJ",null,null,{"v":772.35,"d":" R$ 772.35 "}]
["O.11.000.064004","CDHU-I","Válvula de escoamento cromada de 1 1/2', ref. 1606C da Deca ou equivalente","UN",null,null,{"v":71.53,"d":" R$ 71.53 "}]
["O.11.000.066007","CDHU-I","Válvula de descarga antivandalismo DN= 1 1/2´; ref. Docol / Hidra MaxPública ou equivalente","UN",null,null,{"v":399.63,"d":" R$ 399.63 "}]
["O.11.000.066051","CDHU-I","Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado. Referência Misturador Max 1256-C34 da Deca ou equivalente","UN",null,null,{"v":863.25,"d":" R$ 863.25 "}]
["O.11.000.069556","CDHU-I","Botão para válvula descarga","UN",null,null,{"v":69.66,"d":" R$ 69.66 "}]
["O.12.000.063510","CDHU-I","Arruela de borracha para flange, diâmetro 50mm","UN",null,null,{"v":3.23,"d":" R$ 3.23 "}]
["O.12.000.066029","CDHU-I","Engate flexível de PVC DN= 1/2´x 40 cm","UN",null,null,{"v":6.02,"d":" R$ 6.02 "}]
["O.13.000.060112","CDHU-I","Tubo de concreto (PS-2) DN= 500mm","M",null,null,{"v":107.85,"d":" R$ 107.85 "}]
["O.13.000.060204","CDHU-I","Tubo de concreto (PA-1) DN= 1000mm","M",null,null,{"v":495.94,"d":" R$ 495.94 "}]
["O.13.000.060239","CDHU-I","Tubo de concreto (EA-3) DN= 1200mm esgoto sanitário","M",null,null,{"v":890.88,"d":" R$ 890.88 "}]
["O.15.000.065603","CDHU-I","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",null,null,{"v":390.18,"d":" R$ 390.18 "}]
["O.15.000.090259","CDHU-I","Lavatório/bebedouro coletivo de aço inoxidável AISI 304 chapa 20 (1,0mm) - (200 x 80) cm","M",null,null,{"v":990.43,"d":" R$ 990.43 "}]
["O.16.000.067018","CDHU-I","Extintor sobre rodas de pó químico seco 30/40BC - capacidade de 20 kg; ref. 417 da Zeus do Brasil, Firex, MP-20 da Bucka, Munhoz, KB-P20BCK95 da Kidde ou equivalente","UN",null,null,{"v":1582.96,"d":" R$ 1,582.96 "}]
["O.16.000.067022","CDHU-I","Mangueira com adaptador 1 1/2\" x 15m, com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, conforme norma ABNT-NBR 11861","UN",null,null,{"v":378.78,"d":" R$ 378.78 "}]
["O.16.000.067303","CDHU-I","Suporte de piso para extintor em fibra de vidro cor vermelha; referência comercial n° 13 da Gilfire, Comercial Fire, Evolumix, Metalcasty, Brinox, Protege ou equivalente","UN",null,null,{"v":229.27,"d":" R$ 229.27 "}]
["O.17.000.090732","CDHU-I","Aquecedor de passagem elétrico individual 4T, baixa pressão, 5000 W / 127 V ou 6400 W / 220 V; ref. AQ249-1 (124V) ou AQ249-2 (220V) da Cardal ou equivalente","UN",null,null,{"v":569.6,"d":" R$ 569.60 "}]
["O.25.000.000021","CDHU-I","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",null,null,{"v":15.79,"d":" R$ 15.79 "}]
["O.25.000.000137","CDHU-I","Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, de redução, tipo PB, DN= 110x63mm","UN",null,null,{"v":55.16,"d":" R$ 55.16 "}]
["P.01.000.034016","CDHU-I","Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular","UN",null,null,{"v":21.49,"d":" R$ 21.49 "}]
["P.02.000.045670","CDHU-I","Base com duas tampas curvas em PVC para canaleta aparente de 3 vias, auto extinguível, na cor branca, 120 x 60 mm; ref. 1122-20/24-BR da Parcus ou equivalente","M",null,null,{"v":90.63,"d":" R$ 90.63 "}]
["P.04.000.042081","CDHU-I","Tirante/vergalhão aço rosca total de 5/16´","M",null,null,{"v":8.06,"d":" R$ 8.06 "}]
["P.04.000.042127","CDHU-I","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 2´ - NBR5598","M",null,null,{"v":71.47,"d":" R$ 71.47 "}]
["P.04.000.045015","CDHU-I","Suporte de tomada em chapa pré-zincada a fogo, para fixação de caixa com 2, 3 ou 4 vias","UN",null,null,{"v":9,"d":" R$ 9.00 "}]
["P.04.000.062041","CDHU-I","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200x50mm","M",null,null,{"v":85.63,"d":" R$ 85.63 "}]
["P.04.000.062170","CDHU-I","Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm","M",null,null,{"v":21.6,"d":" R$ 21.60 "}]
["P.04.000.062201","CDHU-I","Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 300x100mm","UN",null,null,{"v":29.77,"d":" R$ 29.77 "}]
["P.04.000.062803","CDHU-I","Curva horizontal tripla 90°, interna/externa, tampa e pintura eletrostática de 3x30x40 / 3x40x40 / 3x30x60mm, ref. 3144/3141PT Real Perfil ou equivalente","UN",null,null,{"v":112.45,"d":" R$ 112.45 "}]
["P.04.000.092158","CDHU-I","Eletroduto metálico flexível de 1´, ref. Sealtubo da SPTF","M",null,null,{"v":12.32,"d":" R$ 12.32 "}]
["P.07.000.043252","CDHU-I","Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de aluminio, composto por: calha condutora trifásica com neutro 100%, igual ou superior a 630 V (Ui), para uso interno; ref. Megabarre, Beghin, Helzin ou equivalente","Axm",null,null,{"v":173.65,"d":" R$ 173.65 "}]
["P.07.000.045033","CDHU-I","Caixa tomada em poliamida para piso elevado com 4 alojamentos elétricos, até 8 alojamentos para telefonia e dados; ref. SPE-2702R da Sperone, CCT215E/CQT215E da Arcoplan ou equivalente","UN",null,null,{"v":144.91,"d":" R$ 144.91 "}]
["P.07.000.049664","CDHU-I","Suporte para 2 isoladores de baixa tensão","UN",null,null,{"v":44.73,"d":" R$ 44.73 "}]
["P.08.000.043034","CDHU-I","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",null,null,{"v":3.33,"d":" R$ 3.33 "}]
["P.08.000.043056","CDHU-I","Cabo cobre flexível 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",null,null,{"v":23.98,"d":" R$ 23.98 "}]
["P.08.000.043088","CDHU-I","Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",null,null,{"v":36.83,"d":" R$ 36.83 "}]
["P.08.000.043207","CDHU-I","Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",null,null,{"v":91.59,"d":" R$ 91.59 "}]
["P.08.000.091045","CDHU-I","Cabo coaxial tipo RG11, malha com mínimo 60% de proteção","M",null,null,{"v":15.78,"d":" R$ 15.78 "}]
["P.10.000.050027","CDHU-I","Cabo telefônico CTP-APL, com 20 pares de 0,65mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa ou equivalente","M",null,null,{"v":16.76,"d":" R$ 16.76 "}]
["P.10.000.091598","CDHU-I","Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento em PVC antichama; ref. CABCORD0111 da Dacota, cordão Flex torcido 300 V da Nambei, Cordão flexível torcido da Megatron ou equivalente","M",null,null,{"v":4.08,"d":" R$ 4.08 "}]
["P.11.000.066526","CDHU-I","Motor-bomba centrífuga, potência 30cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h, ref. CY-16 da Darka ou equivalente","CJ",null,null,{"v":19616.48,"d":" R$ 19,616.48 "}]
["P.11.000.066622","CDHU-I","Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 0,5cv monoestágio, trifásica, Hman= 21 a 9 mca, Q= 2 a 8,3 m³/h; ref. nxdp2 da Mark Grundfos, Rudc ou equivalente","UN",null,null,{"v":1173.54,"d":" R$ 1,173.54 "}]
["P.11.000.092213","CDHU-I","Gerador a diesel 55/50 kVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. 12W6I0 da Nilmariz ou equivalente","UN",null,null,{"v":75722.95,"d":" R$ 75,722.95 "}]
["P.12.000.041039","CDHU-I","Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2KV, impregnado em resina epoxi, a seco com cabine","UN",null,null,{"v":18815.62,"d":" R$ 18,815.62 "}]
["P.12.000.090126","CDHU-I","Capacitor de potência trifásico de 10kVAr, para 220V, frequência de 60Hz, com suporte de fixação","UN",null,null,{"v":1027.18,"d":" R$ 1,027.18 "}]
["P.13.000.042470","CDHU-I","Botoeira convencional para pedestre, ref. comercial Contransin, Portal sinalização ou equivalente","UN",null,null,{"v":425.02,"d":" R$ 425.02 "}]
["P.13.000.045047","CDHU-I","Anel de regulagem 4\" x 4\" em alumínio para tomada de piso, ref. Tramontina, Stamplac, Olivo ou equivalente","UN",null,null,{"v":13.73,"d":" R$ 13.73 "}]
["P.13.000.045049","CDHU-I","Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas 2P+T","UN",null,null,{"v":42.01,"d":" R$ 42.01 "}]
["P.13.000.045566","CDHU-I","Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch 10A / 250Vca, com cabo em PVC ou neoprene até 15 metros, ref. LC-100 da Incontrol, série 140-PP-15 da Nivetec ou equivalente","UN",null,null,{"v":427.96,"d":" R$ 427.96 "}]
["P.13.000.091223","CDHU-I","Módulo de tomada universal 2P+T de 10A - 250V, sistema X, para canaleta/perfilado, com encaixe rápido e tampa; ref. Tramontina, Fame, Pial Legrand ou equivalente","CJ",null,null,{"v":17.21,"d":" R$ 17.21 "}]
["P.14.000.046621","CDHU-I","Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado, base G24q-3 26W-2U duplo, ref. Dulux D/E 26W/827 ou 840 da Osram ou equivalente","UN",null,null,{"v":18.14,"d":" R$ 18.14 "}]
["P.15.000.034102","CDHU-I","Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado com gancho I-45 para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. CR232RF da AMES, 681228 BC  da ARM, FAN04-S228 da Lumicenter, PL 204/228 da Prolumi ou equivalente","UN",null,null,{"v":130.4,"d":" R$ 130.40 "}]
["P.15.000.046012","CDHU-I","Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W, ref. EDQ-46 da Lumalux, RE227AL da AMES, 1202E27 BC da ARM, PF90-E226 da Lumicenter, PL 688/226 da Prolumi ou equivalente","UN",null,null,{"v":68.36,"d":" R$ 68.36 "}]
["P.15.000.046347","CDHU-I","Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W, ref. EDR-30 da Lumalux, YE410 da AMES, ARM99-702 C da ARM , PL 613/226 da Prolumi, AL 1501 da Ajalumi ou equivalente","UN",null,null,{"v":59.22,"d":" R$ 59.22 "}]
["P.16.000.067001","CDHU-I","Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente","UN",null,null,{"v":267.08,"d":" R$ 267.08 "}]
["P.17.000.030525","CDHU-I","Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm","UN",null,null,{"v":157.69,"d":" R$ 157.69 "}]
["P.17.000.030603","CDHU-I","Central de pabx para 2 linhas e 8 ramais; ref. Conecta + da Intelbras, incluso o kit de mais 1 placa de 4 ramais e 1 placa Disa de atendimento automático","UN",null,null,{"v":1628.6,"d":" R$ 1,628.60 "}]
["P.17.000.031490","CDHU-I","Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra","UN",null,null,{"v":2672.35,"d":" R$ 2,672.35 "}]
["P.17.000.042527","CDHU-I","Protetor de surto para bloco de distribuição, referência MPDG Slim RG / MPDG Slim RS da Bargoa, MP-R-CC (G) da Clamper ou equivalente","UN",null,null,{"v":17.54,"d":" R$ 17.54 "}]
["P.17.000.050183","CDHU-I","Sistema ininterrupto de energia monofásico on line, de 5 kVA (220 / 110 V), com autonomia 15 minutos","UN",null,null,{"v":17369.88,"d":" R$ 17,369.88 "}]
["P.17.000.091009","CDHU-I","Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho; ref. VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente","UN",null,null,{"v":254.85,"d":" R$ 254.85 "}]
["P.18.000.045106","CDHU-I","Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300x1200x270)mm, padrão Eletropaulo","UN",null,null,{"v":2506.31,"d":" R$ 2,506.31 "}]
["P.18.000.050269","CDHU-I","Cubículo de média tensão para uso ao tempo IP-53 (mínimo), classe 24kV para 300kVA, padrão CPFL, Piratininga, Elektro, Eletropaulo, etc.; ref. Beghim, ABB, VR Painéis, Gimi ou equivalente","CJ",null,null,{"v":122933.36,"d":" R$ 122,933.36 "}]
["P.18.000.050271","CDHU-I","Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904501 da Cemar ou equivalente","UN",null,null,{"v":526,"d":" R$ 526.00 "}]
["P.19.000.024014","CDHU-I","Conector grampo cabo/haste de 3/4´","UN",null,null,{"v":20.6,"d":" R$ 20.60 "}]
["P.19.000.042237","CDHU-I","Base para mastro em aço galvanizado de 2´, ref. PK 0505 da Paraklim ou equivalente","UN",null,null,{"v":79.87,"d":" R$ 79.87 "}]
["P.19.000.042476","CDHU-I","Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 400 mm","UN",null,null,{"v":25.94,"d":" R$ 25.94 "}]
["P.19.000.044327","CDHU-I","Conector tipo \"X\" fundido em bronze para aterramento de tela, para cabo 16 - 50mm², ref. TEL 6945 da Termotécnica ou equivalente","UN",null,null,{"v":103.81,"d":" R$ 103.81 "}]
["P.19.000.048074","CDHU-I","Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente","UN",null,null,{"v":113.41,"d":" R$ 113.41 "}]
["P.19.000.048100","CDHU-I","Molde para solda exotérmica conexão cabo-ferro construção com cabo X sobreposto, bitola cabo de 35mm² a 70mm² para haste 5/8; ref. URC Unisolda ou equivalente","UN",null,null,{"v":127.04,"d":" R$ 127.04 "}]
["P.19.000.070864","CDHU-I","Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente","UN",null,null,{"v":4.66,"d":" R$ 4.66 "}]
["P.19.000.092265","CDHU-I","Sinalizador visual de advertência, entrada/saída de garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de sinalização; referência comercial RT-23P Rontan, EG-30 da Seton ou equivalente","CJ",null,null,{"v":365.6,"d":" R$ 365.60 "}]
["P.23.000.043252","CDHU-I","Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de cobre, composto por: calha condutora trifásica com neutro 100%, igual ou superior a 630 V (Ui), para uso interno; ref. Beghin, Helzin ou equivalente","Axm",null,null,{"v":556.32,"d":" R$ 556.32 "}]
["P.26.000.044025","CDHU-I","Disjuntor fixo PVO 15kV, 630x350MVA, com carrinho, bobinas, chave contato 3NA+3NF, relé PX17104, relé capacitivo, relé supervisor e TC´s","CJ",null,null,{"v":32229.74,"d":" R$ 32,229.74 "}]
["P.26.000.044611","CDHU-I","Dispositivo referencial residual de 25A x 30mA - 4 polos; ref. WRx12530mA da Cutler Hammer, 5SV5 342-0MB da Siemens, SDR 425-30 da Steck ou equivalente","UN",null,null,{"v":306.53,"d":" R$ 306.53 "}]
["P.26.000.044635","CDHU-I","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 32A","UN",null,null,{"v":64.76,"d":" R$ 64.76 "}]
["P.27.000.042432","CDHU-I","Vara para manobra em fibra de vidro, diâmetro de 38mm, elementos separados, para tensão até 36 kV","UN",null,null,{"v":631.29,"d":" R$ 631.29 "}]
["P.27.000.043671","CDHU-I","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH-3-630, sem fusível, referência 3NP1163-1DA10 da Siemens, SP 630 da Holec ou equivalente","UN",null,null,{"v":1813.54,"d":" R$ 1,813.54 "}]
["P.27.000.044053","CDHU-I","Chave comutadora tetrapolar, reversão sob carga, sem porta-fusível, 630, A 690V, tensão de isolamento 1000V, ref. BB32-630/4 (back to back) da Holec","UN",null,null,{"v":9624.61,"d":" R$ 9,624.61 "}]
["P.27.000.044101","CDHU-I","Fusível Diazed rap/ret 35A a 63A","UN",null,null,{"v":13.15,"d":" R$ 13.15 "}]
["P.28.000.049720","CDHU-I","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor metálico 150W / 220V","UN",null,null,{"v":111.87,"d":" R$ 111.87 "}]
["P.29.000.042281","CDHU-I","Contator de potência 32 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente","UN",null,null,{"v":582.26,"d":" R$ 582.26 "}]
["P.29.000.090337","CDHU-I","Relé fotoelétrico 50/60Hz 110/220V, com suporte 1200VA","UN",null,null,{"v":70.04,"d":" R$ 70.04 "}]
["P.30.000.049434","CDHU-I","Terminal de pressão para cabo 70mm² (3/0AWG)","UN",null,null,{"v":14.74,"d":" R$ 14.74 "}]
["Q.01.000.029067","CDHU-I","Elevador hidráulico de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas - uso interno em alvenaria","UN",null,null,{"v":153813,"d":" R$ 153,813.00 "}]
["Q.01.000.098203","CDHU-I","Cortina de ar com duas velocidades, para vão 1,50 m, ref. Springer, Elgin ou equivalente","CJ",null,null,{"v":1339.74,"d":" R$ 1,339.74 "}]
["Q.04.000.031033","CDHU-I","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR","UN",null,null,{"v":7166.23,"d":" R$ 7,166.23 "}]
["Q.04.000.031410","CDHU-I","Tanque de expansão, capacidade (volume mínimo) de 250 litros, completo, para compensação da dilatação térmica da água no sistema de ar condicionado central, ref. modelo Statico 250 l da Imi-Hydronic, TAP-250 V da Schneider ou equivalente","UN",null,null,{"v":8086.07,"d":" R$ 8,086.07 "}]
["Q.04.000.031443","CDHU-I","Painel rígido em lã de vidro, alta densidade, dimensões 2,70x1,20m, espessura de 25mm, revestidos face externa FSK (Foil Scrim Kraft aluminizado) e face interna tecido de vidro preto; ref. Climaver Acustic da Isover ou equivalente","M2",null,null,{"v":92.71,"d":" R$ 92.71 "}]
["Q.04.000.032337","CDHU-I","Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR, ref. TKM-227 50TR - 50mmca Trox, modelo TCA-LQ-50/8ROWS Hitachi ou equivalente","UN",null,null,{"v":54123.39,"d":" R$ 54,123.39 "}]
["R.03.000.020338","CDHU-I","Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas","M2",null,null,{"v":155.66,"d":" R$ 155.66 "}]
["S.01.000.080178","CDHU-I","Rolo compactador vibratório de um cilindro/PN 7T","H",null,null,{"v":169.57,"d":" R$ 169.57 "}]
["S.01.000.080351","CDHU-I","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",null,null,{"v":264.55,"d":" R$ 264.55 "}]
["S.03.000.036500","CDHU-I","Tampão ferro dúctil de 300 x 300mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), conforme NBR 10160/2005","UN",null,null,{"v":150.23,"d":" R$ 150.23 "}]
["S.04.000.021027","CDHU-I","Vigas em cambará, cedrinho, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, cupiúba, itaúba, de 6,0 x 16,0cm","M",null,null,{"v":37.83,"d":" R$ 37.83 "}]
["S.04.000.021028","CDHU-I","Madeira serrada G1-C6","M3",null,null,{"v":4476.39,"d":" R$ 4,476.39 "}]
["S.04.000.026728","CDHU-I","Parafuso em inoxidável auto-atarraxante sextavado M6x50mm com bucha plástica tipo S6","CJ",null,null,{"v":1.48,"d":" R$ 1.48 "}]
["S.04.000.032570","CDHU-I","Granito com espessura de 3cm e acabamento polido","M2",null,null,{"v":812.98,"d":" R$ 812.98 "}]
["S.04.000.042634","CDHU-I","Trilho chapa 50x60x1,9mm galvanizado para porta de correr","M",null,null,{"v":62.15,"d":" R$ 62.15 "}]
["S.04.000.081349","CDHU-I","Caminhão MUNCK 3 toneladas","H",null,null,{"v":184.4,"d":" R$ 184.40 "}]
["S.05.000.021101","CDHU-I","Pré misturado a frio","T",null,null,{"v":636.86,"d":" R$ 636.86 "}]
["S.05.000.039104","CDHU-I","Placa de identificação para estacionamento (placa+poste+base), com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal","CJ",null,null,{"v":770.66,"d":" R$ 770.66 "}]
["S.07.000.000004","CDHU-I","Tacha refletiva de plástico injetado tipo II bidirecional conforme NBR 14636","UN",null,null,{"v":29.02,"d":" R$ 29.02 "}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[11270,"SINAPI-I/SP","ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN    ",null,null,"2,98"]
[396,"SINAPI-I/SP","ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",null,null,"4,82"]
[39136,"SINAPI-I/SP","ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN    ",null,null,"0,64"]
[42405,"SINAPI-I/SP","ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG    ",null,null,"11,27"]
[40412,"SINAPI-I/SP","ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN    ",null,null,"28,88"]
[108,"SINAPI-I/SP","ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN    ",null,null,"1,87"]
[106,"SINAPI-I/SP","ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",null,null,"402,55"]
[157,"SINAPI-I/SP","ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG    ",null,null,"148,62"]
[37478,"SINAPI-I/SP","ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN    ",null,null,"4.479,21"]
[40909,"SINAPI-I/SP","AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"3.386,59"]
[10658,"SINAPI-I/SP","ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN    ",null,null,"8.189,50"]
[306,"SINAPI-I/SP","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN    ",null,null,"14,74"]
[307,"SINAPI-I/SP","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN    ",null,null,"37,25"]
[41638,"SINAPI-I/SP","ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN    ",null,null,"178,80"]
[12567,"SINAPI-I/SP","ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ",null,null,"903,06"]
[13761,"SINAPI-I/SP","APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN    ",null,null,"2.625,78"]
[42419,"SINAPI-I/SP","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ",null,null,"10.836,44"]
[39559,"SINAPI-I/SP","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ",null,null,"9.985,81"]
[39577,"SINAPI-I/SP","AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN    ",null,null,"22.496,01"]
[370,"SINAPI-I/SP","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",null,null,"60,00"]
[6081,"SINAPI-I/SP","ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3    ",null,null,"51,12"]
[33952,"SINAPI-I/SP","ARQUITETO PLENO","H     ",null,null,"114,92"]
[510,"SINAPI-I/SP","ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG    ",null,null,"14,67"]
[41090,"SINAPI-I/SP","AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"6.593,07"]
[42319,"SINAPI-I/SP","BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN    ",null,null,"526,31"]
[11687,"SINAPI-I/SP","BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M     ",null,null,"1.043,63"]
[563,"SINAPI-I/SP","BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M     ",null,null,"24,96"]
[38127,"SINAPI-I/SP","BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN    ",null,null,"443,54"]
[38060,"SINAPI-I/SP","BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN    ",null,null,"51,60"]
[36398,"SINAPI-I/SP","BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN    ",null,null,"26.673,24"]
[34564,"SINAPI-I/SP","BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",null,null,"4,67"]
[25067,"SINAPI-I/SP","BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",null,null,"5,05"]
[650,"SINAPI-I/SP","BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",null,null,"2,83"]
[679,"SINAPI-I/SP","BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",null,null,"90,44"]
[734,"SINAPI-I/SP","BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN    ",null,null,"2.242,05"]
[10589,"SINAPI-I/SP","BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN    ",null,null,"6.193,24"]
[4376,"SINAPI-I/SP","BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN    ",null,null,"0,17"]
[770,"SINAPI-I/SP","BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN    ",null,null,"6,40"]
[786,"SINAPI-I/SP","BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN    ",null,null,"135,90"]
[821,"SINAPI-I/SP","BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"19,68"]
[39192,"SINAPI-I/SP","BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",null,null,"40,47"]
[38004,"SINAPI-I/SP","BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",null,null,"26,06"]
[39182,"SINAPI-I/SP","BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",null,null,"10,08"]
[41953,"SINAPI-I/SP","CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG    ",null,null,"74,03"]
[41954,"SINAPI-I/SP","CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG    ",null,null,"73,33"]
[857,"SINAPI-I/SP","CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M     ",null,null,"13,64"]
[1019,"SINAPI-I/SP","CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M     ",null,null,"26,23"]
[1014,"SINAPI-I/SP","CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ",null,null,"1,73"]
[988,"SINAPI-I/SP","CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ",null,null,"50,45"]
[34629,"SINAPI-I/SP","CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ",null,null,"21,42"]
[11905,"SINAPI-I/SP","CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ",null,null,"2,85"]
[5085,"SINAPI-I/SP","CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN    ",null,null,"29,03"]
[37105,"SINAPI-I/SP","CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN    ",null,null,"2.694,43"]
[41628,"SINAPI-I/SP","CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN    ",null,null,"307,04"]
[34643,"SINAPI-I/SP","CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM","UN    ",null,null,"47,50"]
[43104,"SINAPI-I/SP","CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN    ",null,null,"510,56"]
[14055,"SINAPI-I/SP","CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",null,null,"642,49"]
[43439,"SINAPI-I/SP","CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN    ",null,null,"505,71"]
[40784,"SINAPI-I/SP","CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M     ",null,null,"90,05"]
[37752,"SINAPI-I/SP","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",null,null,"588.651,54"]
[44059,"SINAPI-I/SP","CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",null,null,"465.315,05"]
[38548,"SINAPI-I/SP","CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",null,null,"1,58"]
[1165,"SINAPI-I/SP","CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",null,null,"21,42"]
[20089,"SINAPI-I/SP","CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",null,null,"69,68"]
[12894,"SINAPI-I/SP","CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN    ",null,null,"19,50"]
[40913,"SINAPI-I/SP","CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"3.385,42"]
[4744,"SINAPI-I/SP","CASCALHO DE RIO","M3    ",null,null,"64,96"]
[43105,"SINAPI-I/SP","CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG    ",null,null,"35,64"]
[11051,"SINAPI-I/SP","CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG    ",null,null,"12,30"]
[34661,"SINAPI-I/SP","CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",null,null,"83,10"]
[43124,"SINAPI-I/SP","CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2    ",null,null,"135,82"]
[11977,"SINAPI-I/SP","CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN    ",null,null,"12,34"]
[44396,"SINAPI-I/SP","COLA BRANCA BASE PVA","KG    ",null,null,"43,07"]
[40700,"SINAPI-I/SP","COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN    ",null,null,"13.299,58"]
[13803,"SINAPI-I/SP","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN    ",null,null,"124.543,86"]
[34872,"SINAPI-I/SP","CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3    ",null,null,"472,96"]
[38405,"SINAPI-I/SP","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",null,null,"427,10"]
[14054,"SINAPI-I/SP","CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",null,null,"15,15"]
[2570,"SINAPI-I/SP","CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",null,null,"16,50"]
[2581,"SINAPI-I/SP","CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",null,null,"18,66"]
[39336,"SINAPI-I/SP","CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ",null,null,"10,06"]
[44174,"SINAPI-I/SP","CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"28,36"]
[1602,"SINAPI-I/SP","CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN    ",null,null,"49,38"]
[1550,"SINAPI-I/SP","CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN    ",null,null,"8,17"]
[39281,"SINAPI-I/SP","CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ",null,null,"12,37"]
[44249,"SINAPI-I/SP","CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\"â\u0080\u009d, PARA AGUA QUENTE","UN    ",null,null,"287,05"]
[1629,"SINAPI-I/SP","CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",null,null,"14.630,23"]
[38200,"SINAPI-I/SP","CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M  ",null,null,"640,24"]
[12715,"SINAPI-I/SP","COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ",null,null,"11,42"]
[3441,"SINAPI-I/SP","COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",null,null,"9,23"]
[3452,"SINAPI-I/SP","COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN    ",null,null,"65,25"]
[37431,"SINAPI-I/SP","COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",null,null,"41,38"]
[37432,"SINAPI-I/SP","COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",null,null,"76,32"]
[10510,"SINAPI-I/SP","CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN    ",null,null,"128,13"]
[1929,"SINAPI-I/SP","CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"5,65"]
[1863,"SINAPI-I/SP","CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN    ",null,null,"64,70"]
[1970,"SINAPI-I/SP","CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",null,null,"64,49"]
[20097,"SINAPI-I/SP","CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",null,null,"27,48"]
[39276,"SINAPI-I/SP","CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",null,null,"5,65"]
[1779,"SINAPI-I/SP","CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN    ",null,null,"324,96"]
[40391,"SINAPI-I/SP","CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN    ",null,null,"650,67"]
[1809,"SINAPI-I/SP","CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ",null,null,"83,06"]
[1800,"SINAPI-I/SP","CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN    ",null,null,"793,11"]
[1874,"SINAPI-I/SP","CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",null,null,"4,31"]
[44472,"SINAPI-I/SP","DENTE PARA  FRESADORA","UN    ",null,null,"59,75"]
[5318,"SINAPI-I/SP","DILUENTE AGUARRAS","L     ",null,null,"22,50"]
[34705,"SINAPI-I/SP","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 250 A/ICC - 25 KA","UN    ",null,null,"682,84"]
[2370,"SINAPI-I/SP","DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN    ",null,null,"9,90"]
[2386,"SINAPI-I/SP","DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN    ",null,null,"16,60"]
[39479,"SINAPI-I/SP","DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ",null,null,"133,84"]
[39460,"SINAPI-I/SP","DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ",null,null,"166,50"]
[40521,"SINAPI-I/SP","DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 \"Â\u0094, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN    ",null,null,"103.801,02"]
[10604,"SINAPI-I/SP","ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN    ",null,null,"11,55"]
[10997,"SINAPI-I/SP","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG    ",null,null,"39,98"]
[21128,"SINAPI-I/SP","ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M     ",null,null,"10,95"]
[12059,"SINAPI-I/SP","ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2\"","M     ",null,null,"7,73"]
[2442,"SINAPI-I/SP","ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ",null,null,"9,52"]
[40818,"SINAPI-I/SP","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"6.578,82"]
[40937,"SINAPI-I/SP","ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"21.996,27"]
[43499,"SINAPI-I/SP","EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ",null,null,"221,51"]
[38630,"SINAPI-I/SP","EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",null,null,"1.799.714,84"]
[10902,"SINAPI-I/SP","ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ",null,null,"107,54"]
[38368,"SINAPI-I/SP","ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM","UN    ",null,null,"8,90"]
[39618,"SINAPI-I/SP","ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA","UN    ",null,null,"935,74"]
[39619,"SINAPI-I/SP","ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA","UN    ",null,null,"1.281,58"]
[10889,"SINAPI-I/SP","EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC","UN    ",null,null,"673,80"]
[11467,"SINAPI-I/SP","FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES","UN    ",null,null,"31,71"]
[3108,"SINAPI-I/SP","FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)","UN    ",null,null,"101,41"]
[43464,"SINAPI-I/SP","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ",null,null,"0,01"]
[11456,"SINAPI-I/SP","FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10\" A 12\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN    ",null,null,"19,52"]
[937,"SINAPI-I/SP","FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ",null,null,"6,96"]
[14153,"SINAPI-I/SP","FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF","UN    ",null,null,"53,30"]
[3268,"SINAPI-I/SP","FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",null,null,"148,90"]
[39364,"SINAPI-I/SP","FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)","UN    ",null,null,"11.544,53"]
[34383,"SINAPI-I/SP","GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)","UN    ",null,null,"1.603,95"]
[40441,"SINAPI-I/SP","GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M","M3    ",null,null,"412,08"]
[4018,"SINAPI-I/SP","GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M","M2    ",null,null,"26,05"]
[415,"SINAPI-I/SP","GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ",null,null,"33,80"]
[11244,"SINAPI-I/SP","GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM","UN    ",null,null,"278,66"]
[39593,"SINAPI-I/SP","GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",null,null,"180.671,53"]
[14254,"SINAPI-I/SP","GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",null,null,"102.697,50"]
[44490,"SINAPI-I/SP","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW,  TRACAO 10 X 6","UN    ",null,null,"4.012.334,94"]
[4314,"SINAPI-I/SP","HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ    ",null,null,"4,09"]
[3389,"SINAPI-I/SP","IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V","UN    ",null,null,"27,50"]
[38069,"SINAPI-I/SP","INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",null,null,"17,01"]
[3393,"SINAPI-I/SP","ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV","UN    ",null,null,"867,65"]
[40660,"SINAPI-I/SP","JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2    ",null,null,"1.737,35"]
[37968,"SINAPI-I/SP","JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",null,null,"43,57"]
[38431,"SINAPI-I/SP","JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",null,null,"12,23"]
[38438,"SINAPI-I/SP","JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",null,null,"62,57"]
[20147,"SINAPI-I/SP","JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"5,58"]
[3535,"SINAPI-I/SP","JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"6,15"]
[39305,"SINAPI-I/SP","JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ",null,null,"10,91"]
[3499,"SINAPI-I/SP","JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"1,18"]
[3525,"SINAPI-I/SP","JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"83,92"]
[39876,"SINAPI-I/SP","JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM","UN    ",null,null,"796,67"]
[39877,"SINAPI-I/SP","JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM","UN    ",null,null,"1.104,95"]
[39356,"SINAPI-I/SP","KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)","UN    ",null,null,"72,60"]
[39497,"SINAPI-I/SP","KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",null,null,"813,58"]
[3744,"SINAPI-I/SP","LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",null,null,"57,83"]
[38781,"SINAPI-I/SP","LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ",null,null,"57,35"]
[39376,"SINAPI-I/SP","LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40","UN    ",null,null,"49,12"]
[5093,"SINAPI-I/SP","LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO","PAR   ",null,null,"16,92"]
[40287,"SINAPI-I/SP","LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8\", INCLUINDO PORCA E FLANGE","MES   ",null,null,"7,07"]
[7252,"SINAPI-I/SP","LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X","H     ",null,null,"2,25"]
[42243,"SINAPI-I/SP","LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN    ",null,null,"444,30"]
[39389,"SINAPI-I/SP","LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W","UN    ",null,null,"17,45"]
[37978,"SINAPI-I/SP","LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",null,null,"26,56"]
[3843,"SINAPI-I/SP","LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM","UN    ",null,null,"477,35"]
[3825,"SINAPI-I/SP","LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",null,null,"13,84"]
[3915,"SINAPI-I/SP","LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",null,null,"170,17"]
[3938,"SINAPI-I/SP","LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ",null,null,"14,79"]
[3919,"SINAPI-I/SP","LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ",null,null,"15,08"]
[40370,"SINAPI-I/SP","LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\" X 2\"","UN    ",null,null,"186,00"]
[1892,"SINAPI-I/SP","LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",null,null,"1,53"]
[2636,"SINAPI-I/SP","LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\")","UN    ",null,null,"1,89"]
[3904,"SINAPI-I/SP","LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"0,85"]
[38443,"SINAPI-I/SP","LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",null,null,"12,38"]
[3855,"SINAPI-I/SP","LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"","UN    ",null,null,"5,38"]
[39296,"SINAPI-I/SP","LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ",null,null,"6,91"]
[38473,"SINAPI-I/SP","MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO","UN    ",null,null,"188,19"]
[21029,"SINAPI-I/SP","MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",null,null,"326,25"]
[12898,"SINAPI-I/SP","MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2\"","UN    ",null,null,"189,46"]
[44506,"SINAPI-I/SP","MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352)","M2    ",null,null,"22,58"]
[11476,"SINAPI-I/SP","MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX","UN    ",null,null,"70,87"]
[41898,"SINAPI-I/SP","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR","UN    ",null,null,"19.379,01"]
[41388,"SINAPI-I/SP","MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2\"","M     ",null,null,"60,97"]
[38592,"SINAPI-I/SP","MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",null,null,"2,75"]
[38588,"SINAPI-I/SP","MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",null,null,"2,20"]
[43386,"SINAPI-I/SP","MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M","UN    ",null,null,"42,05"]
[11699,"SINAPI-I/SP","MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50  X 45  X 35* (C X A X P)","UN    ",null,null,"886,06"]
[37544,"SINAPI-I/SP","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV","UN    ",null,null,"14.299,36"]
[2437,"SINAPI-I/SP","MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)","H     ",null,null,"33,15"]
[41038,"SINAPI-I/SP","MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"4.737,94"]
[21138,"SINAPI-I/SP","MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M     ",null,null,"8,70"]
[4183,"SINAPI-I/SP","NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",null,null,"157,29"]
[4202,"SINAPI-I/SP","NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ",null,null,"151,93"]
[38176,"SINAPI-I/SP","NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS","UN    ",null,null,"13,32"]
[40987,"SINAPI-I/SP","OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"5.158,30"]
[41040,"SINAPI-I/SP","OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"4.944,25"]
[39744,"SINAPI-I/SP","PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ",null,null,"58,10"]
[4379,"SINAPI-I/SP","PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM","UN    ",null,null,"0,06"]
[4329,"SINAPI-I/SP","PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 2\"","UN    ",null,null,"2,49"]
[11790,"SINAPI-I/SP","PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ",null,null,"35,13"]
[428,"SINAPI-I/SP","PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA","UN    ",null,null,"38,20"]
[4301,"SINAPI-I/SP","PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",null,null,"1,24"]
[39897,"SINAPI-I/SP","PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN    ",null,null,"52,22"]
[4704,"SINAPI-I/SP","PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20  X  40 CM,  E=  *1 CM","M2    ",null,null,"31,36"]
[4746,"SINAPI-I/SP","PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",null,null,"48,88"]
[43082,"SINAPI-I/SP","PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, \"W\", QUALQUER BITOLA","KG    ",null,null,"13,00"]
[39571,"SINAPI-I/SP","PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C","M     ",null,null,"4,45"]
[38543,"SINAPI-I/SP","PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",null,null,"1.530.670,05"]
[37397,"SINAPI-I/SP","PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)","CENTO",null,null,"33,21"]
[1287,"SINAPI-I/SP","PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ",null,null,"38,45"]
[38181,"SINAPI-I/SP","PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA","M2    ",null,null,"236,29"]
[43740,"SINAPI-I/SP","PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ",null,null,"25,72"]
[37556,"SINAPI-I/SP","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN    ",null,null,"29,95"]
[4890,"SINAPI-I/SP","PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN    ",null,null,"8,64"]
[3409,"SINAPI-I/SP","POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM","M2    ",null,null,"40,42"]
[5088,"SINAPI-I/SP","PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2\"","UN    ",null,null,"6,53"]
[11154,"SINAPI-I/SP","PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)","UN    ",null,null,"1.509,43"]
[37518,"SINAPI-I/SP","PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 \" (SEM INSTALACAO)","M2    ",null,null,"533,26"]
[10556,"SINAPI-I/SP","PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",null,null,"332,17"]
[14162,"SINAPI-I/SP","POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ",null,null,"1.939,98"]
[5036,"SINAPI-I/SP","POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN    ",null,null,"2.487,88"]
[41207,"SINAPI-I/SP","POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5","UN    ",null,null,"4.391,14"]
[41198,"SINAPI-I/SP","POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN    ",null,null,"1.896,88"]
[4437,"SINAPI-I/SP","PRANCHAO NAO APARELHADO  *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ",null,null,"108,90"]
[5075,"SINAPI-I/SP","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","KG    ",null,null,"13,74"]
[36143,"SINAPI-I/SP","PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB","UN    ",null,null,"30,75"]
[12039,"SINAPI-I/SP","QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",null,null,"501,45"]
[43100,"SINAPI-I/SP","QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN","UN    ",null,null,"422,73"]
[21061,"SINAPI-I/SP","RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM","UN    ",null,null,"141,76"]
[11711,"SINAPI-I/SP","RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA","UN    ",null,null,"12,03"]
[20045,"SINAPI-I/SP","REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",null,null,"10,31"]
[11673,"SINAPI-I/SP","REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",null,null,"23,67"]
[11674,"SINAPI-I/SP","REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",null,null,"30,48"]
[6027,"SINAPI-I/SP","REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 \" (REF 1509)","UN    ",null,null,"571,11"]
[2510,"SINAPI-I/SP","RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE","UN    ",null,null,"37,33"]
[4408,"SINAPI-I/SP","RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ",null,null,"3,01"]
[14489,"SINAPI-I/SP","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M","UN    ",null,null,"818.062,94"]
[1113,"SINAPI-I/SP","RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M     ",null,null,"27,40"]
[4417,"SINAPI-I/SP","SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ",null,null,"8,62"]
[39396,"SINAPI-I/SP","SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO","UN    ",null,null,"73,11"]
[20262,"SINAPI-I/SP","SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO","UN    ",null,null,"19,78"]
[41088,"SINAPI-I/SP","SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (MENSALISTA)","MES   ",null,null,"5.347,80"]
[21045,"SINAPI-I/SP","SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")","UN    ",null,null,"36,74"]
[6194,"SINAPI-I/SP","TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ",null,null,"5,30"]
[7543,"SINAPI-I/SP","TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"","UN    ",null,null,"4,90"]
[39350,"SINAPI-I/SP","TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ","UN    ",null,null,"3,26"]
[11316,"SINAPI-I/SP","TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN    ",null,null,"496,18"]
[37589,"SINAPI-I/SP","TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN    ",null,null,"381,52"]
[11690,"SINAPI-I/SP","TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN    ",null,null,"202,67"]
[6294,"SINAPI-I/SP","TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"","UN    ",null,null,"10,52"]
[6300,"SINAPI-I/SP","TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"","UN    ",null,null,"347,23"]
[6307,"SINAPI-I/SP","TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN    ",null,null,"151,99"]
[11378,"SINAPI-I/SP","TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",null,null,"84,94"]
[37444,"SINAPI-I/SP","TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",null,null,"204,01"]
[38674,"SINAPI-I/SP","TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",null,null,"28,57"]
[7098,"SINAPI-I/SP","TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"3,99"]
[11655,"SINAPI-I/SP","TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",null,null,"18,82"]
[3585,"SINAPI-I/SP","TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",null,null,"24,16"]
[39290,"SINAPI-I/SP","TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ",null,null,"27,80"]
[6175,"SINAPI-I/SP","TECNICO EM SONDAGEM","H     ",null,null,"30,54"]
[39509,"SINAPI-I/SP","TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2    ",null,null,"11,94"]
[37524,"SINAPI-I/SP","TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)","M     ",null,null,"2,00"]
[7186,"SINAPI-I/SP","TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",null,null,"54,73"]
[7230,"SINAPI-I/SP","TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)","UN    ",null,null,"350,29"]
[7231,"SINAPI-I/SP","TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ",null,null,"496,92"]
[1581,"SINAPI-I/SP","TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12","UN    ",null,null,"11,67"]
[1585,"SINAPI-I/SP","TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",null,null,"5,40"]
[7253,"SINAPI-I/SP","TERRA VEGETAL (GRANEL)","M3    ",null,null,"214,28"]
[7319,"SINAPI-I/SP","TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS","L     ",null,null,"13,77"]
[43624,"SINAPI-I/SP","TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO","L     ",null,null,"35,64"]
[38075,"SINAPI-I/SP","TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",null,null,"17,30"]
[39702,"SINAPI-I/SP","TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT","UN    ",null,null,"2.180,88"]
[40329,"SINAPI-I/SP","TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 \", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)","UN    ",null,null,"39,90"]
[40861,"SINAPI-I/SP","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES   ",null,null,"125,33"]
[36149,"SINAPI-I/SP","TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA","UN    ",null,null,"176,25"]
[13137,"SINAPI-I/SP","TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M","M     ",null,null,"57,71"]
[20980,"SINAPI-I/SP","TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M","M     ",null,null,"793,68"]
[7700,"SINAPI-I/SP","TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)","M     ",null,null,"24,06"]
[41786,"SINAPI-I/SP","TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M     ",null,null,"2.428,34"]
[39738,"SINAPI-I/SP","TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",null,null,"3,47"]
[39739,"SINAPI-I/SP","TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",null,null,"49,38"]
[12743,"SINAPI-I/SP","TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",null,null,"51,83"]
[39662,"SINAPI-I/SP","TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ",null,null,"19,02"]
[7750,"SINAPI-I/SP","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ",null,null,"357,61"]
[12575,"SINAPI-I/SP","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M     ",null,null,"1.417,81"]
[7776,"SINAPI-I/SP","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ",null,null,"444,30"]
[7785,"SINAPI-I/SP","TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ",null,null,"77,83"]
[39714,"SINAPI-I/SP","TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1\", E= 10 MM","M     ",null,null,"2,84"]
[44522,"SINAPI-I/SP","TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)","M     ",null,null,"3.043,05"]
[38826,"SINAPI-I/SP","TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M     ",null,null,"9,93"]
[38975,"SINAPI-I/SP","TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM","M     ",null,null,"46,17"]
[38034,"SINAPI-I/SP","TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ",null,null,"173,51"]
[36377,"SINAPI-I/SP","TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",null,null,"62,27"]
[9840,"SINAPI-I/SP","TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",null,null,"65,60"]
[12425,"SINAPI-I/SP","UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"","UN    ",null,null,"69,65"]
[9884,"SINAPI-I/SP","UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"","UN    ",null,null,"77,32"]
[9888,"SINAPI-I/SP","UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"","UN    ",null,null,"62,13"]
[9905,"SINAPI-I/SP","UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",null,null,"6,91"]
[37996,"SINAPI-I/SP","UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",null,null,"197,00"]
[11751,"SINAPI-I/SP","VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1552-B)","UN    ",null,null,"114,78"]
[10405,"SINAPI-I/SP","VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",null,null,"514,44"]
[6153,"SINAPI-I/SP","VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN    ",null,null,"6,35"]
[39996,"SINAPI-I/SP","VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 \" (6,3 MM)","M     ",null,null,"3,12"]
[10489,"SINAPI-I/SP","VIDRACEIRO (HORISTA)","H     ",null,null,"19,33"]
[10491,"SINAPI-I/SP","VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO","M2    ",null,null,"240,83"]
[4425,"SINAPI-I/SP","VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ",null,null,"33,50"]
[38089,"SINAPI-I","VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,null,"49,15"]
[13475,"SINAPI-I","VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,null,"4.261,76"]
[11189,"SINAPI-I","VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,null,"330,00"]
[10499,"SINAPI-I","VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,null,"137,49"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["01.01.030.","FDE","CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM","UN",null,null,{"v":110.46,"d":" R$ 110.46 "}]
[".","FDE"," "]
["01.02.001.","FDE","CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO","M3",null,null,{"v":45.99,"d":" R$ 45.99 "}]
["01.06.001.","FDE","APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO","M2",null,null,{"v":7.35,"d":" R$ 7.35 "}]
["01.08.044.","FDE","FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 1 1/2\" INCL TXS INST","M",null,null,{"v":335.29,"d":" R$ 335.29 "}]
["01.08.065.","FDE","TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 110MM EM ROLO","M",null,null,{"v":86.38,"d":" R$ 86.38 "}]
["02.02.004.","FDE","TUBULÕES  ESCAVAÇÃO MANUAL - DIÂMETRO MÍNIMO DE 100CM","M3",null,null,{"v":367.99,"d":" R$ 367.99 "}]
["02.02.073.","FDE","ESTACA TIPO HELICE DN 40CM","M",null,null,{"v":146.5,"d":" R$ 146.50 "}]
["02.02.102.","FDE","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM","M",null,null,{"v":91.9,"d":" R$ 91.90 "}]
["02.03.099.","FDE","FORMAS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["02.06.003.","FDE","ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO","M2",null,null,{"v":225.63,"d":" R$ 225.63 "}]
["03.01.003.","FDE","FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE","M2",null,null,{"v":203.21,"d":" R$ 203.21 "}]
["Serviço.","FDE","Descrição","Unidade",null,null,"Valor"]
["03.03.015.","FDE","LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-300KGF/M2","M2",null,null,{"v":274.33,"d":" R$ 274.33 "}]
["03.03.037.","FDE","LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2","M2",null,null,{"v":335.6,"d":" R$ 335.60 "}]
["03.03.083.","FDE","LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2","M2",null,null,{"v":320.46,"d":" R$ 320.46 "}]
["03.04.099.","FDE","ESTRUTURAS METALICAS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["03.05.010.","FDE","PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)","UN",null,null,{"v":692.11,"d":" R$ 692.11 "}]
["04.01.017.","FDE","ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADO","M2",null,null,{"v":183.67,"d":" R$ 183.67 "}]
["04.01.058.","FDE","VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM","M",null,null,{"v":44.31,"d":" R$ 44.31 "}]
["04.02.062.","FDE","ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM","M2",null,null,{"v":511.96,"d":" R$ 511.96 "}]
["04.03.099.","FDE","PLACAS DIVISORIAS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["04.80.002.","FDE","ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM","M2",null,null,{"v":303.76,"d":" R$ 303.76 "}]
["05.01.026.","FDE","PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM","UN",null,null,{"v":3550.95,"d":" R$ 3,550.95 "}]
["05.01.092.","FDE","PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA","UN",null,null,{"v":2569.01,"d":" R$ 2,569.01 "}]
["05.01.109.","FDE","PM-79 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET","UN",null,null,{"v":2689.84,"d":" R$ 2,689.84 "}]
["05.05.061.","FDE","BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA","M",null,null,{"v":1773.93,"d":" R$ 1,773.93 "}]
["05.05.090.","FDE","BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)","UN",null,null,{"v":3312.63,"d":" R$ 3,312.63 "}]
["05.60.017.","FDE","RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES","M",null,null,{"v":8.94,"d":" R$ 8.94 "}]
["05.80.005.","FDE","PORTA TIPO VENEZIANA","M2",null,null,{"v":739.23,"d":" R$ 739.23 "}]
["05.80.042.","FDE","LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01","UN",null,null,{"v":3167.86,"d":" R$ 3,167.86 "}]
["05.80.094.","FDE","DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2\"X3\"","UN",null,null,{"v":36.91,"d":" R$ 36.91 "}]
["05.81.062.","FDE","CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO","UN",null,null,{"v":160.28,"d":" R$ 160.28 "}]
["05.81.065.","FDE","FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER","CJ",null,null,{"v":105.66,"d":" R$ 105.66 "}]
["06.01.004.","FDE","EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM","UN",null,null,{"v":1793.32,"d":" R$ 1,793.32 "}]
["06.01.029.","FDE","CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE  ","M2",null,null,{"v":373.58,"d":" R$ 373.58 "}]
["06.01.067.","FDE","EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM","M2",null,null,{"v":1545.75,"d":" R$ 1,545.75 "}]
["06.02.016.","FDE","PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)","UN",null,null,{"v":6024.91,"d":" R$ 6,024.91 "}]
["06.02.061.","FDE","PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)","UN",null,null,{"v":4493.65,"d":" R$ 4,493.65 "}]
["06.02.104.","FDE","\"PF-B  PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM","UN",null,null,{"v":15123.59,"d":" R$ 15,123.59 "}]
["06.03.037.","FDE","PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM","M",null,null,{"v":225.67,"d":" R$ 225.67 "}]
["06.03.081.","FDE","QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELIÇADA)","UN",null,null,{"v":6048.28,"d":" R$ 6,048.28 "}]
["06.03.102.","FDE","CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE","M",null,null,{"v":872.53,"d":" R$ 872.53 "}]
["06.50.099.","FDE","DEMOLICOES","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["06.80.001.","FDE","CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO","M2",null,null,{"v":1645.78,"d":" R$ 1,645.78 "}]
["06.80.050.","FDE","FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)","KG",null,null,{"v":73.06,"d":" R$ 73.06 "}]
["07.01.026.","FDE","EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST","M2",null,null,{"v":38.31,"d":" R$ 38.31 "}]
["07.03.107.","FDE","TELHA CERAMICA TIPO PLAN","M2",null,null,{"v":145.93,"d":" R$ 145.93 "}]
["07.03.137.","FDE","TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES","M2",null,null,{"v":194.2,"d":" R$ 194.20 "}]
["07.03.138.","FDE","TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES","M2",null,null,{"v":209.04,"d":" R$ 209.04 "}]
["07.04.113.","FDE","RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM","M",null,null,{"v":75.65,"d":" R$ 75.65 "}]
["07.05.008.","FDE","FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=35MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%","M2",null,null,{"v":161.01,"d":" R$ 161.01 "}]
["07.60.020.","FDE","RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA","UN",null,null,{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "}]
["07.70.080.","FDE","RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO","M",null,null,{"v":19.2,"d":" R$ 19.20 "}]
["07.80.025.","FDE","TELHA DE CONCRETO COR VERMELHA","M2",null,null,{"v":81.07,"d":" R$ 81.07 "}]
["07.80.043.","FDE","CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA","M",null,null,{"v":127.04,"d":" R$ 127.04 "}]
["07.80.065.","FDE","TELHA DE POLIESTER PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO E=1,20MM","M2",null,null,{"v":106.18,"d":" R$ 106.18 "}]
["08.02.004.","FDE","AG-07 ABRIGO PARA MEDIDOR COMGAS 60X60X30CM","UN",null,null,{"v":2300.47,"d":" R$ 2,300.47 "}]
["08.03.002.","FDE","TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4\") - INCL CONEXOES","M",null,null,{"v":91.62,"d":" R$ 91.62 "}]
["08.03.022.","FDE","TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES","M",null,null,{"v":128.64,"d":" R$ 128.64 "}]
[".","FDE"]
["08.04.051.","FDE","VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4\") C/ ACAB SIMPLES","UN",null,null,{"v":387.43,"d":" R$ 387.43 "}]
["08.07.002.","FDE","TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2\")- INCL CONEXOES","M",null,null,{"v":285.31,"d":" R$ 285.31 "}]
["08.08.028.","FDE","AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2\"  E ESGUICHO REGULAVEL","UN",null,null,{"v":1895.39,"d":" R$ 1,895.39 "}]
["08.08.061.","FDE","PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.","UN",null,null,{"v":2985.44,"d":" R$ 2,985.44 "}]
["08.08.069.","FDE","AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO","UN",null,null,{"v":3018.59,"d":" R$ 3,018.59 "}]
["08.09.016.","FDE","TUBO PVC NORMAL \"SN\" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES","M",null,null,{"v":50.85,"d":" R$ 50.85 "}]
["08.10.008.","FDE","CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.","UN",null,null,{"v":59.14,"d":" R$ 59.14 "}]
["08.11.016.","FDE","DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE","UN",null,null,{"v":1510.46,"d":" R$ 1,510.46 "}]
["08.12.015.","FDE","CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M","M",null,null,{"v":110.3,"d":" R$ 110.30 "}]
["08.12.042.","FDE","RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M","M",null,null,{"v":159.01,"d":" R$ 159.01 "}]
["08.13.014.","FDE","TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2\") - INCL CONEXOES","M",null,null,{"v":188.4,"d":" R$ 188.40 "}]
["08.14.019.","FDE","VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2\"","UN",null,null,{"v":409.1,"d":" R$ 409.10 "}]
["08.14.039.","FDE","VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2\"","UN",null,null,{"v":455.16,"d":" R$ 455.16 "}]
["08.14.099.","FDE","SERVICOS RESERVATORIOS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["08.16.045.","FDE","TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA","UN",null,null,{"v":1225.01,"d":" R$ 1,225.01 "}]
["08.16.092.","FDE","BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL","UN",null,null,{"v":435.01,"d":" R$ 435.01 "}]
["08.17.078.","FDE","RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES","UN",null,null,{"v":67.01,"d":" R$ 67.01 "}]
["08.60.007.","FDE","RETIRADA DE TORNEIRAS","UN",null,null,{"v":5.81,"d":" R$ 5.81 "}]
["08.70.099.","FDE","RECOLOCACOES DE INSTALACOES HIDRAULICAS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["08.80.091.","FDE","RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS","UN",null,null,{"v":77.98,"d":" R$ 77.98 "}]
["08.82.050.","FDE","DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO","M",null,null,{"v":10.19,"d":" R$ 10.19 "}]
["08.82.061.","FDE","SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA","M",null,null,{"v":83.84,"d":" R$ 83.84 "}]
["08.84.043.","FDE","ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H","UN",null,null,{"v":117.34,"d":" R$ 117.34 "}]
["09.01.003.","FDE","TE-03 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - EDP - 225 KVA - 15KV- 220/127 V","UN",null,null,{"v":98581.45,"d":" R$ 98,581.45 "}]
["09.01.026.","FDE","TE-13  SUBESTAÇAO ENTRADA DE ENERGIA ATE 300KVA BLINDADA 15kV  INCLUSO TRANSFORMADOR A SECO 112,50KVA  PADRAO ENEL  SP  USO AO TEMPO COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA.   ","UN",null,null,{"v":174084.1,"d":" R$ 174,084.10 "}]
["09.02.060.","FDE","AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO","UN",null,null,{"v":3393.92,"d":" R$ 3,393.92 "}]
["09.02.077.","FDE","CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS","UN",null,null,{"v":3770.59,"d":" R$ 3,770.59 "}]
[".","FDE"," "]
["09.03.018.","FDE","CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO","M",null,null,{"v":11.99,"d":" R$ 11.99 "}]
["09.03.050.","FDE","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES","M",null,null,{"v":58.88,"d":" R$ 58.88 "}]
["09.04.024.","FDE","QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A","UN",null,null,{"v":4936.34,"d":" R$ 4,936.34 "}]
["09.04.072.","FDE","QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX","M",null,null,{"v":35.95,"d":" R$ 35.95 "}]
["09.04.096.","FDE","DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A","UN",null,null,{"v":80.41,"d":" R$ 80.41 "}]
["09.05.017.","FDE","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES","M",null,null,{"v":58.88,"d":" R$ 58.88 "}]
["09.05.063.","FDE","BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO","M",null,null,{"v":24.04,"d":" R$ 24.04 "}]
["09.05.085.","FDE","QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP","UN",null,null,{"v":921.65,"d":" R$ 921.65 "}]
["09.05.086.","FDE","QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP","UN",null,null,{"v":949.26,"d":" R$ 949.26 "}]
["09.06.002.","FDE","CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4\"X4\"","UN",null,null,{"v":37.04,"d":" R$ 37.04 "}]
["09.06.045.","FDE","QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM","UN",null,null,{"v":129.88,"d":" R$ 129.88 "}]
["09.07.020.","FDE","CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO","M",null,null,{"v":232.66,"d":" R$ 232.66 "}]
["09.08.005.","FDE","INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4\"X2\"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE","UN",null,null,{"v":247.45,"d":" R$ 247.45 "}]
["09.08.043.","FDE","INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465","UN",null,null,{"v":238.19,"d":" R$ 238.19 "}]
["09.08.066.","FDE","TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ø 25MM  FLEXIVEL NBR 15465","UN",null,null,{"v":950.87,"d":" R$ 950.87 "}]
["09.08.089.","FDE","TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO","UN",null,null,{"v":169.82,"d":" R$ 169.82 "}]
["09.09.039.","FDE","IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W","UN",null,null,{"v":558.7,"d":" R$ 558.70 "}]
["09.09.055.","FDE","IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W)","UN",null,null,{"v":459.63,"d":" R$ 459.63 "}]
["09.09.074.","FDE","IL-74 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W)","UN",null,null,{"v":318.92,"d":" R$ 318.92 "}]
["09.10.003.","FDE","CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC","UN",null,null,{"v":228.82,"d":" R$ 228.82 "}]
["09.11.016.","FDE","IL-112 LUMINÁRIA LED <= 70 W APLICADA ÁREAS EXTERNAS  POSTE METÁLICO H=6","UN",null,null,{"v":3416.66,"d":" R$ 3,416.66 "}]
["09.12.099.","FDE","SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
[".","FDE"," "]
["09.50.018.","FDE","REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL","UN",null,null,{"v":118.33,"d":" R$ 118.33 "}]
["09.50.020.","FDE","REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO","UN",null,null,{"v":26.5,"d":" R$ 26.50 "}]
["09.52.001.","FDE","REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T.","UN",null,null,{"v":163.07,"d":" R$ 163.07 "}]
["09.52.021.","FDE","REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS","UN",null,null,{"v":8.15,"d":" R$ 8.15 "}]
["09.54.006.","FDE","REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC","UN",null,null,{"v":6.11,"d":" R$ 6.11 "}]
["09.56.009.","FDE","REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU","UN",null,null,{"v":16.3,"d":" R$ 16.30 "}]
["09.60.026.","FDE","RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA","UN",null,null,{"v":266.72,"d":" R$ 266.72 "}]
["09.62.021.","FDE","RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS","UN",null,null,{"v":8.15,"d":" R$ 8.15 "}]
["Serviço.","FDE","Descrição","Unidade",null,null,"Valor"]
["09.70.026.","FDE","RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU CAB.PRIMARIA","UN",null,null,{"v":593.53,"d":" R$ 593.53 "}]
["09.72.031.","FDE","RECOLOCAÇÃO DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO","UN",null,null,{"v":10.19,"d":" R$ 10.19 "}]
["09.76.005.","FDE","RECOLOCAÇÃO DE CABO DE COBRE NU","M",null,null,{"v":20.38,"d":" R$ 20.38 "}]
["09.80.015.","FDE","TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2\" (12,5 MM2)","UN",null,null,{"v":57.25,"d":" R$ 57.25 "}]
["09.80.041.","FDE","MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T.","UN",null,null,{"v":245.74,"d":" R$ 245.74 "}]
["09.80.061.","FDE","TRANSF-POT 225 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE","UN",null,null,{"v":50714.89,"d":" R$ 50,714.89 "}]
["09.82.027.","FDE","TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM","UN",null,null,{"v":22.98,"d":" R$ 22.98 "}]
["09.83.001.","FDE","CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T","UN",null,null,{"v":497.18,"d":" R$ 497.18 "}]
["09.83.002.","FDE","CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT","UN",null,null,{"v":1916.7,"d":" R$ 1,916.70 "}]
["09.83.070.","FDE","RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE","UN",null,null,{"v":329.67,"d":" R$ 329.67 "}]
["09.84.021.","FDE","ESPELHO 4'X4'","UN",null,null,{"v":14.49,"d":" R$ 14.49 "}]
["09.84.055.","FDE","PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8\" GAS","UN",null,null,{"v":48.73,"d":" R$ 48.73 "}]
["09.84.099.","FDE","OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["09.85.016.","FDE","LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W","UN",null,null,{"v":15.69,"d":" R$ 15.69 "}]
["09.85.062.","FDE","CONDULETE DE 1 1/2\"","UN",null,null,{"v":82.01,"d":" R$ 82.01 "}]
["09.85.089.","FDE","LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K","UN",null,null,{"v":46.92,"d":" R$ 46.92 "}]
["10.01.059.","FDE","ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2\"","M2",null,null,{"v":40.76,"d":" R$ 40.76 "}]
["10.60.001.","FDE","RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS)","M2",null,null,{"v":11.41,"d":" R$ 11.41 "}]
["11.01.001.","FDE","IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO","M2",null,null,{"v":62.56,"d":" R$ 62.56 "}]
["11.02.035.","FDE","IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA","M2",null,null,{"v":151.59,"d":" R$ 151.59 "}]
["11.04.003.","FDE","JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22","M",null,null,{"v":148.65,"d":" R$ 148.65 "}]
["11.50.099.","FDE","DEMOLICOES","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["12.02.011.","FDE","REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA","M2",null,null,{"v":45.01,"d":" R$ 45.01 "}]
["12.04.013.","FDE","REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO","M2",null,null,{"v":40.26,"d":" R$ 40.26 "}]
["12.04.014.","FDE","REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA)","M2",null,null,{"v":32.2,"d":" R$ 32.20 "}]
["12.50.003.","FDE","DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO","M2",null,null,{"v":5.15,"d":" R$ 5.15 "}]
["13.01.099.","FDE","SERVICOS DE LASTROS E/OU ENCHIMENTOS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["13.02.031.","FDE","QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA","M2",null,null,{"v":159.23,"d":" R$ 159.23 "}]
["13.02.058.","FDE","SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI","CJ",null,null,{"v":14.05,"d":" R$ 14.05 "}]
["13.02.099.","FDE","SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["Serviço.","FDE","Descrição","Unidade",null,null,"Valor"]
["13.05.075.","FDE","RODAPE VINILICO DE 7,5 CM PARA ESCADA","M",null,null,{"v":43.76,"d":" R$ 43.76 "}]
["13.50.001.","FDE","DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO","M3",null,null,{"v":239.19,"d":" R$ 239.19 "}]
["13.60.003.","FDE","RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS","M2",null,null,{"v":27.59,"d":" R$ 27.59 "}]
["13.70.050.","FDE","RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS E CORDÕES DE MADEIRA","M",null,null,{"v":10.39,"d":" R$ 10.39 "}]
["13.80.025.","FDE","REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA","M2",null,null,{"v":5.13,"d":" R$ 5.13 "}]
["13.80.062.","FDE","DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA","M",null,null,{"v":146.6,"d":" R$ 146.60 "}]
["14.02.099.","FDE","SERVICOS DE ESPELHOS","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
["15.01.014.","FDE","APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA.","M2",null,null,{"v":13.73,"d":" R$ 13.73 "}]
["15.02.018.","FDE","ESMALTE A BASE DE AGUA","M2",null,null,{"v":38.5,"d":" R$ 38.50 "}]
["15.02.025.","FDE","TINTA LATEX STANDARD","M2",null,null,{"v":34.63,"d":" R$ 34.63 "}]
["15.03.009.","FDE","ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS","M2",null,null,{"v":12.95,"d":" R$ 12.95 "}]
["15.03.041.","FDE","ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA","M",null,null,{"v":8.61,"d":" R$ 8.61 "}]
["15.03.077.","FDE","PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4\"","M",null,null,{"v":18.43,"d":" R$ 18.43 "}]
["15.04.030.","FDE","VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE","M2",null,null,{"v":28.71,"d":" R$ 28.71 "}]
["15.50.011.","FDE","REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO QUIMICO","M2",null,null,{"v":8.45,"d":" R$ 8.45 "}]
["15.80.026.","FDE","OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA","M2",null,null,{"v":23.17,"d":" R$ 23.17 "}]
["15.80.070.","FDE","GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS - CONSERVACAO","M2",null,null,{"v":68.28,"d":" R$ 68.28 "}]
["16.01.016.","FDE","FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA","M",null,null,{"v":843.59,"d":" R$ 843.59 "}]
["16.01.062.","FDE","FD-31 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (39X199CM)","M",null,null,{"v":888.15,"d":" R$ 888.15 "}]
["16.01.094.","FDE","PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM)","UN",null,null,{"v":7810.53,"d":" R$ 7,810.53 "}]
["16.02.028.","FDE","GA-02 GUIA E SARJETA","M",null,null,{"v":123.67,"d":" R$ 123.67 "}]
["16.02.066.","FDE","PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM","M2",null,null,{"v":120.41,"d":" R$ 120.41 "}]
["16.03.006.","FDE","GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS","M2",null,null,{"v":24.48,"d":" R$ 24.48 "}]
["16.03.085.","FDE","FORRACAO - CURCULIGO","M2",null,null,{"v":126.02,"d":" R$ 126.02 "}]
["16.03.108.","FDE","FORRAÇÃO JIBÓIA-VERDE","M2",null,null,{"v":782.15,"d":" R$ 782.15 "}]
["16.03.109.","FDE","FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO","M2",null,null,{"v":281.06,"d":" R$ 281.06 "}]
["16.03.173.","FDE","ÁRVORE INGÁ  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)","UN",null,null,{"v":28.15,"d":" R$ 28.15 "}]
["16.03.202.","FDE","ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M","UN",null,null,{"v":307.48,"d":" R$ 307.48 "}]
["16.03.221.","FDE","ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M","UN",null,null,{"v":291.5,"d":" R$ 291.50 "}]
["16.03.302.","FDE","ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M","UN",null,null,{"v":71.18,"d":" R$ 71.18 "}]
["16.03.319.","FDE","ARBUSTO QUARESMEIRINHA H=0,50 A 0,70M","UN",null,null,{"v":80.25,"d":" R$ 80.25 "}]
["16.03.404.","FDE","PALMEIRA PUPUNHA H=1,50 A 2,00M","UN",null,null,{"v":468.09,"d":" R$ 468.09 "}]
["16.03.470.","FDE","FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M","UN",null,null,{"v":30.69,"d":" R$ 30.69 "}]
["16.03.494.","FDE","ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M","UN",null,null,{"v":313.35,"d":" R$ 313.35 "}]
["16.04.020.","FDE","FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA","M",null,null,{"v":1323.52,"d":" R$ 1,323.52 "}]
["16.05.038.","FDE","CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS","M",null,null,{"v":116.18,"d":" R$ 116.18 "}]
["16.05.057.","FDE","CONCRETO CICLOPICO COM BRITA 4 COM 30% DE RACHAO  FCK 15MPa","M3",null,null,{"v":571.99,"d":" R$ 571.99 "}]
["16.05.078.","FDE","ESCAVAÇÃO  POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  ATÉ 3,50 METROS DE PROFUNDIDADE COM RETROESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRAL-85HP","M3",null,null,{"v":28.67,"d":" R$ 28.67 "}]
["16.06.045.","FDE","LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND.","M2",null,null,{"v":97.11,"d":" R$ 97.11 "}]
["16.06.081.","FDE","TRANSPORTE COM UTILITARIO ATE 3 T","KM",null,null,{"v":24.84,"d":" R$ 24.84 "}]
["16.07.011.","FDE","BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO","UN",null,null,{"v":1620.95,"d":" R$ 1,620.95 "}]
["16.07.012.","FDE","BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO","UN",null,null,{"v":1695.34,"d":" R$ 1,695.34 "}]
["16.08.025.","FDE","TUBO PVC OCRE  JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO","M",null,null,{"v":136.52,"d":" R$ 136.52 "}]
["16.08.067.","FDE","FS-06-03 FOSSA SEPTICA L=5,40M VOL. UTIL = 13,61M3","UN",null,null,{"v":29388.25,"d":" R$ 29,388.25 "}]
["16.11.012.","FDE","LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS","UN",null,null,{"v":14.71,"d":" R$ 14.71 "}]
["16.13.035.","FDE","ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M","M2",null,null,{"v":82.95,"d":" R$ 82.95 "}]
["16.15.005.","FDE","ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM CLASSE A","M2",null,null,{"v":102.05,"d":" R$ 102.05 "}]
["16.18.077.","FDE","SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE)","UN",null,null,{"v":11.39,"d":" R$ 11.39 "}]
["16.18.085.","FDE","SI-16 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM PAREDE EXTERNA","UN",null,null,{"v":411.21,"d":" R$ 411.21 "}]
["16.20.113.","FDE","ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897","M",null,null,{"v":78.14,"d":" R$ 78.14 "}]
["16.35.004.","FDE","ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE","M2",null,null,{"v":124.62,"d":" R$ 124.62 "}]
["16.35.019.","FDE","LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO","M2",null,null,{"v":8.5,"d":" R$ 8.50 "}]
["16.37.011.","FDE","REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT ESP<5MM","M2",null,null,{"v":94.33,"d":" R$ 94.33 "}]
["16.42.003.","FDE","REPARO ESTR VIGAS LAJES PILARES C/APLIC GRAUTE BASE EPOXI VAOS 35A70MM","M",null,null,{"v":510.67,"d":" R$ 510.67 "}]
["16.43.013.","FDE","FURO EM CONCRETO COM D=3/8\"","M",null,null,{"v":64.3,"d":" R$ 64.30 "}]
["16.46.001.","FDE","ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO, COM RESINA BASE DE POLIESTER","D3",null,null,{"v":111.12,"d":" R$ 111.12 "}]
["16.48.013.","FDE","APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA","M2",null,null,{"v":32.61,"d":" R$ 32.61 "}]
["16.48.014.","FDE","APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA CLORADA BASE SOLVENTE","M2",null,null,{"v":78.1,"d":" R$ 78.10 "}]
["16.80.008.","FDE","QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO","M2",null,null,{"v":80.74,"d":" R$ 80.74 "}]
["16.80.070.","FDE","SUMIDOURO - COROAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO","M",null,null,{"v":1867.5,"d":" R$ 1,867.50 "}]
["16.80.100.","FDE","REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)","M3",null,null,{"v":229.25,"d":" R$ 229.25 "}]
["16.85.099.","FDE","SERVIÇOS POÇO TUBULAR PROFUNDO - CONSERVACAO","MV",null,null,{"v":635.89,"d":" R$ 635.89 "}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["11600.","SIURB","CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE","PV",null,null,{"v":218.72338488,"d":" R$ 218.72 "}]
["13500.","SIURB","NÍVEL PRECISÃO 1,5 MM/KM, TIPO \"LEICA\" NA2 OU SIMILAR","H",null,null,{"v":0.72611616,"d":" R$ 0.73 "}]
["20301.","SIURB","MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 10KM","UN",null,null,{"v":375.8606544,"d":" R$ 375.86 "}]
["20402.","SIURB","EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO","M",null,null,{"v":529.45333056,"d":" R$ 529.45 "}]
["20613.","SIURB","ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE","ENS.",null,null,{"v":659.24659416,"d":" R$ 659.25 "}]
["30900.","SIURB","ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA","KM2",null,null,{"v":2436.2152584,"d":" R$ 2,436.22 "}]
["31601.","SIURB","PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA GALERIA MOLDADA, EM MÓDULOS DE 10M DE EXTENSÃO, PODENDO AS FUNDAÇÕES SEREM DIRETAS, SOBRE ESTACAS OU AMBAS AS SOLUÇÕES, APLICA-SE OS PERCENTUAIS DO ITEM 3.15 PARA MÓDULO; PARA REPETIÇÃO DE MÓDULOS ADOTA-SE  1  A 5 REPETIÇÕES","%"]
["32700.","SIURB","ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR","H",null,null,{"v":241.89222288,"d":" R$ 241.89 "}]
["35100.","SIURB","TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO","H",null,null,{"v":68.47466472,"d":" R$ 68.47 "}]
["35411.","SIURB","ASSISTENTE SOCIAL PLENO","H",null,null,{"v":148.03215504,"d":" R$ 148.03 "}]
["43200.","SIURB","COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO","M3",null,null,{"v":8.15925264,"d":" R$ 8.16 "}]
["50700.","SIURB","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)","M2",null,null,{"v":3.68790576,"d":" R$ 3.69 "}]
["51901.","SIURB","CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA","M3",null,null,{"v":575.47571928,"d":" R$ 575.48 "}]
["52700.","SIURB","IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE","M2",null,null,{"v":13.50002808,"d":" R$ 13.50 "}]
["54500.","SIURB","PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS","M2",null,null,{"v":19.51914888,"d":" R$ 19.52 "}]
["54600.","SIURB","REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA N.2 MISTURADA AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE-7)","M3",null,null,{"v":126.90790728,"d":" R$ 126.91 "}]
["56600.","SIURB","REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 60% EM VOLUME","M3",null,null,{"v":111.96520104,"d":" R$ 111.97 "}]
["57900.","SIURB","TRANSPORTE DE BINDER","."]
["59000.","SIURB","BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC","M3",null,null,{"v":263.51328696,"d":" R$ 263.51 "}]
["60100.","SIURB","ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM","M",null,null,{"v":112.6913172,"d":" R$ 112.69 "}]
["61202.","SIURB","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3","M",null,null,{"v":481.10928096,"d":" R$ 481.11 "}]
["61707.","SIURB","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 800MM","M",null,null,{"v":643.35802608,"d":" R$ 643.36 "}]
["62200.","SIURB","BOCA DE LOBO","."]
["62904.","SIURB","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0\" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)","M",null,null,{"v":48.87908256,"d":" R$ 48.88 "}]
["64900.","SIURB","ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP","HPXH",null,null,{"v":1.97771112,"d":" R$ 1.98 "}]
["66521.","SIURB","FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO \"BOCA DE LEÃO\" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.","UN",null,null,{"v":316.0516128,"d":" R$ 316.05 "}]
["66903.","SIURB","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M","M2",null,null,{"v":5.61784608,"d":" R$ 5.62 "}]
["70303.","SIURB","ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 À 5M","M2",null,null,{"v":365.24598264,"d":" R$ 365.25 "}]
["71800.","SIURB","ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES","M3",null,null,{"v":390.45941088,"d":" R$ 390.46 "}]
["74005.","SIURB","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO","M2",null,null,{"v":15.54461832,"d":" R$ 15.54 "}]
["81801.","SIURB","CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","M3XMÊS",null,null,{"v":9.1242228,"d":" R$ 9.12 "}]
["81802.","SIURB","CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS","M3",null,null,{"v":28.26120528,"d":" R$ 28.26 "}]
["83500.","SIURB","ALVENARIA DE PEDRA SECA","M3",null,null,{"v":405.48810456,"d":" R$ 405.49 "}]
["85500.","SIURB","EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 10\"","UN",null,null,{"v":513.78450816,"d":" R$ 513.78 "}]
["87200.","SIURB","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 99120 VV OU SIMILAR","M",null,null,{"v":1346.8499352,"d":" R$ 1,346.85 "}]
["100102.","SIURB","ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM","M3",null,null,{"v":5.36943792,"d":" R$ 5.37 "}]
["101300.","SIURB","TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE, BICOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES","KG",null,null,{"v":172.15640904,"d":" R$ 172.16 "}]
["102404.","SIURB","FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1 1/4\"","CM",null,null,{"v":3.08599368,"d":" R$ 3.09 "}]
["111100.","SIURB","PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3","H",null,null,{"v":280.11841704,"d":" R$ 280.12 "}]
["120400.","SIURB","ELETRICISTA","H",null,null,{"v":29.59878768,"d":" R$ 29.60 "}]
["130106.","SIURB","ESTACA TIPO RAIZ, 150MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 25T","M",null,null,{"v":599.22736104,"d":" R$ 599.23 "}]
["130206.","SIURB","MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18","KG",null,null,{"v":15.29621016,"d":" R$ 15.30 "}]
["140203.","SIURB","BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO","M3",null,null,{"v":109.2040488,"d":" R$ 109.20 "}]
["150404.","SIURB","EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,00M","M",null,null,{"v":405.45944208,"d":" R$ 405.46 "}]
["150610.","SIURB","FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO \"TUNNEL LINER\", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 3,40MM","M",null,null,{"v":7920.159786,"d":" R$ 7,920.16 "}]
["150710.","SIURB","FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO \"TUNNEL LINER\" - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 3,40MM","M",null,null,{"v":5637.07860408,"d":" R$ 5,637.08 "}]
["160108.","SIURB","EIA 3: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO E RESERVATÓRIO, BARRAGENS, BARRAMENTOS, POLDERS, ETC...","UN",null,null,{"v":551500.02291384,"d":" R$ 551,500.02 "}]
["160109.","SIURB","EIA 4: PROJETOS E CANALIZAÇÕES ACIMA DE 1000M E VIÁRIO ACIMA DE 3000M","UN",null,null,{"v":586203.82758168,"d":" R$ 586,203.83 "}]
["160126.","SIURB","RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO","UN",null,null,{"v":6510.682332,"d":" R$ 6,510.68 "}]
["160143.","SIURB","REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DO DAEE","UN",null,null,{"v":28227.66062424,"d":" R$ 28,227.66 "}]
["160215.","SIURB","IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES","UN",null,null,{"v":19886.71652352,"d":" R$ 19,886.72 "}]
["160232.","SIURB","RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP ATÉ 100 EXEMPLARES","UN",null,null,{"v":5081.22712944,"d":" R$ 5,081.23 "}]
["160249.","SIURB","RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATENDIMENTO À LAI","UN",null,null,{"v":7889.67246144,"d":" R$ 7,889.67 "}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["21.01.14","DER-SP","FLUTUANTE PARA SONDAGEM                                                        ","obra",null,null,{"v":13100.7111111111,"d":" R$ 13,100.71 "}]
["21.02.01.01","DER-SP","DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM.      ","un",null,null,{"v":4210.71851851852,"d":" R$ 4,210.72 "}]
["21.02.15.01","DER-SP","IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M","km",null,null,{"v":5035.02962962963,"d":" R$ 5,035.03 "}]
["21.02.28.02","DER-SP","COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 1:5.000              ","km2",null,null,{"v":3003.02962962963,"d":" R$ 3,003.03 "}]
["21.03.11","DER-SP","REMOCAO DE PINTURA TERMOPLÁSTICA DE VIA                                        ","m2",null,null,{"v":101.77037037037,"d":" R$ 101.77 "}]
["21.05.07","DER-SP","DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT                                        ","m3",null,null,{"v":47.6222222222222,"d":" R$ 47.62 "}]
["21.08.11","DER-SP","LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA                                         ","m",null,null,{"v":1.81481481481482,"d":" R$ 1.81 "}]
["22.02.08","DER-SP","AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG                                       ","m3",null,null,{"v":7.17037037037037,"d":" R$ 7.17 "}]
["22.06.01","DER-SP","FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA                                              ","m3",null,null,{"v":187.051851851852,"d":" R$ 187.05 "}]
["22.08.14","DER-SP","GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M.       ","m2",null,null,{"v":40.8666666666667,"d":" R$ 40.87 "}]
["22.08.31","DER-SP","GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M      ","m2",null,null,{"v":117.837037037037,"d":" R$ 117.84 "}]
["23.03.02.02","DER-SP","REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM                                     ","m3*km",null,null,{"v":5.24444444444444,"d":" R$ 5.24 "}]
["23.03.02.03","DER-SP","REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM                                      ","m3*km",null,null,{"v":4.08888888888889,"d":" R$ 4.09 "}]
["23.04.01.11.01","DER-SP","SUB BASE OU BASE SOLO CIM.3%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO  ","m3",null,null,{"v":104.792592592593,"d":" R$ 104.79 "}]
["23.04.02.07.02","DER-SP","SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO","m3",null,null,{"v":170,"d":" R$ 170.00 "}]
["23.04.07.01","DER-SP","SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI                                        ","m3",null,null,{"v":26.9703703703704,"d":" R$ 26.97 "}]
["23.06.06","DER-SP","TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA                                            ","m2",null,null,{"v":12.7925925925926,"d":" R$ 12.79 "}]
["23.08.05","DER-SP","CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO                                               ","m3",null,null,{"v":1098.39259259259,"d":" R$ 1,098.39 "}]
["23.13.07.02","DER-SP","RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE CIMENTO             ","m3",null,null,{"v":192.985185185185,"d":" R$ 192.99 "}]
["24.02.10","DER-SP","ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M                                       ","m3",null,null,{"v":279.62962962963,"d":" R$ 279.63 "}]
["24.04.04","DER-SP","ANDAIME TUBULAR                                                                ","m3",null,null,{"v":28.6962962962963,"d":" R$ 28.70 "}]
["24.07.12","DER-SP","CONCRETO FCK 35 MPA                                                            ","m3",null,null,{"v":638.22962962963,"d":" R$ 638.23 "}]
["24.09.06.02","DER-SP","GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09%","m2",null,null,{"v":409.155555555556,"d":" R$ 409.16 "}]
["24.12.02","DER-SP","ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA                                                   ","m3",null,null,{"v":187.051851851852,"d":" R$ 187.05 "}]
["24.14.01.06","DER-SP","MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M                    ","m2",null,null,{"v":12.5333333333333,"d":" R$ 12.53 "}]
["24.15.09.01","DER-SP","DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA DPR-PP-DE-H07/123              ","m",null,null,{"v":211.674074074074,"d":" R$ 211.67 "}]
["24.16.05","DER-SP","TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3                                           ","m",null,null,{"v":315.503703703704,"d":" R$ 315.50 "}]
["24.16.22","DER-SP","TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4                                           ","m",null,null,{"v":1553.17777777778,"d":" R$ 1,553.18 "}]
["24.16.23","DER-SP","TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1                                           ","m",null,null,{"v":1542.34814814815,"d":" R$ 1,542.35 "}]
["24.20.03","DER-SP","TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO                                              ","kg",null,null,{"v":39.6074074074074,"d":" R$ 39.61 "}]
["24.25.02","DER-SP","REABILITACAO ESTRUTURAL DE TUBULACOES DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 401 ATE 600MM","m",null,null,{"v":8216.31851851852,"d":" R$ 8,216.32 "}]
["25.02.08","DER-SP","ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M                                       ","m3",null,null,{"v":279.62962962963,"d":" R$ 279.63 "}]
["25.03.08","DER-SP","ESCORAMENTO PARA FORMAS                                                        ","m2",null,null,{"v":73.5777777777778,"d":" R$ 73.58 "}]
["25.04.16","DER-SP","ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM                                           ","m",null,null,{"v":678.466666666667,"d":" R$ 678.47 "}]
["25.07.02","DER-SP","BARRA DE ACO CA-50                                                             ","kg",null,null,{"v":12.8740740740741,"d":" R$ 12.87 "}]
["25.08.13.03","DER-SP","APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8\" (15,2MM)                      ","un",null,null,{"v":3955.9037037037,"d":" R$ 3,955.90 "}]
["25.09.08","DER-SP","CONCRETO CICLOPICO                                                             ","m3",null,null,{"v":522.214814814815,"d":" R$ 522.21 "}]
["25.10.11","DER-SP","PERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX)                                       ","m",null,null,{"v":1542.78518518519,"d":" R$ 1,542.79 "}]
["25.11.07.02","DER-SP","GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09%","m2",null,null,{"v":423.77037037037,"d":" R$ 423.77 "}]
["25.15.06","DER-SP","ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM                                       ","m",null,null,{"v":41.9037037037037,"d":" R$ 41.90 "}]
["25.20.09","DER-SP","SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO DE 0 A 3M       ","m2",null,null,{"v":701.503703703704,"d":" R$ 701.50 "}]
["25.21.06","DER-SP","SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.0 A 6M-EM RACHAO","m2",null,null,{"v":753.488888888889,"d":" R$ 753.49 "}]
["25.21.23","DER-SP","SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/15A18M E ATERRO 0A3M  ","m2",null,null,{"v":1003.79259259259,"d":" R$ 1,003.79 "}]
["25.21.40","DER-SP","SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 12A15 E ATER.0A3M","m2",null,null,{"v":762.481481481481,"d":" R$ 762.48 "}]
["25.21.41","DER-SP","SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 12A15 E ATER.3A6M","m2",null,null,{"v":853.748148148148,"d":" R$ 853.75 "}]
["25.23.04","DER-SP","BARR.DINAN.PAIN.RESIS.AO IMPACT.DE BLOC.COM ENERG.MAX.1500 KJ COM ALT.DE 5,0 M.","m2",null,null,{"v":2767,"d":" R$ 2,767.00 "}]
["26.02.14","DER-SP","ESTACAO EM SOLO D=1,20M                                                        ","m",null,null,{"v":2395.31111111111,"d":" R$ 2,395.31 "}]
["26.05.04","DER-SP","FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS                                             ","m2",null,null,{"v":109.081481481481,"d":" R$ 109.08 "}]
["26.07.12","DER-SP","AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM                                       ","un",null,null,{"v":282.940740740741,"d":" R$ 282.94 "}]
["26.09.14","DER-SP","CONCRETO FCK 45 MPA                                                            ","m3",null,null,{"v":741.162962962963,"d":" R$ 741.16 "}]
["26.11.06","DER-SP","BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464                                        ","m",null,null,{"v":689.703703703704,"d":" R$ 689.70 "}]
["26.16.03","DER-SP","PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR 20X10X6CM.           ","m2",null,null,{"v":107.325925925926,"d":" R$ 107.33 "}]
["27.03.03.02","DER-SP","DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA ANDAIME SUSPENSO.       ","m2",null,null,{"v":58.0814814814815,"d":" R$ 58.08 "}]
["27.06.04","DER-SP","ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                   ","kg",null,null,{"v":25.9925925925926,"d":" R$ 25.99 "}]
["27.07.04","DER-SP","AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                       ","un",null,null,{"v":852.318518518519,"d":" R$ 852.32 "}]
["27.09.07","DER-SP","CONCRETO FCK 30MPA                                                             ","m3",null,null,{"v":627.888888888889,"d":" R$ 627.89 "}]
["27.11.03","DER-SP","INJECAO DE CALDA DE CIMENTO                                                    ","kg",null,null,{"v":3.46666666666667,"d":" R$ 3.47 "}]
["27.14.04","DER-SP","PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS                                                     ","m2",null,null,{"v":40.037037037037,"d":" R$ 40.04 "}]
["28.06.17","DER-SP","BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885                    ","m",null,null,{"v":357.755555555556,"d":" R$ 357.76 "}]
["30.01.11","DER-SP","ROCADA MECANIZADA                                                              ","ha",null,null,{"v":1724.37777777778,"d":" R$ 1,724.38 "}]
["30.01.12","DER-SP","CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.                                           ","ha",null,null,{"v":7977.62962962963,"d":" R$ 7,977.63 "}]
["34.03.05","DER-SP","LIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS                                             ","m2 x mes",null,null,{"v":2.37777777777778,"d":" R$ 2.38 "}]
["34.07.01.02","DER-SP","PARAMEDICO                                                                     ","hora",null,null,{"v":41.5777777777778,"d":" R$ 41.58 "}]
["35.03.02","DER-SP","ADVOGADO PLENO                                                                 ","hora",null,null,{"v":79.2962962962963,"d":" R$ 79.30 "}]
["35.03.23","DER-SP","CADISTA / CALCULISTA I                                                         ","hora",null,null,{"v":43.0592592592593,"d":" R$ 43.06 "}]
["35.03.48","DER-SP","PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III                                          ","hora",null,null,{"v":127.62962962963,"d":" R$ 127.63 "}]
["35.03.71","DER-SP","ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR                                                       ","hora",null,null,{"v":40.5555555555556,"d":" R$ 40.56 "}]
["35.04.17","DER-SP","CONSULTO C TEMPORARIO                                                          ","hora",null,null,{"v":162.133333333333,"d":" R$ 162.13 "}]
["35.04.37","DER-SP","GEOLOGO PLENO TEMPORARIO                                                       ","hora",null,null,{"v":62.4888888888889,"d":" R$ 62.49 "}]
["37.01.03","DER-SP","REPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME                                                  ","m",null,null,{"v":6.04444444444444,"d":" R$ 6.04 "}]
["37.01.20","DER-SP","ALVENARIA DE 1 TIJOLO                                                          ","m3",null,null,{"v":1078.48888888889,"d":" R$ 1,078.49 "}]
["37.02.14.01","DER-SP","ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                ","m3",null,null,{"v":8.8962962962963,"d":" R$ 8.90 "}]
["37.03.06","DER-SP","REPARO DE CONCRETO PORTLAND                                                    ","m3",null,null,{"v":623.533333333333,"d":" R$ 623.53 "}]
["37.03.23","DER-SP","TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM                                            ","m3*km",null,null,{"v":4.24444444444444,"d":" R$ 4.24 "}]
["37.04.14","DER-SP","BARRA DE ACO CA-25                                                             ","kg",null,null,{"v":14.9259259259259,"d":" R$ 14.93 "}]
["37.04.33","DER-SP","TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC.                                           ","m",null,null,{"v":115.288888888889,"d":" R$ 115.29 "}]
["37.04.34","DER-SP","TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC.                                           ","m",null,null,{"v":220.77037037037,"d":" R$ 220.77 "}]
["37.04.51","DER-SP","TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO                                             ","m",null,null,{"v":301.918518518518,"d":" R$ 301.92 "}]
["37.04.68","DER-SP","MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA                                                     ","kg",null,null,{"v":35.2444444444444,"d":" R$ 35.24 "}]
["37.04.74","DER-SP","TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO                                         ","kg",null,null,{"v":63.1333333333333,"d":" R$ 63.13 "}]
["37.05.26","DER-SP","RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.                   ","m2",null,null,{"v":60.637037037037,"d":" R$ 60.64 "}]
["37.06.05","DER-SP","CAPINA MANUAL                                                                  ","ha",null,null,{"v":7977.62962962963,"d":" R$ 7,977.63 "}]
["37.25.11.11.01","DER-SP","GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 09%  ","m3",null,null,{"v":668.614814814815,"d":" R$ 668.61 "}]
["72.02.02.04","DER-SP","VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D                                       ","hora",null,null,{"v":81,"d":" R$ 81.00 "}]
["72.02.09.05","DER-SP","VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAOE       ","km",null,null,{"v":2.15555555555556,"d":" R$ 2.16 "}]
["72.02.12.01","DER-SP","VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.300CC COND. A                                       ","hora",null,null,{"v":36.5111111111111,"d":" R$ 36.51 "}]
["72.04.02.02","DER-SP","BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B                                          ","hora",null,null,{"v":2.12592592592593,"d":" R$ 2.13 "}]
["72.05.02.03","DER-SP","BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C                                         ","hora",null,null,{"v":16.1259259259259,"d":" R$ 16.13 "}]
["72.06.01.04","DER-SP","BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D                                       ","hora",null,null,{"v":158.918518518519,"d":" R$ 158.92 "}]
["72.07.01.01","DER-SP","BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A                                         ","hora",null,null,{"v":39.6222222222222,"d":" R$ 39.62 "}]
["72.08.02.01","DER-SP","CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A                                             ","hora",null,null,{"v":71.2444444444444,"d":" R$ 71.24 "}]
["72.09.04.03","DER-SP","CHAS.BASC.12M3 C-C                                                             ","hora",null,null,{"v":197.459259259259,"d":" R$ 197.46 "}]
["72.09.04.04","DER-SP","CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D                                               ","hora",null,null,{"v":226.888888888889,"d":" R$ 226.89 "}]
["72.11.03.01","DER-SP","CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A                                        ","hora",null,null,{"v":137.607407407407,"d":" R$ 137.61 "}]
["72.12.03.03","DER-SP","CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C                                         ","hora",null,null,{"v":236.096296296296,"d":" R$ 236.10 "}]
["72.12.06.05","DER-SP","CAMINHAO ABASTECEDOR COND. E                                                   ","km",null,null,{"v":5.8962962962963,"d":" R$ 5.90 "}]
["72.15.01.03","DER-SP","CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C                                       ","hora",null,null,{"v":239.681481481481,"d":" R$ 239.68 "}]
["72.16.01.05","DER-SP","CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E                                       ","km",null,null,{"v":9.11111111111111,"d":" R$ 9.11 "}]
["72.18.02.04","DER-SP","CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D                                       ","hora",null,null,{"v":414.696296296296,"d":" R$ 414.70 "}]
["72.21.01.04","DER-SP","COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D                                             ","hora",null,null,{"v":129.192592592593,"d":" R$ 129.19 "}]
["72.22.03.01","DER-SP","DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A                                       ","hora",null,null,{"v":134.348148148148,"d":" R$ 134.35 "}]
["72.24.01.02","DER-SP","DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B                                          ","hora",null,null,{"v":1.65185185185185,"d":" R$ 1.65 "}]
["72.26.03.03","DER-SP","EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C                                        ","hora",null,null,{"v":123.340740740741,"d":" R$ 123.34 "}]
["72.27.04.04","DER-SP","ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D                                            ","hora",null,null,{"v":492.311111111111,"d":" R$ 492.31 "}]
["72.29.02.02","DER-SP","FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B                                         ","hora",null,null,{"v":515.666666666667,"d":" R$ 515.67 "}]
["72.31.03.01","DER-SP","GRUPO GERADOR 83KVA COND. A                                                    ","hora",null,null,{"v":14.0148148148148,"d":" R$ 14.01 "}]
["72.32.01.02","DER-SP","GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B                                         ","hora",null,null,{"v":0.911111111111111,"d":" R$ 0.91 "}]
["72.34.01.03","DER-SP","LAVA JATO 200L/H COND. C                                                       ","hora",null,null,{"v":10.3555555555556,"d":" R$ 10.36 "}]
["72.34.01.04","DER-SP","LAVA JATO 200L/H COND. D                                                       ","hora",null,null,{"v":30.162962962963,"d":" R$ 30.16 "}]
["72.36.02.01","DER-SP","ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A                                        ","hora",null,null,{"v":34.4740740740741,"d":" R$ 34.47 "}]
["72.38.02.02","DER-SP","MOTOSCRAPER 26M3 COND. B                                                       ","hora",null,null,{"v":74.4444444444444,"d":" R$ 74.44 "}]
["72.40.01.03","DER-SP","TEODOLITO COM TRIPE COND. C                                                    ","hora",null,null,{"v":1.59259259259259,"d":" R$ 1.59 "}]
["72.41.02.04","DER-SP","PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D                                       ","hora",null,null,{"v":321.651851851852,"d":" R$ 321.65 "}]
["72.42.02.02","DER-SP","PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B                                                  ","hora",null,null,{"v":454.4,"d":" R$ 454.40 "}]
["72.43.01.03","DER-SP","RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C                                        ","hora",null,null,{"v":123.785185185185,"d":" R$ 123.79 "}]
["72.45.01.04","DER-SP","ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D                                       ","hora",null,null,{"v":163.888888888889,"d":" R$ 163.89 "}]
["72.45.06.01","DER-SP","ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A                                         ","hora",null,null,{"v":150.644444444444,"d":" R$ 150.64 "}]
["72.47.02.02","DER-SP","ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B                                              ","hora",null,null,{"v":115.992592592593,"d":" R$ 115.99 "}]
["72.49.01.03","DER-SP","TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C                                            ","hora",null,null,{"v":97.2222222222222,"d":" R$ 97.22 "}]
["72.49.05.04","DER-SP","TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D                                        ","hora",null,null,{"v":149.459259259259,"d":" R$ 149.46 "}]
["72.50.05.01","DER-SP","TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A                                       ","hora",null,null,{"v":149.274074074074,"d":" R$ 149.27 "}]
["72.52.03.02","DER-SP","USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B                                               ","hora",null,null,{"v":605.148148148148,"d":" R$ 605.15 "}]
["72.53.02.03","DER-SP","VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C                                        ","hora",null,null,{"v":2.26666666666667,"d":" R$ 2.27 "}]
["72.54.04.04","DER-SP","VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D                                          ","hora",null,null,{"v":509.377777777778,"d":" R$ 509.38 "}]
["72.56.01.02","DER-SP","SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B                                               ","hora",null,null,{"v":2.15555555555556,"d":" R$ 2.16 "}]
["72.58.01.01","DER-SP","UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A                                                 ","hora",null,null,{"v":145.155555555556,"d":" R$ 145.16 "}]
["72.58.05.02","DER-SP","UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B                                       ","hora",null,null,{"v":1.59259259259259,"d":" R$ 1.59 "}]
["72.63.01.03","DER-SP","MAQUINA DE JATO COND. C                                                        ","hora",null,null,{"v":11.9333333333333,"d":" R$ 11.93 "}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["0308312","SICRO/SP","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":68786.84,"d":" R$ 68,786.84 "}]
["0308251","SICRO/SP","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":8601.72,"d":" R$ 8,601.72 "}]
["0308267","SICRO/SP","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":120934.06,"d":" R$ 120,934.06 "}]
["0308303","SICRO/SP","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":97084.51,"d":" R$ 97,084.51 "}]
["0308282","SICRO/SP","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":93684.32,"d":" R$ 93,684.32 "}]
["0408038","SICRO/SP","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":27.45,"d":" R$ 27.45 "}]
["0408039","SICRO/SP","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":38.84,"d":" R$ 38.84 "}]
["0606789","SICRO/SP","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":61310.78,"d":" R$ 61,310.78 "}]
["0606762","SICRO/SP","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,9 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":33825.37,"d":" R$ 33,825.37 "}]
["0606771","SICRO/SP","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":39657,"d":" R$ 39,657.00 "}]
["0606784","SICRO/SP","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":52558.51,"d":" R$ 52,558.51 "}]
["0606843","SICRO/SP","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":69935.63,"d":" R$ 69,935.63 "}]
["0606841","SICRO/SP","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":83619.83,"d":" R$ 83,619.83 "}]
["0605614","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita produzida","m",null,null,{"v":3278.24,"d":" R$ 3,278.24 "}]
["0605711","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita comercial","m",null,null,{"v":6405.59,"d":" R$ 6,405.59 "}]
["0605461","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita produzida","m",null,null,{"v":1713.07,"d":" R$ 1,713.07 "}]
["0605661","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita comercial","m",null,null,{"v":3805.27,"d":" R$ 3,805.27 "}]
["0605478","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita produzida","m",null,null,{"v":8293.84,"d":" R$ 8,293.84 "}]
["0605722","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial","m",null,null,{"v":11540.77,"d":" R$ 11,540.77 "}]
["0605642","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita produzida","m",null,null,{"v":22955.73,"d":" R$ 22,955.73 "}]
["0605674","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial","m",null,null,{"v":7268.33,"d":" R$ 7,268.33 "}]
["0605491","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita produzida","m",null,null,{"v":16622.65,"d":" R$ 16,622.65 "}]
["0605683","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita comercial","m",null,null,{"v":17954.41,"d":" R$ 17,954.41 "}]
["0605500","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita produzida","m",null,null,{"v":43488.04,"d":" R$ 43,488.04 "}]
["0606438","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial","m",null,null,{"v":12506.87,"d":" R$ 12,506.87 "}]
["0606356","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita produzida","m",null,null,{"v":17815.22,"d":" R$ 17,815.22 "}]
["0606455","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial","m",null,null,{"v":36422.47,"d":" R$ 36,422.47 "}]
["0606463","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita produzida","m",null,null,{"v":19461.78,"d":" R$ 19,461.78 "}]
["0606491","SICRO/SP","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita comercial","m",null,null,{"v":31825.39,"d":" R$ 31,825.39 "}]
["0605582","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",null,null,{"v":6858.14,"d":" R$ 6,858.14 "}]
["0605740","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",null,null,{"v":7911.82,"d":" R$ 7,911.82 "}]
["0605838","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",null,null,{"v":11128.25,"d":" R$ 11,128.25 "}]
["0605597","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",null,null,{"v":14401.01,"d":" R$ 14,401.01 "}]
["0605820","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",null,null,{"v":18960.84,"d":" R$ 18,960.84 "}]
["0605589","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",null,null,{"v":17374.46,"d":" R$ 17,374.46 "}]
["0605790","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",null,null,{"v":22084.77,"d":" R$ 22,084.77 "}]
["0605581","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",null,null,{"v":22137.05,"d":" R$ 22,137.05 "}]
["0605773","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",null,null,{"v":29566.74,"d":" R$ 29,566.74 "}]
["0605516","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m","m",null,null,{"v":24792.19,"d":" R$ 24,792.19 "}]
["0605776","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",null,null,{"v":35781.79,"d":" R$ 35,781.79 "}]
["0605561","SICRO/SP","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",null,null,{"v":52321.82,"d":" R$ 52,321.82 "}]
["0705315","SICRO/SP","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":13093.81,"d":" R$ 13,093.81 "}]
["0705334","SICRO/SP","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":32514.68,"d":" R$ 32,514.68 "}]
["0705228","SICRO/SP","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":11351.52,"d":" R$ 11,351.52 "}]
["0705247","SICRO/SP","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":35048.63,"d":" R$ 35,048.63 "}]
["0705408","SICRO/SP","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":21197.2,"d":" R$ 21,197.20 "}]
["0705427","SICRO/SP","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":49584.74,"d":" R$ 49,584.74 "}]
["0705260","SICRO/SP","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3286.47,"d":" R$ 3,286.47 "}]
["0705279","SICRO/SP","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":7055.55,"d":" R$ 7,055.55 "}]
["0705298","SICRO/SP","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":8403.33,"d":" R$ 8,403.33 "}]
["0705178","SICRO/SP","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2681.61,"d":" R$ 2,681.61 "}]
["0705195","SICRO/SP","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":4741.13,"d":" R$ 4,741.13 "}]
["0705200","SICRO/SP","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":4428,"d":" R$ 4,428.00 "}]
["0705219","SICRO/SP","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":7936.81,"d":" R$ 7,936.81 "}]
["0705218","SICRO/SP","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":7216.87,"d":" R$ 7,216.87 "}]
["0705362","SICRO/SP","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":6932.13,"d":" R$ 6,932.13 "}]
["0705383","SICRO/SP","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":12582.71,"d":" R$ 12,582.71 "}]
["0705392","SICRO/SP","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":13560.75,"d":" R$ 13,560.75 "}]
["0804224","SICRO/SP","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,null,{"v":1294.97,"d":" R$ 1,294.97 "}]
["0804418","SICRO/SP","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,null,{"v":3268.54,"d":" R$ 3,268.54 "}]
["0804250","SICRO/SP","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,null,{"v":2132.91,"d":" R$ 2,132.91 "}]
["0804429","SICRO/SP","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,null,{"v":6474.45,"d":" R$ 6,474.45 "}]
["0804272","SICRO/SP","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,null,{"v":4170.49,"d":" R$ 4,170.49 "}]
["0804289","SICRO/SP","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,null,{"v":5794.82,"d":" R$ 5,794.82 "}]
["0804070","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,null,{"v":308.79,"d":" R$ 308.79 "}]
["0804379","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,null,{"v":894.1,"d":" R$ 894.10 "}]
["0804099","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,null,{"v":796.92,"d":" R$ 796.92 "}]
["0804111","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,null,{"v":1249.86,"d":" R$ 1,249.86 "}]
["0804121","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,null,{"v":1825.4,"d":" R$ 1,825.40 "}]
["0804126","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,null,{"v":1500.4,"d":" R$ 1,500.40 "}]
["0804135","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,null,{"v":1919.45,"d":" R$ 1,919.45 "}]
["0804147","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,null,{"v":2557.86,"d":" R$ 2,557.86 "}]
["0804406","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,null,{"v":4695.86,"d":" R$ 4,695.86 "}]
["0804170","SICRO/SP","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,null,{"v":3575.66,"d":" R$ 3,575.66 "}]
["0804440","SICRO/SP","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,null,{"v":3996.61,"d":" R$ 3,996.61 "}]
["0804330","SICRO/SP","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,null,{"v":2414.99,"d":" R$ 2,414.99 "}]
["0804450","SICRO/SP","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,null,{"v":5983.94,"d":" R$ 5,983.94 "}]
["0804354","SICRO/SP","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,null,{"v":3634.92,"d":" R$ 3,634.92 "}]
["0804461","SICRO/SP","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,null,{"v":14566.73,"d":" R$ 14,566.73 "}]
["0804474","SICRO/SP","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":118.4,"d":" R$ 118.40 "}]
["0804489","SICRO/SP","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":479.6,"d":" R$ 479.60 "}]
["0804492","SICRO/SP","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1065.12,"d":" R$ 1,065.12 "}]
["0804194","SICRO/SP","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,null,{"v":1727.72,"d":" R$ 1,727.72 "}]
["0804211","SICRO/SP","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,null,{"v":3682.68,"d":" R$ 3,682.68 "}]
["0804028","SICRO/SP","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,null,{"v":522.45,"d":" R$ 522.45 "}]
["0804045","SICRO/SP","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,null,{"v":1091.14,"d":" R$ 1,091.14 "}]
["0804046","SICRO/SP","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,null,{"v":1024.79,"d":" R$ 1,024.79 "}]
["0804295","SICRO/SP","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,null,{"v":2342.75,"d":" R$ 2,342.75 "}]
["0804312","SICRO/SP","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,null,{"v":4810.18,"d":" R$ 4,810.18 "}]
["0805457","SICRO/SP","Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,null,{"v":107.02,"d":" R$ 107.02 "}]
["0919113","SICRO/SP","Canaleta perfil cartola 50 x 50 x 3 mm - aba 25 mm","m",null,null,{"v":49.53,"d":" R$ 49.53 "}]
["0919011","SICRO/SP","Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",null,null,{"v":32403.83,"d":" R$ 32,403.83 "}]
["1100657","SICRO/SP","Adensamento de concreto por vibrador de imersão","m³",null,null,{"v":3.41,"d":" R$ 3.41 "}]
["1109698","SICRO/SP","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",null,null,{"v":213.64,"d":" R$ 213.64 "}]
["1106060","SICRO/SP","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":420.8,"d":" R$ 420.80 "}]
["1108064","SICRO/SP","Concreto com látex SBR fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":916.07,"d":" R$ 916.07 "}]
["1107900","SICRO/SP","Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":478.91,"d":" R$ 478.91 "}]
["1116267","SICRO/SP","Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":269.41,"d":" R$ 269.41 "}]
["1106284","SICRO/SP","Concreto submerso fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":427.54,"d":" R$ 427.54 "}]
["1207708","SICRO/SP","Concreto fck = 30 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":567.34,"d":" R$ 567.34 "}]
["1207726","SICRO/SP","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m²","m³",null,null,{"v":820.36,"d":" R$ 820.36 "}]
["1208361","SICRO/SP","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m²","m³",null,null,{"v":1035.71,"d":" R$ 1,035.71 "}]
["1207669","SICRO/SP","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m²","m³",null,null,{"v":1246.67,"d":" R$ 1,246.67 "}]
["1207699","SICRO/SP","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m²","m³",null,null,{"v":1087.09,"d":" R$ 1,087.09 "}]
["1400975","SICRO/SP","Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica","m",null,null,{"v":4.12,"d":" R$ 4.12 "}]
["1407069","SICRO/SP","Furação de trilho TR68 com utilização de equipamento leve","un",null,null,{"v":3.01,"d":" R$ 3.01 "}]
["1516204","SICRO/SP","Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg","un",null,null,{"v":5.58,"d":" R$ 5.58 "}]
["1516302","SICRO/SP","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação","m²",null,null,{"v":80.22,"d":" R$ 80.22 "}]
["1600895","SICRO/SP","Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento","m²",null,null,{"v":14.59,"d":" R$ 14.59 "}]
["1608019","SICRO/SP","Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm","m",null,null,{"v":19.74,"d":" R$ 19.74 "}]
["1716617","SICRO/SP","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m","m³",null,null,{"v":121.61,"d":" R$ 121.61 "}]
["1716627","SICRO/SP","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 600 a 800 m","m³",null,null,{"v":112.95,"d":" R$ 112.95 "}]
["1716603","SICRO/SP","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória montada na obra com três torres de perfuração","m³",null,null,{"v":85.1,"d":" R$ 85.10 "}]
["1917485","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,null,{"v":5.13,"d":" R$ 5.13 "}]
["1917492","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",null,null,{"v":7.12,"d":" R$ 7.12 "}]
["1917508","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m","m³",null,null,{"v":12.84,"d":" R$ 12.84 "}]
["1917524","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m","m³",null,null,{"v":23.93,"d":" R$ 23.93 "}]
["1917231","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",null,null,{"v":11.19,"d":" R$ 11.19 "}]
["1917232","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",null,null,{"v":11.85,"d":" R$ 11.85 "}]
["1917284","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",null,null,{"v":8.42,"d":" R$ 8.42 "}]
["1917300","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",null,null,{"v":19.96,"d":" R$ 19.96 "}]
["1917373","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",null,null,{"v":6.3,"d":" R$ 6.30 "}]
["1917390","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",null,null,{"v":13.52,"d":" R$ 13.52 "}]
["1917405","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m","m³",null,null,{"v":31.69,"d":" R$ 31.69 "}]
["1901520","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,null,{"v":8.69,"d":" R$ 8.69 "}]
["1901530","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,null,{"v":14.32,"d":" R$ 14.32 "}]
["1917187","SICRO/SP","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,null,{"v":9.12,"d":" R$ 9.12 "}]
["1917583","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",null,null,{"v":8.74,"d":" R$ 8.74 "}]
["1917600","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",null,null,{"v":48.51,"d":" R$ 48.51 "}]
["1917338","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",null,null,{"v":7.75,"d":" R$ 7.75 "}]
["1917331","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",null,null,{"v":4.21,"d":" R$ 4.21 "}]
["1917459","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",null,null,{"v":43.2,"d":" R$ 43.20 "}]
["1901542","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,null,{"v":10.16,"d":" R$ 10.16 "}]
["1901547","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,null,{"v":12.98,"d":" R$ 12.98 "}]
["1917127","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,null,{"v":9.45,"d":" R$ 9.45 "}]
["1917204","SICRO/SP","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,null,{"v":8.63,"d":" R$ 8.63 "}]
["1917551","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",null,null,{"v":10.05,"d":" R$ 10.05 "}]
["1917567","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",null,null,{"v":32.75,"d":" R$ 32.75 "}]
["1917244","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",null,null,{"v":9.92,"d":" R$ 9.92 "}]
["1917318","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",null,null,{"v":9.45,"d":" R$ 9.45 "}]
["1917415","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,null,{"v":5.39,"d":" R$ 5.39 "}]
["1917432","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",null,null,{"v":24.02,"d":" R$ 24.02 "}]
["1917054","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,null,{"v":12.98,"d":" R$ 12.98 "}]
["1917089","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,null,{"v":11.03,"d":" R$ 11.03 "}]
["1917160","SICRO/SP","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,null,{"v":9.44,"d":" R$ 9.44 "}]
["1917625","SICRO/SP","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,null,{"v":29.18,"d":" R$ 29.18 "}]
["1917359","SICRO/SP","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",null,null,{"v":9.78,"d":" R$ 9.78 "}]
["1901572","SICRO/SP","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,null,{"v":7.31,"d":" R$ 7.31 "}]
["1917108","SICRO/SP","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,null,{"v":10.33,"d":" R$ 10.33 "}]
["1917140","SICRO/SP","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,null,{"v":9.13,"d":" R$ 9.13 "}]
["1917179","SICRO/SP","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,null,{"v":8.83,"d":" R$ 8.83 "}]
["1917608","SICRO/SP","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",null,null,{"v":10.62,"d":" R$ 10.62 "}]
["1917264","SICRO/SP","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",null,null,{"v":12.84,"d":" R$ 12.84 "}]
["1917463","SICRO/SP","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,null,{"v":9.28,"d":" R$ 9.28 "}]
["1917064","SICRO/SP","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,null,{"v":11.94,"d":" R$ 11.94 "}]
["1917099","SICRO/SP","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,null,{"v":10.08,"d":" R$ 10.08 "}]
["1917170","SICRO/SP","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,null,{"v":8.64,"d":" R$ 8.64 "}]
["1917629","SICRO/SP","Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m","m³",null,null,{"v":13.59,"d":" R$ 13.59 "}]
["1917652","SICRO/SP","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,null,{"v":22.74,"d":" R$ 22.74 "}]
["1917657","SICRO/SP","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,null,{"v":17.84,"d":" R$ 17.84 "}]
["1917686","SICRO/SP","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m","m³",null,null,{"v":10.59,"d":" R$ 10.59 "}]
["1917703","SICRO/SP","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m","m³",null,null,{"v":10.43,"d":" R$ 10.43 "}]
["1917719","SICRO/SP","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 3.000 m","m³",null,null,{"v":10.86,"d":" R$ 10.86 "}]
["1917037","SICRO/SP","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,null,{"v":18.75,"d":" R$ 18.75 "}]
["1901624","SICRO/SP","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,null,{"v":13.23,"d":" R$ 13.23 "}]
["1917113","SICRO/SP","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,null,{"v":14.72,"d":" R$ 14.72 "}]
["1917114","SICRO/SP","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,null,{"v":14.91,"d":" R$ 14.91 "}]
["1917005","SICRO/SP","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,null,{"v":28.65,"d":" R$ 28.65 "}]
["2003632","SICRO/SP","Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":1537.97,"d":" R$ 1,537.97 "}]
["2003918","SICRO/SP","Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":178.8,"d":" R$ 178.80 "}]
["2003519","SICRO/SP","Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":4114.27,"d":" R$ 4,114.27 "}]
["2003526","SICRO/SP","Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":4893.19,"d":" R$ 4,893.19 "}]
["2003497","SICRO/SP","Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":5843.44,"d":" R$ 5,843.44 "}]
["2003504","SICRO/SP","Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":6534.97,"d":" R$ 6,534.97 "}]
["2003553","SICRO/SP","Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":8363.88,"d":" R$ 8,363.88 "}]
["2003737","SICRO/SP","Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":4300.34,"d":" R$ 4,300.34 "}]
["2003756","SICRO/SP","Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":6778.55,"d":" R$ 6,778.55 "}]
["2003645","SICRO/SP","Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":1839.13,"d":" R$ 1,839.13 "}]
["2003664","SICRO/SP","Caixa de ligação e passagem - CLP 12 - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":4482.03,"d":" R$ 4,482.03 "}]
["2003857","SICRO/SP","Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita produzida","m³",null,null,{"v":68.16,"d":" R$ 68.16 "}]
["2019765","SICRO/SP","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",null,null,{"v":766.15,"d":" R$ 766.15 "}]
["2003813","SICRO/SP","Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",null,null,{"v":189.5,"d":" R$ 189.50 "}]
["2003814","SICRO/SP","Canaleta de concreto - CAU 04 - seção de 35 x 35 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",null,null,{"v":216.2,"d":" R$ 216.20 "}]
["2003721","SICRO/SP","Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":2290.12,"d":" R$ 2,290.12 "}]
["2003412","SICRO/SP","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 05 - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":521.03,"d":" R$ 521.03 "}]
["2003431","SICRO/SP","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1998.02,"d":" R$ 1,998.02 "}]
["2003394","SICRO/SP","Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":682.36,"d":" R$ 682.36 "}]
["2003456","SICRO/SP","Dissipador de energia - DEB 05 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,null,{"v":2227.82,"d":" R$ 2,227.82 "}]
["2003473","SICRO/SP","Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,null,{"v":8518.72,"d":" R$ 8,518.72 "}]
["2015642","SICRO/SP","Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":147.38,"d":" R$ 147.38 "}]
["2003595","SICRO/SP","Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial","m",null,null,{"v":67.28,"d":" R$ 67.28 "}]
["2003564","SICRO/SP","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita produzida","m",null,null,{"v":85.23,"d":" R$ 85.23 "}]
["2003605","SICRO/SP","Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia comercial","m",null,null,{"v":43.81,"d":" R$ 43.81 "}]
["2003335","SICRO/SP","Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":1853.18,"d":" R$ 1,853.18 "}]
["2003844","SICRO/SP","Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico","m³",null,null,{"v":129.36,"d":" R$ 129.36 "}]
["2003944","SICRO/SP","Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":23.74,"d":" R$ 23.74 "}]
["2003383","SICRO/SP","Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",null,null,{"v":92.06,"d":" R$ 92.06 "}]
["2003685","SICRO/SP","Poço de visita - PVI 05 - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":2970.15,"d":" R$ 2,970.15 "}]
["2003688","SICRO/SP","Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":4192.84,"d":" R$ 4,192.84 "}]
["2003703","SICRO/SP","Poço de visita - PVI 14 - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":2457.91,"d":" R$ 2,457.91 "}]
["2003982","SICRO/SP","Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":96.41,"d":" R$ 96.41 "}]
["2003351","SICRO/SP","Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":80.19,"d":" R$ 80.19 "}]
["2003326","SICRO/SP","Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":78.29,"d":" R$ 78.29 "}]
["2003275","SICRO/SP","Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":106.61,"d":" R$ 106.61 "}]
["2003268","SICRO/SP","Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":56.19,"d":" R$ 56.19 "}]
["2003364","SICRO/SP","Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":356.62,"d":" R$ 356.62 "}]
["2003784","SICRO/SP","Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":851.45,"d":" R$ 851.45 "}]
["2003890","SICRO/SP","Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":936.96,"d":" R$ 936.96 "}]
["2003837","SICRO/SP","Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":1048.87,"d":" R$ 1,048.87 "}]
["2003851","SICRO/SP","Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":90.34,"d":" R$ 90.34 "}]
["2003989","SICRO/SP","Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":894.77,"d":" R$ 894.77 "}]
["2105846","SICRO/SP","Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0 a 0,2 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação","m²",null,null,{"v":502.03,"d":" R$ 502.03 "}]
["2105605","SICRO/SP","Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",null,null,{"v":56.32,"d":" R$ 56.32 "}]
["2306678","SICRO/SP","Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,null,{"v":7293.03,"d":" R$ 7,293.03 "}]
["2306652","SICRO/SP","Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,null,{"v":7561.47,"d":" R$ 7,561.47 "}]
["2306664","SICRO/SP","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,null,{"v":2351.18,"d":" R$ 2,351.18 "}]
["2306643","SICRO/SP","Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,null,{"v":3262.97,"d":" R$ 3,262.97 "}]
["2306676","SICRO/SP","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,null,{"v":5369.8,"d":" R$ 5,369.80 "}]
["2306628","SICRO/SP","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.800 mm","m",null,null,{"v":7431.35,"d":" R$ 7,431.35 "}]
["2306613","SICRO/SP","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 900 mm","m",null,null,{"v":2304.22,"d":" R$ 2,304.22 "}]
["2306724","SICRO/SP","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.800 mm","m",null,null,{"v":3176.02,"d":" R$ 3,176.02 "}]
["2306698","SICRO/SP","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 900 mm","m",null,null,{"v":3743.68,"d":" R$ 3,743.68 "}]
["2306072","SICRO/SP","Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção","m³",null,null,{"v":732.12,"d":" R$ 732.12 "}]
["2306019","SICRO/SP","Estaca prancha metálica com apoio de flutuante - fornecimento e cravação de 12 metros","kg",null,null,{"v":16.84,"d":" R$ 16.84 "}]
["2306269","SICRO/SP","Estaca pré-moldada de concreto protendido 30 x 30 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",null,null,{"v":123.66,"d":" R$ 123.66 "}]
["2306181","SICRO/SP","Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção","m",null,null,{"v":1900.58,"d":" R$ 1,900.58 "}]
["2306124","SICRO/SP","Estaca triplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravação","m",null,null,{"v":604.48,"d":" R$ 604.48 "}]
["2306313","SICRO/SP","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 45 x 45 cm","m",null,null,{"v":141.17,"d":" R$ 141.17 "}]
["2419705","SICRO/SP","Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm","m²",null,null,{"v":10.45,"d":" R$ 10.45 "}]
["2607227","SICRO/SP","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola larga","un",null,null,{"v":307028.14,"d":" R$ 307,028.14 "}]
["2607210","SICRO/SP","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola métrica","un",null,null,{"v":266890.98,"d":" R$ 266,890.98 "}]
["2607154","SICRO/SP","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola larga","un",null,null,{"v":509592.44,"d":" R$ 509,592.44 "}]
["2607160","SICRO/SP","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola mista","un",null,null,{"v":304476.4,"d":" R$ 304,476.40 "}]
["2607352","SICRO/SP","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",null,null,{"v":657.93,"d":" R$ 657.93 "}]
["2607323","SICRO/SP","Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira","un",null,null,{"v":340.09,"d":" R$ 340.09 "}]
["2607094","SICRO/SP","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola larga","jg",null,null,{"v":63035.89,"d":" R$ 63,035.89 "}]
["2809187","SICRO/SP","Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,null,{"v":3070.11,"d":" R$ 3,070.11 "}]
["2809198","SICRO/SP","Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,null,{"v":3975.41,"d":" R$ 3,975.41 "}]
["2809199","SICRO/SP","Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,null,{"v":2650.64,"d":" R$ 2,650.64 "}]
["2809167","SICRO/SP","Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",null,null,{"v":29647.59,"d":" R$ 29,647.59 "}]
["3009336","SICRO/SP","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",null,null,{"v":104.39,"d":" R$ 104.39 "}]
["3009075","SICRO/SP","Colocação manual de retensor para trilho TR45","un",null,null,{"v":40.3,"d":" R$ 40.30 "}]
["3009062","SICRO/SP","Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",null,null,{"v":728673.77,"d":" R$ 728,673.77 "}]
["3009284","SICRO/SP","Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",null,null,{"v":476330.22,"d":" R$ 476,330.22 "}]
["3009018","SICRO/SP","Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",null,null,{"v":2612647.52,"d":" R$ 2,612,647.52 "}]
["3009208","SICRO/SP","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,null,{"v":1635292.58,"d":" R$ 1,635,292.58 "}]
["3009308","SICRO/SP","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,null,{"v":2442229.63,"d":" R$ 2,442,229.63 "}]
["3009297","SICRO/SP","Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,null,{"v":2029206.16,"d":" R$ 2,029,206.16 "}]
["3009104","SICRO/SP","Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",null,null,{"v":132518.98,"d":" R$ 132,518.98 "}]
["3009032","SICRO/SP","Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,null,{"v":3572573.35,"d":" R$ 3,572,573.35 "}]
["3009056","SICRO/SP","Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,null,{"v":4561386.19,"d":" R$ 4,561,386.19 "}]
["3009045","SICRO/SP","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,null,{"v":2890141.99,"d":" R$ 2,890,141.99 "}]
["3108150","SICRO/SP","Fôrma metálica curva em chapa 3/16\" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16\" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,null,{"v":19.74,"d":" R$ 19.74 "}]
["3108013","SICRO/SP","Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,null,{"v":82.11,"d":" R$ 82.11 "}]
["3103303","SICRO/SP","Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,null,{"v":39.22,"d":" R$ 39.22 "}]
["3205876","SICRO/SP","Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m²",null,null,{"v":326.71,"d":" R$ 326.71 "}]
["3606529","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,null,{"v":52.1,"d":" R$ 52.10 "}]
["3606546","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,null,{"v":46.63,"d":" R$ 46.63 "}]
["3606513","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,null,{"v":47.28,"d":" R$ 47.28 "}]
["3606557","SICRO/SP","Fabricação de tetrápode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":1657.7,"d":" R$ 1,657.70 "}]
["3606578","SICRO/SP","Lançamento de blocos artificias de concreto","un",null,null,{"v":113.09,"d":" R$ 113.09 "}]
["3713879","SICRO/SP","Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 100 mm","m",null,null,{"v":78.16,"d":" R$ 78.16 "}]
["3713826","SICRO/SP","Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm","m",null,null,{"v":74.58,"d":" R$ 74.58 "}]
["3716133","SICRO/SP","Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia e brita comercias","un",null,null,{"v":28.7,"d":" R$ 28.70 "}]
["3713691","SICRO/SP","Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm","un",null,null,{"v":233910.44,"d":" R$ 233,910.44 "}]
["3807863","SICRO/SP","Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":11.27,"d":" R$ 11.27 "}]
["3806387","SICRO/SP","Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-25 - exceto piso de concreto","un",null,null,{"v":291632.89,"d":" R$ 291,632.89 "}]
["3806403","SICRO/SP","Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço","m²",null,null,{"v":8.09,"d":" R$ 8.09 "}]
["3815706","SICRO/SP","Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação","m",null,null,{"v":129.62,"d":" R$ 129.62 "}]
["4011451","SICRO/SP","Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída","t",null,null,{"v":119.18,"d":" R$ 119.18 "}]
["4011549","SICRO/SP","Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial","m³",null,null,{"v":228.73,"d":" R$ 228.73 "}]
["4011463","SICRO/SP","Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":193.98,"d":" R$ 193.98 "}]
["4011478","SICRO/SP","Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial","t",null,null,{"v":165.93,"d":" R$ 165.93 "}]
["4011405","SICRO/SP","Lama asfáltica - faixa III - areia extraída e brita produzida","m²",null,null,{"v":0.77,"d":" R$ 0.77 "}]
["4011410","SICRO/SP","Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial","m²",null,null,{"v":4.5,"d":" R$ 4.50 "}]
["4011419","SICRO/SP","Pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":183.23,"d":" R$ 183.23 "}]
["4011438","SICRO/SP","Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":191.87,"d":" R$ 191.87 "}]
["4011344","SICRO/SP","Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita produzida","m³",null,null,{"v":48.69,"d":" R$ 48.69 "}]
["4011341","SICRO/SP","Reestabilização de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista","m³",null,null,{"v":12.01,"d":" R$ 12.01 "}]
["4011228","SICRO/SP","Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida","m³",null,null,{"v":12.52,"d":" R$ 12.52 "}]
["4011369","SICRO/SP","Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida","m²",null,null,{"v":3.49,"d":" R$ 3.49 "}]
["4011390","SICRO/SP","Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita comercial","m²",null,null,{"v":6.52,"d":" R$ 6.52 "}]
["4208161","SICRO/SP","Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",null,null,{"v":60404.52,"d":" R$ 60,404.52 "}]
["4208196","SICRO/SP","Elevador de cremalheira - ascensão e ancoragem da torre a partir de 16 m com cada elevação de até 9 m - utilização de 50 vezes - inclusive desmontagem","un",null,null,{"v":2521.66,"d":" R$ 2,521.66 "}]
["4208216","SICRO/SP","Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":10526.38,"d":" R$ 10,526.38 "}]
["4208233","SICRO/SP","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":32252.67,"d":" R$ 32,252.67 "}]
["4413020","SICRO/SP","Barreira arbórea para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas","m",null,null,{"v":34.11,"d":" R$ 34.11 "}]
["4413014","SICRO/SP","Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco","m²",null,null,{"v":17.16,"d":" R$ 17.16 "}]
["4507755","SICRO/SP","Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":1134.13,"d":" R$ 1,134.13 "}]
["4507771","SICRO/SP","Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":798.95,"d":" R$ 798.95 "}]
["4507786","SICRO/SP","Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":464.41,"d":" R$ 464.41 "}]
["4507802","SICRO/SP","Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":424.69,"d":" R$ 424.69 "}]
["4507853","SICRO/SP","Bainha metálica ovalizada seção 19 x 48 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,null,{"v":57.54,"d":" R$ 57.54 "}]
["4508180","SICRO/SP","Bainha metálica redonda D = 30 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,null,{"v":45.92,"d":" R$ 45.92 "}]
["4507739","SICRO/SP","Bainha metálica redonda D = 35 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,null,{"v":48.66,"d":" R$ 48.66 "}]
["4507837","SICRO/SP","Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,null,{"v":109.98,"d":" R$ 109.98 "}]
["4508176","SICRO/SP","Bainha metálica redonda D = 95 mm para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,null,{"v":170.54,"d":" R$ 170.54 "}]
["4816145","SICRO/SP","Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":26.63,"d":" R$ 26.63 "}]
["4816109","SICRO/SP","Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":50.87,"d":" R$ 50.87 "}]
["4805767","SICRO/SP","Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m","m³",null,null,{"v":81.85,"d":" R$ 81.85 "}]
["4815803","SICRO/SP","Rebordeamento de chapa metálica com espessura de 5 mm","m",null,null,{"v":8.17,"d":" R$ 8.17 "}]
["4915590","SICRO/SP","Combate à exsudação - areia extraída","m²",null,null,{"v":0.78,"d":" R$ 0.78 "}]
["4915672","SICRO/SP","Limpeza de ponte","m",null,null,{"v":4.64,"d":" R$ 4.64 "}]
["4900001","SICRO/SP","Material de base","m³",null,null,0]
["4915729","SICRO/SP","Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":19.22,"d":" R$ 19.22 "}]
["4915785","SICRO/SP","Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto","t",null,null,{"v":395.61,"d":" R$ 395.61 "}]
["4915670","SICRO/SP","Remoção manual de camada granular do pavimento","m³",null,null,{"v":203.74,"d":" R$ 203.74 "}]
["4915740","SICRO/SP","Roçada manual","ha",null,null,{"v":1983.85,"d":" R$ 1,983.85 "}]
["5213385","SICRO/SP","Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção","un",null,null,{"v":309.38,"d":" R$ 309.38 "}]
["5213839","SICRO/SP","Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção","m²",null,null,{"v":289.16,"d":" R$ 289.16 "}]
["5213347","SICRO/SP","Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m².dia",null,null,{"v":7.43,"d":" R$ 7.43 "}]
["5213847","SICRO/SP","Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha e amortecedor retrátil","h",null,null,{"v":75,"d":" R$ 75.00 "}]
["5213402","SICRO/SP","Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm","m²",null,null,{"v":16.17,"d":" R$ 16.17 "}]
["5213471","SICRO/SP","Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",null,null,{"v":924.97,"d":" R$ 924.97 "}]
["5213451","SICRO/SP","Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",null,null,{"v":567.51,"d":" R$ 567.51 "}]
["5213476","SICRO/SP","Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação","un",null,null,{"v":184.81,"d":" R$ 184.81 "}]
["5213374","SICRO/SP","Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","un",null,null,{"v":3730.48,"d":" R$ 3,730.48 "}]
["5212553","SICRO/SP","Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - chapa recuperada - confecção","m²",null,null,{"v":269.89,"d":" R$ 269.89 "}]
["5213545","SICRO/SP","Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",null,null,{"v":3323.2,"d":" R$ 3,323.20 "}]
["5213487","SICRO/SP","Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","m²",null,null,{"v":1037.91,"d":" R$ 1,037.91 "}]
["5213534","SICRO/SP","Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",null,null,{"v":1099.64,"d":" R$ 1,099.64 "}]
["5213481","SICRO/SP","Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","m²",null,null,{"v":987.53,"d":" R$ 987.53 "}]
["5213667","SICRO/SP","Remoção da estrutura de pórtico metálico","un",null,null,{"v":347.66,"d":" R$ 347.66 "}]
["5213734","SICRO/SP","Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",null,null,{"v":65996.27,"d":" R$ 65,996.27 "}]
["5213859","SICRO/SP","Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação","un",null,null,{"v":450.62,"d":" R$ 450.62 "}]
["5219610","SICRO/SP","Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,null,{"v":35.72,"d":" R$ 35.72 "}]
["5219611","SICRO/SP","Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação","un",null,null,{"v":39.06,"d":" R$ 39.06 "}]
["5219638","SICRO/SP","Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,null,{"v":71.04,"d":" R$ 71.04 "}]
["5219639","SICRO/SP","Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",null,null,{"v":30.91,"d":" R$ 30.91 "}]
["5301002","SICRO/SP","Confecção de marca de tope de boreste","un",null,null,{"v":404.4,"d":" R$ 404.40 "}]
["5301052","SICRO/SP","Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcação","un",null,null,{"v":2608.06,"d":" R$ 2,608.06 "}]
["5301067","SICRO/SP","Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m","un",null,null,{"v":936.32,"d":" R$ 936.32 "}]
["5301026","SICRO/SP","Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em boia","un",null,null,{"v":7232.71,"d":" R$ 7,232.71 "}]
["5300992","SICRO/SP","Pintura com epóxi óxido de ferro em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 35 µm","m²",null,null,{"v":14.16,"d":" R$ 14.16 "}]
["5301035","SICRO/SP","Substituição de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra","un",null,null,{"v":110.77,"d":" R$ 110.77 "}]
["5405972","SICRO/SP","Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":1286.61,"d":" R$ 1,286.61 "}]
["5406027","SICRO/SP","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e brita comerciais","m²",null,null,{"v":333.55,"d":" R$ 333.55 "}]
["5500991","SICRO/SP","Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático","m³",null,null,{"v":154.35,"d":" R$ 154.35 "}]
["5501706","SICRO/SP","Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria","m³",null,null,{"v":6.94,"d":" R$ 6.94 "}]
["5501934","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":10.46,"d":" R$ 10.46 "}]
["5502145","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":8.12,"d":" R$ 8.12 "}]
["5501903","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":9.54,"d":" R$ 9.54 "}]
["5502137","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":6.2,"d":" R$ 6.20 "}]
["5501905","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":9.91,"d":" R$ 9.91 "}]
["5502591","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":11.15,"d":" R$ 11.15 "}]
["5502360","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":19.51,"d":" R$ 19.51 "}]
["5502648","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":10.97,"d":" R$ 10.97 "}]
["5502187","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m","m³",null,null,{"v":7.18,"d":" R$ 7.18 "}]
["5502857","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":21.77,"d":" R$ 21.77 "}]
["5502751","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,null,{"v":46.6,"d":" R$ 46.60 "}]
["5502794","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,null,{"v":37.93,"d":" R$ 37.93 "}]
["5502906","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":23.32,"d":" R$ 23.32 "}]
["5502952","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,null,{"v":18.39,"d":" R$ 18.39 "}]
["5501717","SICRO/SP","Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m com motoscraper","m³",null,null,{"v":22.9,"d":" R$ 22.90 "}]
["5605894","SICRO/SP","Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação","m",null,null,{"v":47.3,"d":" R$ 47.30 "}]
["5605905","SICRO/SP","Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.569 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MP - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",null,null,{"v":652.49,"d":" R$ 652.49 "}]
["5605957","SICRO/SP","Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - exceto perfuração","m",null,null,{"v":198.56,"d":" R$ 198.56 "}]
["5605968","SICRO/SP","Tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",null,null,{"v":569.51,"d":" R$ 569.51 "}]
["5605969","SICRO/SP","Tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",null,null,{"v":688.37,"d":" R$ 688.37 "}]
["5914354","SICRO/SP","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre","t",null,null,{"v":1.79,"d":" R$ 1.79 "}]
["5914701","SICRO/SP","Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",null,null,{"v":14.79,"d":" R$ 14.79 "}]
["5914677","SICRO/SP","Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",null,null,{"v":29.34,"d":" R$ 29.34 "}]
["5914682","SICRO/SP","Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola larga, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",null,null,{"v":31.88,"d":" R$ 31.88 "}]
["5914688","SICRO/SP","Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",null,null,{"v":42.06,"d":" R$ 42.06 "}]
["5914359","SICRO/SP","Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":1.19,"d":" R$ 1.19 "}]
["5914614","SICRO/SP","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":1.75,"d":" R$ 1.75 "}]
["5914639","SICRO/SP","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":0.7,"d":" R$ 0.70 "}]
["5915451","SICRO/SP","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":2.59,"d":" R$ 2.59 "}]
["5915452","SICRO/SP","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":2.07,"d":" R$ 2.07 "}]
["5915453","SICRO/SP","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":1.68,"d":" R$ 1.68 "}]
["5915448","SICRO/SP","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":1.98,"d":" R$ 1.98 "}]
["5915449","SICRO/SP","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":1.59,"d":" R$ 1.59 "}]
["5915450","SICRO/SP","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":1.29,"d":" R$ 1.29 "}]
["5901641","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.91,"d":" R$ 0.91 "}]
["5901642","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.27,"d":" R$ 0.27 "}]
["5901643","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.26,"d":" R$ 0.26 "}]
["5901644","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.57,"d":" R$ 0.57 "}]
["5901645","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "}]
["5901646","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.46,"d":" R$ 0.46 "}]
["5901647","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.41,"d":" R$ 0.41 "}]
["5901648","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.36,"d":" R$ 0.36 "}]
["5901649","SICRO/SP","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,null,{"v":1.29,"d":" R$ 1.29 "}]
["5901650","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.88,"d":" R$ 0.88 "}]
["5901651","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.26,"d":" R$ 0.26 "}]
["5901652","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "}]
["5901653","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.55,"d":" R$ 0.55 "}]
["5901654","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.24,"d":" R$ 0.24 "}]
["5901655","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.45,"d":" R$ 0.45 "}]
["5901656","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.4,"d":" R$ 0.40 "}]
["5901657","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.35,"d":" R$ 0.35 "}]
["5901658","SICRO/SP","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,null,{"v":1.26,"d":" R$ 1.26 "}]
["5901659","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.89,"d":" R$ 0.89 "}]
["5901660","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.27,"d":" R$ 0.27 "}]
["5901661","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "}]
["5901662","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.56,"d":" R$ 0.56 "}]
["5901663","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "}]
["5901664","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.46,"d":" R$ 0.46 "}]
["5901665","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.4,"d":" R$ 0.40 "}]
["5901666","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.36,"d":" R$ 0.36 "}]
["5901667","SICRO/SP","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,null,{"v":1.27,"d":" R$ 1.27 "}]
["5914511","SICRO/SP","Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.26,"d":" R$ 0.26 "}]
["5914510","SICRO/SP","Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.23,"d":" R$ 0.23 "}]
["5906597","SICRO/SP","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","unkm",null,null,{"v":12.77,"d":" R$ 12.77 "}]
["5906598","SICRO/SP","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",null,null,{"v":10.22,"d":" R$ 10.22 "}]
["5906599","SICRO/SP","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","unkm",null,null,{"v":8.29,"d":" R$ 8.29 "}]
["5906594","SICRO/SP","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","unkm",null,null,{"v":8.51,"d":" R$ 8.51 "}]
["5906595","SICRO/SP","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",null,null,{"v":6.81,"d":" R$ 6.81 "}]
["5906596","SICRO/SP","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","unkm",null,null,{"v":5.53,"d":" R$ 5.53 "}]
["5901668","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.91,"d":" R$ 0.91 "}]
["5901669","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.27,"d":" R$ 0.27 "}]
["5901670","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.26,"d":" R$ 0.26 "}]
["5901671","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.57,"d":" R$ 0.57 "}]
["5901672","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "}]
["5901673","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.47,"d":" R$ 0.47 "}]
["5901674","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.41,"d":" R$ 0.41 "}]
["5901675","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.37,"d":" R$ 0.37 "}]
["5901676","SICRO/SP","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,null,{"v":1.3,"d":" R$ 1.30 "}]
["5901677","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.9,"d":" R$ 0.90 "}]
["5901678","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.27,"d":" R$ 0.27 "}]
["5901679","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "}]
["5901680","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.56,"d":" R$ 0.56 "}]
["5901681","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.25,"d":" R$ 0.25 "}]
["5901682","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.46,"d":" R$ 0.46 "}]
["5901683","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.4,"d":" R$ 0.40 "}]
["5901684","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.36,"d":" R$ 0.36 "}]
["5901685","SICRO/SP","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,null,{"v":1.28,"d":" R$ 1.28 "}]
["5914360","SICRO/SP","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":1.13,"d":" R$ 1.13 "}]
["5914361","SICRO/SP","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":0.91,"d":" R$ 0.91 "}]
["5914362","SICRO/SP","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":0.74,"d":" R$ 0.74 "}]
["5914364","SICRO/SP","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":0.9,"d":" R$ 0.90 "}]
["5914365","SICRO/SP","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":0.72,"d":" R$ 0.72 "}]
["5914366","SICRO/SP","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":0.58,"d":" R$ 0.58 "}]
["5914315","SICRO/SP","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":1.04,"d":" R$ 1.04 "}]
["5914330","SICRO/SP","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":0.83,"d":" R$ 0.83 "}]
["5914345","SICRO/SP","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":0.67,"d":" R$ 0.67 "}]
["5914367","SICRO/SP","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":1.74,"d":" R$ 1.74 "}]
["5914368","SICRO/SP","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":1.4,"d":" R$ 1.40 "}]
["5914369","SICRO/SP","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":1.13,"d":" R$ 1.13 "}]
["5914489","SICRO/SP","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.23,"d":" R$ 0.23 "}]
["5914491","SICRO/SP","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.27,"d":" R$ 0.27 "}]
["5914490","SICRO/SP","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.24,"d":" R$ 0.24 "}]
["5914495","SICRO/SP","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":1.55,"d":" R$ 1.55 "}]
["5914494","SICRO/SP","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":3.45,"d":" R$ 3.45 "}]
["5914487","SICRO/SP","Transporte de dormentes de madeira de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.23,"d":" R$ 0.23 "}]
["5914488","SICRO/SP","Transporte de dormentes de madeira de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.27,"d":" R$ 0.27 "}]
["5914493","SICRO/SP","Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":5.73,"d":" R$ 5.73 "}]
["5914492","SICRO/SP","Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":13.73,"d":" R$ 13.73 "}]
["5914482","SICRO/SP","Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.61,"d":" R$ 0.61 "}]
["5914483","SICRO/SP","Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.44,"d":" R$ 0.44 "}]
["5914480","SICRO/SP","Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.64,"d":" R$ 0.64 "}]
["5914481","SICRO/SP","Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.42,"d":" R$ 0.42 "}]
["5914485","SICRO/SP","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":3.94,"d":" R$ 3.94 "}]
["5914486","SICRO/SP","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":4.94,"d":" R$ 4.94 "}]
["5914484","SICRO/SP","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":3.42,"d":" R$ 3.42 "}]
["5914620","SICRO/SP","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":2.7,"d":" R$ 2.70 "}]
["5914621","SICRO/SP","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":2.16,"d":" R$ 2.16 "}]
["5914622","SICRO/SP","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":1.75,"d":" R$ 1.75 "}]
["5901695","SICRO/SP","Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³","m³km",null,null,{"v":0.76,"d":" R$ 0.76 "}]
["5901696","SICRO/SP","Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 500 m³","m³km",null,null,{"v":0.56,"d":" R$ 0.56 "}]
["5901697","SICRO/SP","Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",null,null,{"v":2.29,"d":" R$ 2.29 "}]
["5901698","SICRO/SP","Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³","m³km",null,null,{"v":2.29,"d":" R$ 2.29 "}]
["5916654","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³","m³km",null,null,{"v":1.36,"d":" R$ 1.36 "}]
["5916637","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",null,null,{"v":6.72,"d":" R$ 6.72 "}]
["5916618","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³","m³km",null,null,{"v":6.72,"d":" R$ 6.72 "}]
["5914334","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":1.19,"d":" R$ 1.19 "}]
["5914335","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":0.95,"d":" R$ 0.95 "}]
["5914336","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":0.77,"d":" R$ 0.77 "}]
["5914346","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":1.75,"d":" R$ 1.75 "}]
["5914347","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":1.4,"d":" R$ 1.40 "}]
["5914348","SICRO/SP","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":1.13,"d":" R$ 1.13 "}]
["5914611","SICRO/SP","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,null,{"v":1.89,"d":" R$ 1.89 "}]
["5914613","SICRO/SP","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,null,{"v":1.51,"d":" R$ 1.51 "}]
["5914612","SICRO/SP","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,null,{"v":1.22,"d":" R$ 1.22 "}]
["5901686","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,null,{"v":2.6,"d":" R$ 2.60 "}]
["5901687","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.77,"d":" R$ 0.77 "}]
["5901688","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.73,"d":" R$ 0.73 "}]
["5901689","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,null,{"v":1.62,"d":" R$ 1.62 "}]
["5901690","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,null,{"v":0.72,"d":" R$ 0.72 "}]
["5901691","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,null,{"v":1.33,"d":" R$ 1.33 "}]
["5901692","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,null,{"v":1.17,"d":" R$ 1.17 "}]
["5901693","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,null,{"v":1.04,"d":" R$ 1.04 "}]
["5901694","SICRO/SP","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,null,{"v":3.7,"d":" R$ 3.70 "}]
["5914512","SICRO/SP","Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":1.44,"d":" R$ 1.44 "}]
["5914496","SICRO/SP","Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":1.11,"d":" R$ 1.11 "}]
["5914513","SICRO/SP","Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.8,"d":" R$ 0.80 "}]
["5914497","SICRO/SP","Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.6,"d":" R$ 0.60 "}]
["5914500","SICRO/SP","Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":1.13,"d":" R$ 1.13 "}]
["5914498","SICRO/SP","Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.87,"d":" R$ 0.87 "}]
["5914501","SICRO/SP","Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.63,"d":" R$ 0.63 "}]
["5914499","SICRO/SP","Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.47,"d":" R$ 0.47 "}]
["5914504","SICRO/SP","Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.96,"d":" R$ 0.96 "}]
["5914502","SICRO/SP","Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.73,"d":" R$ 0.73 "}]
["5914505","SICRO/SP","Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.53,"d":" R$ 0.53 "}]
["5914503","SICRO/SP","Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.4,"d":" R$ 0.40 "}]
["5914508","SICRO/SP","Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":1.07,"d":" R$ 1.07 "}]
["5914506","SICRO/SP","Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.82,"d":" R$ 0.82 "}]
["5914509","SICRO/SP","Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,null,{"v":0.59,"d":" R$ 0.59 "}]
["5914507","SICRO/SP","Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,null,{"v":0.45,"d":" R$ 0.45 "}]
["5915491","SICRO/SP","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em leito natural","km",null,null,{"v":17.97,"d":" R$ 17.97 "}]
["5915492","SICRO/SP","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primário","km",null,null,{"v":14.38,"d":" R$ 14.38 "}]
["5915493","SICRO/SP","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada","km",null,null,{"v":11.66,"d":" R$ 11.66 "}]
["5915488","SICRO/SP","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural","km",null,null,{"v":13.37,"d":" R$ 13.37 "}]
["5915489","SICRO/SP","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em revestimento primário","km",null,null,{"v":10.7,"d":" R$ 10.70 "}]
["5915490","SICRO/SP","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia pavimentada","km",null,null,{"v":8.68,"d":" R$ 8.68 "}]
["5915494","SICRO/SP","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em leito natural","km",null,null,{"v":30.91,"d":" R$ 30.91 "}]
["5915495","SICRO/SP","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário","km",null,null,{"v":24.73,"d":" R$ 24.73 "}]
["5915496","SICRO/SP","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada","km",null,null,{"v":20.06,"d":" R$ 20.06 "}]
["5915325","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural","km",null,null,{"v":71.26,"d":" R$ 71.26 "}]
["5915326","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário","km",null,null,{"v":56.98,"d":" R$ 56.98 "}]
["5915327","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada","km",null,null,{"v":46.25,"d":" R$ 46.25 "}]
["5915328","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural","km",null,null,{"v":83.57,"d":" R$ 83.57 "}]
["5915329","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primário","km",null,null,{"v":66.82,"d":" R$ 66.82 "}]
["5915330","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada","km",null,null,{"v":54.24,"d":" R$ 54.24 "}]
["5915331","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural","km",null,null,{"v":163.98,"d":" R$ 163.98 "}]
["5915332","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário","km",null,null,{"v":131.12,"d":" R$ 131.12 "}]
["5915333","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada","km",null,null,{"v":106.43,"d":" R$ 106.43 "}]
["5915364","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural","km",null,null,{"v":185.25,"d":" R$ 185.25 "}]
["5915365","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário","km",null,null,{"v":148.13,"d":" R$ 148.13 "}]
["5915361","SICRO/SP","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada","km",null,null,{"v":120.23,"d":" R$ 120.23 "}]
["5919716","SICRO/SP","Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t","km",null,null,{"v":199.57,"d":" R$ 199.57 "}]
["5919717","SICRO/SP","Transporte fluvial do flutuante","km",null,null,{"v":171.48,"d":" R$ 171.48 "}]
["6106220","SICRO/SP","Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação","kg",null,null,{"v":11.61,"d":" R$ 11.61 "}]
["6106183","SICRO/SP","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,null,{"v":333.18,"d":" R$ 333.18 "}]
["6106182","SICRO/SP","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,null,{"v":285.58,"d":" R$ 285.58 "}]
["6106194","SICRO/SP","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,null,{"v":697.82,"d":" R$ 697.82 "}]
["6106195","SICRO/SP","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,null,{"v":773.48,"d":" R$ 773.48 "}]
["6106331","SICRO/SP","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m","m³",null,null,{"v":1811.64,"d":" R$ 1,811.64 "}]
["6106332","SICRO/SP","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,null,{"v":1929.44,"d":" R$ 1,929.44 "}]
["6106206","SICRO/SP","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,null,{"v":2002.94,"d":" R$ 2,002.94 "}]
["6106207","SICRO/SP","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,null,{"v":2135.98,"d":" R$ 2,135.98 "}]
["6106222","SICRO/SP","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,null,{"v":333.18,"d":" R$ 333.18 "}]
["6106221","SICRO/SP","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,null,{"v":285.58,"d":" R$ 285.58 "}]
["6106224","SICRO/SP","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,null,{"v":697.82,"d":" R$ 697.82 "}]
["6106225","SICRO/SP","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,null,{"v":773.48,"d":" R$ 773.48 "}]
["6106228","SICRO/SP","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,null,{"v":1736.79,"d":" R$ 1,736.79 "}]
["6106229","SICRO/SP","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,null,{"v":1850.83,"d":" R$ 1,850.83 "}]
["6106328","SICRO/SP","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 2ª categoria","m³",null,null,{"v":135.72,"d":" R$ 135.72 "}]
["6106330","SICRO/SP","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria","m³",null,null,{"v":674.66,"d":" R$ 674.66 "}]
["6106326","SICRO/SP","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para solos em material de 1ª categoria","m³",null,null,{"v":56,"d":" R$ 56.00 "}]
["6106324","SICRO/SP","Escavação mecânica de fuste de tubulão com Hammer Grab em material de 1ª categoria","m³",null,null,{"v":35.29,"d":" R$ 35.29 "}]
["6106327","SICRO/SP","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 2ª categoria","m³",null,null,{"v":135.68,"d":" R$ 135.68 "}]
["6106329","SICRO/SP","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria","m³",null,null,{"v":675.61,"d":" R$ 675.61 "}]
["6106325","SICRO/SP","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 1ª categoria","m³",null,null,{"v":56.15,"d":" R$ 56.15 "}]
["6208126","SICRO/SP","Armação de tela de aço eletrossoldada em túneis com auxílio de plataforma pantográfica - confecção e instalação","kg",null,null,{"v":21.67,"d":" R$ 21.67 "}]
["6205797","SICRO/SP","Cambotas metálicas treliçadas - confecção e instalação","kg",null,null,{"v":12.71,"d":" R$ 12.71 "}]
["6205791","SICRO/SP","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 40 cm - perfuração e injeção","m",null,null,{"v":321.4,"d":" R$ 321.40 "}]
["6205792","SICRO/SP","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 50 cm - perfuração e injeção","m",null,null,{"v":386.62,"d":" R$ 386.62 "}]
["6205793","SICRO/SP","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 60 cm - perfuração e injeção","m",null,null,{"v":455.68,"d":" R$ 455.68 "}]
["6205796","SICRO/SP","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 100 cm - perfuração e injeção","m",null,null,{"v":815.41,"d":" R$ 815.41 "}]
["6219451","SICRO/SP","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 110 cm - perfuração e injeção","m",null,null,{"v":879.68,"d":" R$ 879.68 "}]
["6219452","SICRO/SP","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 120 cm - perfuração e injeção","m",null,null,{"v":947.79,"d":" R$ 947.79 "}]
["6205794","SICRO/SP","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 80 cm - perfuração e injeção","m",null,null,{"v":698.44,"d":" R$ 698.44 "}]
["6205795","SICRO/SP","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 90 cm - perfuração e injeção","m",null,null,{"v":755,"d":" R$ 755.00 "}]
["6219521","SICRO/SP","Desmonte a frio e carga de rocha em túnel com cunha hidráulica - DMT de 0 a 200 m","m³",null,null,{"v":159.27,"d":" R$ 159.27 "}]
["6219527","SICRO/SP","Drenagem de túnel com manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil em face revestida com argamassa polimérica com espessura de 25 mm","m²",null,null,{"v":406.99,"d":" R$ 406.99 "}]
["6219526","SICRO/SP","Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":58.88,"d":" R$ 58.88 "}]
["6219525","SICRO/SP","Dreno não filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação","m",null,null,{"v":54.78,"d":" R$ 54.78 "}]
["6219508","SICRO/SP","Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm","m",null,null,{"v":357.23,"d":" R$ 357.23 "}]
["6219511","SICRO/SP","Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm","m",null,null,{"v":270.29,"d":" R$ 270.29 "}]
["6219500","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,null,{"v":140.07,"d":" R$ 140.07 "}]
["6219418","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,null,{"v":306.69,"d":" R$ 306.69 "}]
["6219412","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,null,{"v":214.52,"d":" R$ 214.52 "}]
["6219406","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,null,{"v":150.6,"d":" R$ 150.60 "}]
["6219501","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,null,{"v":151.82,"d":" R$ 151.82 "}]
["6219419","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,null,{"v":338.01,"d":" R$ 338.01 "}]
["6219413","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,null,{"v":234.54,"d":" R$ 234.54 "}]
["6219407","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,null,{"v":163.44,"d":" R$ 163.44 "}]
["6219502","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,null,{"v":164.38,"d":" R$ 164.38 "}]
["6219420","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,null,{"v":378.98,"d":" R$ 378.98 "}]
["6219414","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,null,{"v":258.38,"d":" R$ 258.38 "}]
["6219408","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,null,{"v":176.94,"d":" R$ 176.94 "}]
["6219503","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,null,{"v":190.7,"d":" R$ 190.70 "}]
["6219421","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,null,{"v":451.42,"d":" R$ 451.42 "}]
["6219415","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,null,{"v":302.6,"d":" R$ 302.60 "}]
["6219409","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,null,{"v":206.76,"d":" R$ 206.76 "}]
["6219518","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento do material do rebaixo em túnel classe I a IV - DMT de 0 a 200 m","m³",null,null,{"v":51.78,"d":" R$ 51.78 "}]
["6219504","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,null,{"v":123.8,"d":" R$ 123.80 "}]
["6219422","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,null,{"v":277.04,"d":" R$ 277.04 "}]
["6219416","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,null,{"v":212.55,"d":" R$ 212.55 "}]
["6219410","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,null,{"v":147.91,"d":" R$ 147.91 "}]
["6219505","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,null,{"v":106.22,"d":" R$ 106.22 "}]
["6219423","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,null,{"v":250.24,"d":" R$ 250.24 "}]
["6219417","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,null,{"v":189.47,"d":" R$ 189.47 "}]
["6219411","SICRO/SP","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,null,{"v":128.7,"d":" R$ 128.70 "}]
["6219520","SICRO/SP","Pré-fissuramento em túnel","m²",null,null,{"v":56.93,"d":" R$ 56.93 "}]
["6219433","SICRO/SP","Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em D = 75 mm e injeção de calda de cimento","m",null,null,{"v":110.69,"d":" R$ 110.69 "}]
["6205801","SICRO/SP","Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuração em D = 100 mm e injeção de argamassa de cimento e areia 1:1","m",null,null,{"v":74.03,"d":" R$ 74.03 "}]
["6219524","SICRO/SP","Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em túnel - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":11.1,"d":" R$ 11.10 "}]
["6416036","SICRO/SP","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial","m³",null,null,{"v":142.88,"d":" R$ 142.88 "}]
["6416038","SICRO/SP","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita produzida","m³",null,null,{"v":67.66,"d":" R$ 67.66 "}]
["6416037","SICRO/SP","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial","m³",null,null,{"v":151.85,"d":" R$ 151.85 "}]
["6416035","SICRO/SP","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita produzida","m³",null,null,{"v":76.36,"d":" R$ 76.36 "}]
["6416076","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial","t",null,null,{"v":167.53,"d":" R$ 167.53 "}]
["6416075","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída","t",null,null,{"v":98.12,"d":" R$ 98.12 "}]
["6416226","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia comercial","t",null,null,{"v":158.09,"d":" R$ 158.09 "}]
["6416225","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraída","t",null,null,{"v":87.16,"d":" R$ 87.16 "}]
["6416084","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial","t",null,null,{"v":160.8,"d":" R$ 160.80 "}]
["6416083","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída","t",null,null,{"v":87.88,"d":" R$ 87.88 "}]
["6416234","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial","t",null,null,{"v":166.08,"d":" R$ 166.08 "}]
["6416233","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída","t",null,null,{"v":94.45,"d":" R$ 94.45 "}]
["6416236","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial","t",null,null,{"v":169.5,"d":" R$ 169.50 "}]
["6416235","SICRO/SP","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída","t",null,null,{"v":98.8,"d":" R$ 98.80 "}]
["6416040","SICRO/SP","Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":213.23,"d":" R$ 213.23 "}]
["6416039","SICRO/SP","Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":93.6,"d":" R$ 93.60 "}]
["6416042","SICRO/SP","Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":260.38,"d":" R$ 260.38 "}]
["6416041","SICRO/SP","Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":141.49,"d":" R$ 141.49 "}]
["6416080","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":166.93,"d":" R$ 166.93 "}]
["6416079","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":109.17,"d":" R$ 109.17 "}]
["6416143","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":170.94,"d":" R$ 170.94 "}]
["6416262","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":111.69,"d":" R$ 111.69 "}]
["6416078","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":172.6,"d":" R$ 172.60 "}]
["6416077","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":109.89,"d":" R$ 109.89 "}]
["6416088","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":169.58,"d":" R$ 169.58 "}]
["6416087","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":109.39,"d":" R$ 109.39 "}]
["6416246","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":171.46,"d":" R$ 171.46 "}]
["6416245","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":111.93,"d":" R$ 111.93 "}]
["6416248","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":177.94,"d":" R$ 177.94 "}]
["6416247","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":114.29,"d":" R$ 114.29 "}]
["6416214","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita comercial","t",null,null,{"v":203.71,"d":" R$ 203.71 "}]
["6416218","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita produzida","t",null,null,{"v":153.14,"d":" R$ 153.14 "}]
["6416211","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial","t",null,null,{"v":200.8,"d":" R$ 200.80 "}]
["6416215","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida","t",null,null,{"v":153.67,"d":" R$ 153.67 "}]
["6416212","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial","t",null,null,{"v":204.5,"d":" R$ 204.50 "}]
["6416216","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida","t",null,null,{"v":157.6,"d":" R$ 157.60 "}]
["6416213","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial","t",null,null,{"v":205.92,"d":" R$ 205.92 "}]
["6416217","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida","t",null,null,{"v":159.55,"d":" R$ 159.55 "}]
["6416289","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado comercial e cimento","m³",null,null,{"v":116.43,"d":" R$ 116.43 "}]
["6416098","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita comercial","t",null,null,{"v":145.1,"d":" R$ 145.10 "}]
["6416097","SICRO/SP","Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida","t",null,null,{"v":114.95,"d":" R$ 114.95 "}]
["6416258","SICRO/SP","Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comercial","t",null,null,{"v":158.45,"d":" R$ 158.45 "}]
["6416259","SICRO/SP","Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida","t",null,null,{"v":112.12,"d":" R$ 112.12 "}]
["6416074","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":248.08,"d":" R$ 248.08 "}]
["6416073","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":116.6,"d":" R$ 116.60 "}]
["6416220","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":254.93,"d":" R$ 254.93 "}]
["6416219","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":113.54,"d":" R$ 113.54 "}]
["6416222","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":261.7,"d":" R$ 261.70 "}]
["6416221","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":127.53,"d":" R$ 127.53 "}]
["6416224","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":269.29,"d":" R$ 269.29 "}]
["6416223","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":124.47,"d":" R$ 124.47 "}]
["6416082","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":248.08,"d":" R$ 248.08 "}]
["6416081","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":116.6,"d":" R$ 116.60 "}]
["6416228","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":254.93,"d":" R$ 254.93 "}]
["6416227","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":113.54,"d":" R$ 113.54 "}]
["6416230","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":260.54,"d":" R$ 260.54 "}]
["6416229","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":127.01,"d":" R$ 127.01 "}]
["6416232","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":268.1,"d":" R$ 268.10 "}]
["6416231","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":123.96,"d":" R$ 123.96 "}]
["6416086","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":170.26,"d":" R$ 170.26 "}]
["6416085","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":109.15,"d":" R$ 109.15 "}]
["6416238","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":162.95,"d":" R$ 162.95 "}]
["6416237","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":100.14,"d":" R$ 100.14 "}]
["6416240","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":171.05,"d":" R$ 171.05 "}]
["6416239","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":107.4,"d":" R$ 107.40 "}]
["6416242","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":173.09,"d":" R$ 173.09 "}]
["6416241","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":113.39,"d":" R$ 113.39 "}]
["6416244","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,null,{"v":171.54,"d":" R$ 171.54 "}]
["6416243","SICRO/SP","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,null,{"v":112.99,"d":" R$ 112.99 "}]
["6416250","SICRO/SP","Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia comercial","m³",null,null,{"v":66.65,"d":" R$ 66.65 "}]
["6416153","SICRO/SP","Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída","m³",null,null,{"v":16.84,"d":" R$ 16.84 "}]
["6416185","SICRO/SP","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial","m³",null,null,{"v":102,"d":" R$ 102.00 "}]
["6416184","SICRO/SP","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida","m³",null,null,{"v":71.19,"d":" R$ 71.19 "}]
["6416030","SICRO/SP","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":65.91,"d":" R$ 65.91 "}]
["6416029","SICRO/SP","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":34.14,"d":" R$ 34.14 "}]
["6416056","SICRO/SP","Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":95.63,"d":" R$ 95.63 "}]
["6416278","SICRO/SP","Usinagem de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":21.8,"d":" R$ 21.80 "}]
["6416047","SICRO/SP","Usinagem de solo melhorado com 3% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",null,null,{"v":47.76,"d":" R$ 47.76 "}]
["6416090","SICRO/SP","Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais","m³",null,null,{"v":393.2,"d":" R$ 393.20 "}]
["6416089","SICRO/SP","Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida","m³",null,null,{"v":275.34,"d":" R$ 275.34 "}]
["6416094","SICRO/SP","Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",null,null,{"v":328.56,"d":" R$ 328.56 "}]
["6416093","SICRO/SP","Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",null,null,{"v":213.86,"d":" R$ 213.86 "}]
["6416092","SICRO/SP","Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",null,null,{"v":279.37,"d":" R$ 279.37 "}]
["6416091","SICRO/SP","Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",null,null,{"v":159.45,"d":" R$ 159.45 "}]
["6817809","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1068.48,"d":" R$ 1,068.48 "}]
["6817810","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":966.93,"d":" R$ 966.93 "}]
["6817811","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1143.46,"d":" R$ 1,143.46 "}]
["6817812","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1031.22,"d":" R$ 1,031.22 "}]
["6817813","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1769.98,"d":" R$ 1,769.98 "}]
["6817814","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1593.6,"d":" R$ 1,593.60 "}]
["6817815","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1502.6,"d":" R$ 1,502.60 "}]
["6817816","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1326.22,"d":" R$ 1,326.22 "}]
["6817817","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1229.35,"d":" R$ 1,229.35 "}]
["6817818","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1107.76,"d":" R$ 1,107.76 "}]
["6817819","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1860.78,"d":" R$ 1,860.78 "}]
["6817820","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1671.04,"d":" R$ 1,671.04 "}]
["6817821","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1602.24,"d":" R$ 1,602.24 "}]
["6817822","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1412.5,"d":" R$ 1,412.50 "}]
["6817823","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1319.59,"d":" R$ 1,319.59 "}]
["6817824","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1187.31,"d":" R$ 1,187.31 "}]
["6817825","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1893.02,"d":" R$ 1,893.02 "}]
["6817826","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1689.91,"d":" R$ 1,689.91 "}]
["6817827","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1701.87,"d":" R$ 1,701.87 "}]
["6817828","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1498.77,"d":" R$ 1,498.77 "}]
["6817753","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1451.02,"d":" R$ 1,451.02 "}]
["6817754","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1308.04,"d":" R$ 1,308.04 "}]
["6817755","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1391.95,"d":" R$ 1,391.95 "}]
["6817756","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1248.97,"d":" R$ 1,248.97 "}]
["6817763","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1736.07,"d":" R$ 1,736.07 "}]
["6817764","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1546.68,"d":" R$ 1,546.68 "}]
["6817765","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1998.11,"d":" R$ 1,998.11 "}]
["6817766","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1824.18,"d":" R$ 1,824.18 "}]
["6817757","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1391.95,"d":" R$ 1,391.95 "}]
["6817758","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1248.97,"d":" R$ 1,248.97 "}]
["6817759","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1507.75,"d":" R$ 1,507.75 "}]
["6817760","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1367.03,"d":" R$ 1,367.03 "}]
["6817761","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1834.11,"d":" R$ 1,834.11 "}]
["6817762","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1644.72,"d":" R$ 1,644.72 "}]
["6817767","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2104.13,"d":" R$ 2,104.13 "}]
["6817768","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1921.07,"d":" R$ 1,921.07 "}]
["6817769","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1786.77,"d":" R$ 1,786.77 "}]
["6817770","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1603.71,"d":" R$ 1,603.71 "}]
["6817777","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2865.82,"d":" R$ 2,865.82 "}]
["6817778","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2650.04,"d":" R$ 2,650.04 "}]
["6817779","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3368.15,"d":" R$ 3,368.15 "}]
["6817780","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3094.91,"d":" R$ 3,094.91 "}]
["6817771","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2033.82,"d":" R$ 2,033.82 "}]
["6817772","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1853.64,"d":" R$ 1,853.64 "}]
["6817773","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2426.81,"d":" R$ 2,426.81 "}]
["6817774","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2184.82,"d":" R$ 2,184.82 "}]
["6817775","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2644.56,"d":" R$ 2,644.56 "}]
["6817776","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2422.33,"d":" R$ 2,422.33 "}]
["6817781","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2862.23,"d":" R$ 2,862.23 "}]
["6817782","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2639.08,"d":" R$ 2,639.08 "}]
["6817783","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2355.21,"d":" R$ 2,355.21 "}]
["6817784","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2132.06,"d":" R$ 2,132.06 "}]
["6817791","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":4172.44,"d":" R$ 4,172.44 "}]
["6817792","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3840.57,"d":" R$ 3,840.57 "}]
["6817793","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":4728.21,"d":" R$ 4,728.21 "}]
["6817794","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":4396.34,"d":" R$ 4,396.34 "}]
["6817785","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2972.22,"d":" R$ 2,972.22 "}]
["6817786","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2677.61,"d":" R$ 2,677.61 "}]
["6817787","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3414.36,"d":" R$ 3,414.36 "}]
["6817788","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3143.81,"d":" R$ 3,143.81 "}]
["6817789","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3801.16,"d":" R$ 3,801.16 "}]
["6817790","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3538.47,"d":" R$ 3,538.47 "}]
["6817795","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3671.25,"d":" R$ 3,671.25 "}]
["6817796","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3412.15,"d":" R$ 3,412.15 "}]
["6817797","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3146.13,"d":" R$ 3,146.13 "}]
["6817798","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2887.03,"d":" R$ 2,887.03 "}]
["6817805","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":5850.74,"d":" R$ 5,850.74 "}]
["6817806","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":5460.23,"d":" R$ 5,460.23 "}]
["6817807","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":6467.17,"d":" R$ 6,467.17 "}]
["6817808","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":6076.66,"d":" R$ 6,076.66 "}]
["6817799","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3904.55,"d":" R$ 3,904.55 "}]
["6817800","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3557.34,"d":" R$ 3,557.34 "}]
["6817801","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":4704.05,"d":" R$ 4,704.05 "}]
["6817802","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":4394.45,"d":" R$ 4,394.45 "}]
["6817803","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":5301.17,"d":" R$ 5,301.17 "}]
["6817804","SICRO/SP","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":4910.66,"d":" R$ 4,910.66 "}]
["6817885","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1322.84,"d":" R$ 1,322.84 "}]
["6817886","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1183.04,"d":" R$ 1,183.04 "}]
["6817887","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1439.56,"d":" R$ 1,439.56 "}]
["6817888","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1280.01,"d":" R$ 1,280.01 "}]
["6817889","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2108.31,"d":" R$ 2,108.31 "}]
["6817890","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1883.06,"d":" R$ 1,883.06 "}]
["6817891","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1840.93,"d":" R$ 1,840.93 "}]
["6817892","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1615.68,"d":" R$ 1,615.68 "}]
["6817893","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1607.75,"d":" R$ 1,607.75 "}]
["6817894","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1427.25,"d":" R$ 1,427.25 "}]
["6817895","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2266.66,"d":" R$ 2,266.66 "}]
["6817896","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2017.75,"d":" R$ 2,017.75 "}]
["6817897","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2008.12,"d":" R$ 2,008.12 "}]
["6817898","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1759.21,"d":" R$ 1,759.21 "}]
["6817899","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1764.97,"d":" R$ 1,764.97 "}]
["6817900","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1563.43,"d":" R$ 1,563.43 "}]
["6817901","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2370.16,"d":" R$ 2,370.16 "}]
["6817902","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2096.21,"d":" R$ 2,096.21 "}]
["6817903","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2179.01,"d":" R$ 2,179.01 "}]
["6817904","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1905.07,"d":" R$ 1,905.07 "}]
["6817829","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1769.7,"d":" R$ 1,769.70 "}]
["6817830","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1588.11,"d":" R$ 1,588.11 "}]
["6817831","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1710.63,"d":" R$ 1,710.63 "}]
["6817832","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1529.04,"d":" R$ 1,529.04 "}]
["6817839","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2060.66,"d":" R$ 2,060.66 "}]
["6817840","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1831.31,"d":" R$ 1,831.31 "}]
["6817841","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2322.7,"d":" R$ 2,322.70 "}]
["6817842","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2108.81,"d":" R$ 2,108.81 "}]
["6817833","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1710.63,"d":" R$ 1,710.63 "}]
["6817834","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1529.04,"d":" R$ 1,529.04 "}]
["6817835","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":1826.43,"d":" R$ 1,826.43 "}]
["6817836","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1647.1,"d":" R$ 1,647.10 "}]
["6817837","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2158.7,"d":" R$ 2,158.70 "}]
["6817838","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1929.35,"d":" R$ 1,929.35 "}]
["6817843","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2489.15,"d":" R$ 2,489.15 "}]
["6817844","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2258.05,"d":" R$ 2,258.05 "}]
["6817845","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2171.79,"d":" R$ 2,171.79 "}]
["6817846","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":1940.69,"d":" R$ 1,940.69 "}]
["6817853","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3261.01,"d":" R$ 3,261.01 "}]
["6817854","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2994.56,"d":" R$ 2,994.56 "}]
["6817855","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3764.98,"d":" R$ 3,764.98 "}]
["6817856","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3441.02,"d":" R$ 3,441.02 "}]
["6817847","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2423.11,"d":" R$ 2,423.11 "}]
["6817848","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2193.59,"d":" R$ 2,193.59 "}]
["6817849","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2817.73,"d":" R$ 2,817.73 "}]
["6817850","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2526.37,"d":" R$ 2,526.37 "}]
["6817851","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3039.75,"d":" R$ 3,039.75 "}]
["6817852","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2766.85,"d":" R$ 2,766.85 "}]
["6817857","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3322.69,"d":" R$ 3,322.69 "}]
["6817858","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3039.54,"d":" R$ 3,039.54 "}]
["6817859","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":2815.67,"d":" R$ 2,815.67 "}]
["6817860","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":2532.52,"d":" R$ 2,532.52 "}]
["6817867","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":4644.71,"d":" R$ 4,644.71 "}]
["6817868","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":4250.16,"d":" R$ 4,250.16 "}]
["6817869","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":5204.75,"d":" R$ 5,204.75 "}]
["6817870","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":4808.89,"d":" R$ 4,808.89 "}]
["6817861","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3434.32,"d":" R$ 3,434.32 "}]
["6817862","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3079.67,"d":" R$ 3,079.67 "}]
["6817863","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3880.73,"d":" R$ 3,880.73 "}]
["6817864","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3548.83,"d":" R$ 3,548.83 "}]
["6817865","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":4267.53,"d":" R$ 4,267.53 "}]
["6817866","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3943.49,"d":" R$ 3,943.49 "}]
["6817871","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":4228.55,"d":" R$ 4,228.55 "}]
["6817872","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3898.72,"d":" R$ 3,898.72 "}]
["6817873","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":3703.43,"d":" R$ 3,703.43 "}]
["6817874","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":3373.6,"d":" R$ 3,373.60 "}]
["6817881","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":6419.73,"d":" R$ 6,419.73 "}]
["6817882","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":5955.84,"d":" R$ 5,955.84 "}]
["6817883","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":7040.43,"d":" R$ 7,040.43 "}]
["6817884","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":6575.24,"d":" R$ 6,575.24 "}]
["6817875","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":4467.75,"d":" R$ 4,467.75 "}]
["6817876","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":4048.47,"d":" R$ 4,048.47 "}]
["6817877","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":5267.25,"d":" R$ 5,267.25 "}]
["6817878","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":4885.58,"d":" R$ 4,885.58 "}]
["6817879","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,null,{"v":5870.27,"d":" R$ 5,870.27 "}]
["6817880","SICRO/SP","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,null,{"v":5406.35,"d":" R$ 5,406.35 "}]
["7119788","SICRO/SP","Administração local do Estaleiro Padrão","mês",null,null,{"v":279417.33,"d":" R$ 279,417.33 "}]
["7119714","SICRO/SP","Amarração do sistema de fundeio - profundidade de até 50 m","un",null,null,{"v":2011.34,"d":" R$ 2,011.34 "}]
["7119715","SICRO/SP","Ânodo de sacrifício para proteção do casco - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":1658.48,"d":" R$ 1,658.48 "}]
["7119678","SICRO/SP","Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - excluso o aço naval","t",null,null,{"v":9051.42,"d":" R$ 9,051.42 "}]
["7119712","SICRO/SP","Cabo de segurança para conexão da ponte - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":12712.64,"d":" R$ 12,712.64 "}]
["7119694","SICRO/SP","Confecção de morto de concreto de 13 t","un",null,null,{"v":7630.73,"d":" R$ 7,630.73 "}]
["7119695","SICRO/SP","Confecção de morto de concreto de 14 t","un",null,null,{"v":8293.19,"d":" R$ 8,293.19 "}]
["7119696","SICRO/SP","Confecção de morto de concreto de 22 t","un",null,null,{"v":13267.2,"d":" R$ 13,267.20 "}]
["7119697","SICRO/SP","Confecção de morto de concreto de 36 t","un",null,null,{"v":21145.63,"d":" R$ 21,145.63 "}]
["7119698","SICRO/SP","Confecção de morto de concreto de 48 t","un",null,null,{"v":26979.17,"d":" R$ 26,979.17 "}]
["7119688","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 13,3 t (peso submerso = 8 t)","un",null,null,{"v":7825.18,"d":" R$ 7,825.18 "}]
["7119689","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",null,null,{"v":15122.06,"d":" R$ 15,122.06 "}]
["7119690","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",null,null,{"v":18033.4,"d":" R$ 18,033.40 "}]
["7119691","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 41,7 t (peso submerso = 25 t)","un",null,null,{"v":24980.62,"d":" R$ 24,980.62 "}]
["7119692","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)","un",null,null,{"v":27459.36,"d":" R$ 27,459.36 "}]
["7119693","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 58,3 t (peso submerso = 35 t)","un",null,null,{"v":34886.74,"d":" R$ 34,886.74 "}]
["7119687","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",null,null,{"v":4147.81,"d":" R$ 4,147.81 "}]
["7119681","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto de 13,3 t (peso submerso = 8 t)","un",null,null,{"v":8948.61,"d":" R$ 8,948.61 "}]
["7119682","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",null,null,{"v":17180.53,"d":" R$ 17,180.53 "}]
["7119683","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",null,null,{"v":20492.28,"d":" R$ 20,492.28 "}]
["7119684","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto de 41,7 t (peso submerso = 25 t)","un",null,null,{"v":28364.15,"d":" R$ 28,364.15 "}]
["7119685","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)","un",null,null,{"v":31172.42,"d":" R$ 31,172.42 "}]
["7119686","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto de 58,3 t (peso submerso = 35 t)","un",null,null,{"v":39591.69,"d":" R$ 39,591.69 "}]
["7119680","SICRO/SP","Confecção de poita de concreto de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",null,null,{"v":4724.38,"d":" R$ 4,724.38 "}]
["7119710","SICRO/SP","Defensa de pneus para proteção do flutuante - confecção e instalação","un",null,null,{"v":689.29,"d":" R$ 689.29 "}]
["7107375","SICRO/SP","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":26974.78,"d":" R$ 26,974.78 "}]
["7107376","SICRO/SP","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":46448.54,"d":" R$ 46,448.54 "}]
["7107377","SICRO/SP","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":62679.82,"d":" R$ 62,679.82 "}]
["7107374","SICRO/SP","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,null,{"v":17872.02,"d":" R$ 17,872.02 "}]
["7119708","SICRO/SP","Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 100 kN - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":146250.25,"d":" R$ 146,250.25 "}]
["7119709","SICRO/SP","Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 200 kN - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":200685.38,"d":" R$ 200,685.38 "}]
["7119706","SICRO/SP","Implantação do sistema naval tipo I - ponte móvel e flutuante principal","un",null,null,{"v":51793.1,"d":" R$ 51,793.10 "}]
["7119707","SICRO/SP","Implantação do sistema naval tipo II - pontes móveis, flutuante intermediário e flutuante principal","un",null,null,{"v":122991.04,"d":" R$ 122,991.04 "}]
["7119787","SICRO/SP","Instalações do Estaleiro Padrão para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança","m²",null,null,{"v":380.7,"d":" R$ 380.70 "}]
["7119647","SICRO/SP","Lançamento da embarcação sobre carreira em água","un",null,null,{"v":2608.82,"d":" R$ 2,608.82 "}]
["7119679","SICRO/SP","Lançamento de poita de concreto - peso submerso","t",null,null,{"v":46.42,"d":" R$ 46.42 "}]
["7119711","SICRO/SP","Mancal de conexão - confecção e instalação","un",null,null,{"v":993.62,"d":" R$ 993.62 "}]
["7119713","SICRO/SP","Molinete manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 70 kN - fornecimento e instalação","un",null,null,{"v":231016.25,"d":" R$ 231,016.25 "}]
["7119646","SICRO/SP","Transporte interno em estaleiro para movimentação de peças","t",null,null,{"v":1106.99,"d":" R$ 1,106.99 "}]
["7119699","SICRO/SP","Tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade)","m²",null,null,{"v":19.81,"d":" R$ 19.81 "}]
["7119702","SICRO/SP","Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto flutuantes","m²",null,null,{"v":60.88,"d":" R$ 60.88 "}]
["7119701","SICRO/SP","Tratamento superficial e pintura das obras mortas do flutuante (convés principal, convés superior, casaria e estruturas apoiadas sobre o convés) - exceto piso","m²",null,null,{"v":60.88,"d":" R$ 60.88 "}]
["7119700","SICRO/SP","Tratamento superficial e pintura das obras vivas e mortas externas do flutuante (fundo, costados e espelhos de proa e popa)","m²",null,null,{"v":54.36,"d":" R$ 54.36 "}]

{"sheet":"Orçamento","index":1,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"merged":[[0,1,0,6],[0,7,0,9],[1,1,1,6],[1,7,1,9],[2,2,2,6],[2,7,2,9],[3,2,3,6],[3,7,3,9],[3,15,7,17],[4,7,4,9],[5,0,5,9],[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[9,12,10,12],[10,15,10,17],[39,0,39,9],[40,0,42,2],[40,4,40,8],[41,4,41,8],[42,4,42,8],[43,0,43,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Obra:","BRINQUEDOTECA",{"$nulls":5},"CDHU 193, fev/2024, Não Desonerada"]
["Local:","SANTA CASA DE ITAÍ-SP",{"$nulls":5},"SINAPI/SP, 3/2024, Não Desonerada"]
["BDI 1:",{"v":0.22959342733724,"d":"22.96%"},"<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP)"]
["BDI 2:","---------","<-- BDI para itens obtidos via cotações",{"$nulls":12},"ESTA PLANILHA TIRA AUTOMATICAMENTE O BDI DA FDE E DO DER/SP"]
[]
["Itaí/SP, 17 de maio de 2024"]
["Adota-se para as colunas da \"QTD\", \"Preço Total sem BDI\" e \"Total com BDI\", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred"]
["*Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 19,50% removido, aplicando-se somente o BDI adotado"]
["**Os serviços do DER/SP tiveram seu BDI de 35% removido, aplicando-se somente o BDI adotado"]
["Item","Código","Fonte","Descrição","Qtd.","Qtd arredondada","Un.","Preço Unitário sem BDI\n(R$)","Preço Total sem BDI\n(R$)","Preço Total com BDI\n(R$)",null,null,"SE QUISEREM COLOCAR ALGUMA ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL NO SERVIÇO, DIGITEM AQUI, NA LINHA À FRENTE DO ITEM DESEJADO"]
["1.","TÍTULO",null,"REFORMA",{"$nulls":11},"Procure os códigos dos itens na aba dados e cole na coluna dados desta tabela"]
["1.1","04.09.020","CDHU","Retirada de esquadria metálica em geral",{"v":2,"d":"2.00"},null,"M2",{"v":31.6,"d":" R$ 31.60 "},{"v":63.2,"d":" R$ 63.20 "},{"v":77.71072000000001,"d":" R$ 77.71 "}]
["1.2","05.07.040","CDHU","Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":8,"d":"8.00"},"M3",{"v":106.9,"d":" R$ 106.90 "},{"v":855.2,"d":" R$ 855.20 "},{"v":1051.55392,"d":" R$ 1,051.55 "}]
["1.3","03.02.040","CDHU","Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento",{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"M3",{"v":81.44,"d":" R$ 81.44 "},{"v":285.03999999999996,"d":" R$ 285.04 "},{"v":350.48518399999995,"d":" R$ 350.49 "}]
["1.4","C.01.000.098199","CDHU-I","Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície",{"v":70,"d":"70.00"},null,"M2",{"v":16.48,"d":" R$ 16.48 "},{"v":1153.6000000000001,"d":" R$ 1,153.60 "},{"v":1418.4665600000003,"d":" R$ 1,418.47 "}]
["1.5","14.20.010","CDHU","Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"M3",{"v":1790.01,"d":" R$ 1,790.01 "},{"v":895.005,"d":" R$ 895.01 "},{"v":1100.4981480000001,"d":" R$ 1,100.50 "}]
["1.6","14.04.210","CDHU","Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"M2",{"v":82.2,"d":" R$ 82.20 "},{"v":164.4,"d":" R$ 164.40 "},{"v":202.14624,"d":" R$ 202.15 "}]
["1.7","17.02.020","CDHU","Chapisco",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"M2",{"v":7.01,"d":" R$ 7.01 "},{"v":14.02,"d":" R$ 14.02 "},{"v":17.238992,"d":" R$ 17.24 "}]
["1.8","17.02.220","CDHU","Reboco",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"M2",{"v":13.22,"d":" R$ 13.22 "},{"v":26.44,"d":" R$ 26.44 "},{"v":32.510624,"d":" R$ 32.51 "}]
["1.9","18.08.032","CDHU","Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (EXCETO O PORCELANATO, UTILIZAR DO HOSPITAL)",{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},"M2",{"v":141.68,"d":" R$ 141.68 "},{"v":9917.6,"d":" R$ 9,917.60 "},{"v":12194.680960000002,"d":" R$ 12,194.68 "}]
["1.10","18.08.042","CDHU","Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (EXCETO O PORCELANATO, UTILIZAR DO HOSPITAL)",{"v":55,"d":"55.00"},{"v":55,"d":"55.00"},"M",{"v":29.29,"d":" R$ 29.29 "},{"v":1610.95,"d":" R$ 1,610.95 "},{"v":1980.82412,"d":" R$ 1,980.82 "}]
["1.11","19.01.062","CDHU","Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":11,"d":"11.00"},"M",{"v":158.92,"d":" R$ 158.92 "},{"v":1748.12,"d":" R$ 1,748.12 "},{"v":2149.488352,"d":" R$ 2,149.49 "}]
["1.12","25.01.070","CDHU","Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial",24.95,11.35,"M2",{"v":314.61,"d":" R$ 314.61 "},{"v":7849.5195,"d":" R$ 7,849.52 "},{"v":9651.7691772,"d":" R$ 9,651.77 "}]
["1.13","89561","SINAPI/SP","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},"UN",{"v":14.45,"d":" R$ 14.45 "},{"v":86.69999999999999,"d":" R$ 86.70 "},{"v":106.60631999999998,"d":" R$ 106.61 "}]
["1.14","41.31.040","CDHU","Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},"UN",323.31,{"v":1293.24,"d":" R$ 1,293.24 "},{"v":1590.1679040000001,"d":" R$ 1,590.17 "}]
["1.15","41.31.087","CDHU","Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"UN",{"v":285.85,"d":" R$ 285.85 "},{"v":285.85,"d":" R$ 285.85 "},{"v":351.48116000000005,"d":" R$ 351.48 "}]
["1.16","P.15.000.031407","CDHU-I","Luminária blindada tipo arandela, com suporte articulado, globo em vidro liso incolor e grade de proteção, para lâmpada LED; ref. Tramontina ou equivalente",{"v":3,"d":"3.00"},null,"UN",{"v":206.9,"d":" R$ 206.90 "},{"v":620.7,"d":" R$ 620.70 "},{"v":763.2127200000001,"d":" R$ 763.21 "}]
["1.17",92025,"SINAPI/SP"," INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},"UN",{"v":90.77,"d":" R$ 90.77 "},{"v":363.08,"d":" R$ 363.08 "},{"v":446.443168,"d":" R$ 446.44 "}]
["1.18",92008,"SINAPI/SP"," TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"UN",{"v":60.57,"d":" R$ 60.57 "},{"v":181.71,"d":" R$ 181.71 "},{"v":223.43061600000001,"d":" R$ 223.43 "}]
["1.19",34607,"SINAPI/SP","CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":3,"d":"3.00"},"M",{"v":7.91,"d":" R$ 7.91 "},{"v":237.3,"d":" R$ 237.30 "},{"v":291.78408,"d":" R$ 291.78 "}]
["1.20",98300,"SINAPI-I/SP","CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019",{"v":5,"d":"5.00"},null,"M",{"v":7.39,"d":" R$ 7.39 "},{"v":36.949999999999996,"d":" R$ 36.95 "},{"v":45.433719999999994,"d":" R$ 45.43 "}]
["1.21","33.10.010","CDHU","Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":40,"d":"40.00"},"M2",{"v":28.93,"d":" R$ 28.93 "},{"v":1157.2,"d":" R$ 1,157.20 "},{"v":1422.8931200000002,"d":" R$ 1,422.89 "}]
["1.22","22.02.010","CDHU","Forro em placa de gesso liso fixo",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},"M2",{"v":88.24,"d":" R$ 88.24 "},{"v":1323.6,"d":" R$ 1,323.60 "},{"v":1627.49856,"d":" R$ 1,627.50 "}]
["1.23","Q.01.000.032300","CDHU-I","Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente",{"v":1,"d":"1.00"},null,"CJ",{"v":3844.76,"d":" R$ 3,844.76 "},{"v":3844.76,"d":" R$ 3,844.76 "},{"v":4727.516896,"d":" R$ 4,727.52 "}]
["1.24","O.08.000.063007","CDHU-I","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/4\" (0,426 kg/m)",{"v":20,"d":"20.00"},null,"M",{"v":34.42,"d":" R$ 34.42 "},{"v":688.4000000000001,"d":" R$ 688.40 "},{"v":846.4566400000001,"d":" R$ 846.46 "}]
["1.25","104315","SINAPI/SP","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022",{"v":10,"d":"10.00"},null,"M",{"v":19.3,"d":" R$ 19.30 "},{"v":193,"d":" R$ 193.00 "},{"v":237.3128,"d":" R$ 237.31 "}]
["1.26","43.20.130","CDHU","Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"UN",{"v":43.28,"d":" R$ 43.28 "},{"v":43.28,"d":" R$ 43.28 "},{"v":53.217088000000004,"d":" R$ 53.22 "}]
["1.27","21.01.160","CDHU","Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm",{"v":54,"d":"54.00"},{"v":54,"d":"54.00"},"M2",{"v":64.54,"d":" R$ 64.54 "},{"v":3485.1600000000003,"d":" R$ 3,485.16 "},{"v":4285.352736000001,"d":" R$ 4,285.35 "}]
[{"$nulls":3},"TOTAL DA OBRA",{"$nulls":5},{"v":47246.18052519999,"d":" R$ 47,246.18 "}]
[]
[{"$nulls":3},"REPASSE",{"$nulls":5},{"v":40000,"d":" R$ 40,000.00 "}]
[{"$nulls":3},"CONTRAPARTIDA",{"$nulls":5},{"v":7246.18052519999,"d":" R$ 7,246.18 "}]
[{"$nulls":3},"TOTAL GERAL – BRINQUEDOTECA",{"$nulls":5},{"v":47246.18052519999,"d":"R$ 47,246.18"}]

{"sheet":"BDI","index":2,"n_rows":87,"n_cols":26,"rows_kept":87,"merged":[[0,1,0,8],[0,15,0,17],[1,1,1,8],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[18,2,18,5],[31,25,36,28],[42,0,42,8],[46,0,46,8],[47,0,48,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Obra:","BRINQUEDOTECA",{"$nulls":13},"NÃO DESONERADO"]
["Local:","SANTA CASA DE ITAÍ-SP",{"$nulls":7},"ID","Tipo de Obra",null,"ISS (%)"]
["Itaí/SP, 17 de maio de 2024",{"$nulls":8},1,"Construção de Edifícios e Reforma de Edifícios (Construção Inicial)",null,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},2,"Construção de Edifícios e Reforma de Edifícios (Reformas)",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"Construção e Reforma de Edifícios"]
["ESCOLHA O REGIME PREVIDENCIÁRIO DA OBRA",{"$nulls":8},3,"Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias, Recapeamentos e Pavimentação de Vias Urbanas",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
["Não Desonerado (Onerado)",{"$nulls":8},4,"Construção de Redes de Abastecimento de Água, Redes de Coleta de Esgoto",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,"AC",{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"v":0.04,"d":"4.00%"},{"v":0.055,"d":"5.50%"},{"$nulls":6},"Dê um clique na célula ao lado e escolha"]
[{"$nulls":9},5,"Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,"SG",{"v":0.008,"d":"0.80%"},{"v":0.008,"d":"0.80%"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,"Construção de Edifícios e Reforma de Edifícios (Construção Inicial)",{"$nulls":7},6,"Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,"R",{"v":0.0097,"d":"0.97%"},{"v":0.0127,"d":"1.27%"},{"v":0.0127,"d":"1.27%"}]
[null,"Construção de Edifícios e Reforma de Edifícios (Reformas)",{"$nulls":7},7,"Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras - cotações)",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,"DF",{"v":0.0059,"d":"0.59%"},{"v":0.0123,"d":"1.23%"},{"v":0.0139,"d":"1.39%"}]
[null,"Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias, Recapeamentos e Pavimentação de Vias Urbanas",{"$nulls":7},8,"Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,"L",{"v":0.0616,"d":"6.16%"},{"v":0.074,"d":"7.40%"},{"v":0.0896,"d":"8.96%"}]
[null,"Construção de Redes de Abastecimento de Água, Redes de Coleta de Esgoto",{"$nulls":12},"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"}]
[null,"Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica",{"$nulls":8},"Regime Previdenciário",{"$nulls":3},"ISS",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,"Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais",{"$nulls":8},"Não Desonerado (Onerado)",{"$nulls":3},"CPRB",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"}]
[null,"Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras - cotações)",{"$nulls":8},"Desonerado",{"$nulls":3},"BDI PAD",{"v":0.2034,"d":"20.34%"},{"v":0.2212,"d":"22.12%"},{"v":0.25,"d":"25.00%"}]
[null,"Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)"]
[]
[{"$nulls":15},"Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas"]
[{"$nulls":15},"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
[null,null,"FAIXAS ADMISSÍVEIS - ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU - PLENÁRIO",{"$nulls":7},1,{"$nulls":3},"AC",{"v":0.038,"d":"3.80%"},{"v":0.0401,"d":"4.01%"},{"v":0.0467,"d":"4.67%"}]
[null,null,"SIGLAS","1º Quartil","Médio","3° Quartil",{"$nulls":8},"SG",{"v":0.0032,"d":"0.32%"},{"v":0.004,"d":"0.40%"},{"v":0.0074,"d":"0.74%"}]
[null,null,"AC",{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"v":0.04,"d":"4.00%"},{"v":0.055,"d":"5.50%"},{"$nulls":8},"R",{"v":0.005,"d":"0.50%"},{"v":0.0056,"d":"0.56%"},{"v":0.0097,"d":"0.97%"}]
[null,null,"SG",{"v":0.008,"d":"0.80%"},{"v":0.008,"d":"0.80%"},{"v":0.01,"d":"1.00%"},{"$nulls":8},"DF",{"v":0.0102,"d":"1.02%"},{"v":0.0111,"d":"1.11%"},{"v":0.0121,"d":"1.21%"}]
[null,null,"R",{"v":0.0097,"d":"0.97%"},{"v":0.0127,"d":"1.27%"},{"v":0.0127,"d":"1.27%"},{"$nulls":8},"L",{"v":0.0664,"d":"6.64%"},{"v":0.073,"d":"7.30%"},{"v":0.0869,"d":"8.69%"}]
[null,null,"DF",{"v":0.0059,"d":"0.59%"},{"v":0.0123,"d":"1.23%"},{"v":0.0139,"d":"1.39%"},{"$nulls":8},"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"}]
[null,null,"L",{"v":0.0616,"d":"6.16%"},{"v":0.074,"d":"7.40%"},{"v":0.0896,"d":"8.96%"},{"$nulls":8},"ISS",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,null,"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"$nulls":8},"CPRB",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"}]
[null,null,"ISS",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"},{"$nulls":8},"BDI PAD",{"v":0.196,"d":"19.60%"},{"v":0.2097,"d":"20.97%"},{"v":0.2423,"d":"24.23%"}]
[null,null,"CPRB",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"}]
[null,null,"BDI PAD",{"v":0.2034,"d":"20.34%"},{"v":0.2212,"d":"22.12%"},{"v":0.25,"d":"25.00%"},{"$nulls":9},"Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto"]
[{"$nulls":15},"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
["ITENS",{"$nulls":6},"SIGLAS","% ADOTADO",{"$nulls":5},"AC",{"v":0.0343,"d":"3.43%"},{"v":0.0493,"d":"4.93%"},{"v":0.0671,"d":"6.71%"}]
["Administração Central",{"$nulls":6},"AC",{"v":0.0416666666666667,"d":"4.17%"},{"$nulls":5},"SG",{"v":0.0028,"d":"0.28%"},{"v":0.0049,"d":"0.49%"},{"v":0.0075,"d":"0.75%"},{"$nulls":7},"Altere somente as células em amarelo"]
["Seguro e Garantia",{"$nulls":6},"SG",{"v":0.00866666666666667,"d":"0.87%"},{"$nulls":5},"R",{"v":0.01,"d":"1.00%"},{"v":0.0139,"d":"1.39%"},{"v":0.0174,"d":"1.74%"}]
["Risco",{"$nulls":6},"R",{"v":0.0117,"d":"1.17%"},{"$nulls":5},"DF",{"v":0.0094,"d":"0.94%"},{"v":0.0099,"d":"0.99%"},{"v":0.0117,"d":"1.17%"}]
["Despesas Financeiras",{"$nulls":6},"DF",{"v":0.0107,"d":"1.07%"},{"$nulls":5},"L",{"v":0.0674,"d":"6.74%"},{"v":0.0804,"d":"8.04%"},{"v":0.094,"d":"9.40%"}]
["Lucro",{"$nulls":6},"L",{"v":0.0750666666666667,"d":"7.51%"},{"$nulls":5},"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"}]
["Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)",{"$nulls":6},"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"$nulls":5},"ISS",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
["Tributos (ISS, variável de acordo com o município)",{"$nulls":6},"ISS",{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"$nulls":5},"CPRB",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"}]
["Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Aplicável Apenas no Regime DESONERADO)Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Aplicável Apenas no Regime DESONERADO)",{"$nulls":6},"CPRB",{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"$nulls":5},"BDI PAD",{"v":0.2076,"d":"20.76%"},{"v":0.2418,"d":"24.18%"},{"v":0.2644,"d":"26.44%"}]
["BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)",{"$nulls":6},"BDI PAD",{"v":0.22959342733724,"d":"22.96%"},{"$nulls":15},"OK"]
["BDI COM desoneração",{"$nulls":6},"BDI DES",{"v":0.291520348691662,"d":"29.15%"},{"$nulls":6},"Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica"]
[{"$nulls":15},"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
["O BDI FOI CALCULADO DE ACORDO COM A FÓRMULA",{"$nulls":13},"AC",{"v":0.0529,"d":"5.29%"},{"v":0.0592,"d":"5.92%"},{"v":0.0793,"d":"7.93%"}]
[{"$nulls":14},"SG",{"v":0.0025,"d":"0.25%"},{"v":0.0051,"d":"0.51%"},{"v":0.0056,"d":"0.56%"}]
[{"$nulls":14},"R",{"v":0.01,"d":"1.00%"},{"v":0.0148,"d":"1.48%"},{"v":0.0197,"d":"1.97%"}]
[{"$nulls":14},"DF",{"v":0.0101,"d":"1.01%"},{"v":0.0107,"d":"1.07%"},{"v":0.0111,"d":"1.11%"}]
[{"$nulls":14},"L",{"v":0.08,"d":"8.00%"},{"v":0.0831,"d":"8.31%"},{"v":0.0951,"d":"9.51%"}]
[{"$nulls":14},"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"}]
[{"$nulls":14},"ISS",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[{"$nulls":14},"CPRB",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"}]
[{"$nulls":14},"BDI PAD",{"v":0.24,"d":"24.00%"},{"v":0.2584,"d":"25.84%"},{"v":0.2786,"d":"27.86%"}]
[]
[{"$nulls":15},"Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais"]
[{"$nulls":15},"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
[{"$nulls":14},"AC",{"v":0.04,"d":"4.00%"},{"v":0.0552,"d":"5.52%"},{"v":0.0785,"d":"7.85%"}]
[{"$nulls":14},"SG",{"v":0.0081,"d":"0.81%"},{"v":0.0122,"d":"1.22%"},{"v":0.0199,"d":"1.99%"}]
[{"$nulls":14},"R",{"v":0.0146,"d":"1.46%"},{"v":0.0232,"d":"2.32%"},{"v":0.0316,"d":"3.16%"}]
[{"$nulls":14},"DF",{"v":0.0094,"d":"0.94%"},{"v":0.0102,"d":"1.02%"},{"v":0.0133,"d":"1.33%"}]
[{"$nulls":14},"L",{"v":0.0714,"d":"7.14%"},{"v":0.084,"d":"8.40%"},{"v":0.1043,"d":"10.43%"}]
[{"$nulls":14},"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"}]
[{"$nulls":14},"ISS",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[{"$nulls":14},"CPRB",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"}]
[{"$nulls":14},"BDI PAD",{"v":0.228,"d":"22.80%"},{"v":0.2748,"d":"27.48%"},{"v":0.3095,"d":"30.95%"}]
[]
[{"$nulls":15},"Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)"]
[{"$nulls":15},"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
[{"$nulls":14},"AC",{"v":0.015,"d":"1.50%"},{"v":0.0345,"d":"3.45%"},{"v":0.0449,"d":"4.49%"}]
[{"$nulls":14},"SG",{"v":0.003,"d":"0.30%"},{"v":0.0048,"d":"0.48%"},{"v":0.0082,"d":"0.82%"}]
[{"$nulls":14},"R",{"v":0.0056,"d":"0.56%"},{"v":0.0085,"d":"0.85%"},{"v":0.0089,"d":"0.89%"}]
[{"$nulls":14},"DF",{"v":0.0085,"d":"0.85%"},{"v":0.0085,"d":"0.85%"},{"v":0.0111,"d":"1.11%"}]
[{"$nulls":14},"L",{"v":0.035,"d":"3.50%"},{"v":0.0511,"d":"5.11%"},{"v":0.0622,"d":"6.22%"}]
[{"$nulls":14},"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"}]
[{"$nulls":14},"ISS",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[{"$nulls":14},"CPRB",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"}]
[{"$nulls":14},"BDI PAD",{"v":0.111,"d":"11.10%"},{"v":0.1402,"d":"14.02%"},{"v":0.168,"d":"16.80%"}]
[]
[{"$nulls":15},"Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)"]
[{"$nulls":15},"1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
[{"$nulls":14},"AC","-","-","-"]
[{"$nulls":14},"SG","-","-","-"]
[{"$nulls":14},"R","-","-","-"]
[{"$nulls":14},"DF","-","-","-"]
[{"$nulls":14},"L","-","-","-"]
[{"$nulls":14},"CP",{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"},{"v":0.0365,"d":"3.65%"}]
[{"$nulls":14},"ISS",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.025,"d":"2.50%"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[{"$nulls":14},"CPRB",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"},{"v":0.045,"d":"4.50%"}]
[{"$nulls":14},"BDI PAD",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"}]

{"sheet":"Cronograma","index":3,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[6,0,6,2],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BRINQUEDOTECA"]
["SANTA CASA DE ITAÍ-SP"]
["Itaí/SP, 17 de maio de 2024"]
["Item","Descrição","Valor em R$","1º Mês",null,"2º Mês"]
[{"$nulls":3},"%","R$","%","R$"]
["1.","REFORMA",{"v":47246.18052519999,"d":" R$ 47,246.18 "},{"v":0.5,"d":"50.00%"},{"v":23623.090262599995,"d":" R$ 23,623.09 "},{"v":0.5,"d":"50.00%"},{"v":23623.090262599995,"d":" R$ 23,623.09 "}]
["Total do Mês",null,null,{"v":0.5,"d":"50.00%"},{"v":23623.090262599995,"d":" R$ 23,623.09 "},{"v":0.5,"d":"50.00%"},{"v":23623.090262599995,"d":" R$ 23,623.09 "}]
["Total Acumulado",null,null,{"v":0.5,"d":"50.00%"},{"v":23623.090262599995,"d":"R$ 23,623.09"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":47246.18052519999,"d":" R$ 47,246.18 "}]

{"sheet":"Cotações","index":4,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,1,0,7],[1,1,1,7],[2,1,2,7],[3,0,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Obra:","BRINQUEDOTECA"]
["Endereço:","SANTA CASA DE ITAÍ-SP"]
["Data Base:","2023-11-09"]
["COTAÇÕES"]
["Código","Descrição","Preço","Unidade","Fornecedor","CNPJ","Link","Data Base"]

{"sheet":"Composições Preço Unitário","index":5,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,4],[0,5,0,7],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[2,1,2,4],[2,5,2,7],[3,1,3,4],[3,5,3,7],[4,5,4,7],[5,0,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Obra:","BRINQUEDOTECA",{"$nulls":3},"Boletins de Referência"]
["Endereço:","SANTA CASA DE ITAÍ-SP",{"$nulls":3},"CDHU 190, Jun/2023, Não Desonerada "]
["Leis Sociais:",{"v":1.2823,"d":"128.23%"},{"$nulls":3},"SINAPI/SP, Julho/2023, Não Desonerada "]
[{"$nulls":5},"Erro:520"]
[{"$nulls":5},"FDE*, Julho/2023, Não Desonerada "]
["COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS"]
["Código","CP01","Serviço","Descreva o serviço que está compondo aqui","Unidade","m²","Preço Unitário s/ BDI"]
["Item","Código","Fonte","Descrição","Unidade","Consumo","Preço Unitário s/ BDI","Preço Total s/ BDI"]

{"sheet":"Índices de Consumo","index":6,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Empolamento de Demolição",2,"Adimensional"]
["Empolamento de Solo",1.3,"Adimensional"]
["Aço A36 - Estrutura Metálica para Cobertura",13,"kg/m²"]
["Aço A36 - Estrutura Metálica Predial",40,"kg/m²"]
["Pré-Dimensionamento Laje Treliçada","Vão/25"]
["Pré-Dimensionamento Laje Maciça","Vão/35"]
["Pré-Dimensionamento Viga de Aço","Vão/15"]